목차로 돌아가기

# 프로파일 관리: 인텔(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- 프로파일이란 무엇입니까?
- 프로파일 목록
- 프로파일 목록 아이콘
- 프로파일에 연결
- 새 프로파일 만들기
- 기존 프로파일 편집
- 프로파일 제거
- 프로파일 암호 설정
- 프로파일 가져오기 및 내보내기

# 프로파일이란 무엇입니까?

프로파일이란 네트워크 설정을 저장해 그룹으로 묶어 놓은 것입니다. 프로파일은 프로파일 목록에 표시됩니다. 프로파일은 하나의 무선 네트워크에서 다른 무선 네트워크로 이동할 때 유용합니다. 각 무선 네트워크에 대해 프로파일을 다르게 구성할 수 있습니다. 프로파일 설정에는 네트워크 이름(SSID), 운영 모드 및 보안 설정이 포함됩니다.

프로파일은 사용자가 무선 네트워크에 연결할 때 만들어집니다.

1. 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다.
2. 연결을 클릭합니다.
3. 무선 네트워크에 WEP 암호 또는 암호화 키가 필요한 경우 암호를 입력합니다. 보안 옵션을 변경하려면 고급을 클릭하여 프로파일 마법사 보안 설정을 엽니다.
4. 확인을 클릭하여 연결합니다. 그러면 프로파일이 만들어지고 프로파일 목록에 추가됩니다.

프로파일 관리 마법사가 무선 네트워크에 연결하는 데 필요한 설정 과정을 안내합니다. 작업이 끝나면 프로파일이 저장되고 프로파일 목록에 추가됩니다. 이러한 무선 설정은 저장되기 때문에 다음 번 무선 네트워크 범위에 있으면 자동으로 연결됩니다.

## 프로파일 목록

프로파일 목록에는 일련의 기존 프로파일이 표시됩니다. 무선 네트워크 범위 내에 있으면 Intel PROSet/무선이 프로파일 목록을 검색하여 일치하는 프로파일이 있는지 확인합니다. 일치하는 프로파일이 발견되면 자동으로 네트워크에 연결됩니다.

### 프로파일 목록 우선순위 화살표

- 프로파일 목록에서 선택한 프로파일의 위치를 위로 이동하려면 위 화살표를 사용합니다.
- 프로파일 목록에서 선택한 프로파일의 위치를 아래로 이동하려면 아래 화살표를 사용합니다.

## 프로파일 목록 아이콘

네트워크 프로파일 상태 아이콘은 어댑터의 네트워크 연결 여부, 사용된 운영 모드 유형 및 보안 암호화 활성화 여부를 나타냅니다. 이러한 아이콘은 프로파일 목록의 프로파일 이름 옆에 표시됩니다.

이름 | 설명
프로파일 이름 | 프로파일은 무선 어댑터를 네트워크 액세스 포인트(인프라 네트워크 모드)에 연결하거나 액세스 포인트를 사용하지 않는 컴퓨터(장치 대 장치 Ad Hoc 모드)에 연결할 수 있도록 하는 네트워크 설정입니다.
네트워크 이름 | 무선 네트워크(SSID) 또는 컴퓨터의 이름입니다.
연결 아이콘 - 네트워크 프로파일 상태 아이콘은 어댑터가 무선 네트워크에 연결된 여러 가지 상태, 사용할 운영 모드 종류 및 네트워크 보안 사용 여부를 나타냅니다.
| 파란색 원: 무선 어댑터는 액세스 포인트 또는 컴퓨터(Ad Hoc 모드)와 연결됩니다. 프로파일에서 802.1x 보안이 활성화된 경우 이 아이콘은 무선 어댑터가 연결되고 인증되었음을 나타냅니다.
| 네트워크(인프라) 모드를 나타냅니다.
| 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 나타냅니다.
| 관리자 프로파일을 나타냅니다.
| 무선 네트워크가 보안 암호화를 사용합니다.
화살표 | 화살표를 사용하여 자동 연결할 기본 설정 순서로 프로파일을 배치합니다. 위 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 위로 이동합니다. 아래 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 아래로 이동합니다.
연결 | 무선 네트워크에 대해 선택한 프로파일을 연결합니다.
추가 | 프로파일 마법사를 사용하여 새 프로파일을 만듭니다. 자세한 내용은 새 프로파일 만들기를 참조하십시오.
제거 | 선택한 프로파일을 프로파일 목록에서 제거합니다. 자세한 내용은 프로파일 제거를 참조하십시오.
속성 | 기존 프로파일 내용을 편집합니다. 프로파일 목록에서 프로파일을 두 번 클릭하여 편집할 수도 있습니다. 자세한 내용은 기존 프로파일 편집을 참조하십시오.
| 내보내기/가져오기: 사용자 기반 프로파일을 프로파일 목록에서 가져오거나 프로파일 목록으로 내보냅니다. 무선 프로파일은 자동으로 프로파일 목록에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 가져오기/내보내기를 참조하십시오.
닫기 | 프로파일 관리 창을 닫습니다.

## 프로파일에 연결

일치하는 프로파일이 있는 무선 네트워크 범위 내에 있으면 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 우선순위가 낮은 프로파일이 있는 네트워크가 해당 범위 내에 있는 경우에도 우선순위기 낮은 그 프로파일에 강제로 연결할 수 있습니다. 이 작업은 Intel PROSet/무선 또는 작업 표시줄 아이콘에서 수행할 수 있습니다.

Intel PROSet/무선에서 수동으로 프로파일에 연결

1. 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭하여 Intel PROSet/무선을 엽니다.
2. 프로파일을 클릭하여 프로파일 목록을 엽니다.
3. 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
4. 연결을 클릭합니다. 무선 네트워크가 범위 내에 있는 경우에만 연결이 만들어진다는 점에 유의하십시오.

작업 표시줄에서 수동으로 프로파일에 연결

1. Intel PROSet/무선 연결 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
2. 프로파일에 연결을 클릭합니다.
3. 프로파일을 선택합니다.
4. 연결을 시작하려면 클릭합니다.

## 새 프로파일 만들기

무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다. 연결을 클릭합니다. 무선 프로파일 만들기 마법사는 프로파일을 만들고 네트워크에 연결하는 데 필요한 단계를 안내합니다. 이 과정에서 마법사는 적절한 보안 설정 검색을 시도합니다.

새 프로파일을 만들고 무선 네트워크에 연결하려면 다음 작업을 수행하십시오.

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 속성을 클릭합니다.
2. 프로파일 페이지에서 추가를 클릭하여 프로파일 마법사의 일반 설정을 엽니다.
3. 프로파일 이름이나 무선 네트워크 이름을 추가하거나 운영 모드를 선택하거나 고급 설정에 액세스하려면 일반 설정을 사용합니다.

#### 일반 설정 설명

이름 | 설명
프로파일 이름 | 무선 네트워크 프로파일의 이름입니다. 무선 네트워크 목록에서 선택한 무선 네트워크를 구성할 때 프로파일 이름은 무선 네트워크 이름(SSID)과 동일합니다. 이 이름은 네트워크를 더 잘 나타내주는 이름으로 변경하거나 개인 용도에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 예: 내 사무실 네트워크, Bob의 집 네트워크, ABC사 네트워크
무선 네트워크 이름(SSID) | 무선 어댑터가 연결에 사용하는 무선 네트워크 액세스 포인트의 이름입니다. SSID는 무선 액세스 포인트의 이름과 정확히 일치해야 하며 대/소문자를 구분합니다. 무선 네트워크 목록에서 선택한 무선 네트워크를 구성할 때 무선 네트워크 목록에서 SSID를 가져옵니다. SSID는 변경할 수 없으며 변경해서도 안됩니다. 공백 SSID: 무선 어댑터가 스텔스 액세스 포인트에서 공백 네트워크 이름(SSID)를 수신하는 경우 무선 네트워크 목록에 <브로드캐스트되지 않은 SSID>가 표시됩니다. 액세스 포인트에 대한 실제 SSID를 제공합니다. 연결한 후, 사용 가능한 네트워크 목록에서 공백 SSID와 연관된 SSID 를 볼 수 있습니다.
운영 모드 | 네트워크(인프라 네트워크): 액세스 포인트에 연결합니다. 인프라 네트워크는 하나 이상의 액세스 포인트와 무선 어댑터가 설치된 한 대 이상의 컴퓨터로 구성됩니다. 이 연결 유형은 홈 네트워크, 회사 네트워크, 호텔 그리고 네트워크 및/또는 인터넷에 액세스할 수 있는 다른 장소에 사용됩니다. 장치 대 장치(Ad Hoc): Ad Hoc 무선 네트워크의 다른 컴퓨터에 직접 연결합니다. 이 연결 유형은 2대 이상의 컴퓨터를 연결할 때에만 유용하며 네트워크 리소스 또는 인터넷에 대한 액세스를 제공하지 않습니다.
고급 | 고급을 클릭하여 고급 설정에 액세스합니다. 고급 설정에서 자동 연결 또는 자동으로 가져오기 옵션 설정, 응용 프로그램 실행, 프로파일 암호 설정 또는 어댑터 연결에 대한 특정 액세스 포인트 주소 지정(필수 액세스 포인트) 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 고급 설정을 참조하십시오.
다음 | 보안 설정 페이지로 이동합니다.
확인 | 현재 설정을 사용하여 새 프로파일 만들기를 완료합니다.
취소 | 변경 사항을 취소하고 프로파일 마법사를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

4. 고급을 클릭하여 다음 옵션을 설정합니다.

- 자동 연결: 프로파일에 자동 또는 수동으로 연결하려면 선택합니다.
- 이 프로파일을 자동으로 가져오기 (네트워크 관리자 전용)
- 필수 액세스 포인트: 무선 어댑터를 특정 액세스 포인트에 연결하려면 선택합니다.
- 암호 보호: 프로파일을 암호로 보호하려면 선택합니다.
- 응용 프로그램 시작: 무선 연결이 구성되었을 때 시작할 프로그램을 지정합니다.

#### 고급 설정 설명

이름 | 설명
자동 연결 | 자동(기본값): 프로파일이 범위 내에 있을 때 Intel PROSet/무선이 이 프로파일에 자동으로 연결되게 하려면 선택합니다. 요청 시: 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 프로파일에 연결되지 않도록 하려면 선택합니다. 예를 들어, 범위 내에 있을 때 무선 연결에 비용이 드는 경우 자동 연결을 원치 않을 수 있습니다. 네트워크에 연결하려면 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다. 연결을 클릭합니다.
자동으로 가져오기 | 네트워크 관리자가 선택한 프로파일을 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 내보낸 파일이 다른 컴퓨터의 Wireless\AutoImport 디렉토리에 있으면 Intel PROSet/무선이 프로파일을 자동으로 가져옵니다.
필수 액세스 포인트 | 필수 액세스 포인트: 무선 어댑터를 특정 MAC 주소를 사용하는 액세스 포인트에 강제로 연결합니다. 액세스 포인트의 MAC 주소(BSSID)를 48비트 12자 16진수로 입력합니다. (예: 00:06:25:0E:9D:84) Ad Hoc 운영 모드가 사용되는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 지우기: 현재 주소를 지웁니다.
암호 보호 | 암호로 이 프로파일 보호(최대 10자): 프로파일 암호를 활성화하려면 선택합니다. 기본 설정은 프로파일 암호가 없는 경우 확인란이 선택 취소되어 있는 것입니다. 암호: 암호를 입력합니다. 입력하는 암호는 별표로 표시됩니다. 새 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
응용 프로그램 시작 | 프로파일에 연결되면 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작됩니다. 시작 응용 프로그램 사용을 클릭합니다. 시작할 프로그램 이름을 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 하드 디스크에서 해당 파일을 찾습니다. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.
확인 | 페이지를 닫고 설정을 저장합니다.
취소 | 해당 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

5. 일반 설정에서 다음을 클릭하여 보안 설정을 엽니다.

6. 네트워크 인증 및 데이터 암호화 옵션을 선택합니다. 암호화 키 설정을 입력하고 필요하면 802.1x 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.

7. 프로파일 설정이 끝나면 확인을 클릭합니다. 프로파일 마법사가 끝나면 Intel PROSet/무선 주 창으로 돌아갑니다. 프로파일 설정을 변경하거나 확인하려면 뒤로를 클릭합니다.
8. 현재 네트워크에 연결되지 않은 경우 Intel PROSet/무선은 추가된 새 프로파일이 있는지 검색하여 자동으로 이 프로파일에 연결하려 시도합니다.
9. 이 프로파일에 수동으로 연결하려면 연결을 클릭합니다. 연결 아이콘은 현재의 연결 상태를 나타냅니다. 네트워크 이름, 송수신 속도 및 신호 품질도 표시됩니다.

## 기존 프로파일 편집

기존 프로파일을 편집하려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 프로파일 목록에서 편집할 프로파일을 선택합니다.
3. 속성을 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 다음과 뒤로를 클릭하여 일반 및 보안 설정의 앞, 뒤로 이동합니다.
   - 일반 설정. 자세한 내용은 일반 설정을 참조하십시오.
   - 보안 설정. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
5. 확인을 클릭하여 현재 설정을 저장하고 종료합니다. 취소를 클릭하여 변경 사항을 저장하지 않고 종료합니다.

## 프로파일 제거

프로파일을 제거하려면:

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 목록에서 프로파일을 선택합니다.
3. 제거를 클릭합니다. 선택한 프로파일이 영구적으로 제거되었습니다. 계속하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
4. 예를 클릭합니다. 프로파일 목록에서 프로파일이 제거됩니다.

여전히 네트워크에 연결되어 있는 경우:

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 목록에서 프로파일을 선택합니다.
3. 제거를 클릭합니다. 선택한 프로파일이 영구적으로 제거되었습니다. 계속하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
4. 예를 클릭합니다. <profile name>이 활성화되어 있고 영구적으로 제거되었습니다. 계속하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
5. 예를 클릭합니다. 프로파일 목록에서 프로파일이 제거됩니다.

## 프로파일 암호 설정

암호로 기존 프로파일을 보호하려면

1. Intel PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.
2. 목록에서 프로파일을 선택합니다.
3. 속성을 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 고급을 클릭하여 고급 설정을 엽니다.
5. 암호 보호를 클릭하여 암호 보호 설정을 엽니다.
6. 암호로 이 프로파일 보호(최대 10자)를 클릭합니다.
7. 암호: 암호를 입력합니다.
8. 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
9. 확인을 클릭하여 설정을 저장하고 일반 설정 페이지로 돌아갑니다.
10. 확인을 클릭하여 Intel PROSet/무선 주 창으로 돌아갑니다.

## 프로파일 내보내기 또는 가져오기

사용자 기반 프로파일을 프로파일 목록에서 가져오거나 프로파일 목록으로 내보낼 수 있습니다. 무선 프로파일은 자동으로 프로파일 목록에 가져올 수 있습니다.

> 참고: 관리자 프로파일을 내보내려면 관리자 패키지를 참조하십시오.

###

### 프로파일 목록에서 프로파일 내보내기

1. 목록에서 프로파일을 하나 또는 여러 개 선택합니다.
2. 내보내기를 선택하여 하나 이상의 프로파일을 프로파일 목록에서 내보냅니다.
3. 대상 폴더를 선택합니다. 찾아보기를 클릭하여 하드 디스크에서 대상 디렉토리를 검색합니다. 기본 디렉토리는 C:\ 드라이브입니다.

4. 확인을 클릭하여 선택한 프로파일을 내보냅니다. 선택한 프로파일을 대상 폴더 C:\로 내보냈습니다.라는 메시지가 표시됩니다.

여러 프로파일을 선택하려면

1. 마우스를 사용하여 프로파일을 강조 표시합니다.
2. Ctrl 키를 누릅니다.
3. 선택하려는 각 파일을 클릭합니다. 여러 프로파일을 내보내려면 위의 단계 2에 나온 지침을 따르십시오.

### 프로파일 목록으로 프로파일 가져오기

프로파일을 수동으로 가져오려면

1. 프로파일 페이지에서 가져오기를 클릭합니다.
2. 가져올 프로파일 파일을 선택합니다.
3. 가져오기를 클릭합니다.
4. 프로파일 가져오기가 완료되었다는 메시지가 나타납니다.
5. 확인을 클릭합니다.
6. 닫기를 클릭하여 Intel PROSet/무선 주 창으로 돌아갑니다.

관리자는 프로파일 목록으로 자동으로 가져올 수 있도록 프로파일을 설정할 수 있습니다. Intel PROSet/무선은 하드 디스크의 가져오기 폴더에서 새 프로파일 파일을 모니터링합니다. 고급 설정에서 자동으로 가져오기 사용이 활성화된 프로파일만 자동으로 가져올 수 있습니다. 프로파일 목록에 이미 같은 이름의 프로파일이 있으면 가져오기를 거부하거나 수락할 수 있는 메시지가 표시됩니다. 가져오기를 수락하면 기존 프로파일이 교체됩니다.

가져온 모든 사용자 기반 프로파일은 프로파일 목록의 맨 아래에 놓입니다.

### 암호로 보호된 프로파일

원격 시스템으로 암호로 보호된 사용자 기반 프로파일을 자동으로 가져오거나 내보냅니다. 프로파일이 암호로 보호된 경우 프로파일을 편집하려면 반드시 할당된 암호를 입력해야 합니다. 자세한 내용은 프로파일 암호 설정을 참조하십시오.

#

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보