חזרה לתוכן העניינים

# התחברות לרשת: מדריך למשתמש לחיבור רשת Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- התחברות לרשת אלחוטית
- התחברות ראשונה
- מנהלים אלחוטיים אחרים

# התחברות לרשת אלחוטית

באפשרותך להתחבר לרשת אלחוטית באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

- התחברות אוטומטית: אם פרופיל קיים מתאים לרשת זמינה, מתבצעת התחברות אוטומטית לרשת אלחוטית זו.
- הגדרת פרופיל חדש: בחר רשת אלחוטית מרשימת הרשתות האלחוטיות, בחלון הראשי של Intel PROSet/Wireless‏. לחץ על התחבר. אם התחברת בהצלחה, ברשימה פרופילים נוצר פרופיל לשימוש בעתיד.
- התחברות לפרופיל ברשימת הפרופילים: באפשרותך לבחור פרופיל מהרשימה פרופילים. כדי להפעילו, לחץ על פרופילים בחלון הראשי של Intel(R) PROSet/Wireless‏. בחר את הפרופיל מהרשימה פרופילים. לחץ על התחבר. פעולה זו מאפשרת להתחבר לרשת הנמצאת במיקום נמוך יותר ברשימה (אם היא זמינה).
- לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על סמל שורת המשימות, הנמצא בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows. לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על התחברות לפרופיל. מוצגת רשימה של פרופילים שהוגדרו לפני כן. בחר פרופיל.

# התחברות ראשונה

Intel(R) PROSet/Wireless מזהה אוטומטית רשתות אלחוטיות הנמצאות בטווח המתאם האלחוטי. כאשר מאותרת רשת, מוצגת הודעת התראה על שולחן העבודה: נמצאו רשתות אלחוטיות. לקבלת מידע נוסף, ראה סמלי שורת המשימות.

1. לחץ פעמיים על התראת שולחן העבודה כדי לפתוח את החלון הראשי של Intel PROSet/Wireless.
2. בחר רשת מרשימת הרשתות האלחוטיות.
3. לחץ על התחבר. אם לרשת לא נדרש אימות אבטחה, התראת שולחן עבודה מודיעה שההתחברות לרשת בוצעה. לקבלת מידע נוסף אודות תפריט שורת המשימות והסמלים, עיין בסעיף החלון הראשי של Intel PROSet/Wireless ובסעיף שורת משימות.

אם עליך להוסיף אימות אבטחה:

1. אשף הפרופילים נפתח ומנחה אותך בתהליך הגדרת התצורה.
2. ציין שם פרופיל. שם הפרופיל הוא השם שאתה נותן לרשת זו. השם יכול להיות כל דבר המסייע לך לזהות את הרשת. לדוגמה, הרשת הביתית שלי, בית קפה ברחוב.
3. לחץ על הבא. לאחר מכן, אשף הפרופילים מנסה לאתר את הגדרות הרשת של רשת זו.
4. המשך בשלבי אשף הפרופילים עד שתשלים אותו. לקבלת מידע נוסף, עיין בניהול פרופילים ובהגדרות אבטחה.
5. לחץ על אישור כדי להתחבר לרשת האלחוטית.

אם תתעלם מההתראה נמצאו רשתות אלחוטיות, Intel PROSet/Wireless יציג הודעה האומרת: האם ברצונך להתחבר לרשת אלחוטית? לחץ על כן. החלון הראשי של Intel PROSet/Wireless נפתח. פעל לפי ההוראות לעיל כדי להתחבר לרשת אלחוטית.

בנוסף לסמל שורת המשימות, Intel PROSet/Wireless מציג גם מצב חיבור ורשתות זמינות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף החלון הראשי של Intel PROSet/Wireless.

## מנהלים אלחוטיים אחרים

אם Intel PROSet/Wireless מזהה יישום נוסף המנסה לתקשר עם ההתקן האלחוטי, תוצג הודעה.

#### Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration

כדי לעבור מ- Intel PROSet/Wireless ל- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration, השתמש באחת השיטות הבאות:

- מתפריט שורת המשימות:

לחץ על השתמש ב- Windows לניהול Wi-Fi כדי לעבור ל- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. בחר אפשרות זו כדי לנטרל את Intel PROSet/Wireless כמנהל האלחוט הפעיל. לאחר מכן, באפשרותך להגדיר את Microsoft Windows XP כמנהל האלחוט.

> הערה: כל פרופיל אלחוטי שנוצר ב- Intel PROSet/Wireless אינו מוצג ב- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. אם ברצונך להשתמש בפרופיל האלחוט של Intel, עליך לבחור השתמש ב- Intel PROSet/Wireless לניהול Wi-Fi מתפריט שורת המשימות.

- מ- Intel PROSet/Wireless:

מהתפריט כלים של היישום Intel PROSet/Wireless, לחץ על השתמש ב- Windows לניהול Wi-Fi. כשתסיים להשתמש ב- Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration, באפשרותך לחזור ל- Intel PROSet/Wireless. לחץ על אפשור Intel PROSet/Wireless בחלון הראשי של Intel PROSet/Wireless‏.

כדי לאפשר את Intel PROSet/Wireless כמנהל האלחוט, בתפריט שורת המשימות לחץ על השתמש ב- Intel PROSet/Wireless לניהול Wi-Fi‏.

#### תוכנת אלחוט של צד שלישי

אם אתה משתמש בתוכנה המסופקת במיקום נקודת ההתחברות (בית קפה, נמל תעופה), Intel PROSet/Wireless מודיע על כך ולאחר מכן מנטרל את עצמו. אין באפשרותו לנהל את ההתקן האלחוטי, כאשר מנהל אלחוט אחר מתקשר עם ההתקן האלחוטי. כדי לנצל את התכונות של Intel PROSet/Wireless, עליך לנטרל או להסיר תוכנה זו בעת עזיבת נקודת ההתחברות.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור