العودة إلى المحتويات

# مفتاح المصطلحات: دليل استخدام توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

# مفتاح المصطلحات

Numerical A B C D E F G I L M N O P R S T W Arabic

المصطلح | التعريف
802.11 | يشير مقياس 802.11 إلى مجموعة من المواصفات التي طورتها IEEE لتقنية الشبكات المحلية اللاسلكية، حيث يحدد 802.11 مواصفات وسيط عبر الهواء بين عميل لاسلكي ومحطة قاعدة أو بين عميلين لاسلكيين ويوفر نقل بسرعة 1 أو 2 ميجابت/ثانية في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز باستخدام التوزيع الترددي بوثب الترددات (FHSS) أو التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS).
802.11a | يحدد مقياس 802.11a مواصفات معدل نقل بيانات بحد أقصى 54 ميجابت/ثانية وتردد تشغيل 5 جيجاهيرتز، ويستخدم مقياس 802.11a أسلوب الإرسال تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)، كما يدعم مقياس 802.11a إضافة إلى ذلك ميزات 802.11 مثل تشفير WEP للتأمين.
802.11b | 802.11 هو امتداد من 802.11 ينطبق على الشبكات المحلية اللاسلكية ويتيح نقل بسرعة 11 ميجابت/ثانية (مع ارتداد إلى 5.5 أو 2 أو 1 ميجابت/ثانية) في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز. لا يستخدم 802.11b سوى التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS). يزيد معدل بيانات الخرج عن 5 ميجابت/ثانية في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز.
802.11g | يحدد مقياس 802.11g حد أقصى 54 ميجابت/ثانية لمعدل نقل البيانات و2.4 جيجاهيرتز لتردد التشغيل وتشفير WEP للتأمين. يشار إلى شبكات 802.11g كذلك باسم شبكات واي فاي.
802.1x | 802.1x هو مقياس IEEE للتحكم في وصول الشبكات القائم على المنافذ، ويُستخدم هذا بالاقتران مع أساليب EAP لتوفير التحكم في الوصول إلى الشبكات السلكية واللاسلكية.
AES-CCMP | مقياس التشفير المتقدم – بروتوكول CBC-MAC العداد هو الأسلوب الجديد لحماية خصوصية الإرسال اللاسلكي المحدد في مقياس IEEE 802.11i. يوفر AES-CCMP أسلوب تشفير أقوى من TKIP.
BER | معدل خطأ البت. وهو النسبة بين الأخطاء إلى إجمالي عدد البت المرسلة في نقل بيانات من موضعٍ لآخر.
BSSID | معرف فريد لكل عميل لاسلكي ضمن شبكة لاسلكية، ومعرف مجموعة الخدمات الأساسي (BSSID) هذا هو عنوان Ethernet MAC لكل محول في الشبكة.
CCX | ملحق متوافق. مع سيسكو. يكفل برنامج الملحقات المتوافقة مع سيسكو وفاء الأجهزة المستخدمة في بنية أساسية لشبكة سيسكو محلية لاسلكية بمتطلبات التأمين والإدارة والتجوال.
CKIP | بروتوكول سيسكو للسلامة باستخدام المفاتيح (CKIP) هو بروتوكول تأمين خاص بسيسكو للتشفير في وسط 802.11. يستخدم CKIP فحص لسلامة الرسائل ورقم لتسلسل الرسائل لتحسين تأمين 802.11 في وضع البنية الأساسية، علماً بأن CKIP هو إصدار سيسكو من TKIP.
DSSS | التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر، وهو عبارة عن تقنية مستخدمة في إرسال الراديو وهو غير متوافق مع التوزيع الترددي بوثب الترددات (FHSS).
EAP | اختصار لبروتوكول المصادقة المتوسع، علماً بأن EAP يحتل جزء من بروتوكول مصادقة النقطة إلى نقطة (PPP) ويتيح إطاراً معمماً لعدة أساليب مصادقة مختلفة، ومن المفترض أن يستبدل EAP نظم المصادقة الخاصة وأن ييسر عمل كل شيء من كلمات المرور إلى رموز الاستبيان والاستجابة المميزة وشهادات البنية الأساسية بالمفاتيح العمومية بشكل سلس.
EAP-FAST | يستخدم EAP-FAST، شأنه شأن EAP-TTLS وPEAP، الحماية النفقية للتناقل، والفارق الأساسي هو أن EAP-FAST لا يستخدم الشهادات للمصادقة.
EAP-GTC | يشبه EAP-GTC (بطاقة الرموز المميزة العامة) EAP-OTP إلا إنه يستخدم بطاقات رموز مميزة ملموسة. يحتوي الطلب على رسالة قابلة للعرض، بينما تحتوي الإجابة على الجملة المقروءة من بطاقة الرمز المميز الملموسة.
EAP-OTP | يشبه EAP-OTP (كلمة مرور المرة الواحدة) MD5، إلا إنه يستخدم كلمة مرور المرة الواحدة كإجابة. يحتوي الطلب على رسالة قابلة للعرض. جدير بالذكر أن أسلوب كلمة مرور المرة الواحدة معرف في RFC 2289، علماً بأن آلية كلمة مرور المرة الواحدة مستخدمة بتوسع في سيناريوهات الشبكات الاعتبارية الخاصة (VPN) وبروتوكول النقطة إلى نقطة (PPP) ولكن ليس في عالم اللاسلكيات.
EAP-SIM | يمكن اتخدام مصادقة بروتوكول المصادقة المتوسع – وحدة تعريف المشترك (EAP-SIM) مع: أنواع مصادقة الشبكات: مفتوحة ومشتركة وووصول واي فاي المحمي 2 (WPA2) - مؤسسي. أنواع تشفير البيانات: بدون وWEP وCKIP. بطاقة SIM عبارة عن بطاقة ذكية خاصة تستخدمها الشبكات الخليوية الرقمية القائمة على نظام GSM. تستخدم بطاقة SIM للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة.
EAP-TLS | نوع من أساليب المصادقة يستخدم بروتوكول المصادقة المتوسعة (EAP) وبروتوكول تأمين اسمه تأمين طبقة النقل (TLS). يستخدم EAP-TLS شهادات تستخدم كلمات مرور. تدعم مصادقة EAP-TLS إدارة مفاتيح WEP الديناميكية.
EAP-TTLS | نوع من أساليب المصادقة يستخدم بروتوكول المصادقة المتوسعة (EAP) وتأمين طبقة النقل النفقي (TTLS). يستخدم EAP-TTLS تركيبة من الشهادات مع أسلوب تأمين آخر مثل كلمات المرور.
FHSS | التوزيع الترددي بوثب الترددات (FHSS) وهو عبارة عن تقنية مستخدمة في إرسال الراديو وهو غير متوافق مع التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS).
GHz | جيجاهيرتز. وحدة تردد تساوي 1,000,000,000 دورة في الثانية.
IEEE | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) منظمة معنية بوضع المقاييس في مجالي الحاسب الآلي والاتصالات.
LAN | شبكة منطقة محلية. شبكة بيانات عالية السرعة ومنخفضة الأخطاء تغطي مساحة جغرافية صغيرة نسبياً.
LEAP | بروتوكول المصادقة المتوسع الخفيف، وهو إصدار من بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP)، وعلى وجه التفصيل فإن LEAP بروتوكول مصادقة متوسع طورته شركة Cisco يتيح آلية استبيان-استجابة للمصادقة وتعيين لمفاتيح WEP ديناميكياً.
MAC | عنوان ثابت يحدد في المصنع¡ وهو يعرف معدات الشبكات – مثل محول لاسلكي ضمن شبكة محلية أو موسعة تعريفاً فريداً.
MHz | ميجاهيرتز. وحدة تردد تساوي 1000000 دورة في الثانية.
MIC (Michael) | فحص سلامة الرسائل (يشار إليه عادةً باسم مايكل).
MS-CHAP | آلية EAP يستخدمها العميل. يُستخدم بروتوكول Microsoft للمصادقة بالاستبيان – الإصدار 2 على قناة مشفرة لتمكين تحقق الخادمات، حيث ترسل حزم الاستبيان والاستجابة عبر قناة بتشفير TLS غير مكشوفة.
ns | نانو ثانية جزء من بليون (1000000000/1) من الثانية.
OFDM | تعاقب تقسيم الترددات العمودي.
PEAP | بروتوكول المصادقة المتوسع (PEAP) عبارة عن مشروع بروتوكول صادر عن مجموعة عمل هندسة الإنترنت (IETF) تحت رعاية شركات Microsoft وCisco وRSA Security. ينشئ PEAP نفقاً مشفراً شبيهاً بالنفق المستخدم في صفحات ويب الآمنة (SSL)، وداخل هذا النفق المشفر يمكن استخدام أساليب EAP للمصادقة لتنفيذ مصادقة العملاء. يتطلب PEAP وجود شهادة على خادم RADIUS إلا إنه خلافاً لبروتوكول EAP-TLS لا يتطلب وجود شهادة على العميل. لم تصادق IETF على PEAP بعد، بل إن IETF تقارن حالياً بين PEAP وتأمين طبقة النقل النفقي (TTLS) للتوصل إلى مقياس مصادقة من أجل مصادقة 802.1x في نظم 802.11 اللاسلكية. يستهدف تصميم PEAP كنوع للمصادقة الاستفادة من بروتوكول المصادقة المتوسع – تأمين طبقة النقل (EAP-TLS) ودعم مختلف أساليب المصادقة، بما فيها كلمات مرور المستخدم وكلمات مرور المرة الواحدة وبطاقات الرموز المميزة العامة.
RADIUS | خدمة مصادقة مستخدمي الطلب الهاتفي عن بعد (RADIUS) هي نظام مصادقة ومحاسبة يتحقق من مسوغات المستخدم ويجيز الوصول إلى الموارد المطلوبة.
RF | تردد الراديو. وحدة قياس التردد الدولية هي الهيرتز (Hz) وهي تعادل وحدات الدورة في الثانية المستخدمة قديماً. يساوي كل ميجاهيرتز مليون هيرتز بينما يساوي كل جيجاهيرتز (GHz) بليون هيرتز. لتقريب المفهوم: تردد الطاقة الكهربائية هو 60 هيرتز في الولايات المتحدة و50 هيرتز في معظم دول العالم الأخرى، ومدى تردد الموجات الإذاعية المتوسطة هو 0.55 – 1.6 ميجاهيرتز، ومدى تردد الموجات الإذاعية بالتعديل الترددي (FM) هو 88 – 108 ميجاهيرتز، بينما تعمل أفران المايكروويف عادةً على تردد 2.45 جيجاهيرتز.
SIM | تستخدم بطاقة وحدة تعريف المشترك للتحقق من مسوغاتك مع الشبكة، علماً بأن بطاقة SIM عبارة عن بطاقة ذكية خاصة تستخدمها الشبكات الخليوية الرقمية القائمة على نظام GSM.
SSID البث | يستخدم للسماح لنقطة وصول ما الاستجابة للعملاء على شبكة لاسلكية بإرسال حزم استشعار.
SSID | معرف مجموعة الخدمات. قيمة تتحكم في الوصول إلى شبكة لاسلكية. يجب أن يتطابق SSID لبطاقة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك مع أي نقطة وصول تريد التوصيل بها، فإن لم تتطابق القيمتان لم يسمح لك بالوصول إلى الشبكة. ويجوز أن يبلغ طول كل SSID 32 حرفاً مع التفريق بين الحروف الكبيرة والصغيرة (الإنجليزية).
TKIP | يحسن بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP) من تشفير البيانات، ويستخدم وصول واي فاي المحمي TKIP الخاص به. حيث يوفر TKIP تحسينات هامة في تشفير البيانات، بما في ذلك أسلوب لإعادة صياغة المفاتيح. يمثل TKIP جزءاً من مقياس تشفير IEEE 802.11I للشبكات المحلية اللاسلكية، كما يمثل TKIP الجيل القادم من بروتوكول الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP) والذي يستخدم لتأمين شبكات 802.11 اللاسلكية. ويوفر TKIP خلطاً للمفاتيح لكل حزمة وفحصاً لسلامة الرسائل وآلية لإعادة صياغة المفاتيح، مما يعالج عيوب WEP.
TLS | تأمين طبقة النقل. نوع من أساليب المصادقة يستخدم بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP) وبروتوكول تأمين يسمى تأمين طبقة النقل (TLS). يستخدم EAP-TLS شهادات تستخدم كلمات مرور. تدعم مصادقة EAP-TLS إدارة مفاتيح WEP الديناميكية. المستهدف من بروتوكول TLS هو تأمين ومصادقة الاتصالات عبر شبكة عمومية من خلال تشفير البيانات. يتيح بروتوكول مصافحة TLS للخادم والعميل تقديم مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفير ومفاتيح شفرة قبل إرسال البيانات.
TTLS | تأمين طبقة النقل النفقي. تعرف هذه الإعدادات البروتوكول والمسوغات المستخدمة لمصادقة مستخدمٍ ما. في TTLS يستخدم العميل EAP-TLS للتحقق من الخادم وإنشاء قناة بتشفير TLS بين العميل والخادم، وللعميل أن يستخدم بروتوكول مصادقة آخر، عادةً ما يكون بروتوكولاً قائماً على كلمات المرور، مثل MD5-استبيان على هذه القناة المشفرة لتمكين تحقق الخادم، حيث ترسل حزم الاستبيان والاستجابة عبر قناة بتشفير TLS غير مكشوفة. تدعم تطبيقات TTLS اليوم كافة الأساليب التي يعرفها EAP، إضافة إلى العديد من الأساليب الأقدم (CHAP وPAP وMS-CHAP وMS-CHAPv2). يمكن تمديد TTLS بسهولة للعمل مع بروتوكولات جديدة عن طريق تعريف سمات جديدة لدعم البروتوكولات الجديدة.
WEP | الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي. الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي من 64-بت و128-بت (يشار إلى 64-بت أحياناً باسم 40-بت). هذه تقنية تشفير على مستوى منخفض مصممة لإعطاء المستخدم درجة قريبة من الخصوصية المتوقعة في حالة الشبكات المحلية، WEP بروتوكول تأمين للشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المعرفة في مقياس 802.11b. هذا وقد صمم WEP بحيث يوفر نفس القدر من التأمين الموجود في شبكة محلية سلكية. يستهدف WEP توفير التأمين للبيانات عبر موجات الراديو حتى تكون محمية أثناء إرسالها من نقطة طرفية لأخرى.
WLAN | شبكة محلية لاسلكية. نوع من الشبكات المحلية تستخدم موجات راديو عالية التردد عوضاً عن الأسلاك للاتصال بين عقدها.
WPA | يمثل وصول واي فاي المحمي (WPA) تحسيناً تأمينياً يزيد من مستوى حماية البيانات والتحكم في الوصول لشبكة لاسلكية زيادةً عظيمة. يشكل WPA مقياساً انتقالياً من المقرر أن يحل محله مقياس IEEE المسمى 802.11i لدى استكماله. يتألف WPA من RC4 وTKIP ويوفر دعماً لوضع BSS (بنية أساسية) فقط. (غير متوافق مع WPA2.)
WPA2 | وصول واي فاي المحمي 2 (WPA2). هذا هو الجيل الثاني من WPA الذي يطابق مواصفات IEEE Tgi، ويتألف WPA2 من تشفير AES ومصادقة مسبقة وتخزين PMKID مؤقت، وهو يوفر دعماً لوضع BSS (بنية أساسية) ووضع IBSS (أقران). (غير متوافق مع WPA.)
WPA-PSK | لا يستخدم وضع واي فاي المحمي بالمفاتيح المشتركة مسبقاً (WPA-PSK) خادم مصادقة، ويمكن استخدامه مع نوعي تشفير البيانات WEP أو TKIP. يتطلب WPA-PSK تشكيل مفتاح مشترك مسبقاً (PSK)، يجب عليك إدخال عبارة مرور من 64 حرف سادس عشري لمفتاح مشترك مسبقاً طوله 256 بت، ويُستقى مفتاح تشفير البيانات من المفتاح المشترك مسبقاً (PSK).
الدخول الموحد | تتيح ميزة الدخول الموحد تطابق مسوغات 802.1x مع مسوغات اسم مستخدم Windows وكلمة مروره لتوصيلات الشبكة اللاسلكية.
تجوال | تحرك عقدة لاسلكية بين خليتين مصغرتين، ويقع التجوال في العادة ضمن شبكات البنية الأساسية المؤسسة حول نقاط وصول متعددة.
تشفير | بعثرة البيانات منعاً لقراءتها إلا على المرسل إليه المعتمد، وفي العادة يتطلب تفسير البيانات مفتاحاً.
خادم AAA | خادم المصادقة والاعتماد والمحاسبة، وهو نظام للتحكم في الوصول إلى موارد الكمبيوتر وتتبع أنشطة المستخدمين.
شبكة أقران | تشكيل اتصالات يتمتع كل كمبيوتر فيه بنفس الإمكانيات ويستطيع أي كمبيوتر تأسيس جلسة اتصالات. يشار إليها كذلك باسم شبكة جهاز إلى جهاز أو شبكة كمبيوتر إلى كمبيوتر.
شبكة لبنية أساسية | شبكة لاسلكية متمركزة حول نقطة وصول، وفي هذه البيئة لا يقتصر دور نقطة الوصول على إتاحة الاتصال مع الشبكة السلكية بل يتجاوز ذلك إلى تسيير بيانات الشبكة اللاسلكية في الجوار القريب.
شبكة مفضلة | إحدى الشبكات التي سبق تشكيلها، وتكون مثل هذه الشبكات مسرودة في لائحة الشبكات المفضلة ضمن علامة تبويب الشبكات اللاسلكية في أداة تشكيل اللاسلكي المساعدة (بيئة Windows 2000) أو خصائص التوصيل الشبكي اللاسلكي (بيئة Windows XP).
شهادة | تستخدم لمصادقة المستخدمين، حيث تسجل الشهادة على خادم المصادقة (أي خادم RADIUS) ويستخدمها المصدق.
عتبة RTS | عدد الإطارات في حزمة البيانات الذي يتم عنده أو بعده تشغيل مصافحة RTS/CTS (طلب إرسال/إفساح إرسال) قبل إرسال الحزمة، علماً بأن القيمة الافتراضية هي 2347.
عتبة التجزئة | الحد الذي يجزئ المحول اللاسلكي عنده الحزمة إلى إطارات متعددة مما يحدد حجم الحزمة ويؤثر على خرج الإرسال.
عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) | عنوان كمبيوتر موصل بشبكة، حيث يعين جزء من العنوان الشبكة التي تضم الكمبيوتر بينما يمثل الجزء الآخر تعريف المضيف.
كمبيوتر عميل | الكمبيوتر الذي يتحصل على توصيله بالإنترنت عن طريق مشاركة توصيل الكمبيوتر المضيف أو توصيل نقطة الوصول.
كمبيوتر مضيف | الكمبيوتر الموصل بالإنترنت مباشرة عبر مودم أو محول شبكي.
مرجع مصدق (CA) | مرجع شهادات مؤسسي مطبق على خادم، كما تستطيع شهادة Internet Explorer استيراد شهادة من ملف. تخزن أية شهادة مرجع مصدق ثقة في المستودع المركزي.
مشاركة الملفات والطابعات | إمكانية تتيح لعدد من الأشخاص عرض نفس الملف(ات) وتعديلها وطباعتها من أجهزة كمبيوتر مختلفة.
مصادقة | التحقق من هوية أي مستخدم يدخل على شبكةٍ ما، حيث تستخدم كلمات المرور والشهادات الرقمية والبطاقات الذكية والمقاييس الحيوية لإثبات هوية العميل للشبكة، كما تستخدم كلمات المرور والشهادات الرقمية لتعريف الشبكة للعميل.
معدل البت | إجمالي عدد البتات (آحاد وأصفار) في الثانية الذي يستطيع توصيلٌ شبكي دعمه. لاحظ أن معدل البت هذا يختلف –تحت تحكم البرنامج- مع اختلاف مسار الإشارات.
مفتاح WEP | إما عبارة مرور أو مفتاح سادس عشري. يجب ألا تقل عبارة المرور عن 5 حروف ASCII في حالة WEP من 64-بت أو 13 حرف ASCII في حالة WEP من 128-بت. تصلح جميع الحروف: 0-9 وa-z وA-Z و~!@#$%^&*()_+|`-={}|[]\:";'<>?,./ لعبارة المرور. أما المفتاح السادس عشري فيجب أن يتكون من 10 حروف سادس عشرية (0-9، A-F) في حالة WEP من 64-بت أو 26 حرف سادس عشري (0-9، A-F) في حالة WEP من 128 بت.
مفتاح مشترك | مفتاح تشفير غير معروف إلا لمرسل البيانات ومتلقيها.
موجه لاسلكي | صرة لاسلكية مستقلة تتيح لأي كمبيوتر به محول شبكة لاسلكي الاتصال بكمبيوتر آخر والتوصيل بالإنترنت. يشار إليه كذلك باسم نقطة وصول (AP).
ميجابت/ثانية | ميجابت في الثانية. سرعة نقل مقدارها 1000000 بت في الثانية.
نقطة وصول | نقطة وصول (AP). صرة لاسلكية مستقلة تتيح لأي كمبيوتر به محول شبكة لاسلكي الاتصال بكمبيوتر آخر والتوصيل بالإنترنت.
واي فاي | التوصيل اللاسلكي. المقصود استخدامه بشكل معمم عند الإشارة إلى أي نوع من شبكات 802.11 سواء كانت 802.11b أو 802.11a أو ثنائية المدى.
وصول واي فاي المحمي (WPA) - شخصي | يوفر وصول واي فاي المحمي- شخصي هذا المستوى من التأمين في بيئة الشبكة الصغيرة أو المنزل.
وصول واي فاي المحمي (WPA) - مؤسسي | ينطبق وصول واي فاي المحمي-مؤسسي على المستخدمين المؤسسيين، ويمثل تقنية تأمين جديدة قائمة على المقاييس وقابلة للتشغيل البيني للشبكات المحلية اللاسلكية (مجموعة فرعية من مشروع مقياس IEEE 802.11I) لتشفير البيانات عبر موجات الراديو. جدير بالذكر أن WPA هو أحد مقاييس واي فاي، وقد صمم لتحسين ميزات التأمين في WEP كما يلي: تحسين تشفير البيانات من خلال بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP)، حيث يبعثر TKIP المفاتيح باستخدام منوال تجزيء ويضمن عدم العبث بالمفاتيح عن طريق إضافة ميزة لفحص السلامة. مصادقة المستخدمين، وهو جانب مفقود بشكل عام في WEP، من خلال بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP). ينظم WEP التعامل مع شبكة لاسلكية قائمة على عناوين معدات MAC المخصص لكمبيوتر، والذي يسهل نسبياً التقاطه وسرقته. هذا وينبني EAP على نظام تشفير بالمفاتيح العمومية يتمتع بقدر أكبر من التأمين لضمان حصر الوصول إلى الشبكة على مستخدميها المصرح بهم. يشكل WPA مقياساً انتقالياً من المقرر أن يحل محله مقياس IEEE المسمى 802.11i لدى استكماله.
وضع الأقران | بنية شبكات لاسلكية تسمح للعملاء اللاسلكيين بالاتصال فيما بينهم دون استخدام نقطة وصول.
وضع الصمت | نقاط وصول وضع الصمت أو موجهاته اللاسلكية هي تلك التي سبق تشكيلها بحيث لا تبث SSID للشبكة اللاسلكية، مما يقتضي معرفة SSID من أجل تشكيل التوصيف اللاسلكي للتوصيل بنقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي.
وضع حفظ الطاقة | الحالة التي يخفض تشغيل الراديو فيها دورياً حفظاً للطاقة. عندما يكون الحاسب المحمول في وضع حفظ الطاقة تُخزن الحزم المتسلمة في نقطة الوصول إلى أن ينشط المحول اللاسلكي.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية