返回目录页面

# 连接到网络：英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接用户指南

- 连接至无线网络
- 第一次连接
- 其他无线管理器

# 连接到无线网络

您可以利用以下方法之一连接到无线网络。

- 自动连接： 如果一个现有配置式与一个可用网络匹配，就可自动连接到该无线网络。
- 配置新配置式： 在英特尔 PROSet/无线主窗口中，从无线网络列表选择一个无线网络。单击连接。如果连接成功，将在“配置式列表”中创建一个配置式供以后使用。
- 连接到“配置式列表”中的一个配置式：您可以从“配置式列表”中选择一个配置式。要予以激活，从英特尔(R) PROSet/无线主窗口，单击配置式。从“配置式列表”中选择配置式。单击连接。这允许您连接到列表中位置较低的可用网络（如果可用的话）。
- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标。右击连接到配置式。弹出先前配置的配置式的列表。选择一个配置式。

# 第一次连接

英特尔 PROSet/无线自动检测位于您的适配器范围内的无线网络。当找到网络时，桌面警报通知会显示：找到了无线网络。请参阅任务栏图标以获取更多信息。

1. 双击桌面警报以打开英特尔 PROSet/无线主窗口。
2. 从无线网络列表中选择一个网络。
3. 单击连接。如果网络不要求安全性验证，桌面警报会通知您已经连接到网络。请参阅英特尔 PROSet/无线主窗口和任务栏以了解有关任务栏菜单和图表的更多信息。

如果需要添加安全性验证：

1. “配置式向导”打开并带领您完成配置过程。
2. 指定一个配置式名称：“配置式名称”是您给这个网络的名称。这可以是任何有助于标示此网络的名称。例如：“我的家庭网络”、“街上的咖啡店”等等。
3. 单击下一步。然后“配置式向导”试图检测该网络的网络设置。
4. 继续执行“配置式向导”直到完成。参阅配置式管理和安全性设置获得更多信息。
5. 单击确定以连接到无线网络。

如果忽略找到了无线网络桌面警报，英特尔 PROSet/无线会显示一个消息来提示：是否要连接到无线网络？ 单击是。英特尔 PROSet/无线主窗口打开。遵照以上指示连接到无线网络。

除了任务栏图标，“英特尔 PROSet/无线”还显示连接状态和可用网络。参阅英特尔 PROSet/无线主窗口获得更多信息。

## 其他无线管理器

如果英特尔 PROSet/无线检测到另一个软件应用程序尝试与该无线设备通讯，会向您通知此种状况。

#### Microsoft Windows XP 无线零配置

要从英特尔 PROSet/无线切换到Microsoft Windows XP 配置，使用以下两种方法之一：

- 从任务栏菜单：

单击使用 Windows 来管理 Wi-Fi以切换到 Microsoft Windows XP 无线零配置。选择此选项以禁用“英特尔 PROSet/无线”作为当前无线管理器。然后可以配置 Microsoft Windows XP 作为您的无线管理器。

> 注意： 在英特尔 PROSet/无线中创建的任何无线配置式，在 Microsoft Windows XP 无线零配置中都不可见。如果要使用英特尔无线配置式，需要从任务栏菜单中选择使用英特尔 PROSet/无线来管理 Wi-Fi。

- 从“英特尔 PROSet/无线”：

从英特尔 PROSet/无线应用程序的“高级”菜单，单击使用 Windows 来管理 Wi-Fi。完成使用 Microsoft Windows XP 无线零配置后，可切换回英特尔 PROSet/无线。单击英特尔 PROSet/无线主窗口上的启用英特尔 PROSet/无线。

要启用“英特尔 PROSet/无线”作为无线管理器，从任务栏菜单单击使用英特尔 PROSet/无线管理 Wi-Fi。

#### 第三方无线软件

如果使用热点所在地（咖啡店、机场候机厅）提供的软件，英特尔 PROSet/无线会通知您，然后自行禁用。当另一个无线管理器与无线设备通讯时，英特尔 PROSet/无线不能管理该无线设备。离开热点时应禁用或移除此软件以便利用英特尔 PROSet/无线的功能。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明