目次へ戻る

# 仕様: インテル PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

- インテル PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション
- インテル PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション
- インテル PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション
- インテル PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

## インテル PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express (TM) ミニ カード
寸法 | 高さ 50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm (200 インチ x 1.18 インチ x0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタr U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 の Wi-Fi(R) 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアツーピア) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、802.1x: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル PRO/Wireless 3945BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | PCI Express (TM) ミニ カード
寸法 | 高さ 50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm (200 インチ x 1.18 インチ x0.18 インチ)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタr U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 53 ピン ミニカード エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+80℃
湿度 | 50〜92% 結露なし (温度 25〜55 ℃)
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.4835 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 の Wi-Fi(R) 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアツーピア) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128-ビット、WEP 128-ビットおよび 64-ビット、802.1x: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル PRO/Wireless 2915ABG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3A
寸法 | 幅 59.75 mm x 長さ 50.95 mm x 高さ 5 mm (2.85 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 12.90 g (0.7 オンス)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタr U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン SO-DIMM エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
周波数帯域 | 5.15 GHz〜5.85 GHz | 2.400〜2.472 GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレス メディア | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | 4〜12 チャネル、非重複、国によって異なる | チャネル 1〜11 (米国のみ) チャネル 1〜13 (日本、欧州)
データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 の Wi-Fi(R) 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアツーピア) 動作モード
セキュリティ | WPA-パーソナル、WPA2-パーソナル、WPA-エンタープライズ、WPA2-エンタープライズ、AES-CCMP 128 ビット、WEP 128 ビットおよび 64 ビット、802.1x: EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## インテル PRO/Wireless 2200BG ネットワーク コネクション

フォーム ファクタ | Mini PCI Type 3B
寸法 | 幅 59.45 mm x 長さ 44.45 mm x 高さ 5 mm (2.34 インチ x 1.75 インチ x 0.20 インチ)
重量 | 12.90 g (0.7 オンス)
アンテナ インターフェース コネクタ | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブル コネクタr U.FL-LP-066 とのかみ合わせ
デュアル アンテナ ダイバーシティ | オンボード デュアル ダイバーシティ スイッチ
コネクタ インターフェース | 124 ピン ミニ PCI エッジ コネクタ
電圧 | 3.3 V
動作温度 | 0〜+70℃
湿度 | 50〜85% 結露なし
周波数変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
周波数帯域 | 2.400〜2.472 GHz (米国) 2.400〜2.4835 GHz (日本) 2.400〜2.4835 GHz (欧州 ETSI)
変調 | OFDM および BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
チャネル | フル 14 チャネル サポート
データ速度 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 および 54 Mbps
一般
オペレーティング システム | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認定 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、 EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 の Wi-Fi(R) 認定
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN 規格 | IEEE 802.11g と 802.11b
アーキテクチャ | インフラストラクチャまたはアドホック (ピアツーピア) 動作モード
セキュリティ | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES (128-bit)、WEP 128-ビットおよび 64-ビット
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および責任の制限に関する情報