返回內容頁

# 規格：Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 使用者指南

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

形式因素 | PCI Express (TM) Mini Card
尺寸 | 高度 200 in x 1.18 in x 0.18 in (50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 慢 至 55 慢 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻波 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 4 至 12 個非重疊，因國家而定 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 的 Wi-Fi(R) 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或 ad hoc（點對點）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

形式因素 | PCI Express (TM) Mini Card
尺寸 | 高度 200 in x 1.18 in x 0.18 in (50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 53 針的 Mini Card 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50 至 92% (溫度為 25 慢 至 55 慢 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻波 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 4 至 12 個非重疊，因國家而定 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 的 Wi-Fi(R) 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b
架構 | 基礎架構或 ad hoc（點對點）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元、802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

形式因素 | Mini PCI 類型 3A
尺寸 | 寬 2.85 英吋 x 長 1.75 英吋 x 高 0.20 英吋 (59.75 公釐 x 50.95 公釐 x 5 公釐)
重量 | 0.7 盎司 (12.90 克)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 SO-DIMM 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 伏特
作業溫度 | 攝氏0 到 +70 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
頻率模組 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
頻波 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz (因國家而定)
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 4 至 12 個非重疊，因國家而定 | 頻道 1-11 (僅美國) 頻道 1-13 (日本、歐洲)
資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 的 Wi-Fi(R) 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v3.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
架構 | 基礎架構或 ad hoc（點對點）操作模式
保全性 | WPA-個人、WPA2-個人、WPA-企業、WPA2-企業、AES-CCMP 128 位元、WEP 128 位元和 64 位元。802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

形式因素 | Mini PCI 類型 3B
尺寸 | 寬 2.34 英吋 x 長 1.75 英吋 x 高 0.20 英吋 (59.45 公釐 x 44.45 公釐 x 5 公釐)
重量 | 0.7 盎司 (12.90 克)
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
雙向天線 | 主機板上雙向切換
接頭介面 | 124 針的 mini PCI 邊緣接頭
瓦數 | 3.3 V
作業溫度 | 攝氏0 到 +70 度
溼度 | 非濃縮 50 到 85%
頻率模組 | OFDM 具有 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
頻波 | 2.400 - 2.472 GHz (美國) 2.400 - 2.4835 GHz (日本) 2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI)
模組 | OFDM 具有 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK
頻道 | 全部 14 通道支援
資料速率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps
一般
作業系統 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 認證 | 針對 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5 的 Wi-Fi(R) 認證
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v2.0
WLAN 標準 | IEEE 802.11g 和 802.11b
架構 | 基礎架構或 ad hoc（點對點）操作模式
保全性 | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES (128 位元)、WEP 128 位元和 64 位元。
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明