Ritorna al Sommario

# Specifiche: Manuale per l'utente di Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensioni | Altezza 200 pollici x 1,18 pollici x 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | da 0 a +80 gradi Celsius
Umidità | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25 ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali: | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificazione Wi-Fi(R) Alliance | La certificazione Wi-Fi(R) per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit e 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensioni | Altezza 200 pollici x 1,18 pollici x 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | da 0 a +80 gradi Celsius
Umidità | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25 ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali: | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificazione Wi-Fi(R) Alliance | La certificazione Wi-Fi(R) per 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit e 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Fattore di forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensioni | Larghezza 2,85 pollici x Lunghezza 1,75 pollici x Altezza 0,20 pollici (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 once (12,90 g.)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore 124-pin SO-DIMM
Tensione | 3,3 Volt
Temperatura di funzionamento | da 0 a +70 gradi Celsius
Umidità | dal 50 all'85% senza condensa
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali: | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificazione Wi-Fi(R) Alliance | La certificazione Wi-Fi(R) per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit e 64-bit. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Fattore di forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensioni | Larghezza 2,34 pollici x Lunghezza 1,75 pollici x Altezza 0,20 pollici (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 once (12,90 g.)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 124-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | da 0 a +70 gradi Celsius
Umidità | dal 50 all'85% senza condensa
Modulazione di frequenza | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda di frequenza | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Giappone) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulazione | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canali: | Canale 14, supporto completo
Velocità dei dati | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificazione Wi-Fi(R) Alliance | La certificazione Wi-Fi(R) per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g e 802.11b
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit e 64-bit.
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna all'inizio

Ritorna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità