İçindekilere Dön

# Teknik Belirtimler: Intel PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı Kullanıcı Kılavuzu

- Intel PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı
- Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı

## Intel PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express (TM) Mini Kart
Boyutlar | 50,5 mm x 30 mm x 4,5 mm (200 inç x 1,18 inç x 0,18 inç)
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 için Wi-Fi(R) sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Alt yapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı

Model | PCI Express (TM) Mini Kart
Boyutlar | 50,5 mm x 30 mm x 4,5 mm (200 inç x 1,18 inç x 0,18 inç)
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 53 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 için Wi-Fi(R) sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Alt yapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3A
Boyutlar | Genişlik 59,75 mm x Uzunluk 50,95 mm x Yükseklik 5 mm (2,85 inç x 1,75 inç x 0,20 inç)
Ağırlık | 12,90 g (0,7 oz.)
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli SO-DIMM kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 Volt
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanallar | 4 - 12, çakışmayan, ülkeye özgü | Kanal 1-11 (yalnızca ABD için) Kanal 1-13 (Japonya, Avrupa)
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 için Wi-Fi(R) sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.3.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Alt yapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı

Model | Mini PCI Tip 3B
Boyutlar | Genişlik 59,45 mm x Uzunluk 44,45 mm x Yükseklik 5 mm (2,34 inç x 1,75 inç x 0,20 inç)
Ağırlık | 12,90 g (0,7 oz.)
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 124 pinli mini PCI kenar bağlayıcısı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +70 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 85, yoğunlaşmayan
Frekans Modülasyonu | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Frekans bandı | 2.400 - 2.472 GHz (ABD) 2.400 - 2.4835 GHz (Japonya) 2.400 - 2.4835 GHz (Avrupa ETSI)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK ile OFDM
Kanallar | 14 kanal için tam destek
Veri Hızları | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ve 54 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 için Wi-Fi(R) sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.2.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Alt yapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit ve 64-bit.
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi