Retour à la table des matières

# Présentation des réseaux sans fil : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## À propos de la technologie des réseaux sans fil

- Sélection d'un mode de réseau sans fil
- Configuration d'un réseau sans fil
- Identification d'un réseau sans fil

Un réseau sans fil permet de connecter des ordinateurs sans utiliser de câbles réseau. Les ordinateurs utilisent à la place des communications radio pour s'envoyer des données. Vous pouvez communiquer directement avec d'autres ordinateurs sans fil ou vous connecter à un réseau existant grâce à un point d'accès sans fil. Lorsque vous installez la carte sans fil, vous sélectionnez le mode opérationnel correspondant au type de réseau sans fil que vous voulez. Vous pouvez utiliser la carte Intel(R) PRO/Wireless Network Connections pour vous connecter à d'autres périphériques sans fil similaires conformes à la norme 802.11 relative aux réseaux sans fil.

## Sélection d'un mode de réseau sans fil

Les réseaux sans fil peuvent fonctionner avec ou sans points d'accès, en fonction du nombre d'utilisateurs du réseau. Le mode Infrastructure utilise des points d'accès pour permettre aux ordinateurs sans fil d'envoyer et de recevoir des informations. Les ordinateurs sans fil transmettent les informations au point d'accès, le point d'accès les reçoit et les rediffuse aux autres ordinateurs. Il peut également se connecter à un réseau filaire ou à Internet. Plusieurs points d'accès peuvent travailler ensemble pour fournir une couverture sur une zone étendue.

Le mode Poste à poste, également appelé mode Ad hoc, fonctionne sans points d'accès et permet aux ordinateurs sans fil d'envoyer des informations directement aux autres ordinateurs sans fil. Le mode Poste à poste peut être utilisé pour mettre des ordinateurs en réseau à la maison ou dans un petit bureau, ou pour établir un réseau sans fil temporaire pour une réunion.

## Configuration d'un réseau sans fil

Trois composants de base doivent être configurés pour qu'un réseau sans fil 802.11 fonctionne correctement :

- Nom du réseau : chaque réseau sans fil utilise un nom de réseau unique permettant de l'identifier. Ce nom est appelé l'identificateur SSID (Service Set Identifier). Lorsque vous installez la carte sans fil, vous spécifiez l'identificateur SSID. Si vous voulez vous connecter à un réseau existant, vous devez utiliser le nom de ce réseau. Si vous configurez votre propre réseau, vous pouvez définir votre propre nom et l'utiliser sur chaque ordinateur. Le nom peut comporter au maximum 32 caractères et être composé de lettres et de chiffres.
- Profils : lorsque vous configurer un ordinateur pour accéder à un réseau sans fil, Intel(R)PROSet/Wireless crée un profil correspondant aux paramètres sans fil que vous spécifiez. Si vous voulez vous connecter à un autre réseau, vous pouvez rechercher un réseau existant et établir une connexion temporaire, ou créer un nouveau profil pour ce réseau. Après avoir créé des profils, l'ordinateur se connecte automatiquement lorsque vous vous déplacez.
- Sécurité : les réseaux sans fil 802.11 utilisent le chiffrement pour protéger les données. Les spécifications WEP (Wired equivalent privacy) utilisent une clé de chiffrement communiquée de 64 ou de 128 bits pour brouiller les données. Avant d'envoyer des données, l'ordinateur utilise une clé de chiffrement secrète pour les brouiller. L'ordinateur recevant les données utilise la même clé pour débrouiller les données. Si vous vous connectez à un réseau existant, utilisez la clé de chiffrement fournie par l'administrateur du réseau sans fil. Si vous configurez votre propre réseau, vous pouvez définir votre propre clé et l'utiliser sur chaque ordinateur.

  L'authentification 802.1x est indépendante du processus d'authentification de la norme 802.11. La norme 802.1x fournit un cadre pour les différents protocoles d'authentification et de gestion de clés. Il existe différents types d'authentification 802.1x, chacun approchant l'authentification d'une façon différente, mais employant tous le même protocole 802.1x et le même cadre pour la communication entre un client et un point d'accès.

## Identification d'un réseau sans fil

Il existe de nombreuses manières d'identifier un réseau sans fil, selon la taille et les composants du réseau :

- Nom du réseau ou Identificateur SSID (Service Set Identifier)—Identifie un réseau sans fil. Tous les périphériques sans fil du réseau doivent utiliser le même identificateur SSID.
- Identificateur ESSID (Extended Service Set Identifier)—Un type d'identificateur SSID particulier identifiant un réseau sans fil comprenant des points d'accès.
- Identificateur IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier)—Un type particulier d'identificateur SSID utilisé pour identifier un réseau d'ordinateurs sans fil configurés pour communiquer les uns avec les autres sans utiliser de point d'accès.
- Identificateur BSSID (Basic Service Set Identifier)—Un identificateur unique à chaque périphérique sans fil. L'identificateur BSSID correspond à l'adresse MAC Ethernet du périphérique.
- SSID de diffusion—Un point d'accès peut répondre à des ordinateurs envoyant des paquets de sondage avec l'identificateur SSID de diffusion. Si cette fonctionnalité est activée sur le point d'accès, tout utilisateur d'ordinateur sans fil peut s'associer au point d'accès en utilisant un identificateur SSID blanc (null).

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité