Voltar ao Índice

# Usar o software do Intel(R) PROSet/Wireless: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Usar o Intel PROSet/Wireless como gerenciador de conexões sem fio
- Iniciar o Intel P ROSet/Wireless
- Iniciar o Intel PROSet/Wireless na barra de tarefas
  - Ícones da barra de tarefas
  - Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho
- Janela principal do Intel PROSet/Wireless
  - Lista de redes sem fio
  - Ícones de status da conexão
  - Propriedades de rede
  - Detalhes da conexão
  - Lista de perfis
- Menus do Intel PROSet/Wireless
- Menu Ferramentas
  - Configurações do aplicativo
  - Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio
  - Ferramentas do administrador
- Menu Avançado
  - Configurações do adaptador
  - Estatísticas avançadas
  - Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi
- Menu Perfis
  - Gerenciar Perfis
  - Gerenciar exclusões
- Ativar e desativar o rádio
- Instalar e desinstalar o software

## Usar o Intel PROSet/Wireless como gerenciador de conexões sem fio

O Intel(R) PROSet/Wireless é usado para configurar, editar e gerenciar perfis de rede para conexão com uma rede. Também inclui configurações avançadas, como o gerenciamento de energia e a seleção de canais, para configurar redes ad-hoc.

Se você usar o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft(R) Windows(R) XP como gerenciador de conexões sem fio, poderá desativá-lo na guia Rede sem fio do Microsoft Windows.

Para desativar o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP como gerenciador de conexões sem fio:

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle.
2. Clique duas vezes em Conexões de rede.
3. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes sem fio.
6. Certifique-se de que a opção Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio não esteja marcada. Se estiver, desmarque-a.
7. Clique em OK. Isso confirma que o utilitário Intel PROSet/Wireless está configurado para gerenciar os perfis da rede sem fio.

> NOTA: Verifique se a opção de Configurações do aplicativo, Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador sem fio , está marcada. Esta opção avisará quando o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP começar a gerenciar os perfis da rede sem fio.

## Iniciar o Intel PROSet/Wireless

Para iniciar o Intel PROSet/Wireless, use um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless.
- Clique com o botão direito no Ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows, para abrir o menu da Barra de tarefas. Clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless.
- Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.

Sair do Intel PROSet/Wireless:

Para fechar o Intel PROSet/Wireless na janela principal, use um dos seguintes métodos:

- Selecione Arquivo > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

# Iniciar o Intel PROSet/Wireless na barra de tarefas

Para iniciar o Intel(R)PROSet/Wireless, clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows ou clique com o botão direito no ícone da Barra de tarefas e clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless.

## Opções de menu da barra de tarefas

O ícone do Intel PROSet/Wireless aparece na barra de tarefas, no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. Clique com o botão direito no ícone do status para exibir as opções de menu.

Item do menu | Comentários
Abrir o Intel PROSet/Wireless | Clique para iniciar o Intel PROSet/Wireless quando esse aplicativo for o gerenciador de conexões sem fio. Se você selecionar Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi no menu da Barra de tarefas, a opção do menu mudará para Abrir Configuração zero sem fio e o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP será usado como gerenciador de conexões sem fio. Quando usar o Microsoft Windows, não é possível usar seus perfis da Intel.
Abrir Configuração zero sem fio
Ativar sem fio | Se o Intel PROSet/Wireless estiver instalado, o estado atual do rádio aparecerá na janela principal do Intel PROSet/Wireless e na Barra de tarefas. Selecione Ativar sem fio para ativar o rádio. Selecione Desativar sem fio para desligar o rádio. Se o computador tiver uma chave externa instalada, use-a para ligar ou desligar o rádio. Consulte a documentação do fabricante do computador, para obter mais informações sobre essa chave.
Desativar sem fio
Rádio 802.11a desligado | Esta opção só está disponível para os adaptadores sem fio com suporte para as redes 802.11a, 802.11b e 802.11g. Selecione a opção para desligar o rádio da 802.11a. NOTA: Esta configuração não estará disponível, a menos que seja definida na Ferramenta do administrador ou se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Abrir o Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio | Abre um aplicativo que pode ajudar a solucionar problemas de conexão de rede sem fio. Quando um problema de conexão é detectado, aparece um alerta na parte inferior direita da tela da área de trabalho. Consulte Assistente Intel para problemas em conexões sem fio para obter mais informações.
Conectar ao perfil | Mostra os perfis atuais da Lista de perfis. Usada também para conexão com um perfil.
Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi | Alterna entre o Intel PROSet/Wireless e o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP. Quando usar o Microsoft Windows, não é possível usar seus perfis da Intel.
Usar o Intel PROSet/Wireless para gerenciar Wi-Fi

# Ícones da barra de tarefas

O ícone da bandeja de tarefas indica o estado da conexão sem fio atual. O ícone de status da conexão está posicionado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows. O Ícone da Barra de tarefas pode ser definido para serexibido ou permanecer oculto, em Configurações do aplicativo, no menu Ferramentas.

ícone | Descrição
| Desativar sem fio: O adaptador sem fio está desligado. O dispositivo sem fio não transmitirá nem receberá enquanto estiver desligado. Clique em Ativar sem fio para ativar o adaptador. O ícone é branco e estático.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. O ícone é branco e com animação.
| Nenhuma rede sem fio encontrada: Não há redes sem fio disponíveis. O Intel PROSet/Wireless procura periodicamente por redes disponíveis. Para forçar uma procura, clique duas vezes no ícone para abrir o Intel PROSet/Wireless e clique em Atualizar. O ícone é vermelho.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Clique duas vezes no ícone para exibir a lista Redes sem fio. Selecione a rede. Clique em Conectar. O ícone é amarelo.
| Falha na autenticação: Não é possível autenticar a rede sem fio. O ícone é verde com um triângulo amarelo de aviso.
| Conectando com uma rede sem fio: Pisca enquanto um endereço IP estiver sendo obtido ou quando um erro ocorrer.
| Conectado a uma rede sem fio: Conectado a uma rede sem fio. As Dicas de ferramentas mostram o nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP. O ícone é verde com ondas refletem a qualidade do sinal. Quanto mais ondas, tanto melhor a qualidade do sinal.

## Dicas de ferramenta e Alertas da área de trabalho

As Dicas de ferramentas e os Alertas da Área de trabalho fornecem informações e permitem interação. Para exibir as Dicas de ferramentas, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone. Os alertas da área de trabalho são exibidos quando a rede sem fio muda o estado. Por exemplo, se você estiver fora da faixa de quaisquer redes sem fio, quando você entrar na faixa será exibido um alerta da área de trabalho.

Selecione Mostrar notificações informativas nas Configurações do aplicativo para ativar os alertas da área de trabalho.

## Dicas de ferramentas

As Dicas de ferramentas aparecem quando o ponteiro do mouse é movimentado sobre o ícone. Essas dicas exibem um texto para cada estado da conexão.

## Alertas da área de trabalho

Quando for necessária uma ação do usuário, será exibido um alerta da área de trabalho. Se você clicar no alerta, a ação adequada será emitida. Por exemplo, quando as redes sem fio forem detectadas, aparecerá o seguinte alerta:

Ação: Clique no alerta da área de trabalho para estabelecer conexão com a rede na lista Redes sem fio.

Uma vez conectado, o alerta exibe a rede sem fio à qual o sistema está conectado, a velocidade da conexão, a qualidade do sinal e o endereço IP.

Os alertas da área de trabalho também são usados para informar um problema de conexão. Clique no alerta para abrir o Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.

## Janela principal do Intel PROSet/Wireless

A janela principal do Intel PROSet/Wireless permite:

- Ver o status da conexão atual (qualidade do sinal, velocidade e nome de rede atual).
- Procurar redes disponíveis sem fio.
- Gerenciar perfis.
- Conexão auto de perfis a redes disponíveis em uma seqüência específica, definida na Lista de perfis.
- Conexão com redes dos modos Infra-estrutura e dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
- Configurar as configurações do adaptador
- Solucionar problemas de conexão sem fio.

Usar o Intel PROSet/Wireless para:

- Ver o status da conexão atual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede atual).
- Procurar redes disponíveis sem fio.
- Gerenciar perfis.
- Conexão auto de perfis a redes disponíveis em uma seqüência específica, definida na Lista de perfis.
- Conexão com redes dos modos Infra-estrutura e ad-hoc.
- Configurar parâmetros de energia do adaptador.

## Ícones de status da conexão

A janela principal do Intel PROSet/Wireless exibe ícones de status da conexão que indicam o status da conexão atual do adaptador sem fio. O ícone da Barra de tarefas indica o status da conexão atual. Consulte os Ícones da Barra de tarefas para obter mais informações.

### Descrição do status da conexão na janela principal

Os ícones são usados para informar o status da conexão.

ícone | Descrição
--- | ---
| Desativar sem fio: O rádio não está associado a uma rede. Clique no botão Ativar sem fio para ativar o rádio.
| I ndica problemas de conexão, inclusive falhas de autenticação.
| Procurando redes sem fio: O adaptador sem fio está procurando as redes sem fio disponíveis. Ícones animados:
| Nenhuma rede sem fio encontrada: O adaptador não detecta redes sem fio disponíveis.
| Rede sem fio encontrada: Foi encontrada uma rede sem fio disponível. Você pode conectar-se às redes disponíveis contidas na lista Redes sem fio.
| Conexão com uma rede sem fio. Você está se conectando a uma rede sem fio. As curvas em forma de meia-lua alternam entre as cores verde e branca até que um endereço IP seja obtido ou até ocorrer um erro de conexão.
| Conectado a uma rede sem fio: Você está conectado a uma rede sem fio. O nome da rede, velocidade, qualidade do sinal e endereço IP mostram o status da conexão atual. Clique no botão Detalhes para exibir os detalhes da conexão de rede atual.
Nome da rede | Nome da rede (SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. O SSID do nome da rede deve ser idêntico ao SSID do ponto de acesso.
Qualidade do sinal | As barras do ícone da qualidade do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso mais próximo ou o computador no modo entre dispositivos (ad hoc). O número de barras verdes verticais indica a intensidade dos sinais de transmissão e recepção. A Qualidade do sinal vai de Excelente a Fora da faixa. Os seguintes fatores afetam a qualidade do sinal: A qualidade do sinal diminui com a distância e é afetada por barreiras metálicas e de concreto. Os objetos metálicos refletem sinais que podem provocar interferência. Outros dispositivos elétricos podem causar interferência.
Propriedades | Fornece informações sobre o status da conexão do adaptador Consulte Botão Propriedades para obter informações.
Ativar (Desativar) sem fio | Desligar e ligar o rádio. Consulte Ativar ou Desativar sem fio para obter mais informações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless.

# Redes sem fio

A lista Redes sem fio mostra uma lista de redes sem fio que estão na faixa de alcance do adaptador.

Nome | Descrição
| A intensidade do sinal do ponto de acesso da rede sem fio ou o computador (modo Dispositivo->Dispositivo [Ad hoc]). As barras do ícone da intensidade do sinal indicam que a rede sem fio ou o computador está disponível para conexão mas ainda sem associação a um ponto de acesso ou computador (modo Dispositivo a Dispositivo [ad-hoc]).
Nome da rede | Nome da rede (SSID): Nome da rede à qual o adaptador está conectado. O SSID do nome da rede deve ser idêntico ao SSID do ponto de acesso.
Status | Notificação de que o adaptador está se conectando à rede sem fio. Após a conexão, o status muda para Conectado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista Redes sem fio, que está conectada e possui um perfil na Lista de perfis.
| A rede sem fio usa o modo de rede (Infra-estrutura).
| A rede sem fio usa o modo Dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
| A freqüência da banda sendo usada pela rede sem fio (802.11a, 802.11b, 802.11g).
| A rede sem fio consta na lista de exclusões ou o perfil está configurado para conexão manual.
Conectar (Desconectar) | Clique para conectar-se a uma rede sem fio. Após a conexão, o botão muda para Desconectar.
Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede conectada e seus pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter informações.
Atualizar | Atualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem novas redes disponíveis na faixa de alcance do adaptador, a lista será atualizada de modo a exibir os novos nomes das redes.
Sem fio ligado (Sem fio desligado) | Desligar e ligar o rádio. Consulte Desativar (Ativar) sem fio para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Propriedades de rede

Clique no botão Propriedades na janela principal do Intel PROSet/Wireless para exibir as configurações de segurança do adaptador sem fio. Também é possível adicionar perfis a serem excluídos da conexão automática. Se a exclusão de redes estiver ativada (consulte Configurações do aplicativo), as Propriedades de rede também indicarão se a rede está excluída da conexão automática.

#### Detalhes das Propriedades de rede

Nome | Descrição
Nome da rede | Mostra o nome da rede sem fio.
Banda | Banda e freqüência atuais em uso. Exibe Fora de alcance, se nenhuma banda e freqüência forem exibidas. As seguintes bandas estão listadas: 802.11a 802.11b 802.11g
Modo de operação | Mostra o modo de operação atual: Rede (infra-estrutura) Rede sem fio montada em torno de um ponto de acesso. Nesse ambiente, o ponto de acesso não apenas fornece a comunicação com a rede por cabo, como também faz uma mediação do tráfego da rede sem fio na vizinhança ao redor. Dispositivo a dispositivo (Ad-hoc) Uma configuração de comunicação na qual cada computador possui os mesmos recursos, e cada um deles pode iniciar uma sessão de comunicação. Também conhecido como rede ponto-a-ponto ou rede de pares de computador.
Nível de autenticação | Mostra o modo da segurança de autenticação atual do perfil que está sendo usado. Os seguintes níveis de autenticação de rede estão listados: Abrir Compartilhado WPA-Empresa WPA2 - Empresa WPA-Pessoal WPA2 - Pessoal Desconhecido Mostra a autenticação 802.11 usada pelo perfil atualmente em uso. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | As seguintes configurações de Criptografia de dados estão listadas: Nenhum WEP TKIP CKIP AES - CCMP Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Pontos de acesso nesta rede (0-50) | Intensidade do sinal: As barras do ícone da Intensidade do sinal indicam a intensidade dos sinais de transmissão e recepção entre o adaptador sem fio e o ponto de acesso mais próximo. Exibe um dos seguintes ícones: . Indica a banda sendo usada (802.11a, 802.11b ou 802.11g). Canal: Mostra os canais de transmissão e recepção atuais, usados em uma determinada rede sem fio. BSSID (modo de operação de infra-estrutura): Mostra o endereço MAC de doze dígitos do pontosde acesso da rede selecionada.
Gerenciar exclusões | Consulte Gerenciar exclusões para obter informações.
Fechar | Fecha a página Propriedades da rede.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Detalhes da conexão

Quando conectado a uma rede, clique no botão Detalhes na janela principal do Intel PROSet/Wireless para exibir os Detalhes da conexão.

#### Descrição dos Detalhes da conexão

Nome | Descrição
Nome de perfil | Nome do perfil.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) da conexão atual.
Endereço IP | Endereço IP (Internet Protocol) para a conexão atual.
Qualidade do sinal | Um sinal de RF (radiofreqüência) pode ser avaliado por dois componentes: Intensidade do sinal (quantidade) qualidade do sinal A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de fatores. Basicamente, é formada pela intensidade do sinal e pela proporção do ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente na natureza e artificialmente pelos equipamentos elétricos. Se a quantidade de ruído de RF for alta, ou a intensidade do sinal for baixa, isso resulta em um sinal mais baixo para a taxa de ruído que causa uma qualidade de sinal inferior. Com uma relação sinal/ruído baixa, é difícil para o receptor de rádio distinguir entre as informações dos dados contidos no sinal e o próprio ruído.
Intensidade do sinal | A intensidade do sinal para todos os pacotes recebidos. Quanto maior o número de barras verdes exibidas, tanto mais forte é o sinal.
Endereço MAC do adaptador | Endereço MAC (Media Access Control) do adaptador sem fio.
Banda | Indica a banda sem fio da conexão atual. 802.11a 802.11b 802.11g
Taxas de dados suportadas | Taxas nas quais o adaptador sem fio pode enviar e receber dados. Mostra a velocidade em Mbps para a freqüência que está sendo usada. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
Radiofreqüência | Exibe a freqüência da conexão sem fio atual. 802.11a: 5,15 GHz a 5,85 GHz 802.11b/g: 2.400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Nº do canal | Mostra o canal de transmissão e recepção.
Autenticação de rede | Exibe os modos Aberta, Compartilhada, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa e WPA2-Empresa. Mostra a autenticação 802.11 usada pelo perfil atualmente em uso. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Criptografia de dados | Exibe Nenhuma, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação do 802.1x | Exibe Nenhuma, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1x | Exibe Nenhum, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Visão geral sobre segurança para obter mais informações.
Versão do CCX | Versão da Cisco Compatible Extensions nessa conexão sem fio.
Potência Tx atual | Níveis de potência do Cisco Compatible Extensions.
Níveis de potência suportados | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Endereço MAC do ponto de acesso | Endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Exibe Nenhum, se não está ativado. Se ativado na Configuração do PA obrigatório, o endereço MAC do ponto de acesso será exibido. Esta opção instrui o adaptador sem fio a conectar-se a um ponto de acesso usando um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits, por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Reparar | Atualiza o Endereço IP. Se ocorrerem problemas ao acessar a rede, verifique se o endereço IP é válido. Se esse endereço for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, provavelmente não é válido. Se a rede estiver configurada com a atribuição automática de endereço de rede, clique em Reparar e solicite um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Gerenciamento de perfis

A Lista de perfis mostra os perfis do usuário atual na seqüência em que devem ser aplicados. Use as setas para cima e para baixo para organizar os perfis em uma seqüência específica, para a conexão automática com uma rede sem fio.

Use o botão Conectar para conectar-se a uma rede sem fio. Após a conexão, é criado um perfil na Lista de perfis. Também é possível adicionar, editar e remover perfis na Lista de perfis.

É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo operacional e as configurações de segurança. Consulte Gerenciamento de perfis para obter mais informações.

## Lista de perfis

Nome | Descrição
Nome de perfil | Configurações da rede que permitem que o adaptador sem fio se conecte a um ponto de acesso da rede (modo Infra-estrutura) ou a um computador (modo Dispositivo a Dispositivo [ad-hoc]) que não usa um ponto de acesso. Consulte Configurar perfis para obter mais informações.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Ícones de conexão: Os ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a segurança da rede está sendo usada.
| Círculo azul: O adaptador sem fio está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo dispositivo a dispositivo [Ad-hoc]). Se um perfil estiver habilitado para segurança 802.1x, isso indica que o adaptador sem fio está associado e autenticado.
| Indica o modo infra-estrutura.
| Modo Dispositivo a dispositivo (Ad-hoc).
| Indica um perfil de Administrador.
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
Setas | Posicionam os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática. Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na Lista de perfis. Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na Lista de perfis.
Conectar | Conecta o perfil selecionado à rede sem fio.
Adicionar | Use o Assistente de perfil para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Consulte Apagar perfil para obter mais informações.
Propriedades | Usado para editar o conteúdo de um perfil existente. Também é possível clicar duas vezes em um perfil na Lista de perfis para editá-lo. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Importar e exportar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela do gerenciamento de perfis.

# Menus do Intel PROSet/Wireless

Use os menus Arquivo, Ferramentas, Avançado, Perfis e Ajuda para configurar os parâmetros da rede.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless. Use uma das opções a seguir para iniciar o software do Intel PROSet/Wireless: Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Clique com o botão direito noÍcone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito da Área de trabalho do Windows e clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless. Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.
Ferramentas | Configurações do aplicativo: Use para definir as preferências de conexão no nível do sistema. Consulte Configurações do aplicativo para obter informações. Use Ctrl+P no teclado como alternativa para acessar este recurso. Assistente Intel para problemas em conexões sem fio: Use para solucionar problemas em conexões da rede sem fio. Use Ctrl+W no teclado como alternativa para acessar este recurso. Consulte Assistente Intel para problemas em conexões sem fio para obter mais informações. Ferramenta do administrador: Usada por administradores ou pela pessoa com privilégios de administrador neste computador, para configurar perfis compartilhados (Pré-login, Persistente e Voz sobre IP (VoIP)). Consulte Ferramenta do administrador para obter mais informações. Use Ctrl+T no teclado como alternativa para acessar este recurso. NOTA: A Ferramenta do administrador só estará disponível se instalada durante uma instalação personalizada do software do Intel PROSet/Wireless. Consulte Instalar ou desinstalar o software para obter mais informações sobre a instalação personalizada.
Avançado | Configurações do adaptador: Mostra as Configurações do adaptador correspondentes às definidas nas Configurações avançadas do Microsoft Windows. Consulte Configurações do adaptador para obter informações. Use Ctrl+A no teclado como alternativa para acessar este recurso. Para acessar as Configurações do adaptador no Microsoft Windows: Selecione Conexões de rede no Painel de controle do Windows Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede sem fio. Selecione Propriedades no menu. Clique em Configurar para exibir as Configurações avançadas do adaptador. Estatísticas avançadas: Selecione para saber como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso. Use Ctrl+S no teclado como alternativa para acessar este recurso. Consulte Estatísticas Avançadas para obter mais informações. Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi: Selecione para ativar o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Microsoft Windows XP como gerenciador de conexões sem fio. Use F10 no teclado como alternativa para acessar este recurso. Consulte Alternar para a Configuração zero de conexões sem fio do Microsoft Windows XP para obter mais informações.
Perfis | Gerenciar Perfis: Selecione para criar ou editar perfis. Use Ctrl+R no teclado como alternativa para acessar este recurso. Gerenciar exclusões: Selecione para excluir redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações. Use Ctrl+M no teclado como alternativa para acessar este recurso.
Ajuda | Ajuda do Intel PROSet/Wireless: Inicia a Ajuda on-line. Use F1 no teclado como alternativa para acessar este recurso. Para navegar na janela da Ajuda: Pressione F6 para alternar entre os painéis da esquerda e direita. Use as setas para cima e para baixo como alternativa no teclado para movimentação para cima e para baixo dentro do painel. Para exibir informações, clique em Conteúdo no painel da esquerda ou use Alt+C no teclado como alternativa para acessar este recurso. Clique duas vezes em um ícone de livro para abrir um tópico do Conteúdo. Use as setas para cima e para baixo para selecionar um tópico e pressione Enter como alternativa para abrir os subtópicos. Clique em Índice ou Pesquisar para procurar por um termo específico. Use Alt+S no teclado como alternativa para acessar o recurso de Pesquisa. Sobre: Mostra informações sobre a versão dos componentes do aplicativo atualmente instalados.

## Configurações do aplicativo (menu Ferramentas)

As configurações desta página controlam o comportamento do software Intel PROSet/Wireless.

#### Descrição das Configurações do aplicativo

Nome | Descrição
Adaptador | Lista o adaptador de rede atualmente disponível. Pode ser uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Configurações avançadas: As configurações a seguir controlam o modo como o Intel PROSet/Wireless se comporta e exibe informações.
Barra de tarefas | Mostrar ícone do aplicativo na barra de tarefas: Selecione para exibir o ícone de status na barra de tarefas. Esse ícone reside na barra de tarefas do Windows (Área de notificação) e fornece o status da conexão sem fio. Desmarque para ocultar o ícone de status na barra de tarefas. O ícone de Status da bandeja de tarefas tem várias funções: Feedback visual sobre o estado da conexão e a atividade sem fio da rede sem fio. O ícone muda de cor e de animação de acordo com a atividade sem fio. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações. Menu: Um menu é exibido quando você clica com o botão direito do mouse no ícone. Nesse menu, você executa tarefas como ligar ou desligar o rádio ou abrir o aplicativo Intel PROSet/Wireless. Consulte Opções do menu da barra de tarefas para obter mais informações. Dicas de ferramenta e Alertas da Área de trabalho. Consulte: Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho para obter mais informações.
Notificações | Mostrar notificações de alerta: Selecione para exibir alertas da área de trabalho ao lado do ícone da barra de tarefas. Quando é necessário executar uma ação, o sistema exibe uma mensagem. Somente os eventos de alta prioridade acionam um alerta da área de trabalho. Se o alerta da área de trabalho estiver marcado, a ação necessária será executada. Desmarque para não exibir esses alertas. Consulte Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho para obter mais informações. Selecione uma das seguintes opções: Notificações informativas: Esses balões têm menos importância. Não requerem interação mas podem melhorar bastante a operação do dispositivo sem fio. Mostrar notificações informativas: Marcada, por padrão. Todos os alertas da área de trabalho informativos são exibidos ao lado do ícone de status da barra de tarefas. Esses alertas melhoram a operação do dispositivo sem fio, avisando quando redes sem fio disponíveis estão dentro da faixa. Também informam quando uma conexão sem fio é estabelecida ou perdida. Consulte Dicas de ferramentas e Alertas da Área de trabalho para obter mais informações. Mostrar lista de redes disponíveis na área quando desconectado: Quando a opção Mostrar notificações informativas estiver desmarcada, é possível selecionar este item. Com os alertas da área de trabalho desativados, essa opção permite que você continue sendo avisado sobre redes disponíveis quando o adaptador sem fio estiver desconectado. Notificar quando outro aplicativo estiver usando o adaptador sem fio: Quando marcada, é exibida uma mensagem informando quando outros aplicativos estiverem tentando gerenciar o adaptador sem fio. Isso é útil ao usar um software de um local de acesso (cybercafé, terminal de aeroporto). Para aproveitar os recursos do Intel PROSet/Wireless, convém desabilitar esse software ao sair do ponto de acesso. Ativar notificação de certificados recusados pelo TLS: Marque esta opção para receber um aviso se um certificado PEAP-TLS for recusado pelo servidor de autenticação. Consulte Segurança corporativa e Configurar o cliente para autenticação TLS para obter mais informações.
Auto conexão | Conectar-se à rede disponível usando perfis apenas: (Padrão) Conecta o adaptador sem fio a uma rede disponível usando um perfil compatível da Lista de perfis. Se não for encontrado um perfil compatível, você receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fio permanece desconectado até que um perfil compatível seja encontrado ou que você configure um novo perfil correspondente. Conectar-se a qualquer rede disponível se não for encontrado nenhum perfil compatível: Se você estiver em um local que possui uma rede sem fio aberta (sem proteção) e não tiver configurado um perfil para essa rede, esta opção permitirá uma conexão automática com essa rede aberta e desprotegida. NOTA: As redes abertas não têm segurança. Seria necessário que você proporcionasse segurança à conexão sem fio. O uso de um software de rede privada virtual (VPN — Virtual Private Networking) é uma forma de dar segurança a conexões abertas sem fio. Conectar a qualquer rede com base em perfis apenas (modo Cisco): Selecione a opção para tentar cada perfil na ordem de preferência. Isso significa que você está perto de PA que tem mais de um SSID mas só informa um.
Gerenciar exclusões | Ativar recurso de lista automática de exclusões: Selecione para ativar o recurso de lista automática de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir os pontos de acesso da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações. Ativar recurso de lista de exclusões manuais: Selecione para ativar o recurso de lista manual de exclusões. Este recurso fornece um meio para excluir as redes da conexão automática. Consulte Gerenciar exclusões para obter informações.
Lista de redes sem fio | Mostrar títulos de classificação das colunas: Selecione para mostrar os títulos das colunas na lista de redes sem fio. Clique em um título de coluna para classificar a coluna em ordem crescente ou decrescente.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Assistente Intel para problemas em conexões sem fio (Menu Ferramentas)

O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio é um aplicativo que pode ajudá-lo a solucionar problemas de conexões da rede sem fio. Quando um problema de conexão é detectado, aparece um alerta na parte inferior direita da tela da área de trabalho. Assim que você clicar nesse alerta, uma mensagem de diagnóstico exibe as etapas recomendadas para solucionar o problema de conexão ocorrido. Por exemplo, se ocorreu um problema de conexão devido a uma senha inválida, o aplicativo Assistente de perfil é aberto quando você clica em um hiperlink exibido. Você também pode abrir o Event Viewer para conexões sem fio para ativar ou desativar as notificações de alerta. O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio é aceito pelo Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000.

A página do Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio contém dois painéis. Use o botão esquerdo do mouse no painel da esquerda para exibir uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita mostra o problema de conexão atual, em uma seção. Cada seção tem duas partes: a mensagem de erro e a ação sugerida. A ação sugerida contém descrições sobre os utilitários disponíveis e ajuda a solucionar o problema de conexão associado. Se você clicar em um link da Ajuda, o texto da Ajuda será exibido em uma janela. Se você clicar em um link de solução de problema associado, será aberto um programa para solucionar o problema da conexão.

Consulte a seção Solução de problemas para obter informações sobre como corrigir problemas.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Sai do aplicativo Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Ajuda | Ajuda do Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio: Exibe a ajuda on-line do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio. Sobre: Exibe as informações da versão do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Event Viewer para conexões sem fio | Abre o Event Viewer para conexões sem fio.
Desativar notificações | Selecione esta opção para desativar as notificações de alerta.
Ativar notificação | Selecione esta opção para ativar as notificações de alerta.
Ajuda disponível | Mensagem de erro de Data/Hora: Descrição do erro. Link para solucionar erro (se disponível). Consulte Solucionar erros para obter mais informações. Link para etapas recomendadas para solucionar erro.

# Ferramenta do administrador (Menu Ferramentas)

A Ferramenta do administrador é usada pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Essa ferramenta permite que o administrador restrinja o nível de controle dos usuários deste computador sobre as respectivas conexões sem fio. Esta ferramenta também é usada para configurar perfis comuns (compartilhados).

Os usuários não podem modificar as configurações do administrador ou os perfis a menos que eles tenham a senha para esta ferramenta. É necessário escolher uma senha segura e que não seja facilmente decifrável.

Você pode exportar essas configurações e perfis como um pacote para outros computadores na rede. Consulte a seção Ferramenta do administrador para obter mais informações.

Nome | Descrição
Configurações do aplicativo | Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio. Consulte Configurações do aplicativo na Ferramenta do administrador.
Perfis do administrador | Habilite ou desabilite perfis Persistente, Pré-login/Comum ou Voz sobre IP no computador. Consulte Perfis na Ferramenta do administrador.
Configurações do adaptador | Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio. Consulte Configurações do adaptador na Ferramenta do administrador.
Software | Selecione os aplicativos do Intel PROSet/Wireless a serem instalados no computador de um usuário. Consulte Software na Ferramenta do administrador.
Pacotes do administrador | Os Pacotes do administrador são usados para salvar perfis administrativos e outros parâmetros. É possível copiar ou enviar esse arquivo executável de extração automática para os clientes na sua rede. Quando executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino. Consulte Pacotes na Ferramenta do administrador.
Alterar senha | Altere a senha da Ferramenta do administrador. Consulte Alterar senha para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Configurações do adaptador (menu Avançado)

As Configurações do adaptador exibem as propriedades dos dispositivos do adaptador sem fio instalado em seu computador. Pode ser uma Conexão de rede Intel(R) PROSet/Wireless 2915ABG, uma Conexão de rede Intel(R) PROSet Wireless 2915ABG ou 2200BG.

Descrição de Configurações do adaptador

Nome | Descrição
--- | ---
Canal ad-hoc | A menos que outros computadores da rede ad hoc usem um canal diferente do padrão, não há necessidade de mudar esse canal. Valor: Selecione o canal de operação permitido na lista. 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad hoc 802.11a (5 GHz).
Gerenciamento de energia ad-hoc | Definir recursos para economizar energia com redes Dispositivo a Dispositivo (ad-hoc). Desabilitado: Selecione esta opção ao estabelecer conexão com redes ad-hoc que contêm estações sem suporte para o gerenciamento de energia ad-hoc Economia máxima de energia: Selecione esta opção para prolongar a autonomia da bateria. Ambiente ruidoso: Selecione esta opção para otimizar o desempenho ou para estabelecer conexão com vários cliente. NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, Intel PRO/Wireless 2915ABG ou Intel PRO/Wireless 2200BG.
Modo QoS Ad-hoc | Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM (Wifi MultiMedia) é a certificação da QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando ativada, o adaptador utiliza a WMM para suportar as capacidades de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede Wi-Fi. WMM Ativada. (Padrão) WMM desativado NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel PRO/Wireless 3945BG, Intel PRO/Wireless 2915ABG ou Intel PRO/Wireless 2200BG.
Proteção para modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b e 802.11g. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não podem se ouvir mutuamente. É possível usar o CTS em auto-ativação para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro.
Modo do preâmbulo | Altera a configuração do comprimento do preâmbulo recebido pelo ponto de acesso durante uma conexão inicial. Use sempre um comprimento longo de preâmbulo para conexão com um ponto de acesso. O preâmbulo Tx auto permite a detecção automática do preâmbulo. Se suportado, deve ser usado o preâmbulo curto. Caso contrário, use o preâmbulo longo (Preâmbulo Tx longa) NOTA: Esta configuração não está disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel PRO/Wireless 3945ABG.
Banda preferencial | Selecione a banda operacional. As opções são: 802.11g 802.11a 802.11b NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel PRO/Wireless 3915ABG ou Intel PRO/Wireless 2200BG.
Agressividade de roaming | Esta configuração permite definir a agressividade de roaming do cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso. Padrão: Parâmetro equilibrado entre não entrar em roaming e o desempenho. Mais baixo: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso.
Aumento da throughput | Muda o valor do Controle de estouro de pacote. Habilitado: Selecione para ativar o aumento da throughput. Desabilitado: (Padrão) Selecione para desativar o aumento da throughput.
Potência de transmissão | Configuração padrão: Configuração de potência máxima Cobertura de potência mínima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão mínima. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade das transmissões e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos. Cobertura de potência máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio adicionais limitados. NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro. NOTA: Este parâmetro entra em vigor no modo de Infra-estrutura ou Ad-hoc.
Modo sem fio | Selecione a banda a ser usada para conexão com uma rede sem fio: 802.11a somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802.11a. 802.11b somente: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b apenas. 802.11g somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11a e 802.11g apenas. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b e 802.11g somente. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conecta às redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. NOTA: Essas opções de modo sem fio (tipo de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na Lista de redes disponíveis.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela as mudanças feitas.

# Estatísticas avançadas (menu Avançado)

Fornece informações sobre a conexão do adaptador atual. Os parágrafos a seguir apresentam informações sobre a página Estatísticas avançadas.

Nome | Descrição
Estatísticas | Estatísticas avançadas: Estas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso. Associação: Se o adaptador encontra um ponto de acesso com o qual ele pode se comunicar, o valor será 'Na faixa'. Caso contrário, o valor será Fora da faixa. Endereço MAC do ponto de acesso: Endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do ponto de acesso. Número de associações: Número de vezes em que o ponto de acesso encontrou o adaptador. Total de PAs: Número de pontos de acesso disponíveis dentro da faixa de alcance do adaptador sem fio. Número de análises completas: O número de vezes que o adaptador analisou todos os canais para recebimento de informações. Número de análises parciais: O número de análises encerradas. Roaming: Estas informações contém contadores que estão relacionados às razões pelas quais o adaptador faz roaming. O roaming acontece quando o adaptador muda de um ponto de acesso para outro em busca de um sinal com intensidade maior. Total de roamings: Número de vezes em que ocorreu roaming. PA sem transmissão: O adaptador não recebeu nenhum sinal de rádio do ponto de acesso. Talvez seja necessário redefinir o ponto de acesso. Baixa qualidade de beacon: A qualidade do sinal é baixa demais para garantir a comunicação com o ponto de acesso. Você moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso mudaram. Balanceamento de carga do PA: O ponto de acesso encerrou a associação com o adaptador pois não foi capaz de manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Excesso de adaptadores tentando se comunicar com um único ponto de acesso. RSSI de PA baixo demais:O RSSI (Receive Signal Strength Indicator) é baixo demais para manter a associação com o adaptador. Você pode ter saído da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado sua taxa de dados. Qualidade de canal baixa: A qualidade do canal é baixa e fez com que o adaptador começasse a procurar outro ponto de acesso. Unidade móvel perdida do PA:O ponto de acesso removeu um computador da lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador precisa se reassociar com um ponto de acesso. Diversos: Use estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente vai aumentar o desempenho e ajudar a manter a taxa de dados mais alta possível. Beacons recebidos: Número de beacons recebidos pelo adaptador. Porcentagem de beacons perdidos: Valor percentual de beacons perdidos. Porcentagem de erros de transmissão: Porcentagem dos dados transmitidos que continham erros. Intensidade do sinal: Intensidade do sinal do ponto de acesso com o qual o adaptador está se comunicando, exibida em decibéis (dBm).
Estatísticas de transmissão/recepção (Tx/Rx) | Exibe os valores percentuais referentes a pacotes não direcionados e direcionados. Total de pacotes de host: Número total de contagens de pacotes direcionados e não direcionados. Transmissão - (Mbps) Recepção - (Mbps) Pacotes não direcionados: Número de pacotes difundidos para a rede sem fio que foram recebidos. Pacotes direcionados: Número de pacotes recebidos que foram enviados especificamente para o adaptador sem fio. Total de bytes: Número total de bytes dos pacotes enviados e recebidos pelo adaptador sem fio.
Redefinir estatísticas | Zera os contadores estatísticos do adaptador e começa a fazer novas medições de dados.
Fechar | Fecha e retorna à janela principal.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi (menu Avançado)

O recurso Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Windows XP é um utilitário de configuração de rede sem fio integrado. No Intel PROSet/Wireless, este recurso pode ser ativado e desativado. Clique em Usar o Windows para gerenciar Wi-Fi no menu Avançado ou Barra de tarefas. Se o Serviço de configuração zero sem fio (WZC) do Windows XP estiver ativada, os recursos no Intel(R) PROSet/Wireless estarão desativados.

# Gerenciar exclusões (menu Perfis)

O Gerenciamento de lista de exclusões estará disponível quando você selecionar a opção Gerenciar exclusões no menu Perfis ou clicar no botão Propriedades na lista Redes sem fio.

IMPORTANTE: Não é possível estabelecer uma conexão automática com uma rede ou um Ponto de acesso que consta na lista.

Use Gerenciamento de lista de exclusões para excluir redes sem fio (SSID) inteiras. Para as redes com mais de um ponto de acesso, é possível excluir um ponto de acesso sem fio individual (BSSID).

Nome | Descrição
Gerenciamento de lista de exclusões | Nome da rede: Nome (SSID) da rede sem fio. Rádio: Exibe a banda se ocorrer um erro de DHCP. Endereço MAC: O endereço MAC Ethernet do dispositivo. Motivo: Explica o motivo pelo qual esta entrada foi excluída da conexão automática. Detalhes: Fornece informações específicas sobre como o ponto de acesso foi excluído e como retirá-lo da exclusão.
Esta rede foi excluída da conexão automática pelos seguintes motivos: - O usuário excluiu esta rede manualmente. Para tornar esta rede (ou pontos de acesso) elegível à conexão automática novamente, selecione-a e clique no botão Remover. Nota: - O botão Redefinir remove da lista todas as entradas, exceto os pontos de acesso desconhecidos. - Os pontos de acesso desconhecidos são removidos da lista quando uma conexão é estabelecida com esses pontos usando credenciais válidas. - Todos os pontos de acesso excluídos em uma rede (exceto os desconhecidos) são removidos da lista quando se aplica um perfil manualmente a essa rede
NOTA: As entradas esmaecidas são pontos de acesso não autorizados excluídos. Um ponto de acesso não autorizado é qualquer ponto de acesso não permitido pelos administradores da rede. Estas entradas não podem ser removidas da lista.
Adicionar | Adiciona um nome de rede (SSID) à lista.
Remover | Remove uma entrada da lista. Selecione a entrada na lista. Clique em Remover. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: Deseja remover o item selecionado da Lista de exclusões? Clique em Sim para remover o perfil da lista.
Redefinir lista | Remove todas as redes e pontos de acesso da Lista de exclusões.
Fechar | Fecha a página e salva as configurações.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

# Ativar ou desativar o rádio

Para ligar ou desligar o rádio sem fio, use um dos seguintes métodos:

- Chave de rádio do hardware opcional no computador
- Software do Intel PROSet/Wireless
- Microsoft Windows

> NOTA:Quando o computador está ligado, o rádio transmite sinais continuamente. Em certas situações, como em aviões, os sinais de rádio podem causar interferências. Use os métodos a seguir se precisar desativar o rádio e usar o notebook sem emitir sinais de rádio.

### Usar a chave liga/desliga do rádio opcional do computador

Se o computador tiver uma chave externa instalada, use-a para ligar ou desligar o rádio. Consulte o fabricante do computador, para obter mais informações sobre esta chave. Se o Intel PROSet/Wireless estiver instalado, o estado atual do rádio aparecerá na janela principal do Intel PROSet/Wireless e na Barra de tarefas.

### Usar o Intel PROSet/Wireless para ligar/desligar o rádio

No Intel PROSet/Wireless, o rádio pode ser ligado ou desligado. O ícone do status no Intel PROSet/Wireless mostra o estado atual do rádio.

Na janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em A tivar/Desativar sem fio para ligar ou desligar o rádio.

### Desligar ou ligar o rádio no ícone da Barra de tarefas

Para desligar ou ligar o rádio, clique no Ícone da barra de tarefas e selecione Ativar ou Desativar sem fio.

### Como usar o Gerenciador de dispositivos para desativar o rádio

O rádio pode ser desativado (tornado inoperante) no Gerenciador de dispositivos do Microsoft Windows.

> NOTA: Se desativar o rádio no Microsoft Windows, use o Microsoft Windows para ativá-lo. Você não poderá usar uma chave de hardware nem o Intel PROSet/Wireless para reativar o rádio.

#### Microsoft Windows XP

1. Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse em Meu computador.
2. Clique em Propriedades.
3. Clique em Hardware.
4. Clique em Gerenciador de dispositivos.
5. Clique duas vezes em Adaptadores de rede.
6. Clique com o botão direito no adaptador sem fio instalado.
7. Selecione Desativar no menu.
8. Clique em OK.

# Instalar e desinstalar o software

Uma instalação Típica inclui o driver do adaptador de LAN sem fio, o software do Intel PROSet/Wireless, Soluções Intel Smart Wireless e o Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.

Durante uma instalação Personalizada, os seguintes recursos são instalados:

- A Ferramenta do administrador
- Suporte para Wireless Management Instrumentation (WMI)
- Conexão Pré-login do recurso Single Sign On para estabelecer uma conexão sem fio antes do logon do usuário no Windows

Para instalar esses recursos, selecione Personalizada, no decorrer da instalação. Siga as instruções abaixo para instalar esses recursos. Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

> NOTA: Se você pretende usar o Novell(R) Client(TM) para Windows, instale esse aplicativo antes do software Intel PROSet/Wireless. Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, remova-o para instalar o Novell Client para Windows.

#### Para instalar o software:

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD.
2. Clique em Instalar software na tela Conexão de rede do Instalador do Intel PROSet/Wireless.
3. Leia o contrato de licença.
4. Selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.
5. Clique em Avançar.
6. Clique em Personalizada.
7. Selecione na lista os recursos a instalar:

> Intel PROSet/Wireless: O software do aplicativo Intel PROSet/Wireless.

> - Instalar: Clique em Intel PROSet Wireless. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Clique em Este recurso não está disponível. Um "X" vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Soluções Intel Smart Wireless: Fornece um assistente de configuração fácil para estabelecer conexão com um roteador sem fio.

> - Instalar: Clique em Soluções Intel Smart Wireless. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Selecione Este recurso não está disponível. Um "X" vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Assistente Intel para problemas em conexões sem fio: Ajuda a solucionar problemas relacionados a conexões sem fio.

- Instalar: Clique em Assistente Intel para problemas com conexões sem fio. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Clique em Avançar e vá para a etapa 8.
- Não instalar: Selecione Este recurso não está disponível. Um x vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Suporte para WMI: A funcionalidade Wireless Management Instrumentation permite que os administradores que não possuem o Intel PROSet/Wireless instalado gerenciem de modo remoto os clientes que possuem esse aplicativo instalado.

> - Instalar:Clique em Suporte para WMI. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Clique em Este recurso não está disponível. Um x vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Kit de ferramentas do administrador: Instala o produto Ferramenta do administrador no menu Ferramentas. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados). A Ferramenta do administrador também é usada por um Departamento de Tecnologia da Informação para ativar ou desativar recursos no software do Intel PROSet/Wireless.

> - Instalar: Clique em Kit de ferramentas do administrador. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Clique em Avançar e vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Selecione Este recurso não está disponível. Um x vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

> Sign-on único: Instala os recursos do Sign-on único. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados) com a Ferramenta do administrador.

> A Alternação rápida de usuário e a Tela Bem-vindo ao Windows XP são desativadas quando o suporte para Sign-on único é instalado.

> O Sign-on único é destinado ao ambiente empresarial, no qual os usuários fazem o login no computador com um nome de usuário, uma senha e, geralmente, um domínio. Alternação rápida de usuário não suporta o login de domínio.

> > NOTA: Por padrão, a Alternação rápida de usuário estará ativada se você estiver usando o Microsoft Windows XP Home Edition. É destinado ao usuário residencial; a Alternação rápida de usuário também está disponível no Windows XP Professional se instalado em um computador independente ou conectado a um grupo de trabalho. Se um computador executando o Windows XP Professional for adicionado a um domínio, a opção Alternação rápida do usuário não estará disponível.

> Conexão Pré-Login: Um perfil de pré-login está ativo assim que um usuário fizer o login no computador.

> - Instalar:Clique em Sign-on único. Selecione Instalar este recurso e todos os subrecursos. Clique em Avançar e vá para a etapa 8.
> - Não instalar: Selecione Este recurso não está disponível. Um x vermelho ao lado da opção indica que o recurso não deve ser instalado.

8. Clique em Instalar. Após a instalação do softwareno computador, os componentes instalados são listados.
9. Clique em OK.

> NOTA: Quando a Conexão Pré-Login for instalada, você será instruído a reinicializar o sistema após a instalação do software.

#### Adicionar recursos pós-instalação

Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, siga estas instruções para adicionar a Ferramenta do administrador, o Intel Smart Wireless Solutions, a funcionalidade Wireless Management Instrumentation e a Conexão Pré-login:

1. Clique em Iniciar > Painel de controle > Adicionar ou remover programas > Software do Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Alterar/Remover.
3. Clique em Modificar.
4. Clique em Avançar.
5. Clique no X vermelho ao lado de quaisquer recursos não instalados atualmente.
6. Clique em Instalar este recurso e todos os subrecursos selecionados.
7. Clique em Modificar. Após a instalação, o recurso será listado como Instalado na lista de recursos do Instalador do Intel PROSet/Wireless.
8. Clique em OK.

#### Desinstalar o software Intel PROSet/Wireless

Para desinstalar o Intel PROSet/Wireless:

1. Clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle > Adicionar ou remover programas.
2. Clique em Software Intel PROSet/Wireless .
3. Clique em Alterar/Remover.
4. Clique em Remover.
5. Clique em Avançar.
6. Quando solicitado, responda o que deseja fazer com os perfis e configurações atuais:

> Você escolheu a remoção completa do software Intel PROSet/Wireless.

> Selecione o que fazer com os perfis e configurações atuais:

> - Não salvar meus perfis e configurações. Selecione remover completamente todos os perfis e configurações atuais. Se você reinstalar o software, os perfis e as configurações não estarão mais disponíveis.
> - Salvar meus perfis e configurações no formato atual (Intel PROSet/Wireless 10.x). Selecione esta opção para salvar os perfis e configurações atuais. Se você reinstalar o software, os perfis e as configurações atuais estarão disponíveis.
> - Converter e salvar meus perfis e configurações no formato do Intel PROSet/Wireless 9.x. Se for necessário reverter a uma versão anterior do software Intel PROSet/Wireless, selecione para salvar suas configurações. Após reinstalar o software, os perfis e as configurações atuais estarão disponíveis. NOTA: Somente as configurações aplicáveis à versão anterior do software estarão disponíveis.

6. Faça a sua escolha e clique em OK.
7. Clique em Sim para reiniciar o computador.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade