Voltar ao Índice

# Visão geral da rede sem fio: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

## Sobre a tecnologia de redes sem fio

- Selecionar um modo de rede sem fio
- Configurar uma rede sem fio
- Identificar uma rede sem fio

Uma rede sem fio conecta computadores sem usar cabos de rede. Em vez disso, os computadores usam comunicação por rádio para enviar dados entre si. Você pode se comunicar diretamente com outros computadores sem fio ou conectar-se a uma rede através de um ponto de acesso. Ao configurar o adaptador sem fio você seleciona o modo de operação que quiser para cada rede sem fio. Você pode usar o adaptador de Conexões de rede Intel(R) PRO/Wireless para conectar-se a outros dispositivos sem fio semelhantes que estão em conformidade com o padrão 802.11 de redes sem fio.

## Selecionar um modo de rede sem fio

As redes sem fio podem operar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de usuários na rede. No modo infra-estrutura, os computadores sem fio enviam e recebem informações através de pontos de acesso. Os computadores sem fio transmitempara oponto de acesso, o ponto de acesso recebe as informações e as retransmite para outros computadores. O ponto de acesso pode também conectar-se a uma rede por cabo ou à Internet. Vários pontos de acesso podem trabalhar juntos para cobrir uma área ampla.

O modo dispositivo a dispositivo, também chamado de Modo Ad Hoc, funciona sem pontos de acesso e permite que os computadores sem fio enviam informações diretamente para outros computadores sem fio. Você pode usar o modo dispositivo a dispositivo para conectar computadores em rede, em casa ou em um pequeno escritório, ou para configurar uma rede sem fio temporária para uma reunião.

## Configurar uma rede sem fio

Para que uma rede sem fio do padrão 802.11 funcione corretamente, é necessário configurar três componentes básicos:

- Nome da rede: Cada rede sem fio usa um nome de rede exclusivo para identificação. Este nome é o SSID (Service Set Identifier). Ao configurar o adaptador sem fio, você especifica o SSID. Para conectar-se a uma rede já existente, você deve usar o nome dessa rede. Se estiver configurando sua própria rede, poderá criar um nome exclusivo e usá-lo em cada computador. O nome pode ter até 32 caracteres e conter letras e números.
- Perfis: Quando você configura seu computador para acessar uma rede sem fio, o Intel(R) PROSet/Wireless cria um perfil para as configurações de conexões sem fio especificadas. Para estabelecer uma conexão com outra rede, você pode procurar as redes existentes e fazer uma conexão temporária ou criar um novo perfil para essa rede. Depois que você criar os perfis, o computador se conectará automaticamente quando você mudar de local.
- Segurança: As redes sem fio 802.11 usam criptografia para ajudar a proteger os dados. O padrão WEP (Wired Equivalent Privacy) usa uma chave de criptografia compartilhada de 64 bits ou de 128 bits para codificar os dados. Antes de transmitir os dados, um computador usa uma chave de criptografia secreta para codificar os dados. O computador receptor usa essa mesma chave para decodificá-los. Ao estabelecer conexão com uma rede já existente, use a chave de criptografia fornecida pelo administrador da rede sem fio. Se estiver configurando sua própria rede, você poderá criar sua própria chave e usá-la em cada computador.

  A autenticação da 802.1x é independente do processo de autenticação da 802.11. O padrão 802.1x oferece uma gama de vários protocolos de autenticação e de gerenciamento de chaves. Existem diferentes tipos de autenticação da 802.1x, cada uma com abordagem diferente da autenticação mas todos eles usam o mesmo protocolo e framework da 802.1x para a comunicação entre o cliente e um ponto de acesso.

## Identificar uma rede sem fio

Dependendo do tamanho e dos componentes de uma rede sem fio, há várias maneiras de identificá-la:

- O Nome da rede ou SSID (Service Set Identifier)—Identifica uma rede sem fio. Todos os dispositivos sem fio na rede precisam usar o mesmo SSID.
- ESSID (Extended Service Set Identifier)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede sem fio que contém pontos de acesso.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede de computadores sem fio configurados para se comunicar diretamente de forma mútua, sem usar um ponto de acesso.
- BSSID (Basic Service Set Identifier)—Um identificador exclusivo para cada dispositivo sem fio. O BSSID é o endereço MAC Ethernet do dispositivo.
- SSID de difusão—Um ponto de acesso pode responder aos computadores enviando pacotes de teste com o SSID de difusão. Se este recurso for habilitado no ponto de acesso, qualquer usuário sem fio pode associar-se ao ponto de acesso usando um SSID em branco (nulo).

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade