Powrót do Spisu treści

# Zarządzanie profilami: Instrukcja obsługi karty Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Co to jest profil?
- Lista profili
- Ikony listy profili
- Łączenie z profilem
- Tworzenie nowego profilu
- Edytowanie istniejącego profilu
- Usuwanie profilu
- Ustawianie hasła dla profilu
- Eksportowanie i importowanie profili

# Co to jest profil?

Profil to zapisana grupa ustawień sieciowych. Profile są wyświetlane na liście profili. Profile są przydatne podczas przełączania się między sieciami. Dla każdej sieci bezprzewodowej można skonfigurować inne profile. W ustawieniach profilu można uwzględniać nazwę sieciową (SSID), tryb działania i ustawienia zabezpieczeń.

Profil tworzy się podczas łączenia z siecią bezprzewodową.

1. Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe.
2. Kliknij przycisk Połącz.
3. Jeśli dla sieci bezprzewodowej wymagany jest klucz szyfrowania lub hasło WEP, wprowadź hasło. Aby zmienić opcje zabezpieczeń, kliknij opcję Zaawansowane w celu otworzenia strony Ustawienia zabezpieczeń Kreatora profili.
4. Kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie. Profil zostanie utworzony i dodany do listy profili.

Kreator zarządzania profilami przeprowadza użytkownika przez ustawienia wymagane do połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu profil jest zapisywany i dodawany do listy profili. Ponieważ te ustawienia sieci bezprzewodowej są zapisywane, kiedy karta sieci bezprzewodowej znajdzie się następnym razem w zasięgu danej sieci bezprzewodowej, połączenie następuje automatycznie.

## Lista profili

Na liście profili wyświetlane są istniejące profili. Gdy karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, program Intel PROSet/Wireless skanuje listę profili w poszukiwaniu zgodnego profilu. Jeśli zgodny profil zostanie znaleziony, nastąpi automatyczne połączenie z siecią.

### Strzałki priorytetów listy profili

- Przy użyciu strzałki w górę wybrany profil można przesunąć do góry na liście profili.
- Przy użyciu strzałki w dół wybrany profil można przesunąć w dół na liście profili.

## Ikony listy profili

Ikony stanu profilu sieciowego wskazują, czy karta jest skojarzona z siecią, rodzaj wykorzystywanego trybu działania oraz czy włączone jest szyfrowanie zabezpieczające. Ikony są wyświetlane obok nazwy profilu, na liście profili.

Nazwa | Opis
Nazwa profilu | Profile to ustawienia sieciowe umożliwiające łączenie karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu do sieci (tryb infrastruktury) lub z komputerem (tryb urządzenie z urządzenie, czyli ad hoc), który nie korzysta z punktu dostępu.
Nazwa sieci | Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) lub komputera.
Ikony połączenia. Ikony stanu profilu sieciowego wskazują poszczególne stany połączenia karty z siecią bezprzewodową, typ trybu działania oraz czy używane są zabezpieczenia sieci.
| Niebieskie kółko: Karta sieci bezprzewodowej została skojarzona z punktem dostępu lub komputerem (tryb ad hoc). Jeśli zabezpieczenia sieci 802.1x dla profilu są włączone, oznacza to, że karta sieci bezprzewodowej została skojarzona i uwierzytelniona.
| Wskazuje tryb Sieć (Infrastruktura).
| Wskazuje tryb Urządzenie z urządzeniem (ad hoc).
| Wskazuje profil administratora.
| W sieci bezprzewodowej używane jest szyfrowanie zabezpieczające.
Strzałki | Strzałki służą do określania preferowanej kolejności profili, na potrzeby automatycznego łączenia. Strzałka w górę: Pozwala przesunąć wybrany profil w górę na liście profili. Strzałka w dół: Pozwala przesunąć wybrany profil w dół na liście profili.
Połącz | Łączenie wybranego profilu z siecią bezprzewodową.
Dodaj | Tworzenie nowego profilu przy użyciu Kreatora profili. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Tworzenie nowego profilu.
Usuń | Usuwanie wybranego profilu z listy profili. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usuwanie profilu.
Właściwości | Edytowanie zawartości istniejącego profilu. Aby edytować profil można również kliknąć dwukrotnie profil na liście. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Edytowanie istniejącego profilu.
| Eksportuj/importuj: Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Importowanie i eksportowanie profili.
Zamknij | Zamyka okno zarządzania profilami.

## Łączenie z profilem

Jeśli karta znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej, dla której istnieje zgodny profil, następuje automatyczne połączenie z tą siecią. Jeśli w zasięgu znajduje się również sieć o niższym priorytecie profilu, można wymusić połączenie z siecią o niższym priorytecie profilu. Można to wykonać w programie Intel PROSet/Wireless lub przy użyciu ikony na pasku zadań.

Ręczne łączenie z profilem w programie Intel PROSet/Wireless

1. Kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, aby otworzyć okno główne programu Intel PROSet/Wireless.
2. Kliknij przycisk Profile (Profiles), aby otworzyć listę profili.
3. Wybierz profil z listy profili.
4. Kliknij przycisk Połącz. Połączenie jest nawiązywane tylko wtedy, gdy w zasięgu znajduje się sieć bezprzewodowa.

Ręczne łączenie z profilem przy użyciu paska zadań

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Intel PROSet/Wireless na pasku zadań.
2. Kliknij opcję Połącz z profilem.
3. Wybierz profil.
4. Kliknij, aby nawiązać połączenie.

## Tworzenie nowego profilu

Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe. Kliknij przycisk Połącz. Kreator tworzenia profili sieci bezprzewodowej przeprowadza użytkownika przez czynności wymagane do utworzenia profilu i połączenia z siecią. W trakcie tego procesu Kreator próbuje wykryć odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Aby utworzyć nowy profil i połączyć się z siecią bezprzewodową:

1. W oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless kliknij przycisk Profile.
2. Na stronie Profile kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć kartę Ustawienia ogólne Kreatora profili.
3. Na stronie Ustawienia ogólne dodaj nazwę profilu, nazwę sieci bezprzewodowej, wybierz tryb działania i przejdź do strony Ustawienia zaawansowane.

#### Ustawienia ogólne — opis

Nazwa | Opis
Nazwa profilu | Nazwa profilu sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci bezprzewodowe nazwa profilu jest taka sama, jak nazwa sieci bezprzewodowej (SSID). Nazwę tę można zmienić na bardziej opisową lub dostosować ją do własnych wymagań. Przykłady: Moja sieć w biurze, Sieć domowa Edyty, Sieć firmy ABC
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) | Nazwa punktu dostępu sieci bezprzewodowej używana przez kartę sieci bezprzewodowej, na potrzeby połączenia. Identyfikator SSID musi być dokładnie zgodny z nazwą punktu dostępu do sieci bezprzewodowej. Uwzględniana jest w nim wielkość liter. W przypadku konfigurowania sieci bezprzewodowej wybranej z listy Sieci bezprzewodowe identyfikator SSID jest pobierany z listy sieci bezprzewodowych. Nie można i nie należy go zmieniać. Pusty identyfikator SSID: Jeśli karta sieci bezprzewodowej odbiera pusty identyfikator sieciowy (SSID) z ukrytego punktu dostępu, na liście Sieci bezprzewodowe wyświetlana jest wartość <brak emisji SSID>. Należy podać rzeczywisty identyfikator SSID punktu dostępu. Po nawiązaniu połączenia na liście dostępnych sieci znajduje się zarówno pusty identyfikator SSID, jak i skojarzony identyfikator SSID.
Tryb działania | Sieć (Infrastruktura): Łączenie z punktem dostępu. Sieć infrastrukturalna składa się z co najmniej jednego punktu dostępu oraz co najmniej jednego komputera z kartą sieci bezprzewodowej. Połączenie tego typu jest używane w sieciach domowych, sieciach korporacyjnych w hotelach i innych obszarach w celu zapewnienia dostępu do sieci i/lub Internetu. Urządzenie z urządzeniem (ad hoc): Łączenie bezpośrednio z innymi komputerami w sieci bezprzewodowej ad hoc. Połączenie tego typu jest użyteczne w przypadku łączenia dwóch lub więcej komputerów. Połączenie to nie zapewnia dostępu do zasobów sieciowych ani do Internetu.
Zaawansowane | Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do strony Ustawienia zaawansowane. Strona Ustawienia zaawansowane umożliwia konfigurowanie opcji automatycznego łączenia i automatycznego importu, uruchamiania aplikacji, ustawiania hasła dla profilu i określania adresu punktu dostępu na potrzeby łączenia z kartą (obowiązkowy punkt dostępu). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienia zaawansowane.
Dalej | Przechodzenie do strony Ustawienia zabezpieczeń.
OK | Kończy tworzenie nowego profilu z bieżącymi ustawieniami.
Anuluj | Zamyka Kreatora profili i anuluje wprowadzone zmiany.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

4. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Automatyczne łączenie: Zaznacz, aby połączyć się z profilem automatycznie lub ręcznie.
- Automatyczny import . Importowanie profilu (tylko dla administratorów systemu).
- Obowiązkowy punkt dostępu: Zaznacz, aby skojarzyć kartę sieci bezprzewodowej z określonym punktem dostępu.
- Zabezpiecz hasłem: Zaznacz, aby zabezpieczyć profil hasłem.
- Uruchamianie aplikacji: Określ program, który ma być uruchamiany po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego.

#### Ustawienia zaawansowane — opis

Nazwa | Opis
Automatyczne łączenie | Automatycznie (ustawienie domyślne): Zaznacz, aby oprogramowanie Intel PROSet/Wireless automatycznie łączyło się z danym profilem, kiedy znajdzie się w zasięgu. Na żądanie: Zaznacz, aby uniemożliwić automatyczne łączenie profilu, gdy sieć znajduje się w zasięgu. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy połączenie bezprzewodowe jest płatne i użytkownik nie chce automatycznie nawiązywać połączenia, gdy znajdzie się w zasięgu sieci. Aby połączyć się z siecią: Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe. Kliknij przycisk Połącz.
Automatyczny import | Umożliwia administratorowi sieci łatwe przenoszenie wybranego profilu na inne komputery. Gdy wyeksportowany plik zostanie umieszczony w katalogu Wireless\AutoImport innego komputera, profil zostanie automatycznie zaimportowany przez oprogramowanie Intel PROSet/Wireless.
Obowiązkowy punkt dostępu | Obowiązkowy punkt dostępu: Wymusza łączenie karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu przy użyciu określonego adresu MAC. Należy wprowadzić adres MAC punktu dostępu (BSSID): 48 bitów, 12 cyfr w formacie szesnastkowym. Na przykład: 00:06:25:0E:9D:84. Ta funkcja jest niedostępna w trybie działania ad hoc. Brak zaznaczenia: Czyszczenie bieżącego adresu.
Zabezpiecz hasłem | Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków): Po zaznaczeniu profil będzie zabezpieczany hasłem. Domyślnie to pole jest niezaznaczone (profil nie jest zabezpieczany hasłem). Hasło: Podaj hasło użytkownika. Wprowadzane znaki hasła są wyświetlane w postaci gwiazdek. Potwierdź nowe hasło: Wprowadź hasło ponownie.
Uruchamianie aplikacji | Po połączeniu z profilem automatycznie uruchamia plik wsadowy, plik wykonywalny lub skrypt. Na przykład, przy każdym połączeniu użytkownika z siecią bezprzewodową automatycznie uruchamiana może być sesja VPN. Kliknij opcję Włącz uruchamianie aplikacji. Wprowadź nazwę programu, który ma być uruchamiany, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować dany plik na dysku twardym. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Ustawienia zaawansowane.
OK | Zamykanie okna i zapisywanie ustawień.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.
Pomoc? | Informacje Pomocy dla tej strony.

5. Na stronie Ustawienia ogólne kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Ustawienia zabezpieczeń.

6. Wybierz opcje Uwierzytelnianie sieci (Network Authentication) i Szyfrowanie danych (Data Encryption). Wprowadź ustawienia klucza szyfrowania i skonfiguruj ustawienia 802.1x według potrzeb. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienia zabezpieczeń .

7. Po wprowadzeniu ustawień profilu, kliknij przycisk OK. Działanie Kreatora profili zostanie zakończone i nastąpi powrót do okna głównego programu Intel PROSet/Wireless. Aby zmienić lub zweryfikować ustawienia profilu, kliknij przycisk Wstecz.
8. Jeśli użytkownik nie jest aktualnie połączony z siecią, program Intel PROSet/Wireless wykrywa dodanie nowego profilu i próbuje automatycznie połączyć się z nowym profilem.
9. Aby ręcznie połączyć się z tym profilem, kliknij przycisk Połącz. Ikony połączenia wskazuje bieżący stan połączenia. Wyświetlana jest również nazwa sieciowa, szybkość transmisji i odbioru oraz jakość sygnału.

## Edycja istniejącego profilu

Aby dokonać edycji istniejącego profilu:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless.
2. Z listy profili wybierz profil, który ma zostać poddany edycji.
3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne.
4. Między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami zabezpieczeń można przełączać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz :
   - Ustawienia ogólne (General Settings). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawienia ogólne.
   - Ustawienia zabezpieczeń (Security Settings). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienia zabezpieczeń .
5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać bieżące ustawienia i zamknąć okno. Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

## Usuwanie profilu

Aby usunąć profil:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
4. Wybierz opcję Tak . Profil zostanie usunięty z listy.

Jeśli połączenie z siecią jest nadal aktywne:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Usuń. Wyświetlone zostanie powiadomienie Wybrane profile zostaną trwale usunięte. Czy chcesz kontynuować?
4. Wybierz opcję Tak . Wyświetlone zostanie powiadomienie Profil <nazwa profilu> jest aktywny i zostanie trwale usunięty. Czy chcesz kontynuować?
5. Wybierz opcję Tak . Profil zostanie usunięty z listy.

## Ustawianie hasła dla profilu

Aby zabezpieczyć istniejący profil hasłem:

1. Kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless.
2. Wybierz profil z listy.
3. Kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne.
4. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć stronę Ustawienia zaawansowane.
5. Kliknij opcję Zabezpiecz hasłem, aby otworzyć ustawienia zabezpieczania hasłem.
6. Kliknij opcję Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków).
7. Hasło: Wprowadź hasło.
8. Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie.
9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do strony Ustawienia ogólne.
10. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna głównego programu.

## Importowanie/eksportowanie profili

Umożliwia importowanie profili zdefiniowanych przez użytkownika do listy profili i eksportowanie profili z listy. Profile połączeń bezprzewodowych mogą być importowane do listy automatycznie.

> UWAGA: Informacje na temat eksportowania profili administratora można znaleźć w sekcji Pakiety administratora.

###

### Eksportowanie profili z listy profili

1. Należy wybrać jeden lub wiele profili z listy.
2. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyeksportować jeden lub więcej profili z listy.
3. Określ folder docelowy. Aby znaleźć katalog docelowy na dysku twardym, kliknij przycisk Przeglądaj. Katalogiem domyślnym jest napęd C:\.

4. Kliknij przycisk OK, aby wyeksportować zaznaczony profil. Wyświetlone zostanie powiadomienie: Zaznaczone profile zostały pomyślnie wyeksportowane do folderu docelowego: C:\.

Aby zaznaczyć wiele profili:

1. Wyróżnij profil za pomocą myszy.
2. Naciśnij klawisz Ctrl.
3. Kliknij każdy profil, który ma zostać zaznaczony. Aby wyeksportować wiele profili, wykonaj instrukcje od kroku 2.

### Importowanie profili do listy profili

Aby zaimportować profile ręcznie:

1. Kliknij przycisk Importuj na stronie Profile.
2. Wybierz pliki profilu do zaimportowania.
3. Kliknij przycisk Importuj.
4. Użytkownik jest powiadamiany o pomyślnym zaimportowaniu profilu.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna głównego programu Intel PROSet/Wireless.

Administrator może konfigurować automatyczne importowanie profili na listę profili. Program Intel PROSet/Wireless monitoruje folder importu, znajdujący się na dysku twardym, w celu pobrania nowych profili. Tylko profile z zaznaczonym polem wyboru Włącz automatyczny import na stronie Ustawienia zaawansowane mogą być importowane automatycznie. Jeśli na liście profili istnieje już profil o takiej samej nazwie, wyświetlane jest powiadomienie o odrzuceniu lub zaakceptowaniu importowanego profilu. Jeśli profil zostanie zaakceptowany, istniejący profil zostanie zastąpiony.

Wszystkie zaimportowane profile zdefiniowane przez użytkownika są umieszczane na końcu listy profili.

### Profile zabezpieczone hasłem

Zabezpieczone hasłem profile utworzone przez użytkownika można automatycznie importować z systemów zdalnych, a także je do nich eksportować. Zanim możliwe będzie edytowanie profilu zabezpieczonego hasłem, należy wprowadzić ustawione dla niego hasło. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ustawianie hasła profilu.

#

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia