Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne: Instrukcja obsługi karty Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express (TM)
Wymiary | Wysokość 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 53-stykowy łącznik krawędziowy karty mini
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certyfikaty Wi-Fi(R) Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA (indywidualne), WPA2 (indywidualne), WPA (korporacyjne), WPA2 (korporacyjne), AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express (TM)
Wymiary | Wysokość 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 53-stykowy łącznik krawędziowy karty mini
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 ºC–55 ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2.4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certyfikaty Wi-Fi(R) Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA (indywidualne), WPA2 (indywidualne), WPA (korporacyjne), WPA2 (korporacyjne), AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3A
Wymiary | 59,75 mm (szerokość) x 50,95 mm (długość) x 5 mm (wysokość)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowy łącznik krawędziowy SO-DIMM
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,472 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1–11 (tylko USA) Kanał 1–13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certyfikaty Wi-Fi(R) Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 3.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA (indywidualne), WPA2 (indywidualne), WPA (korporacyjne), WPA2 (korporacyjne), AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Typ | mini PCI, typ 3B
Wymiary | szerokość 59,45 mm x długość 44,45 mm x wysokość 5 mm (2,34 cala x 1,75 cala x 0,2 cala)
Ciężar | 12,90 g
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 124-stykowy łącznik krawędziowy mini PCI
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +70 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50 do 85% bez kondensacji
Modulacja częstotliwości | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Pasmo częstotliwości | 2,400–2,472 GHz (USA) 2,400–2,4835 GHz (Japonia) 2,400–2,4835 GHz (Europa, ETSI)
Modulacja | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanały | pełna obsługa 14 kanałów
Szybkość transmisji danych | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 lub 54 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certyfikaty Wi-Fi(R) Alliance | Certyfikacja Wi-Fi(R) dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certyfikacja rozszerzeń Cisco | Cisco Compatible Extensions wersja 2.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g i 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub ad hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES, WEP (128-bitowy i 64-bitowy).
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia