К содержанию

# Обзор возможностей защиты. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- WEP-шифрование
  - Открытый и общий ключи аутентификации
- Аутентификация 802.1x
  - Как работает аутентификация 802.1x
  - Функции 802.1x
- WPA/WPA2
  - Корпоративный режим
  - Персональный режим
  - WPA-Enterprise и WPA2-Enterprise
  - WPA-персональная и WPA2-персональная

- AES - CCMP
- TKIP

- MD5
- TLS
- TTLS
  - Протоколы аутентификации
- PEAP
  - Протоколы аутентификации
- Функции Cisco
  - Cisco LEAP
  - Функция защиты точки доступа Cisco Rogue
  - Быстрый роуминг (CCKM)
  - CKIP
  - Протокол безопасности в смешанных средах 802.11b и 802.11g
  - EAP-FAST
  - Смешанный режим (Mixed-Cell)
  - Управление радиообменом

# WEP-шифрование

Использование шифрования IEEE 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) предотвращает несанкционированный доступ к данным беспроводной сети. WEP-шифрование представляет два уровня защиты: 64-битный ключ (иногда представляется как 40-битный) или 128-битный ключ (также известен как 104-битный). Используйте 128-битный ключ для лучшей защиты. Если вы используете шифрование, все устройства в беспроводной сети должны использовать одинаковые ключи шифрования.

WEP-шифрование (Wired Equivalent Privacy) и общая аутентификация обеспечивают защиту ваших данных в сети. WEP-шифрование использует ключ шифрования для кодирования данных перед их отправкой. Только компьютеры, использующие этот же ключ, могут получить доступ к сети и расшифровать переданные другими компьютерами данные. Аутентификация обеспечивает дополнительную проверку на стадии коммуникаций между адаптером и точкой доступа.

Алгоритм WEP-шифрования уязвим к несанкционированным атакам в сети. Алгоритмы TKIP и CKIP содержат дополнения для WEP-протокола, которые сдерживают атаки и снижают недостатки сетей.

### Открытый и общий ключи аутентификации

Спецификация 802.11 поддерживает два метода сетевой аутентификации: открытую систему и с использованием общего ключа.

- С использованием открытой аутентификации любая станция беспроводной сети может запросить аутентификацию. Станция, для которой необходима аутентификация для связи с другой станцией беспроводной сети, отправляет управляющий аутентификационный запрос, содержащий ее идентификационную информацию. Приемная станция или точка доступа принимает любой запрос на аутентификацию. Открытая аутентификация разрешает доступ для любого сетевого устройства. Если в сети не требуется шифрование данных, любое устройство, имеющее идентификатор SSID (Service Set Identifier) точки доступа может получить доступ к сети.
- С использованием общей аутентификации каждая станция обязана получить секретный общий ключ через защищенный канал, который независим от коммуникационного канала беспроводной сети 802.11. Для аутентификации общего типа необходимо, чтобы клиент сконфигурировал статический WEP-ключ. Клиент получит доступ к сети только в случае, если он выполнит предложенную процедуру аутентификации.

# Аутентификация 802.1x

Как работает аутентификация 802.1x
Функции 802.1x

### Обзор

Аутентификация по стандарту 802.1x - это процесс, независимый от аутентификации по стандарту 802.11. Стандарт 802.1x обеспечивает основы для различных видов аутентификации и протоколов манипулирования ключами. В стандарте 802.1x присутствуют различные типы аутентификации, каждый из которых обеспечивает свой подход к установлению подлинности, но все они используют один протокол 802.1x и структуру для взаимодействия между клиентом и точкой доступа. В большинстве протоколов после выполнения процесса аутентификации стандарта 802.1x приемная сторона получает ключ, который она использует для шифрования данных. Для получения дополнительной информации см. раздел Как работает аутентификация 802.1x. При аутентификации по стандарту 802.1x используется метод установления подлинности между клиентом и сервером удаленной аутентификации RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), к которому подключена точка доступа. Процесс аутентификации использует идентификационную информацию, например, пароль пользователя, который не передается через беспроводную сеть. Большинство видов аутентификации 802.1x поддерживают динамические ключи для пользователя, сеанса и для усиления защиты статического ключа. Стандарт 802.1x имеет преимущества перед использованием существующего протокола аутентификации EAP (Extensible Authentication Protocol).

Аутентификация стандарта 802.1x для беспроводных локальных сетей имеет три главных компонента:

- Аутентификатор (точка доступа)
- Запросчик (программное обеспечение клиента)
- Сервер аутентификации (сервером удаленной аутентификации Remote Authentication Dial-In User Service [RADIUS])

Защита аутентификации стандарта 802.1x инициирует запрос на аутентификацию от клиента беспроводной сети в точку доступа, которая устанавливает его подлинность через протокол EAP в соответствующем сервере RADIUS. Этот сервер RADIUS может выполнить аутентификацию пользователя (с помощью пароля или сертификата) или компьютера (с помощью адреса MAC). Теоретически, клиент беспроводной сети не может войти в сеть до завершения транзакции.

Существует несколько аутентификационных алгоритмов, используемых для спецификации 802.1x. См. ниже примеры: EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP (Protected EAP). Эти методы используются при идентификации клиента беспроводной локальной сети в сервере RADIUS. Во время аутентификации в сервере RADIUS пользователи проходят проверку в специализированных базах данных. Аутентификация RADIUS основана на наборе стандартов, предназначенных для аутентификации, авторизации и ведения учетных записей (Authentication, Authorization and Accounting - AAA). Сервер Radius содержит прокси-процесс для проверки клиентов в многосерверной среде. Стандарт IEEE 802.1x предназначен для управления и аутентифицированного доступа к беспроводным сетям на основе портов 802.11 и проводных сетей Ethernet. Управление сетевым доступом, основанным на использовании портов, подобно инфраструктуре локальной сети, управляемой с помощью коммутаторов, которая идентифицирует устройство, подключенное к порту ЛС, и запрещает доступ к этому порту, если процесс аутентификации был неудачен.

#### Что такое RADIUS?

RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) - это сервис протокола клиент-сервер для авторизации, аутентификации и ведения учетных записей (Authorization, Authentication и Accounting - AAA), который используется для регистрации клиентов в сервере сетевого доступа по коммутируемой линии. Обычно сервер RADIUS используется поставщиками услуг доступа в Интернет (Internet Service Providers - ISP) для выполнения задач AAA. Далее описаны фазы AAA:

- Фаза аутентификации (Authentication). Проверяет имя пользователя и пароль в базе данных. После проверки идентификационной информации начинается процесс авторизации.
- Фаза авторизации (Authorization). Определяется, было ли дано разрешение на запрос доступа к ресурсам. Назначается IP-адрес для клиента, выполняющего доступ по коммутируемой линии (Dial-Up).
- Фаза ведения учетной записи (Accounting). Выполняется сбор информации об используемых ресурсах для оценки, аудита, учета времени сеанса или учета стоимости затрат.

# Как работает аутентификация 802.1x

Упрощенное определение аутентификации стандарта 802.1x:

- Клиент направляет сообщение с "запросом на доступ" в точку доступа. Точка доступа запрашивает идентификационную информацию клиента.
- Клиент отвечает пакетом со своей идентификационной информацией, которая переправляется в сервер аутентификации.
- Сервер аутентификации отправляет пакет подтверждения в точку доступа.
- Точка доступа переводит порт клиента в авторизованное состояние, после чего возможна отправка данных.

# Функции 802.1x

- Поддержка протокола 802.1x
- Поддержка протокола EAP (Extensible Authentication Protocol) - RFC 2284
- Поддерживаемые методы аутентификации:
  - Протокол аутентификации EAP TLS - RFC 2716 и RFC 2246
  - EAP Tunneled TLS (TTLS)
  - PEAP
- Поддержка Microsoft Windows XP ?Windows 2000

# WPA или WPA2

Стандарт Wi-Fi Protected Access (WPA или WPA2) - усовершенствованный стандарт безопасности, который значительно поднимает уровень защищенности и управления доступом к данным беспроводных локальных сетей. WPA активизирует аутентификацию по стандарту 802.1x, обмен ключами и может работать только с динамическими ключами шифрования. Для усиления шифрования данных WPA использует протокол целостности временного ключа (Temporal Key Integrity Protocol - TKIP). Протокол TKIP обеспечивает важные усовершенствования шифрования данных, которые включают функцию смешения содержимого ключа для каждого пакета, проверку целостности сообщений (message integrity check - MIC), имеющую название "Michael", расширенный вектор инициализации (initialization vector - IV) с последовательными правилами и механизм манипуляций с ключом. С помощью этих прогрессивных усовершенствований протокол TKIP обеспечивает защиту уязвимых мест WEP-шифрования.

Вторым поколением WPA, которое объединено со спецификацией IEEE TGi, является WPA2.

Корпоративный режим. Корпоративный режим проверяет пользователей сети, используя сервер RADIUS или другой сервер аутентификации. Чтобы обеспечить конфиденциальность и защиту в сети, WPA использует 128-битные ключи шифрования и динамические ключи, создаваемые для каждого. Корпоративный режим предназначен для использования в масштабах предприятий или сетях государственных учреждений.

Персональный режим. Для персонального режима необходимо вручную сконфигурировать предварительно опубликованный общий ключ (PSK) в точке доступа или клиентах. PSK аутентифицирует пользователей с помощью пароля или кода идентификации на обеих сторонах - станции клиента и в точке доступа. Аутентификация в сервере не используется. Персональный режим используется в домашних условиях или сетях малого бизнеса.

WPA-Enterprise и WPA2-Enterprise. Используется для обеспечения уровня защиты в сетях предприятий, в которых находится сервер 802.1x RADIUS. Тип аутентификации выбирается в соответствии с аутентификационным протоколом, используемым сервером 802.1x.

WPA- и WPA2-персональная. Обеспечивает уровень защиты в небольших сетях или в домашних условиях. Она использует пароль, который называется предварительно опубликованным ключом (pre-shared key - PSK). Чем больше длина используемого пароля, тем надежнее защита беспроводной сети. Если ваша беспроводная точка доступа или маршрутизатор поддерживают WPA- и WPA2-персональную аутентификацию, тогда вы должны использовать ее в точке доступа, а также назначить длинный и надежный пароль. Этот пароль должен использоваться в этом компьютере и на всех беспроводных устройствах сети для подключения к этой точке доступа.

> ПРИМЕЧАНИЕ. WPA- и WPA2-персональная не совместимы друг с другом.

AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) - это новый метод защиты конфиденциальности при беспроводной передаче данных, определенный в стандарте IEEE 802.11i. Протокол AES-CCMP обеспечивает более надежный метод шифрования в сравнении с TKIP. Выберите AES-CCMP в качестве метода шифрования, когда необходима повышенная безопасность данных.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые решения по обеспечению безопасности могут не поддерживаться операционной системой компьютера, и поэтому, может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения или определенного оборудования, а также поддержка инфраструктуры беспроводной локальной сети. За информацией обратитесь к производителю своего компьютера.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - протокол временной целостности ключа) представляет собой усовершенствование для WEP-защиты (Wired Equivalent Privacy). TKIP обеспечивает функцию смешения содержимого ключа для каждого пакета, проверку целостности сообщений и механизм манипуляций с ключом, компенсируя недостатки WEP.

## MD5

Аутентификация MD5 (Message Digest 5) - это односторонний метод аутентификации, использующий имена пользователей и пароли. Этот метод не поддерживает манипуляции с ключом, но требует его предварительной конфигурации при использовании шифрования данных. Он может безопасно применяться для беспроводной аутентификации в методах туннелированной аутентификации EAP.

## TLS

Тип метода аутентификации, использующий протокол EAP и протокол безопасности, именуемый протоколом защиты транспортного уровня (Transport Layer Security - TLS). EAP-TLS использует сертификаты на основе паролей. Аутентификация EAP-TLS поддерживает динамическое управление WEP-ключом. Протокол TLS необходим для защиты и аутентификации связи в сетях общего пользования путем шифрования данных. Протокол квитирования TLS позволяет клиенту и серверу до посылки данных провести взаимную аутентификацию и выработать алгоритм и ключи шифрования.

## TTLS

Эти настройки определяют протокол и идентификационную информацию, используемую для аутентификации пользователя. В аутентификации TTLS (Tunneled Transport Layer Security) клиент использует EAP-TLS для проверки подлинности сервера и создания канала между сервером и клиентом, шифрованного с помощью TLS. Клиент может использовать другой аутентификационный протокол, обычно на основе пароля, например, MD5 Challenge, через шифрованный канал для проверки подлинности сервера. Пакеты запросов и ответов отправляются через защищенный, TLS-шифрованный канал. В настоящее время TTLS поддерживает все методы, применяемые в ЕАР, а также некоторые более старые методы (PAP, CHAP, MS-CHAP и MS-CHAPv2). TTLS легко расширяется для работы с новыми протоколами посредством установки новых атрибутов для описания новых протоколов.

### Протоколы аутентификации

- PAP. Протокол PAP (Password Authentication Protocol) - двусторонний протокол обмена подтверждениями, предназначенный для использования с протоколом PPP. PPP (Password Authentication Protocol) - lsinnie naznniaue lsinizie, cnlieueoague a onnasaauco ncnnagao SLIP. Он не защищен.
- CHAP. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) - это трехсторонний протокол обмена подтверждениями, предполагающий лучшую защиту, чем PAP (Password Authentication Protocol).
- MS-CHAP (MD4). Использует версию Microsoft для протокола RSA Message Digest 4. Работает только в системах Microsoft и позволяет осуществлять шифрование данных. Этот метод аутентификации вызовет шифрование всех передаваемых данных.
- MS-CHAP-V2. Представляет дополнительную возможность для изменения пароля, недоступную с MSCHAPV1 или стандартной аутентификацией CHAP. Данная функция позволяет клиенту менять пароль учетной записи, если сервер RADIUS извещает о том, что скок действия пароля истек.

# PEAP

PEAP - это новый аутентификационный протокол EAP (Extensible Authentication Protocol - EAP) стандарта IEEE 802.1x, разработанный для улучшения системы защиты EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) и поддержки различных методов аутентификации, включающих пароли пользователей, одноразовые пароли и карты доступа (Generic Token Cards).

### Протоколы аутентификации

- Generic Token Card (GTC). Предлагает использование специальных карт для аутентификации. Главная функция основана на аутентификации с помощью цифрового сертификата/специальной платы в GTC. Кроме того, в GTC имеется возможность скрытия идентификационной информации пользователя во время использования шифрованного туннеля TLS, обеспечивающего дополнительную конфиденциальность, основанную на запрещении широкой рассылки имен пользователей на стадии аутентификации.
- MS-CHAP-V2. См. раздел MS-CHAP-V2.
- TLS. Протокол TLS необходим для защиты и аутентификации связи в сетях общего пользования путем шифрования данных. Протокол квитирования TLS позволяет клиенту и серверу до посылки данных провести взаимную аутентификацию и выработать алгоритм и ключи шифрования. См. раздел TLS.

## Функции Cisco

### Cisco LEAP

Cisco LEAP (Cisco Light EAP) - это аутентификация сервера и клиента 802.1x с помощью пароля, предоставляемого пользователем. Когда точка доступа беспроводной сети взаимодействует с LEAP-совместимым сервером Cisco RADIUS (сервер Cisco Secure Access Control Server [ACS]), Cisco LEAP осуществляет управление доступом через взаимную аутентификацию между беспроводными адаптерами клиентов и сетью, и предоставляет динамические, индивидуальные кличи шифрования пользователей для защиты конфиденциальности передаваемых данных.

### Функция защиты точки доступа Cisco Rogue

Функция "Cisco Rogue AP" обеспечивает защиту от попытки доступа фальшивой или недопустимой точки доступа, которая может имитировать реальную точку доступа в сети для получения идентификационной информации пользователей и протоколов аутентификации, нарушая тем самым целостность защиты сети. Эта функция работает только в среде аутентификации Cisco LEAP. Технология стандарта 802.11 не защищает сеть от несанкционированного доступа фальшивых точек доступа. Для получения дополнительной информации см. раздел Аутентификация LEAP.

### Быстрый роуминг (CCKM)

Когда беспроводная ЛС сконфигурирована для выполнения быстрого повторного подключения, клиент с активной поддержкой протокола LEAP может перемещаться от одной точки доступа к другой без вмешательства главного сервера. Используя централизованное управление Cisco (Cisco Centralized Key Management - CCKM), точка доступа, сконфигурированная для обеспечения работы беспроводной службы доменов (Wireless Domain Services - WDS), заменяет сервер RADIUS и аутентифицирует клиента без существенных задержек, которые возможны для голосовых или других, зависимых от времени приложений.

### CKIP

Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) - это собственный протокол защиты Cisco для шифрования в среде 802.11. Протокол CKIP использует следующие особенности для усовершенствования защиты 802.11 в режиме "infrastructure":

- Key Permutation (KP) - манипуляции с ключом
- Message Sequence Number - номер последовательности сообщения

### Протокол безопасности в смешанных средах 802.11b и 802.11g

Режим работы, когда некоторые точки доступа, например, Cisco 350 или Cisco 1200 поддерживают среды, в которых не все клиентские станции поддерживают WEP-шифрование, называется смешанным режимом (Mixed-Cell). Когда некоторые беспроводные сети работают в режиме "дополнительного шифрования", клиентские станции, подключившиеся к сети в режиме WEP-шифрования, отправляют все сообщения в шифрованном виде, а станции, подключившиеся к сети в стандартном режиме, передают все сообщения нешифрованными. Эти точки доступа передают широковещательные сообщения нешифрованными, но позволяют клиентам использовать режим WEP-шифрования. Когда "смешанный режим" разрешен в профиле, вы можете подключиться к точке доступа, которая сконфигурирована для "дополнительного шифрования".

### EAP-FAST

EAP-FAST, подобно EAP-TTLS и PEAP, использует туннелирование для защиты сетевого трафика. Главным отличием является то, что EAP-FAST не использует сертификаты для аутентификации. Аутентификация в среде EAP-FAST представляет собой единственный коммуникационный обмен, инициируемый клиентом, когда идентификация EAP-FAST запрошена сервером. Если клиент не имеет предварительно опубликованного ключа PAC (Protected Access Credential), он может запросить аутентификационный обмен EAP-FAST для динамического получения ключа от сервера.

EAP-FAST имеет два метода доставки ключа PAC: доставка вручную с помощью внеполосного механизма и автоматического входа.

- Механизмы доставки вручную представляются любым способом передачи, которые наиболее защищены в отношении сети и выбраны администратором.
- Автоматический вход представляет собой туннелированный шифрованный канал, необходимый для обеспечения безопасной аутентификации клиента и доставки клиенту ключа PAC. Этот механизм не такой защищенный, как метод аутентификации вручную, но более надежен, чем аутентификация LEAP.

Метод EAP-FAST можно разделить на две части: вход и аутентификация. Фаза входа представляет собой начальную доставку клиенту ключа PAC. Эта часть нужна клиенту и пользователю только один раз.

### Смешанный режим (Mixed-Cell)

Режим работы, когда некоторые точки доступа, например, Cisco 350 или Cisco 1200 поддерживают среды, в которых не все клиентские станции поддерживают WEP-шифрование, называется смешанным режимом (Mixed-Cell). Когда некоторые беспроводные сети работают в режиме "дополнительного шифрования", клиентские станции, подключившиеся к сети в режиме WEP-шифрования, отправляют все сообщения в шифрованном виде, а станции, подключившиеся к сети в стандартном режиме, передают все сообщения нешифрованными. Такие точки доступа передают широковещательные сообщения нешифрованными, но позволяют клиентам для подключения использовать режим WEP-шифрования. Когда "смешанный режим" разрешен в профиле, вы можете подключиться к точке доступа, которая сконфигурирована для "дополнительного шифрования".

### Управление радиообменом

Если эта функция включена, беспроводный адаптер обеспечивает информацию управления радиообменом для режима Cisco infrastructure. Если программа Cisco Radio Management используется в сети "infrastructure", она конфигурирует параметры радиообмена, определяет уровень помех и фиктивные точки доступа.

К началу страницы

К Содержани ю

Торговые марки и отказ от обязательств