İçindekilere Dön

# Yönetici Aracı: Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı Kullanıcı Kılavuzu

- Yönetici Parolasını Belirleme
- Yönetici Paketleri
- Yönetici Profilleri
  - Sürekli
  - Oturum Öncesi
  - IP Üzerinden Ses (VoIP)
- Yönetici Aracı Ayarları
- Uygulama Ayarları
- Bağdaştırıcı Ayarları
- Yazılım
- EAP-FAST A-ID Grupları
- Yönetici Görevleri

Yönetici aracı, bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları olan kişi tarafından kullanılır. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri, oturum öncesi profilleri ve sürekli bağlantı profillerini yapılandırmak için kullanılır. Yönetici Aracı Bilgi Teknolojisi bölümleri tarafından Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımındaki kullanıcı ayarlarını yapılandırmak ve diğer sistemlere vermek üzere özel yükleme paketleri oluşturmak için de kullanılabilir.

Yönetici Aracı Araçlar menüsünde yer alır. Bu özelliğin Intel PROSet/Kablosuz yazılımı kurulurken seçilmesi gerekir. Seçilmezse, Araçlar menüsünde görüntülenmez.

## Yönetici Parolasını Belirleme

Kullanıcılar yönetici ayarlarını ya da profillerini bu araç için parola sahibi olmadıkça değiştiremez. Yönetici Aracı'nı ilk kez kullandığınızda bir parola girmeniz istenir. Parola en çok 100 karakter uzunluğunda olabilir. Boş parolalar kabul edilmez.

1. Parola Girişi: Bir parola oluşturun (en çok 100 karakter).
2. Parolayı Doğrula: Parolayı yeniden girin.
3. Tamam düğmesini tıklatın. Yönetici Paketini Açma penceresi görüntülenir.

Varolan parolayı değiştirmek için:

1. Araçlar menüsünde Yönetici Aracı seçeneğini belirleyin.
2. Parola giriş formunda Parolayı Değiştir'i tıklatın.
3. Eski Parola: Varolan parolayı girin.
4. Yeni Parola: Yeni parolayı girin.
5. Parolayı Doğrula: Yeni parolayı tekrar girin.
6. Yeni parolayı kaydetmek ve Yönetici Aracı'na girmek için, Tamam düğmesini tıklatın.

## Yönetici Paketleri

Yönetici Paketleri, yönetim profillerini ve diğer ayarları kaydetmek için kullanılır. Kendiliğinden açılan bu yürütülebilir dosyayı ağınızdaki istemcilere kopyalayabilir ya da gönderebilirsiniz. Dosya hedef bilgisayarda yürütüldüğünde, içindekiler yüklenir ve yapılandırılır.

Yeni bir paket oluşturmak için:

1. Araçlar menüsünde Yönetici Aracı'nı tıklatın.
2. Yönetici Aracı parolanızı girin.
3. Yönetici Paketi: Yeni bir paket oluştur'u tıklatın.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Pakette yer alacak seçenekleri yapılandırmak için Profiller, Uygulama Ayarları, Bağdaştırıcı Ayarları ya da Yazılım sayfalarında Ayarları Ekle seçeneğini belirleyin.
6. Kapat düğmesini tıklatın.
7. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
8. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.
9. Kaydet'i tıklatın. Dosya oluşturulur. NOT: Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
10. Paketin içeriğini görmek için Tamam düğmesini tıklatın.
    - Paket yapılandırmasını yöneticinin bilgisayarında kullanmak istiyorsanız Bu dosyayı bu bilgisayara uygula'yı tıklatın.
    - Pakete kaydedilen yapılandırmayı yüklemek için, yürütülebilir dosyayı istediğiniz kullanıcının bilgisayarına kopyalayın. Bu seçenek sessiz yükleme yapmanızı sağlar.

> NOT: Paketi kaydetmek için Yönetici Aracı'ndaki Dosya menüsünde Paketi Kaydet seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Paketi düzenlemek için:

1. Yönetici Aracı'nı başlatın.
2. Varolan bir paketi düzenlemek için Yönetici Paketini Açma sayfasında Aç'ı tıklatın.
3. Gözat düğmesini tıklatın. Paketin yürütülebilir dosyasını bulun.
4. Aç düğmesini tıklatın. Değişiklikleri yapın.
5. Kapat düğmesini tıklatın.
6. Şu ileti görüntülenir: Geçerli paket değiştirildi. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?
7. Evet düğmesini tıklatın. Yürütülebilir dosyayı yerel sabit diskteki bir dizine kaydedin.

> NOT: Yönetici Paketi'ni düzenlemek için Yönetici Aracı'ndaki Dosya menüsünde Paketi Aç'ı da seçebilirsiniz.

## Yönetici Profilleri

Yönetici Profilleri, ağ yöneticisi ya da bu bilgisayarın yöneticisi tarafından yönetilen profillerdir. Bu profiller bu bilgisayarın tüm kullanıcıları tarafından paylaşılan ortak profillerdir. Ancak, son kullanıcılar bu profillerde değişiklik yapamaz. Profilleri değiştirmek için, parola korumalı Yönetici Aracı'nı kullanmak gerekir.

Üç tip Yönetici Profili bulunur: Sürekli, Oturum Öncesi/Ortak ve IP Üzerinden Ses (VoIP).

### Sürekli Bağlantı

Sürekli profiller, önyükleme sırasında ya da bilgisayara kimse oturum açmadığında uygulanır. Bir kullanıcı oturumunu kapattıktan sonra, sürekli profil, bilgisayar kapatılana ya da başka bir kullanıcı oturum açana kadar kablosuz bağlantıyı oluşturur.

Sürekli Bağlantı ile ilgili temel bilgiler:

- Aşağıdaki profil tipleri Sürekli profil olarak oluşturulabilir:
  - 802.1x kimlik doğrulaması gerektirmeyen tüm profiller (örneğin, WEP şifrelemesiyle açık kimlik doğrulama, Şifreleme kullanmadan açık kimlik doğrulama).
  - 802.1x kimlik doğrulama kullanan ve kimlik bilgileri kaydedilen tüm profiller: MD5, LEAP, EAP-FAST.
  - "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" seçeneğini içeren güvenlik ayarlarını olan profiller.
  - Kimliği doğrulamak için makine sertifikası kullanan profiller.

> NOT: Intel PROSet/Kablosuz birçok makine sertifikasını destekler. Ancak bunlar sertifika listelerinde görüntülenmez.

- Kullanıcı sertifikası kullanmayan WPA-Kuruluş profilleri.
- WPA-Kişisel profilleri.

- Sürekli profiller sistem açılırken ve kullanıcı oturumu kapattıktan sonra uygulanır.

Yeni bir Sürekli Profil oluşturmak için:

1. Profil Ekle'yi tıklatın.
2. Sürekli'yi tıklatın.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
5. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
6. İşletme Modu: Ağ (Alt Yapı) seçilidir.
7. Yönetici Profili Tipi: Sürekli: Hiçbir kullanıcı oturum açmadığında etkindir değeri seçilidir.
8. İleri düğmesini tıklatın.
9. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1x güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, Kuruluş Ayarları başlıklı konuya bakın.
10. Tamam düğmesini tıklatın.

### Oturum Öncesi Bağlantı

Oturum Öncesi/Ortak profiller, kullanıcı oturum açmadan önce uygulanır. Tek Oturum Açma desteği yüklendiyse, Windows oturum açma işleminden önce (oturum öncesinde) profil uygulanır ve bağlantı kurulur.

Tek Oturum Açma desteği yüklü değilse, profil kullanıcı oturumu etkin olur olmaz uygulanır.

Oturum Öncesi/Ortak profiller, Profiller listesinin başında yer alır. Bir kullanıcı kendi oluşturduğu profillerin önceliğini değiştirebilir ancak oturum öncesi/ortak profillerin önceliğini değiştiremez. Bu profiller profil listesinin başında yer aldığı için, Intel PROSet/Kablosuz, kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir profili kullanmadan önce otomatik olarak bu profillere bağlanmayı dener.

> NOT: Yalnızca yöneticiler oturum-öncesi/ortak profiller oluşturabilir ya da dışarı verebilir.

Oturum Öncesi Bağlantı ile ilgili temel bilgiler:

- Oturum Öncesi Bağlantı yalnızca Windows oturum açma işlemi sırasında etkindir.
- Aşağıdaki profil tipleri Oturum Öncesi profil olarak oluşturulabilir:
  - Profilin güvenlik ayarları yapılandırılırken "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" ya da "Aşağıdaki kullanıcı adını ve parolayı kullan" kimlik bilgileri kullanılan 802.1x MD5, LEAP, EAP-FAST profilleri.
  - Kullanıcı ya da makine sertifikaları içeren 802.1x PEAP ya da TTLS profilleri (makine sertifikalarını kullanabilmek için kullanıcının yönetici hakları olması gerekir).
  - Bir istemcinin ve bir sunucunun kimliğini doğrulamak için dijital sertifikalar kullanan TLS profilleri.
  - Ağda kimlik bilgilerinizi doğrulamak için SIM (Subscriber Identity Module - Abone Kimlik Modülü) kartı kullanan EAP-SIM profilleri.
  - 802.1x olmayan (Açık ve WEP) Ortak ya da Kullanıcı Tabanlı profiller.
- Oturum Öncesi profili, kullanıcı Windows'ta oturum açarken uygulanır.

#### Oturum Öncesi/Ortak Bağlantı Durumu

Oturum Öncesi desteği, Intel PROSet/Kablosuz yazılımı Özel seçeneğiyle kurulurken yüklenir. Ek bilgi için, Yazılımı Yükleme ve Kaldırma başlıklı konuya bakın.

> NOT: Tek oturum açma ya da Oturum öncesi bağlantı özellikleri yüklü değilse, yönetici yine de, bir kullanıcı bilgisayarına verilmek üzere, Oturum öncesi/Ortak profiller oluşturabilir.

Aşağıda, Oturum Öncesi Bağlantı özelliğinin sistemin açılmasıyla birlikte nasıl çalıştığı açıklanmaktadır. Windows oturum açma işlemi sırasında uygulanacak "Windows oturum açma kullanıcı adı ve parolasını kullan" değeri de içinde olmak üzere geçerli güvenlik ayarları içeren kaydedilmiş bir profil olduğu varsayılmaktadır.

1. Sistemi açtıktan sonra Windows oturum açma etki alanınızı, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
2. Tamam düğmesini tıklatın. Oturum Öncesi profilin Durum sayfası ağ bağlantısının ilerleme durumunu görüntüler. Kablosuz bağdaştırıcı ağ erişim noktasına bağlandıktan sonra Durum sayfası kapatılır ve Windows oturumu açılır.

- Oturum Öncesi bağlantı sırasında ilgili erişim noktası kimlik bilgilerinizi geri çevirirse, profil sizden kimlik bilgilerinizi girmenizi ister.
- Kimlik bilgilerinizi yazın.
- Tamam düğmesini tıklatın. Profil uygulanır ve Windows oturumu açılıncaya kadar Durum sayfasında bağlantının durumu görüntülenir.
- Başka bir profil seçmek için Kimlik Bilgileri sayfasında İptal'i tıklatın.

> NOT: Kullanıcı sertifikasına yalnızca bilgisayarda kimlik doğrulamasından geçmiş kullanıcılar erişebilir. Bu nedenle, kullanıcı sertifikasıyla kimlik doğrulaması yapan bir oturum öncesi profil kullanabilmek için kullanıcının kablolu bir bağlantı, başka bir profil ya da yerel oturum açma olanağını kullanarak bilgisayarda oturum açmış olması gerekir

Kullanıcı oturumu kapattığında kablosuz bağlantı kesilir ve sürekli profil (varsa) uygulanır. Bazı koşullarda geçerli bağlantıyı korumak isteyebilirsiniz (örneğin, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcıya özgü bazı bilgilerin sunucuya yüklenmesi gerekiyorsa ya da gezici profil kullanıyorsa).

Bu durumda oturum öncesi ve sürekli olarak belirlenmiş bir profil oluşturun. Kullanıcı oturumu kapattığında bu tip bir profil etkinse, bağlantı korunur.

Oturum Öncesi/Ortak profil oluşturmak için:

1. Profil Ekle'yi tıklatın.
2. Oturum Öncesi/Ortak seçeneğini tıklatın.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Ekle'yi tıklatın.
4. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
5. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
6. İşletme Modu: Ağ (Alt Yapı) seçilidir.
7. Yönetici Profili Tipi: Oturum Öncesi/Ortak: Bir kullanıcı oturum açtığında etkindir. Bu profil tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır. Bu profil varsayılan olarak seçilmiştir.
8. İleri düğmesini tıklatın.
9. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş'i tıklatın. Aşağıdaki ayarları yapmak için, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
   - Otomatik Bağlan: Bir profile otomatik olarak ya da el ile bağlanmak için bunu seçin.
   - Bu profili Otomatik Al (yalnızca ağ yöneticileri için).
   - Zorunlu Erişim Noktası: Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir erişim noktasıyla ilişkilendirmek için bunu seçin.
   - Parola Koruması: Profili parola ile korumak için bunu seçin.
   - Uygulamayı başlat: Kablosuz bağlantı kurulduğunda başlatılacak olan programı seçin.
   - Kullanıcı Adı Biçimi:

   > Yönetici, kimlik doğrulama sunucusu için kullanıcı adı biçimini seçebilir.

   > Seçenekler şunlardır:

   > - kullanıcı (varsayılan)
   > - kullanıcı@etkialanı
   > - kullanıcı@etkialanı.com
   > - EtkiAlanı\kullanıcı

10. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
11. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın. 802.1x güvenlik yapılandırmasıyla ilgili bilgi için, Kuruluş Güvenliği başlıklı konuya bakın.
12. Profili kaydetmek ve Yönetici profilleri listesinde eklemek için, Tamam düğmesini tıklatın.

    NOT: Profil, hem Oturum Öncesi/Ortak hem de Kalıcı bağlantı seçenekleri ile yapılandırıldıysa ve Kalıcı bağlantı daha önce kurulduysa, Oturum Öncesi/Ortak profil dikkate alınmaz.

### IP Üzerinden Ses (VoIP) Profilleri

PROSet/Kablosuz yazılımı diğer şirketlerin VoIP telefon yazılım uygulamalarını destekler.

Diğer şirketlerin VoIP uygulamaları Ses Codec'lerini destekler. Codec'ler, sesin IP ağları üzerinden iletilmek üzere kodlanmasını sağlar. Codec'ler genellikle ağ bant genişliğinden tasarruf etmek için bir sıkıştırma özelliği içerir.

Intel PROSet/Kablosuz yazılımı aşağıdaki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) codec standartlarını destekler:

Codec | Algoritma | Veri Hızı (Kb/s) | Açıklama
ITU G0,711 | PCM (Pulse Code Modulation - Darbe Kod Modülasyonu) | 64 | Kuzey Amerika ve Japonya'da mu-kurallı G.711, diğer ülkelerde ise A-kurallı G.711 kullanılır.
ITU G0,722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Alt Bant Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu) | 48, 56 ve 64 |
ITU G0,723 | Çoklu Hızda Kodlayıcı | 5.3 ve 6.4 |
ITU G0,726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation - Uyarlanabilir Diferansiyel Darbe Kodu Modülasyonu) | 16, 24, 32 ve 40 |
ITU G0,728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction - Düşük Gecikmeli Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin) | 16 |
ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction - Çapraz Yapıda Cebir Kod Uyarmalı Doğrusal Tahmin) | 8 |

Yönetici, VoIP iletimlerinde ses kalitesini arttırmak üzere çeşitli codec veri ve çerçeve hızlarını yapılandırmak için var olan VoIP profillerini kullanan profiller oluşturabilir.

VoIP profili oluşturmak için:

> NOT: Yönetici Aracı'nın Uygulama Ayarları'nda IP üzerinden Ses seçeneğinin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bu seçenek varsayılan değer olarak etkindir.

1. Profil Ekle'yi tıklatın.
2. Listeden bir profil seçin.
3. VoIP Profili Oluştur sayfasını açmak için Özellikler'i tıklatın.
4. Codec bant genişliği, uygulama kullanımı ve Çerçeve Hızı değerlerini seçin.

Codec | Kullanımı | Çerçeve Hızı
--- | --- | ---
G711_64kbps G711_56kbps G711_48kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G723_1_6_4kbps G723_1_5_3kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_12_8kbps G728_16kbps G729_8kbps G729a_8kbps G729b_8kbps G729ab_8kbps G729d_6_4kbps G729e_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE SPEEX_VARIABLE GIPS_iSAC_VARIABLE | Etkileşimli Ses Sesli Konferans Ses Verileri Video Akışlı Ses | 10 20 30

5. Profiller listesine dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.
6. Profil ayarlarını bir pakete kaydetmek için Kapat düğmesini tıklatın.

## Yönetici Aracı Ayarları

Yönetici, Yönetici profillerinin Yönetici Aracı'ndaki Profiller listesinde hangi konuma yerleştirileceğini belirleyebilir.

1. Yönetici Aracı'nda Araçlar menüsünü tıklatın.
2. Yönetici Aracı Ayarlarını açmak için Ayarlar düğmesini tıklatın.
   - Yönetici profillerini her zaman Yönetici Aracı'nın Profiller listesinin başına yerleştirmek için Üste Ekle seçeneğini belirleyin.
   - Yönetici profillerini her zaman Yönetici Aracı'nın Profiller listesinin sonuna yerleştirmek için Alta Ekle seçeneğini belirleyin.
3. Pencereyi kapatıp Yönetici Aracı'na dönmek için, Tamam düğmesini tıklatın.

## Uygulama Ayarları

Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir.

Uygulama Ayarları'nı yapılandırmak için:

1. Ayarları ekle'yi tıklatın.
2. Aşağıdaki tabloda verilen her ayarı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Adı | Açıklama
--- | ---
802.11a Radyo Açık/Kapalı Denetimi | Kullanıcıların bilgisayarlarında 802.11a radyosunu devre dışı bırakmalarına ya da açmalarına izin vermek için, 802.11a Radyo Açık/Kapalı Seçimi seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, kullanıcının bilgisayarındaki Görev Çubuğu menüsüne ve Intel PROSet/Kablosuz ana penceresine 802.11a Radyo Kapalı denetimini ekler. Bu özelliği kullanıcının bilgisayarına yükledikten sonra, 802.11 radyo denetimini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin. 802.11a radyosunu kapatmak için: Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Kablosuz Açık düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir. 802.11a Radyo Kapalı seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu devre dışı bırakılır. 802.11a radyosunu açmak için: Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde 802.11a Radyo Kapalı düğmesini tıklatın. Radyo seçeneklerinin listesi görüntülenir. Kablosuz Açık seçeneğini belirleyin. 802.11 radyosu etkinleştirilir. NOT: Bu seçenek yalnızca 802.11a, 802.11b ve 802.11g'yi destekleyen kablosuz bağdaştırıcılarda kullanılabilir. Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.
802.1x Kimlik Doğrulaması | Bir kullanıcıya farklı 802.1x kimlik doğrulama EAP türlerini destekleyen profiller oluşturma ya da bu profillere bağlanma olanağını tanıyabilirsiniz. Kullanıcı bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz 802.1x kimlik doğrulama EAP türlerini seçin: MD5, EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST.
Yönetici Aracı | Kullanıcının bilgisayarında Yönetici Aracı'na erişimi devre dışı bırakır.
Uygulama Otomatik Başlatma | Belirli bir profil ağa bağlandığı zaman, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir bir dosyayı ya da bir komut dosyasını başlatmak için bu seçeneği belirleyin. Örneğin kullanıcı bir kablosuz ağa bağlandığında otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz.
Uygulamalar için Radyo Aç/Kapat Denetimi | Üçüncü bir tarafın sağladığı bir uygulamanın, Intel PROSet/Kablosuz Kablosuz Açık ya da Kablosuz Kapalı anahtarını devre dışı bırakmasına olanak sağlar.
CCXv4 | EAPFAST profiller için Cisco Uyumlu Uzantılar sürüm 4 (CCXv4) özelliklerini etkinleştirmek için CCSX4 etkinleştir'i seçin. NOT: CCXv4 etkinleştirilmemişse Yönetici Aracı'ndaki EAP-FAST A-ID (Yetkili Kimliği) Grupları özelliği kullanılamaz. Kullanıcının bilgisayarında EAP-FAST PAC sağlaması için aşağıdaki bilgi istemlerinden hangilerinin etkinleştirileceğini ya da devre dışı bırakılacağını seçin: Kimlik doğrulamasız sağlamalar için bilgi istemlerini ve uyarıları etkinleştir: Bu seçenek, PAC olmaması ya da bağlı olunan sunucunun gönderdiği A-ID ile eşleşen PAC bulunmaması durumunda PAC'nin otomatik sağlaması ile ilgili bilgi istemlerini ve uyarıları devre dışı bırakmanızı sağlar. Varsayılan sunucuyu değiştirirken (A-ID) bilgi istemlerini devre dışı bırak: İstemci, daha önce bir PAC sağlamış ama şu anda geçerli sunucu olarak seçilmemiş bir istemciyle karşılaştığında bilgi istemlerini devre dışı bırakmanızı sağlar. PAC sağlandıktan sonra kimlik doğrulamasız sağlamayı devre dışı bırak: Söz konusu A-ID için bir PAC sağlandıktan sonra otomatik sağlamayı devre dışı bırakır. NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.
Kimlik Bilgilerini Önbelleğe Al | Kullanıcı oturum açtıktan sonra kimlik bilgilerini saklamak için bu seçeneği belirleyin. Kablosuz bağlantı geçici olarak kesilirse, yeniden bağlantı kurulduğunda, saklanan bu kimlik bilgileri kullanılır. Kullanıcı oturumu kapattığında kimlik bilgileri temizlenir. NOT: Bu seçenek temizlenirse profiller oluştururken Her bağlandığımda sor seçeneği kullanılamaz.
Aygıttan Aygıta (Ad hoc) | Kullanıcının ad hoc profilleri oluşturma ya da ad hoc ağlara bağlanma iznini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. Kullanıcının aygıttan aygıta ağlara bağlanma iznini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin. Aygıttan aygıta ağ bağlantısını etkinleştir. Yalnızca güvenli aygıttan aygıta ağ bağlantısını etkinleştir. Aygıttan aygıta ağ bağlantısını devre dışı bırak. Kullanıcının aygıttan aygıta (ad hoc) ayarlar içeren profiller yapılandırmasına izin verin ya da aygıttan aygıta (ad hoc) profillerin yapılandırılmasını engelleyin. Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını görüntüle Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle. Aygıttan Aygıta (Ad hoc) işletme modunu Profil Sihirbazı Genel Ayarlar'dan kaldırmak için Aygıttan aygıta ağ bağlantısını devre dışı bırak ve Aygıttan aygıta uygulama ayarlarını gizle seçeneklerini belirleyin. Böylece kullanıcıların Aygıttan Aygıta (Ad hoc) ağını destekleyen profiller oluşturmalarını engellemiş olursunuz.
Alma ve Verme | Kullanıcı bilgisayarından profil almak ve kullanıcı bilgisayarına profil vermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, otomatik alma dizinine kopyalanan kullanıcı profillerinin otomatik alınmasına olanak tanır.
Radyo Açık/Kapalı İletisini Etkinleştir | Üçüncü bir tarafın sağladığı bir uygulamanın, Intel PROSet/Kablosuz radyosunun açık ya da kapalı olduğu konusunda kullanıcıya bildirimde bulunmasına olanak sağlar.
Microsoft Windows XP ile Birlikte Çalışabilir | Microsoft Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti ile Intel PROSet/Kablosuz yazılımının bu bilgisayarda bir arada bulunmasını etkinleştirin'i seçin. Microsoft Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti ile Intel PROSet/Kablosuz yazılımının bu bilgisayarda bir arada bulunmasına izin vermek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu seçenek belirlenirse, Intel PROSet/Kablosuz yazılımı etkinleştirildiğinde Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti devre dışı bırakılmaz.
Oturum Öncesi Cisco Modu | Oturum öncesi bağlantıda Cisco Modunu etkinleştirir. Cisco erişim noktaları birden çok kablosuz ağ adı (SSID'ler) destekleyebilir fakat yalnızca birini yayınlar. Bu tür bir erişim noktasına bağlanmak için, her profile bağlanma denemesi yapılır. Buna Cisco Modu denir. NOT: Oturum öncesi bağlantının kurulması daha uzun sürebilir.
Profil Bağlanılırlığı | Kullanıcı bilgisayarında profil bağlanırlık düzeyini seçin. Intel profil değiştirmesini devre dışı bırak. Kullanıcılar yalnızca ilk Oturum Öncesi (Ortak) profille ya da yalnızca Oturum Öncesi profillerle bağlantı kurabilir. Kullanıcıya tüm yönetici profilleriyle bağlantı kurma izni ver. Kullanıcıya yalnızca ilk yönetici profiliyle bağlantı kurma izni ver.
Güvenlik Düzeyi | Kullanıcı bilgisayarındaki güvenlik düzeyini seçin. Kullanıcılar yalnızca bu güvenlik düzeyindeki profillere bağlanabilir. Kullanıcıya yalnızca Kişisel Güvenlik sağlayan ağlara bağlanma izni verin. Kullanıcıya Kuruluş Güvenliği sağlayan ağlara bağlanma izni ver
Tek Oturum Açma | Kullanıcının bilgisayarında etkinleştirilmesini istediğiniz Yönetici Profili türlerini seçin. Sürekli Bağlantı: Profiller, bilgisayar başlatılırken ve bilgisayarda henüz bir kullanıcı oturum açmadan etkinleşir. Oturum Öncesi ya da Ortak Bağlantı: Profiller, kullanıcı bilgisayarda oturum açtıktan sonra etkinleşir. Kullanıcının bilgisayarında Oturum Öncesi özellikleri yüklü değilse Ortak profiller etkinleştirilir. Ortak profiller, kullanıcı oturum açtıktan ve oturum etkin duruma geldikten sonra geçerli olur. Sürekli ve Oturum Öncesi ya da Ortak profiller, kullanıcının profil listesinin başına yerleştirilir. Bu profiller kullanıcı tarafından değiştirilemez ya da silinemez.
IP Üzerinden Ses | Kullanıcı bilgisayarında VoIP uygulamasını kullanmak için, üçüncü tarafların sağladığı yazılımı etkinleştirir. Varsayılan değer, ayarın etkinleştirilmiş olmasıdır.
Wi-Fi Yöneticisi | Kullanıcının kablosuz bağlantılarını denetleyecek Wi-Fi yöneticisini seçin. Önceki oturum açmış kullanıcının Wi-Fi yöneticisini kullanabilir ya da her kullanıcının kendi Wi-Fi yöneticisini seçmesine izin verebilirsiniz. Tüm kullanıcıların oturum açtıktan sonra Intel PROSet/Kablosuz ile Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırması arasında geçiş yapmalarına izin ver. Oturum açma sırasındaki Wi-Fi yöneticisi, son kullanıcı oturumu kapatırken etkin olan Wi-Fi yöneticisine göre saptansın
Kapat | Yönetici Aracı'nı kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Bağdaştırıcı Ayarları

Bağdaştırıcı Ayarları'nı yapılandırmak için:

1. Ayarları ekle'yi tıklatın.
2. Aşağıdaki tabloda verilen her ayar için belirtilen seçeneklerden birini seçin:
   - Varsayılan değeri kullan: Kullanıcının bilgisayarındaki ayarı sıfırlayarak varsayılan değere döndürür.
   - Değişiklik yok: Kullanıcı tarafından seçilen değeri korur. Yönetici, kullanıcının bilgisayarında tüm ayarlar için belirli değerler kullanılmasını zorunlu kılmayabilir. Kullanıcı Intel PROSet/Kablosuz Gelişmiş menüsünü kullanarak bağdaştırıcı ayarlarını değiştirebilir.
   - Değeri seçin: Yönetici, kullanıcının bilgisayarında kullanılacak değeri seçer.

Adı | Açıklama
--- | ---
Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Kanalı | Ad hoc ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez. Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin. 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2.4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin.
Ad Hoc Güç Yönetimi | Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için, güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanıza olanak tanır. Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin. Azami Güç Tasarrufu: Akü ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin. Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin. NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.
Aygıttan-aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, erişim noktasından bir kablosuz LAN tabanlı ağ üzerinden trafik sınırlandırmasına dayanarak trafik önceliğini belirlenmesi hizmetini sağlar. WMM (Wi-fi MultiMedia - Wi-fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance'ın (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır. WMM Etkin. (Varsayılan) WMM Devre Dışı NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel(R) PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.
Karışık Mod Koruması | Karma 802.11b/802.11g ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirilerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir.
Eşzamanlama Öneki Modu | İlk bağlantı sırasında erişim noktasının aldığı eşzamanlama öneki süresinin ayarını değiştirir. Bir erişim noktasına bağlanmak için, her zaman uzun bir eşzamanlama öneki süresi kullanın. Otomatik TX Eşzamanlama Öneki, eşzamanlama önekinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Destekleniyorsa, kısa eşzamanlama öneki modu kullanılmalıdır. Desteklenmiyorsa uzun eşzamanlama öneki modunu (Uzun TX Eşzamanlama Öneki Modu) kullanın. NOT: Kullanıcının bilgisayarında Intel PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı varsa, bu özellik, Yönetici Paketi ile birlikte yüklenmez.
Güç Yönetimi | Güç Yönetimi:Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurmanıza olanak tanır. Kablosuz bağdaştırıcı ayarları kaydırıcısı, bilgisayarın güç kaynağı ile akü arasında bir denge kurar. Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında en iyi dengeyi seçin. GTM - Güç Tasarrufu Modu SUM - Sürekli Uyanık Modu Güç Tasarrufu Modlarından birini seçin: GTM SUM: İstemci bağdaştırıcısı sürekli açık durumda. GTM Düzey 1: GTM, azami güç ayarında. GTM Düzey 2-4: GTM, gücü azami duruma getirmek üzere ayarlı. GTM Düzey 5: GTM, pil ömrünü azami duruma getirmek üzere ayarlı. GTM Otomatik: Varsayılan, GTM Düzey 6'dır: Güç tüketimi ile pil ömrü arasında denge kurar. NOT: Güç tasarrufu alt yapı ayarlarına bağlı olarak değişir.
Gezinme Zorlaması | Bu ayar, kablosuz istemcinizin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Gezinmeme ile başarım arasında denge kurmak için Varsayılan değeri kullan'ı tıklatın ya da listeden bir değer seçin. Değerler: 0: Gezinme yok: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider 1-3: Gezinmeye İzin Ver 2: Varsayılan ayar: Az gezme ve başarım arasında denge kurar. Bunu seçmek için Varsayılan değeri kullan'ı tıklatın. 4: Azami gezinme.
Veri Aktarım Geliştirici | Paket çoğuşması denetiminin (Packet Burst Control) değerini değiştirir. Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin. Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) - Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.
Yayın Gücü | Yayın gücünün düşürülmesi kapsama alanını daraltır. Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır Değerler: TX En Az: En düşük En az erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltın. TX Düzey 1 TX Düzey 2 TX Düzey 3 TX En Çok: En yüksek En büyük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır. NOT: Bu ayar, Alt Yapı ya da Ad hoc modu kullanılırken geçerli olur.
Kablosuz Ağ Modu | Kablosuz ağa bağlanırken hangi bandı kullanmak istediğinizi seçin: Yalnızca 802.11a: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11b: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11a ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11b ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar. 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarına bağlanır. NOT: Bu kablosuz ağ modları (modülasyon tipleri), bulunan erişim noktalarından hangilerinin Kablosuz Ağlar listesinde görüntüleneceğini belirler.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
Kapat | Sayfayı kapatarak yapılan değişiklileri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Yazılım

Kullanıcının bilgisayarına yüklenecek Intel PROSet/Kablosuz uygulamalarını seçin.

1. Yazılımı Ekle seçeneğini belirleyin.
2. Intel PROSet/Kablosuz kurulum CD'sini CD sürücüsüne yerleştirin.
3. Intel PROSet/Kablosuz Yazılım Kuruluş programını belirtin: Autorun.exe dosyasını bulmak için Gözat'ı tıklatın.
4. Tamam düğmesini tıklatın.
5. Vermek istediğiniz bileşenleri seçin: Kullanıcının bilgisayarına yüklemek istediğiniz uygulamaları seçin.
   - Intel Kablosuz Sorun Giderici: Kablosuz bağlantı sorunlarını gidermenize yardımcı olur
   - Yönetici Aracı:Araçlar menüsüne Yönetici Aracı'nı yükler.
   - Intel Akıllı Kablosuz Çözümler:Kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için bir kolay yapılandırma sihirbazı sunar.
   - Tek Oturum Açma: Tek Oturum Açma özelliklerini yükler. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri yapılandırmak için kullanılır.
   - Kablosuz Yönetim Araçları: Intel PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olmayan yöneticilerin, Intel PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olan istemcileri uzaktan yönetmesini sağlar.

> NOT: Novell(R) Client(TM) for Windows yazılımını kullanmayı planlıyorsanız, Intel PROSet/Kablosuz yazılımından önce yüklemeniz gerekir. Intel PROSet/Kablosuz yazılımı bilgisayara önceden yüklenmişse, Novell Client for Windows yazılımını yüklemeden önce kaldırın.

## EAP-FAST A-ID Grupları

> NOT: Yönetici Aracı Uygulama Ayarları'nda CCXv4 seçilmemişse bu özellik kullanılamaz

Yetkili Kimliği (A-ID), Korunmuş Erişim Kimlik Bilgileri (PAC) A-ID grupları sağlayan radius sunucusudur. A-ID grupları bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılır ve EAP-FAST profillerinin çeşitli A-ID kaynaklarından gelen çok sayıda PAC'yi desteklemesine olanak verir.

A-ID grupları yönetici tarafından önceden yapılandırılmış ve bir Yönetici Paketi aracılığıyla kullanıcının bilgisayarında ayarlanmış olabilir. Kablosuz ağ profili aynı gruptan A-ID değerine sahip bir sunucuyla karşılaştığında, kullanıcıya sormadan bu PAC'yi kullanır.

A-ID grubu eklemek için:

1. A-ID Grupları Ekle'yi seçin.
2. Ekle'yi tıklatın. Yeni bir A-ID grubu adı girin.
3. Tamam düğmesini tıklatın. A-ID grubu A-ID Grubu listesine eklenir.

A-ID grubu kilitliyse, gruba yeni A-ID değerleri eklenemez.

A-ID grubuna bir A-ID eklemek için:

1. A-ID Grupları listesinden bir grup seçin.
2. A-ID bölümünde Ekle'yi tıklatın.
3. Yeni bir A-ID girin.
4. Tamam düğmesini tıklatın. A-ID listeye eklenir.

## Yönetici Görevleri

#### İstemci sertifikası nasıl alınır?

EAP-TLS (TLS) ya da EAP-TTLS (TTLS) sertifikanız yoksa kimlik doğrulamasına izin vermek için bir istemci sertifikası almanız gerekir.

Sertifikalar Internet Explorer ya da Microsoft Windows Denetim Masası tarafından yönetilir.

Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000: Bir istemci sertifikası aldığınızda sağlam özel anahtar korumasını etkinleştirmeyin. Bir sertifika için sağlam özel anahtar korumasını etkinleştirirseniz, sertifika her kullanıldığında bir erişim parolası girmeniz gerekir. TLS ya da TTLS kimlik doğrulaması hizmetini yapılandırıyorsanız sertifikada sağlam özel anahtar korumasını devre dışı bırakmanız gerekir. Bırakmazsanız, gerekli parolayı sağlayacak oturum açmış kullanıcı olmayacağı için, 802.1x hizmeti kimlik doğrulamasında başarısız olur.

Akıllı kartlara ilişkin notlar

Bir Akıllı Kart yüklendikten sonra, sertifika bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenir ve özel sertifika deposu ile kök sertifika deposundan seçilebilir.

#### İstemciyi TLS Kimlik Doğrulaması İçin Ayarlama

Adım 1: Bir sertifika edinin

TLS kimlik doğrulamasına izin vermek için, oturum açmış kullanıcının hesabıyla ilişkili yerel depoda geçerli bir istemci sertifikası bulunmalıdır. Ayrıca kök depoda da güvenilir bir CA sertifikası olması gerekir.

Aşağıda sertifika elde etmek için kullanılabilecek iki yöntem açıklanmıştır:

- Windows 2000 sunucusunda uygulanmış kurumsal bir sertifika yetkilisinden (CA) sertifika alabilirsiniz.
- Internet Explorer'ın sertifika alma sihirbazıyla bir dosyadan sertifika alabilirsiniz.

Sertifika yetkilisinden nasıl kullanıcı sertifikası alınacağını bilmiyorsanız, yordamı öğrenmek için yöneticinize başvurun.

Yerel bilgisayara sertifika yetkilisini yüklemek için:

1. Sertifika yetkilisini edinin ve yerel diske kaydedin.
2. Al düğmesini tıklatın. Sertifika Alma Sihirbazı başlatılır.
3. İleri düğmesini tıklatın.
4. Yerel diskinizdeki sertifikayı bulmak için Gözat düğmesini tıklatın.
5. Verilen sertifikayı tıklatın.
6. Aç düğmesini tıklatın.
7. İleri düğmesini tıklatın.
8. Tüm sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir'i tıklatın.
9. Sertifika Depolama Alanı Seç penceresini açmak için Gözat'ı tıklatın.
10. Fiziksel depolama alanlarını göster'i tıklatın.
11. Tamam düğmesini tıklatın.
12. Depolama alanları listesini kaydırın ve Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri öğesini genişletin.
13. Yerel Bilgisayar'ı tıklatın.
14. Tamam düğmesini tıklatın.
15. İleri düğmesini tıklatın.
16. İşlemi tamamlamak için Son düğmesini tıklatın.
17. Sertifika yüklendikten sonra sistemi yeniden başlatın.

Sertifika yetkilisinin bilgisayarın depolama alanında yüklü olduğunu doğrulamak için Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) kullanın.

1. Başlat menüsünde Çalıştır'ı tıklatın.
2. MMC yazın.
3. Microsoft Yönetim Konsolu'nu açmak için Tamam düğmesini tıklatın.
4. Dosya'yı tıklatın.
5. Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın.
6. Tek Başına Ek Bileşen Ekle sayfasını açmak için Ekle düğmesini tıklatın.
7. Sertifikalar'ı tıklatın.
8. Ekle düğmesini tıklatın.
9. Bilgisayar Hesabı'nı tıklatın.
10. İleri düğmesini tıklatın.
11. Son düğmesini tıklatın.
12. Kapat düğmesini tıklatın.
13. Tamam düğmesini tıklatın.
14. Konsolda Sertifikalar (Yerel Bilgisayar) seçeneğini tıklatın.
15. Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri'ni tıklatın.
16. Sertifikalar'ı tıklatın.
17. Yüklediğiniz CA'nın listede bulunup bulunmadığını denetleyin.
18. Dosya'yı tıklatın.
19. Konsolu kapatmak için Çıkış'ı tıklatın.

#### Bir Microsoft Windows 2000 sertifika yetkilisinden sertifika alma:

1. Internet Explorer'ı başlatın ve Sertifika Yetkilisi HTTP Hizmeti'ne gidin (http://EtkiAlanıSunucusu.EtkiAlanı/certsrv gibi bir URL girin. Burada, certsrv, sertifika yetkilisine ulaşmanızı sağlayan komuttur). Sunucu bilgisayarın IP adresini de kullanabilirsiniz. Örneğin, "192.0.2.12/certsrv".
2. Kimlik doğrulama sunucusunda oluşturulan kullanıcı hesabının adını ve parolasını kullanarak CA yetkilisinde oturum açın. Ad ve parola, geçerli Windows kullanıcısının oturum açma adı ve parolasıyla aynı olmak zorunda değildir.
3. Sertifika yetkilisinin Hoşgeldiniz sayfasında Request a certificate task and submit the form (Bir sertifika görevi seçin ve formu gönderin) seçeneğini belirleyin.
4. Choose Request Type (İstek Tipini Seçin):Advanced request (Gelişmiş İstek) seçeneğini belirleyin.
5. İleri düğmesini tıklatın.
6. Advanced Certificate Requests (Gelişmiş Sertifika İstekleri): Submit a certificate request to this CA using a form (Form kullanarak bu CA'ya sertifika isteği gönder) seçeneğini belirleyin.
7. Submit'i (Gönder) tıklatın.
8. Advanced Certificate Request (Gelişmiş Sertifika İsteği): User certificate template (Kullanıcı sertifika şablonu) seçeneğini belirleyin.
9. Mark keys as exportable'ı (Anahtarları verilebilir olarak işaretle) tıklatın.
10. İleri düğmesini tıklatın. Sağlanan varsayılan değerleri kullanın.
11. Certificate Issued (Sertifika Verilen):Install this certificate'ı (Bu sertifikayı yükle) tıklatın.

> NOT: Bu edindiğiniz ilk sertifikaysa, CA size kök depolama alanına güvenilen bir sertifika yüklemek gerekip gerekmediğini sorar. Bu güvenilen bir CA sertifikası değildir. Sertifikadaki ad, CA'yı barındıranın adıdır. Evet düğmesini tıklatın. Bu sertifika hem TLS, hem TTLS için gerekir.

12. Sertifikanız başarılı biçimde yüklendiyse, "Yeni sertifikanız başarıyla yüklendi" iletisi görüntülenir.
13. Yüklemeyi doğrulamak için, Internet Explorer > Araçlar > Internet Seçenekleri> İçerik > Sertifikalar seçeneklerini tıklatın. Yeni sertifika kişisel klasöre yüklenmiş olmalıdır.

#### Bir Dosyadan Sertifika Alma

1. Internet Özellikleri sayfasını açın (masaüstündeki Internet Explorer simgesini sağ tıklatın).
2. Özellikler seçeneğini belirleyin.
3. İçerik: Sertifikalar'ı tıklatın. Yüklü sertifikaların listesi görüntülenir.
4. Sertifika Alma Sihirbazı'nı başlatmak için Al düğmesini tıklatın.
5. Bir dosya seçin.
6. Dosya için erişim parolası belirleyin. Sağlam özel anahtar korumasını etkinleştir onay kutusunu temizleyin.
7. Sertifika deposu: Sertifikanın türüne göre sertifika depolama alanını otomatik olarak seç'i tıklatın (sertifikaya erişebilmeniz için sertifikanın kullanıcı hesabının kişisel depolama alanında bulunması gerekir).
8. Sertifika Alma Sihirbazı Tamamlanıyor penceresine geçin ve Son'u tıklatın.

WPA ağ kimlik doğrulaması, WEP ya da TKIP şifrelemesi ve TLS kimlik doğrulaması kullanan bir profil yapılandırmak için:

> NOT: İstemci sertifikası edinmek ve yüklemek için 1. adıma bakın ya da yöneticinize danışın.

Intel PROSet/Kablosuz uygulaması tarafından kullanılan sertifikayı belirtin

1. Genel Ayarları açmak için Profil sayfasında Ekle düğmesini tıklatın.
2. Profil Adı: Bir profil adı girin.
3. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Ağ tanıtıcısını girin.
4. İşletme Modu: Ağ (Alt Yapı) seçeneğini tıklatın.
5. Güvenlik Ayarları'nı açmak için İleri'yi tıklatın.
6. Kuruluş Güvenliği'ni tıklatın.
7. Ağ Kimlik Doğrulama: Aç seçeneğini belirleyin (Önerilen değer).
8. Veri Şifreleme: WEP seçeneğini belirleyin.
9. 802.1x Etkinleştir: Seçilidir.
10. Kimlik Doğrulama Tipi: TLS seçeneğini belirleyin.

#### Adım 1 / 2 : TLS Kullanıcı

1. Bir istemci sertifikası alın ve yükleyin.
2. Sertifika almak için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

> - Akıllı kartımı kullan: Sertifika bir akıllı kart üzerinde bulunuyorsa bu seçeneği belirleyin.
> - Bu bilgisayara verilen sertifikayı kullan: Makine deposunda bulunan bir sertifikayı kullanmak için Seç düğmesini tıklatın.
> - Bu bilgisayarda bulunan bir kullanıcı sertifikasını kullan: Bu bilgisayarın deposunda bulunan bir sertifikayı kullanmak için Seç düğmesini kullanın.

3. İleri düğmesini tıklatın.

#### Adım 2 / 2 : TLS Sunucusu

1. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
   - Sunucu Sertifikasını Doğrula: Sunucu sertifikasını doğrulamak için bunu seçin.

   > Sertifikayı Veren: TLS ileti değiş tokuşu sırasında alınan sunucu sertifikası, bu sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilmiş olmalı. Güvenilen ara sertifika yetkilileri ve kök sertifika yetkilileri tarafından verilen ve sistemin sertifika deposunda bulunan sertifikalar arasından seçim yapılabilir. Herhangi bir güvenilir CA (Sertifika yetkilisi) seçilirse listedeki her CA kabul edilir. Varsayılan değer olarak Herhangi Bir Güvenilir CA'yı tıklatın ya da listeden bir sertifika veren seçin.

   - Sunucu ya da Sertifika Adı Belirtin:

     > Sunucu ya da Sertifika Adı: Bir sunucu adı girin.

     > Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin belirlendiğine bağlı olarak sunucu adını ya da sunucunun ait olduğu etki alanını belirtir.

   > > Sunucu adı belirtilen girişe tam olarak uymalıdır: Bu seçenek belirlendiğinde, sunucu adının sertifikada bulunan sunucu adıyla tam olarak eşlemesi gerekir. Sunucu adı, tam etki alanı adını içermelidir (örn, SunucuAdı.EtkiAlanıAdı).

   > > Etki alanı adının son bölümü belirtilen giriş olmalıdır: Bu seçenek belirlendiğinde, sunucu adı bir etki alanını tanımlar ve sertifikada, bu etki alanına ya da bu etki alanının alt alanlarına ait bir sunucu adı bulunması gerekir (örneğin, sunucu adı blueberry.zeelans.com ise etki alanı adı zeelans.com'dur). NOT: Bu parametreler yöneticiden alınmalıdır.

> Sertifikalarla ilgili notlar: Belirtilen kimlik, sertifikadaki Sertifika verilen kimliğine uymalıdır ve kimlik doğrulayıcısı tarafından kullanılan kimlik doğrulama sunucusunda (RADIUS sunucusunda) kayıtlı olmalıdır. Sertifikanız, kimlik doğrulama sunucusuna göre geçerli olmalıdır. Bu gereklilik kimlik doğrulama sunucusuna bağlıdır ve genellikle kimlik doğrulama sunucusunun sertifikanızı vereni Sertifika Yetkilisi olarak tanıması gerektiği anlamına gelir. Sertifika yüklenirken oturum açtığınız kullanıcı adını kullanın.

2. Tamam düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesine eklenir.
3. Profiller listesinin sonundaki yeni profili tıklatın. Yeni profilin önceliğini değiştirmek için yukarı ve aşağı okları kullanın.
4. Seçilen kablosuz ağa bağlanmak için Bağlan düğmesini tıklatın.
5. Intel PROSet/Kablosuz penceresini kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi