К содержанию

# Технические условия. Руководство пользователя к сетевому адаптеру Intel PRO/Wireless 3945ABG

- Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945ABG
- Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945BG
- Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2915ABG
- Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG

## Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945ABG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express (TM)
Габаритные размеры | Высота 50,95 мм x длина 30 мм x ширина 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 °C до 55 °C).
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общие параметры
Операционные системы | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Сертификация Wi-Fi(R) Alliance | Сертификация Wi-Fi(R) для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-корпоративная, WPA2-корпоративная, AES-CCMP 128-битовая, WEP 128-битовая и 64-битовая; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 3945BG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express (TM)
Габаритные размеры | Высота 50,95 мм x длина 30 мм x ширина 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 °C до 55 °C).
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общие параметры
Операционные системы | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Сертификация Wi-Fi(R) Alliance | Сертификация Wi-Fi(R) для 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-корпоративная, WPA2-корпоративная, AES-CCMP 128-битовая, WEP 128-битовая и 64-битовая; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2915ABG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3A
Габаритные размеры | Ширина 2,85" x Длина 1,75" x Высота 0,20" (59,75 мм x 50,95 мм x 5 мм)
Вес | 0,7 унций (12,90 г)
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем SO-DIMM
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 -2,472 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общие параметры
Операционные системы | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Сертификация Wi-Fi(R) Alliance | Сертификация Wi-Fi(R) для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-корпоративная, WPA2-корпоративная, AES-CCMP 128-битовая, WEP 128-битовая и 64-битовая. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3B
Габаритные размеры | Ширина 2,34" x Длина 1,75" x Высота 0,20" (59,45 мм x 44,45 мм x 5 мм)
Вес | 0,7 унций (12,90 г)
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем для мини PCI
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,472 ГГц (США) 2,400 - 2,4835 ГГц (Япония) 2,400 - 2,4835 ГГц (Европейский институт стандартов по телекоммуникациям ETSI)
Модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Каналы | Полная поддержка 14 каналов
Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 и 54 Мб/с
Общие параметры
Операционные системы | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Сертификация Wi-Fi(R) Alliance | Сертификация Wi-Fi(R) для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g и 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-битовая), WEP 128-битовая и 64-битовая.
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

К началу страницы

К содержанию

Торговые марки и отказ от обязательств