العودة إلى المحتويات

# مواصفات: دليل استخدام توصيل Intel PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

- توصيل Intel PRO/Wireless 3945ABG الشبكي
- توصيل Intel PRO/Wireless 3945BG الشبكي
- توصيل Intel PRO/Wireless 2915ABG الشبكي
- توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG الشبكي

## توصيل Intel PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

معامل الشكل | بطاقة PCI Express (TM) Mini Card
الأبعاد | ارتفاع 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم (2 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز إلى 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عامة
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وMicrosoft Windows 2000
اعتماد رابطة Wi-Fi(R) | اعتماد Wi-Fi® من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت؛ 802.1x: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
سلامة المنتج | UL، C-UL، CB (IEC 60590)

## توصيل Intel PRO/Wireless 3945BG الشبكي

معامل الشكل | بطاقة PCI Express (TM) Mini Card
الأبعاد | ارتفاع 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم (2 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز إلى 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عامة
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وMicrosoft Windows 2000
اعتماد رابطة Wi-Fi(R) | اعتماد Wi-Fi® من أجل 802.11b، 802.11g، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت؛ 802.1x: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
سلامة المنتج | UL، C-UL، CB (IEC 60590)

## توصيل Intel PRO/Wireless 2915ABG الشبكي

معامل الشكل | Mini PCI Type 3A
الأبعاد | عرض 59.75 مم × طول 50.95 مم × ارتفاع 5 مم (2.85 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة SO-DIMM ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز إلى 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.472- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عامة
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وMicrosoft Windows 2000
اعتماد رابطة Wi-Fi(R) | اعتماد Wi-Fi® من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 3.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت. 802.1x: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
سلامة المنتج | UL، C-UL، CB (IEC 60590)

## توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG الشبكي

معامل الشكل | Mini PCI Type 3B
الأبعاد | عرض 59.45 مم × طول 44.45 مم × ارتفاع 5 مم (2.34 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة mini PCI ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.472جيجاهيرتز (الولايات المتحدة) 2.400-2.4835 جيجاهيرتز(اليابان) 2.400- - 2.4835 جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
التعديل | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
القنوات | دعم 14 قناة كامل
معدلات البيانات | 1 و2 و5.5 و6 و9 و11 و12 و24 و36 و48 و54 ميجابت/الثانية
عامة
نظم التشغيل | Microsoft Windows XP وMicrosoft Windows 2000
اعتماد رابطة Wi-Fi(R) | اعتماد Wi-Fi® من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، MD5
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 2.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g و802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-TLS، EAP-TTLS، AES (128-بت)، WEP 128-بت و64-بت.
سلامة المنتج | UL، C-UL، CB (IEC 60590)

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية