返回目录页面

# 规格：英特尔 PRO/无线 3945ABG 网络连接用户指南

- 英特尔 PRO/无线 3945ABG 网络连接
- 英特尔 PRO/无线 3945BG 网络连接
- 英特尔 PRO/无线 2915ABG 网络连接
- 英特尔 PRO/无线 2200BG 网络连接

## 英特尔 PRO/无线 3945ABG 网络连接

外形规格 | PCI Express (TM) 微型卡
尺寸 | 高 50.95 毫米 x 30 毫米 x 4.5 毫米 (200 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸)
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50 － 92% 非冷凝（在温度 25 ºC － 55 ºC）
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
通道 | 4 － 12 非重叠，取决于所在国 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
操作系统 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 MD5 的 Wi-Fi(R) 认证。
Cisco Compatible Extensions 认证 | Cisco Compatible Extensions，v4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础设施或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔 PRO/无线 3945BG 网络连接

外形规格 | PCI Express (TM) 微型卡
尺寸 | 高 50.95 毫米 x 30 毫米 x 4.5 毫米（200 英寸 x 1.18 英寸 x 0.18 英寸）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 53 针微型卡边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50 － 92% 非冷凝（在温度 25 ºC － 55 ºC）
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
通道 | 4 － 12 非重叠，取决于所在国 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
操作系统 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 MD5 的 Wi-Fi(R) 认证。
Cisco Compatible Extensions 认证 | Cisco Compatible Extensions，v4.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b
体系架构 | 基础设施或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位；802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔 PRO/无线 2915ABG 网络连接

外形规格 | 微型 PCI 类型 3A
尺寸 | 宽 59.75 毫米 x 长 50.95 毫米 x 高 5 毫米（2.85 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 0.7 盎司（12.90 克）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针 SO-DIMM 边缘连接器
电压 | 3.3 伏
操作温度 | 摄氏 0 至 +70 度
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
频率调制 | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
频带 | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz（取决于所在国）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4 GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
通道 | 4 － 12 非重叠，取决于所在国 | 通道 1-11（仅美国） 通道 1-13（日本、欧洲）
数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps | 11、5.5、2、1 Mbps
一般
操作系统 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 MD5 的 Wi-Fi(R) 认证。
Cisco Compatible Extensions 认证 | Cisco Compatible Extensions，v3.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g、802.11b、802.11a
体系架构 | 基础设施或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA-个人、WPA2-个人、WPA-企业、WPA2-企业、AES-CCMP 128 位、WEP 128 位和 64 位。802.1x：EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS、MD5
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

## 英特尔 PRO/无线 2200BG 网络连接

外形规格 | 微型 PCI 类型 3B
尺寸 | 宽 59.45 毫米 x 长 44.45 毫米 x 高 5 毫米（2.34 英寸 x 1.75 英寸 x 0.20 英寸）
重量 | 0.7 盎司（12.90 克）
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
双差天线 | 板上内置双差切换
连接器接口 | 124 针微型 PCI 边缘连接器
电压 | 3.3 V
操作温度 | 摄氏 0 至 +70 度
湿度 | 50 - 85% 非冷凝
频率调制 | OFDM 采用 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
频带 | 2.400 - 2.472 GHz（美国） 2.400 - 2.4835 GHz（日本） 2.400 - 2.4835 GHz（欧洲 ETSI）
调制 | OFDM 采用 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
通道 | 全 14 通道支持
数据率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps
一般
操作系统 | Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance 认证 | 802.11b、802.11g、802.11a、WPA、WPA2、WMM、EAP-SIM、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-FAST、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 MD5 的 Wi-Fi(R) 认证。
Cisco Compatible Extensions 认证 | Cisco Compatible Extensions，v2.0
WLAN 标准 | IEEE 802.11g 和 802.11b
体系架构 | 基础设施或 ad hoc（对等）操作模式
安全性 | WPA、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、AES（128 位）、WEP 128 位和 64 位。
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590)

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明