Ritorna al Sommario

# Panoramica del networking wireless: Manuale per l'utente di Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Informazioni sulla tecnologia delle reti wireless

- Selezionare una modalità di rete wireless
- Configurare una rete wireless
- Identificazione di una rete wireless

Una rete wireless è una rete che permette di collegare i computer senza cavi di rete, al contrario, i computer si scambiano i dati utilizzano le comunicazioni radio. È possibile decidere di comunicare direttamente con altri computer wireless oppure collegarsi alla rete esistente mediante un punto di accesso wireless. La modalità operativa della rete deve essere scelta al momento in cui si configura la scheda di rete wireless. La scheda di rete wireless Intel(R) PRO/Wireless Network Connections può essere utilizzata per collegare periferiche wireless simili a condizione che siano conformi con la normativa 802.11 relativa alle reti wireless.

## Selezionare una modalità di rete wireless

Le reti wireless possono funzionare con o senza punti di accesso, in funzione del numero di utenti connessi in rete. La modalità infrastruttura utilizza punti di accesso per consentire ai computer wireless di inviare e ricevere informazioni. I computer wireless trasmettono al punto di accesso, il punto di accesso riceve le informazioni e le inoltra agli altri computer. Il punto di accesso può essere collegato anche ad un'altra rete basata su cavo o a Internet. Per coprire aree di vaste dimensioni è possibile anche utilizzare più punti di accesso.

La modalità da periferica a periferica, chiamata anche modalità ad hoc, funziona senza punti di accesso e permette ai computer wireless di inviare le infromazioni direttamente agli altri computer wireless. Questa modalità è particolarmente indicata per le reti di clienti privati o di piccole dimensioni oppure per creare temporaneamente una rete wireless per conferenze o meeting.

## Configurare una rete wireless

Tre sono i componenti di base da configurare affinché una rete wireless 802.11 funzioni correttamente:

- Nome rete: ciascuna rete wireless utilizza un Nome rete univoco per identificare la rete. Questo nome viene anche chiamato codice SSID (Service Set Identifier). Il codice SSID deve essere specificato al momento della configurazione della scheda di rete wireless. Per connettersi a una rete esistente, è necessario utilizzare il nome stesso della rete. Per le reti nuove, è sufficiente impostare il proprio nome e utilizzarlo su tutti i computer. Il nome della rete può avere una lunghezza massima di 32 caratteri e contenere sia numeri che lettere.
- Profili: quando di imposta il proprio computer per accedere a una rete wireless, Intel(R)PROSet/Wireless crea un profilo per le impostazioni wireless specificate. Se ci si desidera connettere a un'altra rete, è possibile ricercare le reti esistenti ed effettuare una connessione temporanea o creare un nuovo profilo per tale rete. Dopo avere creato i profili, il computer si connetterà automaticamente quando si cambia ubicazione.
- Protezione: le reti wireless di tipo 802.11 utilizzano la crittografia per proteggere i dati dell'utente. La crittografia WEP utilizza chiavi di crittografia condivise a 64 o 128 bit per codificare i dati. Prima di trasmettere i dati, il computer li codifica usando una chiave segreta di crittografia. Il computer che li riceve utilizza la stessa chiave per decodificarli. Per le reti collegate ad una rete esistente, è necessario usare la chiave di crittografia fornita dall'amministratore della rete wireless. Per le reti nuove, è sufficiente impostare la propria chiave ed utilizzarla su tutti i computer.

  L'autenticazione 802.1x è indipendente dal processo di autenticazione 802.11. Lo standard 802.1x offre una struttura per vari protocolli di autenticazione e di gestione delle chiavi. Esistono autenticazioni 802.1x di tipo diverso; ciascuna offre un approccio differente all'autenticazione ma tutte impiegano lo stesso protocollo 802.1x e la stessa struttura per la comunicazione tra un client e un punto di accesso

## Identificazione di una rete wireless

In funzione della dimensione e dei componenti di una rete wireless, esistono numerosi modi per identificare una rete wireless:

- Il nome della rete o il Service Set Identifier (SSID) identifica una rete wireless. Tutte le periferiche wireless che fanno parte della stessa rete devono utilizzare lo stesso codice SSID.
- Extended Service Set Identifier (ESSID) rappresenta la versione estesa del codice SSID che viene utilizzata per identificare le reti wireless che comprendono punti di accesso.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) è un caso speciale di SSID utilizzato per identificare una rete di computer wireless configurata per comunicare senza utilizzare un punto di accesso.
- Basic Service Set Identifier (BSSID) è un identificatore univoco di ciascuna periferica wireless. Il codice BSSID rappresenta l'indirizzo MAC Ethernet della periferica.
- Broadcast SSID indica che il punto di accesso può rispondere ai computer mediante l'invio di pacchetti sensori muniti di codice SSID di broadcast. Se questa funzione è attivata sul punto di accesso, tutti gli utenti wireless possono collegarsi al punto di accesso utilizzando un codice SSID vuoto (nullo).

Torna all'inizio

Ritorna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità