العودة إلى المحتويات

# إدارة التوصيفات: دليل استخدام توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

- ما معنى توصيف؟
- لائحة التوصيفات
- رموز لائحة التوصيفات
- التوصيل بتوصيف
- إنشاء توصيف جديد
- تحرير توصيف قائم
- إزالة توصيف
- ضبط كلمة مرور لتوصيف
- تصدير واستيراد التشكيلات الجانبية

# ما معنى توصيف؟

التوصيف عبارة عن مجموعة محفوظة من إعدادات الشبكة، وتظهر التوصيفات في لائحة التوصيفات. وهي تفيد في حالة الانتقال من شبكة لاسلكية لأخرى. يمكن تشكيل توصيفات مختلفة لكل شبكة لاسلكية، وتتضمن إعدادات التوصيف اسم الشبكة (SSID) ووضع التشغيل وإعدادات التأمين.

ينشأ التوصيف عند التوصيل بشبكة لاسلكية.

1. حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية.
2. انقر على توصيل.
3. إذا كانت الشبكة اللاسلكية تتطلب كلمة مرور WEP أو مفتاح تشفير فأدخل كلمة المرور. لتغيير خيارات التأمين انقر على متقدمة لفتح إعدادات التأمين لمعالج التوصيف.
4. انقر على موافق للتوصيل. ينشأ توصيف ويضاف إلى لائحة التوصيفات.

يرشدك معالج إدارة التوصيفات خلال الإعدادات اللازمة للتوصيل بالشبكة اللاسلكية، يُحفظ التوصيف لدى الانتهاء ويضاف إلى لائحة التوصيفات. ويؤدي حفظ هذه الإعدادات اللاسلكية إلى توصيلك تلقائياً عندما تقع ضمن مدى هذه الشبكة اللاسلكية مرة أخرى.

## لائحة التوصيفات

تسرد لائحة التوصيفات التوصيفات الموجودة، وعندما تدخل ضمن مدى شبكةٍ لاسلكيةٍ ما، يمسح Intel PROSet/Wireless لائحة التوصيفات بحثاً عن تطابق، فإن وجد توصيف مطابق يتم توصيلك بالشبكة تلقائياً.

### سهمي أولوية لائحة التوصيفات

- استخدم السهم العلوي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات.
- استخدم السهم السفلي لتحريك التوصيف المحدد إلى موضع أسفل في لائحة التوصيفات.

## رموز لائحة التوصيفات

تبين رموز حالة توصيف الشبكة ما إذا كان المحول مقترناً بشبكة ونوع وضع التشغيل المستخدم وحالة تمكين تشير التأمين، وظهر هذه الرموز بجوار اسم التوصيف في لائحة التوصيفات.

الاسم | الوصف
اسم التوصيف | التوصيفات عبارة عن إعدادات للشبكة تتيح للمحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول شبكية (وضع البنية الأساسية) أو كمبيوتر (وضع جهاز إلى جهاز [أقران]) لا يستخدم نقطة وصول.
اسم الشبكة | اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) أو الكمبيوتر.
رموز التوصيل - تبين رموز حالة توصيف الشبكة مختلف حالات توصيل المحول بشبكة لاسلكية ونوع وضع التشغيل المستخدم وإذا ما كان هناك تأمين مستخدم للشبكة.
| دائرة زرقاء: المحول اللاسلكي مقترن بنقطة وصول أو كمبيوتر (وضع الأقران). في حالة تمكين تأمين 802.1x في توصيف ما فيبين هذا أن المحول اللاسلكي مقترن ومصادق.
| يشير إلى وضع الشبكة (البنية الأساسية).
| يشير إلى وضع جهاز إلى جهاز (أقران).
| يشير إلى توصيف مسئول.
| تستخدم الشبكة اللاسلكية تشفير التأمين.
الأسهم | استخدم السهمين لضبط مواضع التوصيفات في الترتيب المفضل للتوصيل التلقائي. السهم العلوي:تحريك التوصيف المحدد إلى موضع أعلى في لائحة التوصيفات. السهم السفلي: انقل موقع تشكيل جانبي محدد إلى أسفل في قائمة التشكيلات الجانبية.
توصيل | توصيل التوصيف المحدد للشبكة اللاسلكية.
إضافة | إنشاء توصيف جديد باستخدام معالج التوصيف. راجع إنشاء توصيف جديد للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إزالة | إزالة توصيف محدد من لائحة التوصيفات. راجع إزالة توصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
خصائص | تحرير محتويات توصيف قائم. يمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً على توصيفٍ ما في لائحة التوصيفات لتحرير التوصيف. راجع تحرير توصيف قائم للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
| تصدير/استيراد:لاستيراد وتصدير توصيفات متعلقة بمستخدمين إلى لائحة التوصيفات ومنها. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات. انظر استيراد وتصدير التوصيفات للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
إغلاق | لإغلاق إطار إدارة التوصيفات.

## التوصيل بتوصيف

عندما تتواجد ضمن مدى شبكة لاسلكيةٍ ما لها توصيف مطابق يتم توصيلك بتلك الشبكة تلقائياً، فإن كانت هناك شبكة ذات أولوية أدنى ضمن المدى كذلك فيمكنك فرض التوصيل بذلك التوصيف الأدنى، ويتحقق هذا من خلال Intel PROSet/Wireless أو من رمز شريط المهام.

توصيل توصيف يدوياً من Intel PROSet/Wireless

1. انقر نقراً مزدوجاً على رمز شريط المهام لفتح إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. انقر على توصيفات لفتح لائحة التوصيفات.
3. حدد التوصيف من لائحة التوصيفات.
4. انقر على توصيل. تذكر أن التوصيل لا يجرى إلا إن كانت الشبكة اللاسلكية واقعة ضمن المدى.

التوصيل بتوصيف يدوياً من شريط المهام

1. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز توصيل Intel PROSet/Wireless في شريط المهام.
2. انقر على توصيل بالتوصيف.
3. حدد توصيفاً.
4. انقر لبدء التوصيل.

## إنشاء توصيف جديد

حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية. انقر على توصيل. يرشدك معالج إنشاء توصيف لاسلكي خلال الخطوات اللازمة لإنشاء توصيف والتوصيل بالشبكة، وأثناء هذه العملية يحاول المعالج استشعار إعدادات التأمين الملائمة لك.

لإنشاء توصيف جديد والتوصيل بشبكة لاسلكية:

1. في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي، انقر على توصيفات.
2. في صفحة التوصيفات انقر على إضافة لفتح الإعدادات العامة لمعالج التوصيف.
3. استخدم الإعدادات العامة لإضافة اسم التوصيف واسم الشبكة اللاسلكية وتحديد وضع التشغيل والوصول إلى الإعدادات المتقدمة.

#### وصف الإعدادات العامة

الاسم | الوصف
اسم التوصيف | اسم توصيف الشبكة اللاسلكية. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة الشبكات اللاسلكية، يكون اسم التوصيف هو نفس اسم الشبكة اللاسلكية (SSID)، إلا إنه يجوز تغيير هذا الاسم لإكسابه مزيداً من البيان أو السمة الشخصية لاستخدامك المزمع. أمثلة: شبكة مكتبي، شبكة منزل عادل، شبكة شركة س ص ع
اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) | اسم نقطة وصول الشبكة اللاسلكية الذي يستخدمه المحول اللاسلكي للتوصيل. يجب أن يتطابق SSID تماماً مع اسم نقطة الوصول اللاسلكية، مع العلم أنه يفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة. عندما تشكل شبكة لاسلكية سبق تحديدها من لائحة الشبكات اللاسلكية يؤخذ SSID من لائحة الشبكات المتاحة، ولا يمكنك تغييره ولا ينبغي لك ذلك. SSID فارغ:إذا تلقى المحول اللاسلكي اسم شبكة (SSID) فارغ من نقطة وصول خفية تظهر في لائحة الشبكات اللاسلكية عبارة <SSID غير مبثوث>. أدخل SSID الفعلي لنقطة الوصول. بعد التوصيل يمكن رؤية كلٍ من SSID الفارغ وSSID المقترن في لائحة الشبكات المتاحة.
وضع التشغيل | شبكة (بنية أساسية):التوصيل بنقطة وصول. تتألف شبكة البنية الأساسية من نقطة وصول واحدة أو أكثر وكمبيوتر واحد أو أكثر مزودة بمحولات لاسلكية. هذا النوع من التوصيل هو المستخدم في الشبكات المنزلية والمؤسسية والفندقية وغير ذلك من الأماكن لإتاحة الوصول للشبكة و/أو الإنترنت. جهاز إلى جهاز (أقران):يكون التوصيل مباشر بأجهزة كمبيوتر أخرى في شبكات الأقران اللاسلكية، وتقتصر فائدة هذا النوع من التوصيل على التوصيلات بين جهازي كمبيوتر اثنين أو أكثر، وهو لا يتيح وصولاً إلى موارد الشبكة ولا إلى الإنترنت.
متقدمة | انقر على متقدمة للوصول إلى الإعدادات المتقدمة. تتيح لك الإعدادات المتقدمة ضبط خيارات التوصيل التلقائي أو الاستيراد التلقائي، أو بدء تطبيق، أو إعداد كلمة مرور لتوصيف، أو تعيين عنوان نقطة وصول معينة لتوصيل المحول (نقطة وصول إلزامية). راجع الإعدادات المتقدمة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
ال&تالي | الانتقال إلى صفحة إعدادات التأمين.
موافق | لإنهاء إنشاء التوصيف الجديد بالإعدادات الحالية.
إلغاء | لإغلاق معالج التوصيف وإلغاء أية تغييرات.
تعليمات؟ | لتوفير معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

4. انقر على متقدمة للوصول إلى الخيارات التالية:

- التوصيل التلقائي: حدد هذا للتوصيل بتوصيفٍ ما تلقائياً أو يدوياً.
- الاستيراد التلقائي لهذا التوصيف (لمسئولي الشبكات فقط).
- نقطة وصول إلزامية: انقر لعمل اقتران بين المهايئ اللاسلكي ونقطة اتصال معينة.
- الحماية بكلمة مرور: حدد هذا لحماية التوصيف بكلمة مرور.
- تشغيل تطبيق: حدد برنامجاً لتشغيله في حالة إجراء توصيل لاسلكي.

#### وصف الإعدادات المتقدمة

الاسم | الوصف
توصيل تلقائي | تلقائي (الافتراضي): حدد هذا لجعل Intel PROSet/Wireless يوصل تلقائياً بهذا التوصيف عندما يقع ضمن المدى. بالطلب: حدد هذا لمنع التوصيل التلقائي لتوصيفٍ ما عندما يقع في المدى، كأن تكون هناك تكلفة متكبدة عن التوصيل اللاسلكي ولا ترغب في التوصيل التلقائي عند الوقوع في المدى. للتوصيل بالشبكة: حدد الشبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية انقر على توصيل.
استيراد تلقائي | يتيح لمسئول الشبكة نقل التوصيف إلى أجهزة كمبيوتر أخرى بسهولة. عندما يوضع الملف المصدر في دليل Wireless\AutoImport على كمبيوتر آخر يستورد Intel PROSet/Wireless هذا التوصيف تلقائياً.
نقطة وصول إلزامية | نقطة وصول إلزامية: تفرض على المحول اللاسلكي التوصيل بنقطة وصول تستخدم عنوان MAC معين. اكتب عنوان MAC لنقطة الوصول (BSSID)، خانة سادس عشرية من 48-بت. مثل 00:06:25:0E:9D:84. لا تتاح هذه الميزة عند استخدام وضع تشغيل الأقران. مسح: مسح العنوان الحالي.
حماية بكلمة مرور | حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد): حدد هذا لتفعيل كلمة مرور للتوصيف. الإعداد الافتراضي هو عدم التحديد مما يعني توصيف بدون كلمة مرور. كلمة المرور:أدخل كلمة مرور. تظهر حروف كلمة المرور المدخلة على هيئة نجوم. تأكيد كلمة المرور الجديدة: أعد إدخال كلمة المرور.
بدء تطبيق | لتشغيل ملف تجميع أو ملف تنفيذي أو برنامج نصي تلقائياً كلما وصلت بالتوصيف، فمثلاً، تبدأ جلسة شبكة خاصة اعتبارية (VPN) تلقائياً كلما وصلت بشبكة لاسلكية. انقر على تمكين بدء تطبيق. أدخل اسم البرنامج الذي تريد تشغيله أو انقر على استعراض لتحديد موضع الملف على القرص الثابت. انقر على موافق لإغلاق الإعدادات المتقدمة.
موافق | الإغلاق وحفظ الإعدادات.
إلغاء | إغلاق وإلغاء أية تغييرات.
تعليمات؟ | معلومات تعليمات لهذه الصفحة.

5. من الإعدادات العامة انقر على التالي لفتح إعدادات التأمين.

6. حدد خيارات مصادقة الشبكة وتشفير البيانات. أدخل إعدادات مفاتيح التشفير وشكِّل إعدادات 802.1x حسب الحاجة. راجع إعدادات التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

7. انقر على موافقعندما تستكمل إعدادات التوصيف. ينتهي عمل معالج التوصيف وتعاد إلى إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي. لتغيير إعدادات التوصيف أو التحقق منها انقر على زر السابق.
8. إذا لم تكن موصلاً بأية شبكة حالياً يستشعر Intel PROSet/Wireless إضافة توصيف جديد ويحاول التوصيل بهذا التوصيف الجديد تلقائياً.
9. أما إذا أردت التوصيل بهذا التوصيف يدوياً فانقر على توصيل. يعرض رمز التوصيل حالة التوصيل الحالية. يظهر كذلك اسم الشبكة وسرعتي الإرسال والاستقبال وجودة الإشارة.

## تحرير توصيف قائم

لتحرير توصيف قائم:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف المطلوب تحريره في لائحة التوصيفات.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة.
4. انقر على التالي والسابق للتنقل خلال الإعدادات العامة وإعدادات التأمين.
   - الإعدادات العامة. ارجع إلى الإعدادات العامة للحصول على مزيد من معلومات.
   - إعدادات التأمين. راجع إعدادات التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
5. انقر على موافق لحفظ الإعدادات الحالية والخروج. انقر على إلغاء للخروج دون حفظ التغييرات.

## إزالة توصيف

لإزالة توصيف:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

إن كنت مازلت موصلاً بالشبكة:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على إزالة. تحاط علماً بأن التوصيفات المحددة ستزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
4. انقر على نعم. تحاط علماً بأن التوصيف <اسم التوصيف> نشط وسيزال بشكل دائم. هل تريد الاستمرار؟
5. انقر على نعم. يزال التوصيف من لائحة التوصيفات.

## ضبط كلمة مرور لتوصيف

لحماية توصيف قائم بكلمة مرور:

1. انقر على توصيفات في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد التوصيف من اللائحة.
3. انقر على خصائص لفتح الإعدادات العامة.
4. انقر على متقدمة لفتح الإعدادات المتقدمة.
5. انقر على حماية بكلمة مرور لفتح إعدادات الحماية بكلمة مرور.
6. انقر على حماية هذا التوصيف بكلمة مرور (10حروف على أقصى حد)
7. كلمة المرور:اكتب كلمة المرور
8. تأكيد كلمة المرور: أعد إدخال كلمة المرور.
9. انقر على موافق لحفظ الإعداد والعودة إلى صفحة الإعدادات العامة.
10. انقر على موافق للعودة إلى إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.

## استيراد أو تصدير توصيفات

يسمح لك بتصدير واستيراد تشكيلات جانبية معرفة بواسطة المستخدم من وإلى قائمة التشكيلات الجانبية. يمكن استيراد التوصيفات اللاسلكية تلقائياً إلى لائحة التوصيفات.

> ملحوظة:لتصدير توصيفات المسئول راجع حزم الإدارة للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

###

### تصدير توصيفات من لائحة التوصيفات

1. حدد توصيفات مفردة أو متعددة من اللائحة.
2. حدد تصدير لتصدير توصيف واحد أو أكثر من لائحة التوصيفات.
3. حدد مجلد الوجهة. انقر على استعراض للبحث في القرص الثابت عن مجلد الوجهة. الدليل الافتراضي هو المحرك C:\.

4. انقر على موافق لتصدير التوصيف المحدد. ستُخطر حينئذٍ: نجح تصدير التوصيفات المحددة إلى مجلد الوجهة: C:\.

لتحديد توصيفات متعددة:

1. استخدم الماوس لتمييز توصيف.
2. اضغط على Ctrl.
3. انقر على كل توصيف تريد تحديده. اتبع التعليمات الواردة في الخطوة 2 أعلاه لتصدير توصيفات متعددة.

### استيراد توصيفات إلى لائحة التوصيفات

لاستيراد توصيفات يدوياً:

1. انقر على استيراد في صفحة التوصيفات.
2. حدد ملفات التوصيف المطلوب استيرادها.
3. انقر على استيراد.
4. تحاط علماً بنجاح استيراد التوصيف.
5. انقر على موافق.
6. انقر إغلاق للرجوع إلى نافذة Intel PROSet/Wireless الرئيسية.

يستطيع المسئول إعداد توصيفات للاستيراد التلقائي إلى لائحة التوصيفات. يراقب Intel PROSet/Wireless مجلد الاستيراد الموجود على قرصك الثابت رصداً لأية ملفات توصيف جديدة. لا يسري الاستيراد التلقائي إلا على التوصيفات التي سبق تمكينها من خلال تمكين الاستيراد التلقائي في الإعدادات المتقدمة. في حالة وجود توصيف بنفس الاسم بالفعل في لائحة التوصيفات يوعز إليك برفض التوصيف المستورد أو قبوله، فإن قبلته حل محل التوصيف القائم.

جميع التوصيفات المعتمدة على المستخدم التي تم استيرادها تكون في أسفل قائمة التوصيفات.

### التوصيفات المحمية بكلمات مرور

استيراد وتصدير التوصيفات المتعلقة بمستخدمين والمحمية بكلمات مرور تلقائياً إلى نظم بعيدة. يتطلب السماح بتحرير توصيف محمي بكلمة مرور إدخال كلمة المرور المعينة أولاً. راجع ضبط كلمة مرور لتوصيف للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

#

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية