Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Σύνδεση σε δίκτυο: Οδηγός χρήσης Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
- Πρώτη σύνδεση
- Άλλες διαχειρίσεις ασύρματου δικτύου

# Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Αυτόματη σύνδεση: Εάν ένα υπάρχον προφίλ αντιστοιχεί σε διαθέσιμο δίκτυο, συνδέεστε αυτόματα σε αυτό το ασύρματο δίκτυο.
- Ρύθμιση παραμέτρων νέου προφίλ: Επιλέξτε ασύρματο δίκτυο από τη λίστα ασύρματων δικτύων στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Εάν συνδεθείτε με επιτυχία, δημιουργείτε προφίλ στη λίστα Προφίλ για μελλοντική χρήση.
- Σύνδεση σε προφίλ στη λίστα Προφίλ: Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ από τη λίστα Προφίλ. Για να το ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel(R) PROSet/Wireless. Επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα Προφίλ. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Αυτό σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο δίκτυο που βρίσκεται χαμηλά στη λίστα (εάν είναι διαθέσιμο).
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows. Κάντε δεξί κλικ στο Σύνδεση σε προφίλ. Παρατίθεται μια λίστα με προφίλ των οποίων οι παράμετροι έχουν ήδη ρυθμιστεί. Επιλέξτε ένα προφίλ.

# Πρώτη σύνδεση

Το Intel PROSet/Wireless εντοπίζει αυτόματα τα ασύρματα δίκτυα που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του ασύρματου προσαρμογέα σας. Όταν βρεθεί ένα δίκτυο, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας: Βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εικονίδια στη γραμμή εργασιών.

1. Κάντε διπλό κλικ στην προειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα ασύρματων δικτύων.
3. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Εάν το δίκτυο δεν απαιτεί ασφαλή έλεγχο ταυτότητας, η προειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας σας ειδοποιεί ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ανατρέξτε στο Κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless και γραμμή εργασιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μενού και εικονίδια της γραμμής εργασιών.

Εάν χρειάζεστε να προσθέσετε ασφαλή έλεγχο ταυτότητας:

1. Ανοίγει ο Οδηγός προφίλ και σας καθοδηγεί μέσω της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων.
2. Καθορίστε όνομα προφίλ. Το όνομα προφίλ είναι το όνομά σας για αυτό το δίκτυο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε όνομα που σας βοηθά να αναγνωρίσετε αυτό το δίκτυο. Για παράδειγμα, Το δίκτυο του Σπιτιού Μου, Καφενείο στο Δρομο.
3. Κάντε κλικ στο Επόμενο. Ο Οδηγός προφίλ προσπαθεί στη συνέχεια να ανιχνεύσει τις ρυθμίσεις δικτύου αυτού του δικτύου.
4. Συνεχίστε με τον Οδηγός προφίλ ώσπου να ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Διαχείριση προφίλ και Ρυθμίσεις ασφάλειας.
5. Κάντε κλικ στο OK για να συνδεθείτε στο επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο.

Εάν αγνοήσετε την προειδοποίηση στην επιφάνεια εργασίας Βρέθηκαν ασύρματα δίκτυα, το Intel PROSet/Wireless εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ρωτά: Θέλετε να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο; Κάντε κλικ στο Ναι. Ανοίγει το κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο.

Εκτός από το εικονίδιο της γραμμής εργασιών, το Intel PROSet/Wireless εμφανίζει επίσης την κατάσταση σύνδεσης και τα διαθέσιμα δίκτυα. Ανατρέξτε στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless για περισσότερες πληροφορίες.

## Άλλες διαχειρίσεις ασύρματου δικτύου

Εάν το Intel PROSet/Wireless εντοπίζει άλλη εφαρμογή λογισμικού προσπαθώντας να επικοινωνήσει με την ασύρματη συσκευή, ειδοποιείστε για τη συμπεριφορά αυτή.

#### Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP

Για να αλλάξετε Intel PROSet/Wireless σε Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Από το μενού γραμμής εργασιών:

Κάντε κλικ στο Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi για να μεταβείτε σε Αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP. Κάντε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε το Intel PROSet/Wireless ως τρέχουσα ασύρματη διαχείριση. Μπορείτε κατόπιν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Microsoft Windows XP ως διαχείριση ασύρματων επικοινωνιών.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οποιαδήποτε ασύρματα προφίλ που δημιουργούνται στο Intel PROSet/Wireless δεν είναι ορατά από την αρχική ρύθμιση παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας των Microsoft Windows XP. Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα προφίλ ασύρματης επικοινωνίας Intel, πρέπει να επιλέξετε Χρήση Intel PROSet/Wireless για διαχείριση Wi-Fi από το μενού γραμμής εργασιών.

- Από Intel PROSet/Wireless:

Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στη Χρήση Windows για διαχείριση Wi-Fi στην εφαρμογή Intel PROSet/Wireless. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της Αρχικής ρύθμισης παραμέτρων ασύρματης επικοινωνίας Microsoft Windows XP, μπορείτε να μεταβείτε ξανά στο Intel PROSet/Wireless. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση Intel PROSet/Wireless στο κύριο παράθυρο του PROSet/Wireless.

Για να ενεργοποιήσετε το Intel PROSet/Wireless ως διαχείριση ασύρματης δικτύωσης, κάντε κλικ στο Χρήση Intel PROSet/Wireless για διαχείριση Wi-Fi από το μενού της γραμμής εργασιών.

#### Λογισμικό ασύρματης επικοινωνίας τρίτων

Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό που παρέχεται από δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης (hotspot) (καφετέρια, αεροδρόμιο), το Intel PROSet/Wireless σας ειδοποιεί και στη συνέχεια απενεργοποιείται. Δεν είναι δυνατή η διαχείριση της ασύρματης συσκευής όταν κάποια άλλη ασύρματη συσκευή επικοινωνεί με την ασύρματη συσκευή. Για να επωφεληθείτε από τα χαρακτηριστικά του Intel PROSet/Wireless, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε αυτό το λογισμικό όταν φεύγετε από το δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις