Takaisin Sisällys-sivulle

# Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -käyttöopas

- Intel PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen langattoman käytön hallintasovelluksena
- Intel P ROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen
- Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista
  - Tehtäväpalkin kuvakkeet
  - Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat
- Intel PROSet/Wireless -pääikkuna
  - Langattomat verkot -luettelo
  - Yhteystilan kuvakkeet
  - Verkon ominaisuudet
  - Yhteyden tiedot
  - Profiililuettelo
- Intel PROSet/Wireless -ohjelman valikot
- Työkalut-valikko
  - Sovelluksen asetukset
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Hallinta-apuohjelma
- Lisäasetukset-valikko
  - Sovitinasetukset
  - Lisätilastotiedot
  - Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan
- Profiilit-valikko
  - Hallitse profiileja
  - Pois jätettävien hallinta
- Ota radio käyttöön ja Poista radio käytöstä
- Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

## Intel PROSet/Wireless -ohjelman käyttäminen langattoman käytön hallintasovelluksena

Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmaa käytetään verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävien profiilien määrittämisessä, muokkaamisessa ja hallinnassa. Lisäksi siinä on lisäasetuksia, kuten virranhallinta ja kanavanvalinta Ad Hoc -verkkojen määrittämistä varten.

Jos langattoman käytön hallintasovelluksena käytetään Microsoft(R) Windows(R) XP Wireless Zero Configurationia, sen voi poistaa käytöstä Microsoft Windowsin Langaton verkko -välilehdellä.

Microsoft Windows XP Wireless Zero Configurationin poistaminen käytöstä langattoman käytön hallintasovelluksena:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli.
2. Kaksoisnapsauta Verkkoyhteydet-kuvaketta.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta.
4. Valitse Ominaisuudet.
5. Valitse Langattomat verkot.
6. Tarkista, että Salli Windowsin määrittää langattoman verkon asetukset -ruutu ei ole valittuna. Jos se on valittuna, poista valinta.
7. Valitse OK. Tämä vahvistaa, että verkkoprofiilien hallinnassa käytetään Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmaa.

> HUOMAUTUS: Tarkista, että Sovellusasetukset-kohdassa on valittuna Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta sovitinta -vaihtoehto. Kun tämä valintaruutu on valittuna, järjestelmä ilmoittaa, kun Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration alkaa hallita verkkoprofiileja.

## Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen

Intel PROSet/Wireless -ohjelman voi käynnistää jollain seuraavista menetelmistä:

- Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta . Valitse Avaa Intel PROSet/Wireless.
- Avaa Intel PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta.

Intel PROSet/Wireless -ohjelman lopettaminen:

Voit sulkea Intel PROSet/Wireless -ohjelman pääikkunassa jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse pääikkunassa Tiedosto > Lopeta.
- Valitse Sulje.
- Napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa sulkemispainiketta (X).

# Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen tehtäväpalkista

Voit käynnistää Intel(R)PROSet/Wireless -ohjelman kaksoisnapsauttamalla Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa kuvaketta tai napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Avaa Intel PROSet/Wireless.

## Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot

Intel PROSet/Wireless -kuvake näkyy tehtäväpalkin ilmaisinalueessa Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tuo valikon vaihtoehdot näkyviin napsauttamalla tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

Valikkovaihtoehto | Huomautuksia
Avaa Intel PROSet/Wireless | Intel PROSet/Wireless -ohjelman käynnistäminen silloin, kun Intel PROSet/Wireless on langattoman käytön hallintasovellus. Jos tehtäväpalkin valikosta valitaan Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan, valikkovaihtoehdosta tulee Avaa Wireless Zero Configuration ja Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration -palvelua käytetään langattoman käytön hallintasovelluksena. Intel-profiileja ei voi käyttää Microsoft Windowsia käytettäessä.
Avaa Wireless Zero Configuration
Langaton käyttö päälle | Jos tietokoneeseen on asennettu Intel PROSet/Wireless -ohjelma, radion nykyinen tila näkyy Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa ja tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Kytke radio päälle valitsemalla Langaton käyttö päälle. Kytke radio pois päältä valitsemalla Langaton käyttö pois päältä. Jos tietokoneeseen on asennettu valinnainen ulkoinen kytkin, sillä kytketään radio päälle ja pois päältä. Pyydä tietokoneen valmistajalta lisätietoja tästä kytkimestä.
Langaton käyttö pois päältä
802.11a-radio pois päältä | Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain langattomille sovittimille, jotka tukevat 802.11a:ta, 802.11b:tä ja 802.11g:tä. 802.11a-radio kytketään pois päältä valitsemalla tämä. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, ellei sitä ole määritetty Hallinta-apuohjelmassa tai jos tietokoneen sovitin on Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Avaa Intel Wireless Troubleshooter | Avaa sovelluksen, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Työpöydän oikeaan alakulmaan tulee hälytyssanoma havaittaessa yhteyteen liittyvä ongelma. Lisätietoja on kohdassa Intel Wireless Troubleshooter.
Muodosta yhteys profiiliin | Näyttää profiililuettelon nykyiset profiilit. Käytetään myös yhteyden muodostamiseksi profiiliin.
Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan | Vaihtaa käyttöön Intel PROSet/Wireless -ohjelman tai Microsoft Windows XP Wireless Zero Configurationin. Intel-profiileja ei voi käyttää Microsoft Windowsia käytettäessä.
Käytä Intel PROSet/Wireless -sovellusta Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa

# Tehtäväpalkin kuvakkeet

Tehtäväpalkin kuvake esittää visuaalisesti langattoman yhteyden nykyisen tilan. Yhteystilan kuvake sijaitsee Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa. Tehtäväpalkin kuvake voidaan määrittää näkymään tai piilotettavaksi Työkalut-valikon Sovellusasetukset-kohdassa.

Kuvake | Kuvaus
| Langaton käyttö pois päältä: Langaton sovitin on poissa päältä. Langaton laite ei lähetä tai vastaanota sen ollessa pois päältä. Ota sovitin käyttöön valitsemalla Langaton käyttö päälle. Kuvake on valkoinen ja staattinen.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Kuvake on valkoinen ja animoitu.
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Mitään langattomia verkkoja ei löytynyt. Intel PROSet/Wireless etsii ajoittain käytettävissä olevia verkkoja. Voit käynnistää etsinnän käynnistämällä PROSet/Wireless-ohjelman kaksoisnapsauttanmalla kuvaketta ja valitsemalla sitten Päivitä. Kuvake on punainen.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Avaa Langattomat verkot -luettelo kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Valitse verkko. Valitse Yhdistä. Kuvake on keltainen.
| Laillisuustarkistus epäonnistui: Laillisuustarkistus langattoman verkon kanssa ei onnistu. Kuvake on vihreä ja siinä on keltainen varoituskolmio.
| Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen: Vilkkuu, kun IP-osoitetta haetaan tai on ilmennyt virhe.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhdistetty langattomaan verkkoon. Työkaluvihje ilmaisee verkon nimen, nopeuden, signaalin laadun ja IP-osoitteen. Vihreä kuvake, jossa on aaltoja, ilmaisee signaalin laadun. Mitä enemmän aaltoja, sitä parempi signaalin laatu.

## Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat

Työkaluvihjeillä ja hälytyssanomilla annetaan tietoja ja ehdotetaan toimenpiteitä. Tuo työkaluvihjeet esiin siirtämällä osoitin kuvakkeen päälle. Hälytyssanomia tulee näyttöön langattoman verkon tilan muuttuessa. Jos esimerkiksi olet langattomien verkkojen toiminta-alueen ulkopuolella, hälytyssanoma tulee näyttöön saapuessasi toiminta-alueelle.

Voit ottaa hälytyssanomat käyttöön valitsemalla Näytä tietoilmoitukset Sovellusasetukset-kohdassa.

## Työkaluvihjeet

Työkaluvihjeet tulevat esiin, kun hiiriosoitin kulkee kuvakkeen päällä. Työkaluvihjeissä näkyy teksti kullekin yhteystilalle.

## Hälytyssanomat

Hälytyssanoma. Jos napsautat sanomaa, kyseinen toiminto suoritetaan. Esimerkiksi löydettäessä langattomia verkkoja, näyttöön tulee seuraava hälytyssanoma:

Toiminta: Muodosta yhteys Langattomat verkot -luettelon verkkoon napsauttamalla sanomaa.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee käytössä olevan langattoman verkon nimi, yhteyden nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite.

Hälytyssanomilla ilmoitetaan myös yhteysongelmista. Voit avata Intel Wireless Troubleshooter -apuohjelman napsauttamalla hälytyssanomaa.

## Intel PROSet/Wireless -pääikkuna

Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa voidaan tehdä seuraavat toimet:

- Nykyisen yhteystilan tarkastelu (signaalin laatu, nopeus ja nykyisen verkon nimi).
- Käytettävissä olevien langattomien verkkojen hakeminen.
- Profiilien hallitseminen.
- Profiilien automaattinen yhdistäminen käytettävissä oleviin verkkoihin profiililuettelossa määritetyssä tietyssä järjestyksessä.
- Yhteyden muodostaminen Perusrakenne- ja Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkoihin.
- Sovitinasetusten määrittäminen
- Langattoman yhteyden ongelmien vianmääritys.

Intel PROSet/Wireless -ohjelmalla voidaan suorittaa seuraavia tehtäviä:

- Nykyisen yhteystilan tarkastelu (signaalin laatu, nopeus ja nykyisen verkon nimi).
- Käytettävissä olevien langattomien verkkojen hakeminen.
- Profiilien hallitseminen.
- Profiilien automaattinen yhdistäminen käytettävissä oleviin verkkoihin profiililuettelossa määritetyssä tietyssä järjestyksessä
- Yhdistä perusrakenne- ja Ad Hoc -verkkoihin
- Sovittimen virrankäyttöasetusten määrittäminen

## Yhteystilan kuvakkeet

Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa on yhteystilan kuvakkeita, jotka ilmaisevat langattoman sovittimen nykyisen yhteystilan. Tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvake osoittaa myös nykyisen yhteystilan. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet.

### Pääikkunan yhteystilan kuvaus

Yhteystila ilmaistaan kuvakkeilla.

Kuvake | Kuvaus
--- | ---
| Langaton käyttö pois päältä: Radio ei enää ole liitettynä verkkoon. Ota radio käyttöön valitsemalla Kytke langaton käyttö päälle -painike.
| I lmaisee yhteysongelmat, laillisuustarkistusvirheet mukaan lukien.
| Etsitään langattomia verkkoja: Langaton sovitin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. Animoidut kuvakkeet:
| Langattomia verkkoja ei löydetty: Sovitin ei löydä yhtään käytettävissä olevaa verkkoa.
| Löydettiin langattomia verkkoja: Käytettävissä oleva langaton verkko löytyi. Voit valita yhteyden käytettävissä oleviin verkkoihin, jotka näkyvät Langattomat verkot -luettelossa.
| Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen. Langattomaan verkkoon muodostetaan yhteyttä. Kuunsirppimäiset kuvakkeet muuttuvat vihreäksi ja valkoiseksi, kunnes IP-osoite saadaan tai ilmenee yhteysvirhe.
| Yhdistetty langattomaan verkkoon: Yhteys langattomaan verkkoon on muodostettu. Verkon nimi, nopeus, signaalin laatu ja IP-osoite näkyvät nykyisen yhteyden tilassa. Saat lisätietoja nykyisestä verkkoyhteydestä napsauttamalla Tiedot-painiketta.
Verkkonimi | Verkkonimi (SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Verkon nimen (SSID) pitää olla sama kuin tukiaseman SSID.
Signaalin laatu | Signaalin laadun kuvakepalkit ilmaisevat lähetys- ja vastaanottosignaalin laadun langattoman sovittimen ja lähimmän tukiaseman tai tietokoneen välillä käytettäessä Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa. Vihreiden pystypalkkien määrä osoittaa lähetys- ja vastaanottosignaalien voimakkuuden. Signaalin laadun arvo vaihtelee välillä erinomainen ja alueen ulkopuolella. Seuraavat tekijät vaikuttavat signaalin laatuun: Signaalin laatu heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi metalli- ja betonirakenteet heikentävät sitä. Metalliesineet voivat heijastaa signaaleja ja aiheuttaa häiriöitä. Muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.
Ominaisuudet | Sovittimen yhteyden tilatiedot. Katso lisätietoja kohdasta Ominaisuudet-painike.
Langaton käyttö päällä (Pois päältä) | Radion kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.
Sulje | Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.

# Langattomat verkot

Langattomat verkot -luettelossa on sovittimen toiminta-alueella olevat langattomat verkot.

Nimi | Kuvaus
| Langattoman verkon tukiaseman tai tietokoneen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila) signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuuden kuvakepalkit ilmaisevat, että langaton verkko tai tietokone on käytettävissä yhteyttä varten, mutta sitä ei vielä ole liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila).
Verkkonimi | Verkkonimi (SSID): Sen verkon nimi, johon sovittimella on yhteys. Verkon nimen (SSID) pitää olla sama kuin tukiaseman SSID.
Tila | Ilmaisu siitä, että sovitin on muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon. Kun yhteys on muodostettu, tilaksi tulee Yhdistetty.
| Profiilit: Ilmaisee Langattomat verkot -luettelon sisältämän verkon, johon on muodostettu yhteys ja jolla on profiili profiililuettelossa.
| Langaton verkko käyttää verkkotilaa (perusrakennetilaa).
| Langaton verkko käyttää Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.
| Langaton verkko käyttää suojaussalausta.
| Langattoman verkon (802.11a, 802.11b, 802.11g) käytössä olevan kaistan taajuus.
| Langaton verkko sisältyy Jätä pois -luetteloon tai profiili on määritetty yhteyden manuaalista muodostamista varten.
Yhdistä (Katkaise yhteys) | Muodosta yhteys langattomaan verkkoon napsauttamalla tätä. Kun yhteys on muodostettu, painikkeesta tulee Katkaise yhteys -painike.
Ominaisuudet | Yhteydessä olevan verkon ja sen tukiasemien yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen. Lisätietoja on kohdassa Verkon ominaisuudet.
Päivitä | Käytettävissä olevien verkkojen luettelon päivittäminen. Jos uusia verkkoja on käytettävissä sovittimen toiminta-alueella, luettelo päivitetään ja siinä näytetään uudet verkkonimet.
Langaton käyttö päällä (Langaton käyttö pois päältä) | Radion kytkeminen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on kohdassa Radion kytkeminen päälle ja pois päältä.
Sulje | Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

## Verkon ominaisuudet

Valitsemalla Ominaisuudet-painikkeen Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa voit tarkastella langattoman sovittimen suojausasetuksia. Lisäksi voi määrittää, mitkä profiilit jätetään pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Jos Verkon jättäminen pois -toiminto on käytössä (katso kohta Sovellusasetukset), Verkon ominaisuudet -ikkunassa näkyy myös, onko verkko jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä.

#### Verkon ominaisuudet -ikkunan tiedot

Nimi | Kuvaus
Verkkonimi | Näyttää langattoman verkon nimen.
Kaista | Parhaillaan käytössä oleva kaista ja taajuus. Arvo on Alueen ulkopuolella, jos kaistaa ja taajuutta ei voi ilmaista. Luettelo sisältää seuraavat kaistat: 802.11a 802.11b 802.11g
Toimintatila | Näyttää nykyisen toimintatilan: Verkko (perusrakenne) Langaton verkko, joka on muodostettu tukiaseman ympärille. Tässä ympäristössä tukiasema muodostaa yhteysmahdollisuuden langalliseen verkkoon ja välittää myös langatonta verkkoliikennettä lähiympäristössä. Laitteidenvälinen (Ad Hoc) Tietoliikennekokoonpano, jonka jokaisella tietokoneella on samat ominaisuudet ja mikä tahansa tietokoneista voi aloittaa tiedonsiirtoistunnon. Tämä kokoonpano tunnetaan myös vertaisverkkona tai tietokoneiden välisenä verkkona.
Laillisuustarkistustaso | Näyttää käytössä olevan profiilin nykyisen laillisuustarkistuksen suojaustilan. Luettelo sisältää seuraavat verkon laillisuustarkistustasot: Avoin Jaettu WPA-Enterprise WPA2-Enterprise WPA-Personal WPA2-Personal Tuntematon Ilmaisee käytössä olevan profiilin 802.11-laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
Tiedon salaus | Luettelo sisältää seuraavat Tiedon salaus -asetukset: Ei mitään WEP TKIP CKIP AES-CCMP Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
Tämän verkon tukiasemat (0–50) | Signaalin voimakkuus: Signaalin voimakkuus -kuvakkeen palkit ilmaisevat langattoman sovittimen ja lähimmän tukiaseman välisen lähetys- ja vastaanottosignaalien laadun. Näyttää jonkin seuraavista kuvakkeista: . Ilmaisee käytössä olevan kaistan (802.11a, 802.11b, tai 802.11g). Kanava: Näyttää käytössä olevan nykyisen lähetys- ja vastaanottokanavan tietylle langattomalle verkolle. BSSID (perusrakennetoimintatila): Näyttää tukiasemien 12-numeroisen MAC-osoitteen valitussa verkossa.
Pois jätettävien hallinta | Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
Sulje | Sulkee Verkon ominaisuudet -ikkunan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Yhteyden tiedot

Kun olet yhteydessä verkkoon, voit avata Yhteyden tiedot -ikkunan valitsemalla Intel PROSet/Wireless -pääikkunan Tiedot-painikkeen.

#### Yhteyden tiedot -ikkunan kuvaus

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Profiilin nimi.
Verkkonimi | Nykyisen yhteyden verkkonimi (SSID).
IP-osoite | Nykyisen yhteyden IP-osoite.
Signaalin laatu | Radiotaajuista signaalia voidaan arvioida kahden seuraavan muuttujan perusteella: signaalin voimakkuus (määrä) signaalin laatu Signaalin laatu riippuu monista eri tekijöistä. Ensisijaisesti siihen vaikuttavat signaalin voimakkuus ja läsnä olevan radiotaajuisen kohinan suhteesta. Radiotaajuista kohinaa esiintyy luonnollisesti ja lisäksi sähkölaitteet synnyttävät sitä. Jos radiotaajuista kohinaa esiintyy paljon tai signaali on heikko, seurauksena on pieni kohinasuhde, mikä heikentää signaalilaatua. Kun kohinasuhde on pieni, radiovastaanottimen on vaikea erottaa signaalin sisältämä data sen kohinasta.
Signaalin voimakkuus | Kaikkien vastaanotettujen pakettien signaalivoimakkuus. Mitä enemmän vihreitä palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi signaali on.
Sovittimen MAC-osoite | Langattoman sovittimen MAC (Media Access Control) -osoite.
Kaista | Ilmaisee nykyisen yhteyden langattoman kaistan. 802.11a 802.11b 802.11g
Tuetut tiedonsiirtonopeudet | Nopeudet, joilla langaton sovitin voi lähettää ja vastaanottaa tietoja. Käytettävän taajuuden nopeus Mbps:inä. 802.11g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54 802.11b: 1, 2, 5.5 ja 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ja 54
Radiotaajuus | Ilmaisee nykyisen langattoman yhteyden taajuuden. 802.11a: 5,15–5,85 GHz 802.11b/g: 2,400–2,4835 GHz (maasta riippuen)
Kanavan numero | Näyttää lähetys- ja vastaanottokanavan.
Verkon laillisuustarkistus | Tässä kohdassa on Avoin, Jaettu, WPA-Personal ja WPA2-Personal, WPA-Enterprise ja WPA2-Enterprise . Ilmaisee käytössä olevan profiilin 802.11-laillisuustarkistuksen. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
Tiedon salaus | Tässä kohdassa näkyy Ei mitään, WEP, TKIP tai AES-CCMP. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1x-laillisuustarkistustyyppi | Ei mitään, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP tai EAP-FAST. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
802.1x-laillisuustarkistusyhteyskäytäntö | Ei mitään, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 tai TLS. Lisätietoja on kohdassa Yleistietoja suojauksesta.
CCX-versio | Tämän langattoman yhteyden Cisco Compatible Extensions -versio.
Nykyinen lähetysteho | Cisco Compatible Extensions -tehotasot.
Tuetut tehotasot | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Tukiaseman MAC-osoite | Liitetyn tukiaseman MAC (Media Access Control) -osoite.
Pakollinen tukiasema | Ei mitään, jos ominaisuus ei ole käytössä. Jos ominaisuus on otettu käyttöön Pakollinen tukiasema -asetus -kohdassa, tässä kohdassa näkyy tukiaseman MAC-osoite. Tämä asetus määrittää langattoman sovittimen muodostamaan yhteyden tukiasemaan käyttämällä tiettyä MAC-osoitetta (48-bittistä 12 heksadesimaalin lukua, esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84).
Korjaa | IP-osoitteen uudistaminen. Jos verkon käyttämisessä on ongelmia, tarkista, että IP-osoite on kelvollinen. Jos se on 0.0.0.0 tai 169.x.x.x, se ei luultavasti kelpaa. Jos verkko on määritetty muodostamaan verkko-osoitteet automaattisesti, valitse Korjaa ja vaadi uusi IP-osoite.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Profiilinhallinta

Profiililuettelo sisältää nykyiset käyttäjäprofiilit niiden käyttämisjärjestyksessä. Järjestä profiilit ylä- ja alanuolien avulla järjestykseen, jossa muodostetaan automaattisesti yhteys langattomaan verkkoon.

Muodosta yhteys langattomaan verkkoon valitsemalla Yhdistä-painike. Kun yhteys muodostetaan, profiililuetteloon luodaan profiili. Lisäksi profiililuettelossa voi lisätä, muokata ja poistaa profiileja.

Kuhunkin langattomaan verkkoon voidaan määrittää eri profiileja. Profiilin asetuksiin sisältyvät verkkonimi (SSID), toimintatila ja suojausasetukset. Lisätietoja on kohdassa Profiilinhallinta.

## Profiililuettelo

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Verkkoasetuksia, joita käyttämällä langaton sovitin voi muodostaa yhteyden verkkotukiasemaan (perusrakennetila) tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila) käyttämättä tukiasemaa. Lisätietoja on kohdassa Profiilien määrittäminen.
Verkkonimi | Tietokoneen tai langattoman verkon nimi (SSID).
Yhteyskuvakkeet: Verkkoprofiilin tilan kuvakkeet ilmaisevat sovittimen eri yhteystilat langattomaan verkkoon, käytetyn toimintatilan tyypin ja käytetäänkö suojausta.
| Sininen rengas: Langaton sovitin on liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tila). Jos profiilissa on otettu käyttöön 802.1x-suojaus, tämä ilmaisee, että sovitin on liitetty ja sen laillisuus on tarkistettu.
| Ilmaisee perusrakennetilan.
| Ilmaisee Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilan.
| Ilmaisee hallintaprofiilin.
| Langaton verkko käyttää suojaussalausta.
Nuolet | Profiilien sijoittaminen automaattisessa yhteydenmuodostuksessa käytettävään ensisijaisuusjärjestykseen. Ylänuoli: Siirtää valitun profiilin ylöspäin profiililuettelossa. Alanuoli: Siirtää valitun profiilin alaspäin profiililuettelossa.
Yhdistä | Valitun profiilin yhdistäminen langattomaan verkkoon.
Lisää | Uuden profiilin luominen käyttämällä ohjattua profiilitoimintoa. Lisätietoja on kohdassa Uuden profiilin luominen.
Poista | Valitun profiilin poistaminen profiililuettelosta. Lisätietoja on kohdassa Profiilin poistaminen.
Ominaisuudet | Olemassa olevan profiilin sisällön muokkaaminen. Voit myös muokata profiilia kaksoisnapsauttamalla profiilia profiililuettelossa. Lisätietoja on kohdassa Olemassa olevan profiilin muokkaaminen.
| Vienti/tuonti: Käyttäjäpohjaisten profiilien tuominen profiililuetteloon ja niiden vieminen profiililuettelosta. Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon. Lisätietoja on kohdassa Profiilien tuominen ja vieminen.
Sulje | Profiilinhallinta-ikkunan sulkeminen.

# Intel PROSet/Wireless -ohjelman valikot

Voit määrittää verkkoasetuksia käyttämällä Tiedosto-, Työkalut-, Lisäasetukset-, Profiilit- ja Ohje-valikkoja.

Nimi | Kuvaus
Tiedosto | Lopeta: Intel PROSet/Wireless -pääikkunan sulkeminen. Voit käynnistää Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston jollakin seuraavista tavoista: Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Windowsin työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa tehtäväpalkin kuvaketta ja valitse Avaa Intel PROSet Wireless. Avaa Intel PROSet/Wireless kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueen kuvaketta.
Työkalut | Sovellusasetukset: Järjestelmänlaajuisten yhteysasetusten määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Sovellusasetukset. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+P. Intel Wireless Troubleshooter: Langattoman verkon yhteysongelmien ratkaiseminen. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+W. Lisätietoja on kohdassa Intel Wireless Troubleshooter. Hallinta-apuohjelma: Tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön jaettujen profiilien (Yhteys ennen sisäänkirjautumista, Pysyvä ja Voice over IP (VoIP)) määrittämistä varten. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+T. HUOMAUTUS: Hallinta-apuohjelma on käytettävissä vain siinä tapauksessa, että se asennettiin Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston mukautetun asennuksen aikana. Lisätietoja mukautetusta asennuksesta on kohdassa Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen.
Lisäasetukset | Sovitinasetukset: Näyttää Sovittimen asetukset, jotka vastaavat Microsoft Windowsin Lisäasetukset-kohdassa tehtyjä asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Sovitinasetukset. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+A. Sovitinasetusten määrittäminen Microsoft Windowsissa: Valitse Windowsin Ohjauspaneelissa Verkkoyhteydet. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta. Valitse valikosta Ominaisuudet. Tuo sovittimen lisäasetukset näyttöön valitsemalla Määritä. Lisätilastotiedot: Tämän toiminnon avulla määritetään, miten sovitin viestii tukiaseman kanssa. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+S. Lisätietoja on kohdassa Lisätilastotiedot. Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan: Microsoft Windows XP Wireless Zero Configurationin ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena. Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla F10-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Windows XP Wireless Zero Configurationin ottaminen käyttöön langattoman käytön hallintasovelluksena.
Profiilit | Hallitse profiileja: Profiilien luominen ja muokkaaminen. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+R. Hallitse pois jätettäviä: Verkkojen sulkeminen pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä. Voit käyttää tätä toimintoa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+M.
Ohje | Intel PROSet/Wireless -ohjelman ohje: Käytönaikaisen ohjeen avaaminen. Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla F1-näppäintä. Liikkuminen Ohje-ikkunassa: Voit siirtyä vasemman ja oikean ruudun välillä painamalla F6-näppäintä. Voit siirtyä ruudussa ylös- ja alaspäin käyttämällä näppäimistön ylänuoli- ja alanuolinäppäimiä. Voit tarkastella tietoja valitsemalla Sisältö vasemmassa ruudussa tai käyttämällä näppäinyhdistelmää Alt+C. Voit avata sisältöaiheen kaksoisnapsauttamalla kirjakuvaketta. Voit valita aiheen ylänuoli- ja alanuolinäppäimillä ja painamalla sitten Enter tai avaamalla aliaiheita. Voit etsiä tiettyä termiä valitsemalla Hakemisto tai Etsi. Voit avata Haku-toiminnon myös näppäinyhdistelmällä Alt+S. Tietoja: Nykyisten asennettujen sovelluskomponenttien versiotiedot.

## Sovellusasetukset (Työkalut-valikko)

Tämän sivun asetuksilla hallitaan Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston käyttäytymistä.

#### Sovellusasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
Sovitin | Näyttää käytettävissä olevan verkkosovittimen. Se voi olla joko Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection-, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.
Lisäasetukset: Seuraavat asetukset määrittävät Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman toiminnan. Lisäksi tässä kohdassa voi tarkastella ohjelman tietoja.
Tehtäväpalkki | Näytä sovelluskuvake tehtäväpalkissa: Valitsemalla tämän voit ottaa tehtäväpalkin tilakuvakkeen käyttöön. Tämä kuvake sijaitsee Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Kuvake ilmaisee langattoman yhteyden tilan. Poista valinta, jos et halua näyttää tehtäväpalkin tilakuvaketta. Tehtäväpalkin tilakuvakkeella on useita toimintoja: Se ilmaisee visuaalisesti yhteyden tilan ja langattoman verkon langattoman toiminnan. Kuvakkeen väri ja animaatio muuttuu ilmaisten muutoksia langattomassa toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin kuvakkeet. Valikko: Voit avata valikon napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Tämän valikon avulla voidaan muun muassa kytkeä radio päälle tai pois päältä ja käynnistää Intel PROSet/Wireless -sovellus. Lisätietoja on kohdassa Tehtäväpalkin valikkovaihtoehdot. Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat.
Ilmoitukset | Näytä hälytysilmoitukset: Valitsemalla tämän voit määrittää hälytysilmoitukset näkymään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Sanoma tulee näyttöön, kun tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä. Ainoastaan tärkeät tapahtumat liipaisevat hälytyssanoman. Jos hälytyssanoma valitaan, suoritetaan asianmukainen toiminto. Poista valinta, jos et halua ottaa hälytyssanomia käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Tietoilmoitukset: Nämä ilmoitukset ovat vähemmän tärkeitä. Ne eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, mutta auttavat parantamaan langattoman käytön suorituskykyä. Näytä tietoilmoitukset: Tämä on oletusarvon mukaan valittuna. Kaikki tietoilmoitukset näytetään tehtäväpalkin kuvakkeen vieressä. Nämä hälytyssanomat helpottavat langatonta käyttöä ilmaisemalla, milloin järjestelmä on langattoman verkon toiminta-alueella. Lisäksi ne ilmoittavat langattoman yhteyden muodostamisesta tai sen katkeamisesta. Lisätietoja on kohdassa Työkaluvihjeet ja hälytyssanomat. Näytä alueella käytettävissä olevista verkoista, kun yhteyttä ei ole muodostettu: Kun Näytä tietoilmoitukset -valintaruutu on valitsematta, voit valita tämän vaihtoehdon. Vaikka hälytyssanomat olisivat poissa käytöstä, tämän vaihtoehdon avulla voidaan silti antaa ilmoitus käytettävissä olevista verkoista langattoman sovittimen ollessa ilman yhteyttä. Ilmoita, kun muu sovellus käyttää langatonta sovitinta: Kun tämä on valittuna, näyttöön tulee sanoma muiden laitteiden yrittäessä käyttää langatonta sovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi käytettäessä HotSpotin (esimerkiksi kahvilassa tai lentoasemalla) muodostamaa ohjelmistoa. Voit käyttää haluamiasi Intel PROSet/Wireless -sovelluksen ominaisuuksia tämän ohjelmiston poistamiseksi käytöstä, kun poistut HotSpotin toiminta-alueelta. Huomauta käyttäjää TLS:n hylkäämistä sertifikaateista: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat järjestelmän antavan ilmoituksen PEAP-TLS-sertifikaatin hylkäämisestä. Lisätietoja on kohdissa Enterprise-suojaus ja Asiakkaan määrittäminen käyttämään TLS-laillisuustarkistusta.
Yhteyden automaattinen muodostaminen | Yhdistää käytettävissä oleviin verkkoihin vain profiileja käyttämällä: (Oletusasetus) Langattoman sovittimen yhdistäminen käytettävissä olevaan verkkoon käyttämällä profiililuettelon sisältämää sopivaa profiilia. Jos sopiva profiili löytyy, näyttöön tulee ilmoitus (katso kohta Ilmoitukset). Langattoman laitteen yhteyttä ei katkaista, ennen kuin sopiva profiili löytyy tai määritetään uusi sopiva profiili. Yhdistä mihin tahansa käytettävissä olevaan verkkoon, jos profiilia ei löydy: Valitsemalla tämän voit määrittää, että yhteys verkkoon määritetään automaattisesti, jos profiilia ei ole määritetty ja nykyisessä sijainnissa on avoin suojaamaton langaton verkko. HUOMAUTUS: Avoimissa verkoissa ei käytetä suojausta. Tällaisessa langattomassa yhteydessä voi olla tarpeen käyttää omaa suojausta. Eräs tapa suojata avoin langaton yhteys on käyttää VPN (Virtual Private Networking) -ohjelmistoa. Yhdistä mihin tahansa verkkoon vain profiilien perusteella (Cisco-tila): Yritetään jokaista profiilia ensisijaisuusjärjestyksessä. Tämä määrittää, että olet sellaisen tukiaseman läheisyydessä, jolla on useita SSID-tunnuksia, mutta joka ilmoittaa vain yhden tunnuksen.
Pois jätettävien hallinta | Ota automaattinen Jätä pois -ominaisuus käyttöön: Voit ottaa automaattisen Jätä pois -ominaisuuden käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin tukiasemiin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä. Ota manuaalinen Jätä pois -ominaisuus käyttöön: Voit ottaa manuaalisen Jätä pois -ominaisuuden käyttöön valitsemalla tämän. Tämän ominaisuuden avulla voit estää yhteyden automaattisen muodostamisen tiettyihin verkkoihin. Lisätietoja on kohdassa Hallitse pois jätettäviä.
Langattomat verkot -luettelo | Näytä sarakkeen lajitteluotsikot: Valitsemalla tämän voit näyttää sarakeotsikot Langattomat verkot -luettelossa. Sarakeotsikkoa napsauttamalla voit lajitella sarakkeen nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Intel Wireless Troubleshooter (Työkalut-valikko)

Intel Wireless Troubleshooter on sovellus, jonka avulla voit ratkaista langattoman verkon yhteysongelmia. Työpöydän oikeaan alakulmaan tulee hälytyssanoma havaittaessa yhteyteen liittyvä ongelma. Kun napsautat hälytyssanomaa, näyttöön tulee vianmäärityssanoma, joka sisältää suositellut toimet tapahtuneen yhteysongelman ratkaisemiseksi. Jos yhteysongelma syntyi esimerkiksi väärän salasanan vuoksi, voit käynnistää ohjatun profiilitoiminnon napsauttamalla näytössä olevaa hyperlinkkiä. Tältä sivulta voit myös käynnistää Wireless-tapahtumientarkastelun ja ottaa hälytysilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Intel Wireless Troubleshooter on yhteensopiva Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmien kanssa.

Intel Wireless Troubleshooter -sivu sisältää kaksi ruutua. Voit tarkastella luetteloa käytettävissä olevista työkaluista, napsauttamalla vasenta ruutua hiiren ykköspainikkeella. Oikeassa ruudussa on jakson nykyinen yhteysongelma. Jokaisessa osassa on kaksi osaa: virhesanoma ja toimenpidesuositus. Suositeltava toimenpide -osa sisältää kuvauksen käytettävissä olevista apuohjelmista ja yhteysongelman ratkaisemisesta. Jos napsautat ohjetekstin linkkiä, ohjeteksti tulee esiin omassa ikkunassaan. Voit käynnistää ohjelman yhteysongelman ratkaisemiseksi napsauttamalla aiheeseen liittyvää virheenratkaisulinkkiä.

Kohdassa Vianmääritys on tietoja virheiden ratkaisemisesta.

Nimi | Kuvaus
Tiedosto | Lopeta: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen lopettaminen.
Ohje | Intel(R) Wireless Troubleshooter ohje: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen käytönaikaisen ohjeen avaaminen. Tietoja: Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen versiotietojen tuominen näyttöön.
Wireless-tapahtumientarkastelu | Käynnistää Wireless-tapahtumientarkastelun.
Poista käytöstä ilmoitus | Voit poistaa hälytysilmoitukset käytöstä napsauttamalla tätä.
Ota ilmoitus käyttöön | Voit ottaa hälytysilmoitukset käyttöön napsauttamalla tätä.
Käytettävissä oleva ohje | Päivämäärä/aika-virhesanoma: Virheen kuvaus. Linkki virheen ratkaisemiseksi (jos on) Lisätietoja on kohdassa Virheiden ratkaiseminen. Linkki suositeltuihin toimiin virheen ratkaisemiseksi

# Hallinta-apuohjelma (Työkalut-valikko)

Hallinta-apuohjelma on tarkoitettu järjestelmänvalvojien tai tietokoneen muiden järjestelmänvalvojien käyttöön. Tämän apuohjelman avulla järjestelmänvalvoja voi rajoittaa toimia, joita käyttäjät voivat suorittaa langattomien verkkoyhteyksiensä määrittämisessä. Tätä apuohjelmaa käytetään myös yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä.

Käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmänvalvojan asetuksia tai profiileja, jos he eivät tunne apuohjelman salasanaa. Salasanaksi pitää valita turvallinen ja vaikeasti arvattavissa oleva salasana.

Nämä asetukset ja profiilit on mahdollista viedä yhtenä pakettina verkon muihin tietokoneisiin. Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma.

Nimi | Kuvaus
Sovelluksen asetukset | Järjestelmänvalvoja voi määrittää, miten paljon käyttäjät voivat hallita langattomia verkkoasetuksia. Katso kohta Hallinta-apuohjelman sovellusasetukset.
Hallintaprofiilit | Pysyvä-, Yhteys ennen sisäänkirjautumista- ja Voice over IP (VoIP) -profiilien ottaminen käyttöön tietokoneessa. Katso kohta Hallinta-apuohjelman profiilit.
Sovitinasetukset | Järjestelmänvalvoja voi määrittää, miten paljon käyttäjät voivat hallita langattomia verkkoasetuksia. Katso kohta Hallinta-apuohjelman sovitinasetukset.
Ohjelmisto | Valitse, mitkä Intel PROSet/Wireless -sovellukset asennetaan käyttäjien tietokoneisiin. Katso kohta Hallinta-apuohjelma.
Järjestelmänvalvojan pakkaukset | Järjestelmänvalvojan pakkauksia käytetään hallintaprofiilien ja muiden asetusten tallentamiseen. Tämän itsepurkautuvan suorittuvan tiedoston voi kopioida verkon asiakaskoneisiin. Kun suoritettava tiedosto suoritetaan, sen sisältö asennetaan ja määritetään kohdetietokoneeseen. Katso kohta Hallinta-apuohjelman pakkaukset.
Vaihda salasana: | Hallinta-apuohjelman vaihtaminen. Lisätietoja on kohdassa Salasanan vaihtaminen.
Sulje | Tämän sivun sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Sovitinasetukset (Lisäasetukset-valikko)

Tietokoneeseen asennetun langattoman sovittimen laiteominaisuudet näkyvät Sovitinasetukset-ikkunassa. Se voi olla joko Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection-, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.

Sovitinasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Ad Hoc -kanava | Kanavaa ei ole tarpeen muuttaa, jos Ad Hoc -verkon muut tietokoneet eivät käytä jotain muuta kanavaa kuin oletuskanavaa. Arvo: Valitse sallittu toimintakanava luettelosta. 802.11b/g: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11b tai 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11a (5 GHz).
Ad Hoc -virranhallinta | Aseta Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -verkkojen virransäästöominaisuudet. Poista käytöstä: Valitse tämä, kun muodostetaan yhteyksiä Ad Hoc -verkkoihin, joissa ei tueta Ad Hoc -virranhallintaa. Suurin virransäästö: Valitsemalla tämän voit optimoida akun toiminta-ajan. Häiriöllinen ympäristö: Valitsemalla tämän voit optimoida suorituskyvyn tai muodostaa yhteyden useiden asiakkaiden kanssa. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection-, Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.
Ad Hoc QoS -tila | Palvelunlaadun (QoS) hallinta Ad Hoc -verkoissa. QoS sallii tukiasemasta langattoman verkon kautta tulevan liikenteen ensisijaistamisen liikenneluokituksen perusteella. WMM (Wifi MultiMedia) on Wi-Fi Alliancen (WFA) QoS-sertifiointi. Kun WMM on käytössä, sovitin käyttää WMM:ää Wi-Fi-verkkojen ensisijaisuusmerkintä- ja jonotusominaisuuksien tukemiseksi. WMM käytössä. (oletus) WMM poissa käytöstä HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection-, Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection- tai Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.
Sekatilasuojaus | Käytetään yhteentörmäysten välttämiseksi 802.11b- ja 802.11g-sekaympäristössä. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoa pitäisi käyttää ympäristössä, jossa asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. CTS otetaan käyttöön itse -asetusta voidaan käyttää läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa.
Otsikkotila | Muuttaa ensimmäisen yhteyskerran aikana tukiasemasta vastaanotettua otsikon pituusasetusta. Yhteydenmuodostuksessa tukiasemaan käytetään aina pitkää otsikonpituutta. Automaattinen lähetysotsikko sallii otsikon automaattisen tunnistamisen. Jos mahdollista, on suositeltavaa käyttää lyhyttä otsikkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä pitkää otsikkoa (Pitkä lähetysotsikko). HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos sovitin on Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Ensisijainen kaista | Toimintakaistan valitseminen. Käytettävissä olevat vaihtoehdot: 802.11g 802.11a 802.11b HUOMAUTUS: Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos kyseessä on Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection- tai Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection -sovitin.
Solukonpäivitysaktiivisuus | Tämä asetus määrittää, miten aggressiivisesti langaton asiakas suorittaa solukonpäivitystä yhteyden parantamiseksi tukiaseman kanssa. Oletusasetus: Tasapainotettu asetus solukonpäivityksen suorittamattomuuden ja suorituskyvyn välillä. Pienin: Langaton asiakas ei suorita solukonpäivitystä. Vain linkin laadun merkittävä heikkeneminen saa sen siirtymään toiseen tukiasemaan.
Läpimenon parantaminen | Muuttaa pakettipurskeenohjauksen arvoa. Ota käyttöön: Läpisyöttöparannuksen ottaminen käyttöön. Poista käytöstä: (Oletus) Poista läpisyöttöparannus käytöstä valitsemalla tämä asetus.
Lähetysteho | Oletusasetus: Suurin tehoasetus. Pienin minimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho pienimmäksi. Tämän avulla voit laajentaa peittoalueiden määrää tai rajoittaa peittoaluetta. Voit parantaa lähetyslaatua voimakkaasti liikennöidyillä alueilla pienentämällä peittoaluetta ja näin välttää ruuhkautumista sekä häiriöitä muiden laitteiden kanssa. Suurin maksimitoiminta-alue: Aseta sovittimen lähetysteho maksimiarvoon. Valitse suurin suorituskyky ja alue ympäristössä, jossa on vain vähän muita radiolaitteita. HUOMAUTUS: Käyttäjälle ihanteellinen asetus on aina käyttää lähetystehoa, joka on mahdollisimman pieni, mutta samalla varmistaa laadukkaan tietoliikenteen. Näin mahdollisimman suuri määrä langattomia laitteita pystyy toimimaan tiheästi liikennöidyillä alueella ja saman radiospektrin jakavien laitteiden välillä on mahdollisimman vähän häiriöitä. HUOMAUTUS: Tämä asetus otetaan käyttöön käytettäessä joko Perusrakenne- tai Ad Hoc -tilaa.
Langaton tila | Valitse kaista, jota käytetään yhteyden muodostamisessa langattomaan verkkoon: Vain 802.11a: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a-verkkoihin. Vain 802.11b: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b-verkkoihin. Vain 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin. Vain 802.11a ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin. Vain 802.11b ja 802.11g: Langattoman sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b- ja 802.11g-verkkoihin. 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletusasetus) - Yhdistä langattomiin 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin. HUOMAUTUS: Nämä langattomat tilat (modulointitavat) määrittävät, mitkä havaitut tukiasemat näytetään Langattomat verkot -luettelossa.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.

# Lisätilastotiedot (Lisäasetukset-valikko)

Tietoja sovittimen nykyisestä yhteydestä. Alla kuvataan Lisätilastotiedot-sivun sisältämät tiedot.

Nimi | Kuvaus
Tilastotiedot | Lisätilastotiedot: Nämä tiedot liittyvät sovittimen ja tukiaseman väliseen tietoliikenteeseen. Kytkentä: Jos sovitin löytää viestintää varten tukiaseman, tämä arvo on alueella. Muussa tapauksessa arvo on Alueen ulkopuolella. Tukiaseman MAC-osoite: Tukiaseman 12-numeroinen MAC-osoite (00:40:96:31:1C:05) . Kytkentöjen määrä: Niiden kertojen määrä, kun tukiasema on löytänyt sovittimen. Tukiasemien määrä: Langattoman sovittimen toiminta-alueella käytettävissä olevien tukiasemien määrä. Täyd. hakujen määrä: Niiden kertojen määrä, kun sovitin on hakenut kaikki kanavat tietojen vastaanottamiseksi. Osittaisten hakujen määrä: Keskeytyneiden hakujen määrä. Solukonpäivitys Näihin tietoihin sisältyy laskuriarvoja, jotka liittyvät sovittimen sijainnin seurantaan. Sovittimen seuranta tapahtuu, kun sovitin viestii jonkin tukiaseman kanssa ja siirtyy sitten viestimään paremman signaalin omaavan tukiaseman kanssa. Solukonpäivityslukema: Tapahtuneiden solukonpäivityskertojen määrä. Tukiasema ei lähettänyt: Sovitin ei vastaanottanut radiolähetystä tukiasemasta. Tukiasema pitää ehkä palauttaa toimintaan. Huono hälytyssignaalin signaalin laatu: Signaalin laatu on liian huono tietoliikenteen pitämiseksi yllä tukiaseman kanssa. Sovitin on siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiaseman laiteosoitetietoja on muutettu. Tukiasemakuorman tasapainotus: Tukiasema on lopettanut kytkennän sovittimen kanssa sen takia, että tukiasema ei pysty ylläpitämään tietoliikenneyhteyttä kaikkien siihen liitettyjen sovittimien kanssa. Liian monta sovitinta yrittää viestiä yhden tukiaseman kanssa. Tukiaseman RSSI liian pieni: Vastaanoton signaalivoimakkuuden ilmaisin (RSSI) on liian pieni, jotta kytkentä sovittimen kanssa voitaisiin pitää yllä. Sovitin on ehkä siirretty tukiaseman toiminta-alueen ulkopuolelle tai tukiasema on ehkä lisännyt tiedonsiirtonopeuttaan. Huono kanavan laatu: Kanavan laatu on heikko, minkä vuoksi sovitin etsii toista tukiasemaa. Tukiasema kadotti yksikön: Tukiasema poisti tietokoneen tunnistettavien mobiililaitteiden luettelosta. Tietokoneen on muodostettava uudelleen kytkentä tukiaseman kanssa. Muita tietoja: Näiden tietojen avulla voidaan määrittää, voidaanko kytkennällä toiseen tukiasemaan saavuttaa parempi suorituskyky ja pystyä ylläpitämään suurinta mahdollista tiedonsiirtonopeutta. Vastaanotetut hälytyssignaalit: Sovittimen vastaanottamien hälytyssignaalien määrä. Häl. signaalien prosenttiosuus: Ohitettujen hälytyssignaalien prosenttiarvo. Lähetysvirheprosentti: Virheitä sisältäneiden datalähetysten prosenttiosuus. Signaalin voimakkuus: Sovittimen kanssa viestivän tukiaseman signaalin voimakkuus desibeleinä (dBm).
Lähetyksen/vastaanoton tilastotiedot | Näyttää kohdistamattomien ja kohdistettujen pakettien prosenttiosuuden. Isäntäpaketteja yhteensä: Kohdistettujen ja kohdistamattomien pakettien yhteismäärä. Lähetys - (Mbps) Vastaanotto - (Mbps) Kohdistamattomat paketit: Langattomaan verkkoon lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Kohdistetut paketit: Erityisesti langattomaan sovittimeen lähetettyjen vastaanotettujen pakettien määrä. Tavuja yhteensä: Langattoman sovittimen vastaanottamien ja lähettämien pakettien tavujen kokonaismäärä.
Nollaa tilastotiedot | Sovittimen tilastotietolaskurien nollaaminen ja tietojen mittaamisen aloittaminen alusta.
Sulje | Ikkunan sulkeminen ja palaaminen pääikkunaan.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan (Lisäasetukset-valikko)

Microsoft Windows XP:n Wireless XP Zero Configuration -ominaisuus on käyttöjärjestelmän sisäinen langattoman käytön asetusten määritystyökalu. Tämän ominaisuuden voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Intel PROSet/Wireless -ohjelman avulla. Valitse Lisäasetukset-valikosta tai tehtäväpalkin valikosta Käytä Windowsia Wi-Fi-yhteyksien hallintaan. Jos Windows XP Zero Configuration on käytössä, Intel(R) PROSet/Wireless -ominaisuudet ovat poissa käytöstä.

# Hallitse pois jätettäviä (Profiilit-valikko)

Jätä pois -luettelon hallinta on käytettävissä, kun joko valitaan Hallitse pois jätettäviä Profiilit-valikosta tai valitaan Langattomat verkot -luettelon Ominaisuudet-painike.

TÄRKEÄÄ: Tämän luettelon sisältämiin verkkoihin tai tukiasemiin ei muodosteta yhteyttä automaattisesti.

Voit jättää kaikki langattomat verkot (SSID) pois käyttämällä Jätä pois -luettelon hallintaa. Useita tukiasemia sisältävissä verkoissa yksittäisen tukiaseman (BSSID) voi jättää pois.

Nimi | Kuvaus
Jätä pois -luettelon hallinta | Verkkonimi: Langattoman verkon nimi (SSID). Radio: Näyttää kaistan, jos läsnä on DHCP-virhe. MAC-osoite: Laitteen Ethernet-MAC-osoite. Syy: Kuvaus siitä, miksi merkintä on jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä. Tiedot: Yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten tukiasema on jätetty pois ja miten se otetaan jälleen käyttöön.
Tämä verkko on jätetty pois automaattisen yhteydenmuodostuksen piiristä seuraavista syistä: - Käyttäjä on jättänyt pois tämän verkon manuaalisesti. Voit määrittää tämän verkon (tai tukiasemat) jälleen automaattisen yhteydenmuodostuksen piiriin, valitse sen ja valitsemalla sitten Poista-painikkeen. Huomautus: - Palauta-painike poistaa luettelosta kaikki muut merkinnät paitsi Rogue-tukiasemat. - Rogue-tukiasemat poistetaan luettelosta, kun kyseiseen tukiasemaan muodostetaan yhteys käyttämällä kelvollisia käyttäjätietoja. - Verkon kaikki poisjätetyt tukiasemat (Rogue-tukiasemia lukuun ottamatta) poistetaan luettelosta, kun kyseisen verkon profiili otetaan käyttöön manuaalisesti.
HUOMAUTUS: Himmennetyt merkinnät ovat pois jätettyjä Rogue-tukiasemia. Rogue-tukiasema on mikä tahansa tukiasema, jonka verkonvalvoja on määrittänyt luvattomaksi. Näitä merkintöjä ei voi poistaa luettelosta.
Lisää | Verkkonimen (SSID) lisääminen luetteloon.
Poista | Merkinnän poistaminen luettelosta. Valitse merkintä luettelosta. Valitse Poista. Näyttöön tulee sanoma: Haluatko poistaa valitun kohteen Jätä pois -luettelosta? Voit poistaa profiilin luettelosta valitsemalla Kyllä.
Nollaa luettelo | Kaikkien verkkojen ja tukiasemien poistaminen Jätä pois -luettelosta.
Sulje | Sivun sulkeminen ja asetusten tallentaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

# Radion ottaminen käyttöön tai sen poistaminen käytöstä

Voit kytkeä langattoman radion pois päältä tai päälle käyttämällä jotain seuraavista:

- tietokoneen valinnainen laitteistoradiokytkin
- Intel PROSet/Wireless -ohjelmisto
- Microsoft Windows.

> HUOMAUTUS: Kun tietokone on kytketty päälle, radio lähettää jatkuvasti signaaleja. Tietyissä tilanteissa, kuten lentokoneessa, radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriöitä. Käytä seuraavia menetelmiä, jos sinun tarvitsee poistaa radio käytöstä ja käyttää kannettavaa tietokonetta ilman radiosignaalien lähetystä.

### Valinnaisen tietokoneen Radio päälle/pois päältä -kytkimen käyttäminen

Jos tietokoneeseen on asennettu valinnainen ulkoinen kytkin, sillä kytketään radio päälle ja pois päältä. Pyydä tietokoneen valmistajalta lisätietoja tästä kytkimestä. Jos tietokoneeseen on asennettu Intel PROSet/Wireless -ohjelma, radion nykyinen tila näkyy Intel PROSet/Wireless -pääikkunassa ja tehtäväpalkin ilmaisinalueessa.

### Radion kytkeminen päälle ja pois päältä käyttämällä Intel PROSet/Wireless -ohjelmaa

Radion voi kytkeä päälle ja pois päältä Intel PROSet/Wireless -ohjelman avulla. Intel PROSet/Wireless -ohjelman tilakuvake ilmaisee radion nykyisen tilan.

Valitse Intel PROSet/Wireless -pääikkunasta K ytke langaton käyttö pois päältä / päälle -painike ja kytke radio päälle ja pois päältä.

### Radion kytkeminen päälle tai pois päältä tehtäväpalkin kuvakkeen kautta

Voit kytkeä radion päälle tai pois päältä napsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta ja valitsemalla Kytke langaton käyttö pois päältä (päälle) -vaihtoehdon.

### Radion poistaminen käytöstä käyttämällä Laitehallintaa

Radio voidaan poistaa käytöstä (tehdä ei-toimivaksi) Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän Laitehallinnan kautta.

> HUOMAUTUS: Jos radio poistetaan käytöstä Microsoft Windowsissa, se pitää myös ottaa käyttöön Microsoft Windowsin kautta. Radiota ei voi ottaa käyttöön laitteistokytkimen eikä Intel PROSet/Wireless -ohjelman kautta.

#### Microsoft Windows XP

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta.
2. Valitse Ominaisuudet.
3. Valitse Laitteisto.
4. Valitse Laitehallinta.
5. Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kuvaketta.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneeseen asennettua sovitinta.
7. Valitse valikosta Poista käytöstä.
8. Valitse OK.

# Ohjelmiston asentaminen ja sen asennuksen poistaminen

Tyypillinen-asennus sisältää langattoman verkkosovittimen ohjaimen, Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston, Intel(R) Smart Wireless Solutions ja Intel Wireless Troubleshooter -sovelluksen.

Mukautettu-asennuksen aikana asennetaan seuraavat ominaisuudet:

- Hallinta-apuohjelma
- Wireless Management Instrumentation (WMI) -tuki
- Yksi sisäänkirjautuminen / Yhteys ennen sisäänkirjautumista mahdollistaa langattoman yhteyden muodostamisen, ennen kuin käyttäjä kirjautuu Windowsiin.

Nämä ominaisuudet voi asentaa valitsemalla Mukautettu-vaihtoehdon asennuksen aikana. Voit asentaa nämä ominaisuudet noudattamalla jäljempänä olevia ohjeita. Jos tietokoneeseen on jo asennettu Intel PROSet/Wireless, katso tietoja asentamisesta asennuksen jälkeen.

> HUOMAUTUS: Jos aiot käyttää Novell(R) Client(TM) for Windows -sovellusta, se pitää asentaa ennen Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston asentamista. Jos Intel PROSet/Wireless on jo asennettu, sen asennus pitää poistaa ennen Novell Client for Windows -sovelluksen asentamista.

#### Ohjelmiston asentaminen:

1. Aseta Asennus-CD-levy CD-asemaan.
2. Valitse Intel PROSet/Wireless -asennusohjelman ikkunassa Asenna ohjelmisto-painike.
3. Lue käyttöoikeussopimus.
4. Valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot.
5. Valitse Seuraava.
6. Valitse Mukautettu.
7. Valitse luettelosta asennettavat ominaisuudet:

> Intel PROSet/Wireless: Intel PROSet/Wireless -sovellusohjelma.

> - Asenna: Valitse Intel PROSet/Wireless. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> Intel Smart Wireless Solutions: Antaa käyttöön helppokäyttöisen ohjatun asetustenmääritystoiminnon yhteyden muodostamiseksi langattomaan reitittimeen.

> - Asenna: Valitse Intel Smart Wireless Solutions. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> Intel Wireless Troubleshooter: Auttaa ratkaisemaan langattomaan käyttöön liittyviä yhteysongelmia.

- Asenna: Valitse Intel Wireless Troubleshooter. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 8.
- Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> WMI-tuki: Langattoman hallinnan käyttö -toiminto sallii järjestelmänvalvojien, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu Intel PROSet/Wireless -ohjelmaa, hallita etäsijainnista asiakaskoneita, joihin on asennettu Intel PROSet/Wireless -ohjelma.

> - Asenna: Valitse WMI-tuki. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> Hallinta-apuohjelma: Hallinta-apuohjelman asentaminen Työkalut-valikkoon. Tätä apuohjelmaa käytetään yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä. Myös yrityksen tietotekniikkaosasto voi käyttää Hallinta-apuohjelmaa ja määrittää sen avulla Intel PROSet/Wireless -ohjelman ominaisuuksia.

> - Asenna: Valitse Hallinta-apuohjelma. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

> Yksi sisäänkirjautuminen: Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuuksien asentaminen. Tätä apuohjelmaa käytetään yhteisten (jaettujen) profiilien määrittämisessä Hallinta-apuohjelmalla.

> Käyttäjän pikavaihtaminen ja Microsoft Windows XP:n Tervetuloa-ikkuna poistetaan käytöstä, kun järjestelmään asennetaan Yksi sisäänkirjautuminen -tuki.

> Yksi sisäänkirjautuminen -ominaisuus on tarkoitettu yritysympäristöön, jossa käyttäjät kirjautuvat tietokoneeseen antamalla käyttäjänimen, salasanan ja yleensä myös toimialueen. Käyttäjän pikavaihtaminen -ominaisuus ei tue kirjautumista toimialuetta käyttämällä.

> > HUOMAUTUS: Windowsin käyttäjän pikavaihtaminen on oletusarvon mukaan käytössä käytettäessä Microsoft Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmää. Se on tarkoitettu kotikäyttäjille. Käyttäjän pikavaihtaminen on myös käytettävissä Microsoft Windows XP Professionalissa, jos se asennetaan itsenäiseen tai työryhmään liitettyyn tietokoneeseen. Jos toimialueeseen lisätään Microsoft Windows XP Professional -tietokone, käyttäjien pikavaihtaminen ei ole käytettävissä.

> Yhteys ennen sisäänkirjautumista: Yhteys ennen sisäänkirjautumista -profiili on aktiivinen sen jälkeen, kun asiakas kirjautuu tietokoneeseen.

> - Asenna: Valitse Yksi sisäänkirjautuminen. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja kaikki aliominaisuudet. Valitse Seuraava ja siirry vaiheeseen 8.
> - Älä asenna: Valitse Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä. Punainen x-merkki ominaisuuden vieressä ilmaisee, että ominaisuutta ei asenneta.

8. Valitse Asenna. Kun ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen, näyttöön tulee luettelo asennetuista komponenteista.
9. Valitse OK.

> HUOMAUTUS: Kun Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuus asennetaan, ohjelmiston asentamisen jälkeen näyttöön tulee kehote käynnistää tietokone uudelleen.

#### Ominaisuuksien lisääminen asennuksen jälkeen

Jos Intel PROSet/Wireless on jo asennettu, voit lisätä Hallinta-apuohjelman, Intel Smart Wireless Solutions, Wireless Management Instrumentation -ominaisuuden ja Yhteys ennen sisäänkirjautumista -ominaisuuden noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus > Intel PROSet/Wireless -ohjelmisto.
2. Valitse Muuta/Poista.
3. Valitse Mukauta.
4. Valitse Seuraava.
5. Valitse jonkin asentamattoman ominaisuuden vieressä olevaa punaista X-merkkiä.
6. Valitse Asenna tämä ominaisuus ja valitut aliominaisuudet.
7. Valitse Mukauta. Asennuksen jälkeen Intel PROSet/Wireless -asennusohjelman ominaisuusluettelossa ominaisuuden tilana Asennettu.
8. Valitse OK.

#### Intel PROSet/Wireless -ohjelman asennuksen poistaminen

Intel PROSet/Wireless -ohjelman asennuksen poistaminen:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli > Lisää tai poista sovellus.
2. Valitse Intel PROSet/Wireless -ohjelma.
3. Valitse Muuta/Poista.
4. Valitse Poista.
5. Valitse Seuraava.
6. Kun näyttöön tulee kehote, määritä, mitä nykyisille profiileille ja asetuksille tehdään:

> Intel PROSet/Wireless -ohjelmisto poistetaan kokonaan.

> Valitse, mitä nykyisille profiileille ja asetuksille tehdään:

> - Älä tallenna profiileja ja asetuksia. Valitsemalla tämän voit poistaa kaikki profiilit ja asetukset kokonaan. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset eivät enää ole käytettävissä.
> - Tallenna profiilit ja asetukset nykyisessä muodossa (Intel PROSet/Wireless 10.x). Valitsemalla tämän voit tallentaa profiilit ja asetukset. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset ovat käytettävissä.
> - Muunna ja tallenna profiilit ja asetukset Intel PROSet/Wireless 9.x -muodossa. Valitsemalla tämän voit tallentaa asetukset käytettäväksi Intel PROSet/Wireless -ohjelmiston edellisessä versiossa. Jos ohjelmisto asennetaan uudelleen, profiilit ja asetukset ovat käytettävissä. HUOMAUTUS: Käytettävissä ovat ainoastaan ohjelmiston edellisen version kanssa yhteensopivat asetukset.

6. Tee valinta ja valitse sitten OK.
7. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Kyllä.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet