Tilbage til Indhold

# Profilstyring Brugervejledning til Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning

- Hvad er en profil?
- Profilliste
- Profilliste-ikoner
- Tilslut til en profil
- Oprettelse af en ny profil
- Redigering af en eksisterende profil
- Fjernelse af en profil
- Indstilling af profiladgangskode
- Import og eksport af profiler

# Hvad er en profil?

En profil er en gruppe netværksindstillinger, som du har gemt. Profiler vises på profillisten. Profiler er nyttige, når du skifter fra et trådløst netværk til et andet. Du kan konfigurere forskellige profiler for hvert trådløst netværk. Profilindstillinger skal inkludere netværksnavnet (SSID), driftstilstanden og sikkerhedsindstillingerne.

Der oprettes en profil, når du tilslutter til et trådløst netværk.

1. Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk .
2. Klik på Tilslut
3. Hvis det trådløse netværk kræver en WEP-adgangskode eller en krypteringsnøgle, skal du indtaste adgangskoden. Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne ved at klikke på Avanceret for at åbne profilguiden Sikkerhedsindstillinger.
4. Klik på OK for at tilslutte. Der oprettes en profil, der føjes til listen Profiler.

Profiladministrationsguiden leder dig gennem de nødvendige indstillinger for tilslutning til det trådløse netværk. Ved afslutningen gemmes profilen, og den føjes til listen Profiler. Da disse trådløse indstillinger gemmes, bliver du automatisk tilsluttet, næste gang du er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

## Profilliste

Listen Profiler er en liste med eksisterende profiler. Når du er inden for et trådløst netværks rækkevidde, scanner Intel PROSet/Wireless profillisten for at finde ud af, om der er et match. Hvis der findes et match, bliver du automatisk tilsluttet netværket.

### Profilliste - Prioritetspile

- Brug op-pilen til at flytte en markeret profil opad på profillisten.
- Brug ned-pilen til at flytte en markeret profil nedad i profillisten.

## Profilliste-ikoner

Netværkets profilstatusikoner angiver, om adapteren er knyttet til et netværk, den anvendte driftstilstand, og om sikkerhedskryptering er aktiveret. Disse ikoner vises ved siden af profilnavnet på profillisten.

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er netværksindstillinger, der tilslutter din trådløse adapter til et netværks adgangspunkt (Infrastruktur-tilstand) eller en computer (enhed-til-enhed [Ad hoc]-tilstand), der ikke bruger et adgangspunkt.
Netværksnavn | Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computer.
Tilslutningsikoner - Netværkets profilstatusikoner angiver de forskellige tilslutningstilstande for adapteren i et trådløst netværk, den anvendte driftstilstand, og hvorvidt netværkssikkerhed anvendes.
| Blå cirkel: Den trådløse adapter er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (ad-hoc-tilstand). Hvis en profil har 802.1x-sikkerhed aktiveret, angiver dette, at den trådløse adapter er tilsluttet og godkendt.
| Angiver netværkstilstand (infrastruktur).
| Angiver anhed til enhed (ad-hoc)-tilstand
| Angiver en administratorprofil.
| Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.
Pile | Brug pilene til at placere profilerne i den ønskede rækkefølge til automatisk tilslutning. Op pil: Flyt placeringen af en markeret profil opad på profillisten. Ned pil: Flyt placeringen af en markeret profil nedad på profillisten.
Tilslut | Tilslut den markerede profil til det trådløse netværk.
Tilføj | Opret en ny profil vha. profilguiden. Se Oprettelse af en ny profil for yderligere oplysninger.
Fjern | Fjern en markeret profil fra profillisten. Se Fjernelse af en profil for yderligere oplysninger.
Egenskaber | Rediger indholdet af en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i profillisten for at redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil for yderligere oplysninger.
| Eksport/ImportImporter og eksporter brugerbaserede profiler til og fra listen Profiler. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten. Se Import og eksport af profiler for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker vinduet Profiladministration.

## Tilslutning til en profil

Når du er inden for rækkevidde af et trådløst netværk med en profil, der matcher, tilsluttes du automatisk netværket. Hvis et netværk med en lavere profil også er inden for rækkevidde, kan du gennemtvinge tilslutning til denne profil. Dette opnås fra Intel PROSet/Wireless eller fra proceslinjeikonet.

Manuel tilslutning til en profil fra Intel PROSet/Wireless

1. Dobbeltklik på proceslinjeikonet for at åbne Intel PROSet/Wireless-hovedvinduet.
2. Klik på Profiler for at åbne listen Profiler.
3. Vælg profilen på listen Profiler.
4. Klik på Tilslut Husk, at der kun sker tilslutning, hvis det trådløse netværk er inden for rækkevidde.

Manuel tilslutning til en profil fra Proceslinjen

1. Højreklik på Intel PROSet/Wireless proceslinjeikonet.
2. Klik på Tilslut til profil
3. Marker en profil.
4. Klik, for at starte tilslutningen.

## Oprettelse af en ny profil

Vælg et trådløst netværk på listen Trådløse netværk . Klik på Tilslut. Guiden Opret trådløs profil hjælper dig gennem de nødvendige trin til oprettelse af en profil og tilslutning til netværket. Under denne proces, forsøger guiden at registrere de relevante sikkerhedsindstillinger for dig.

Sådan opretter du en ny profil og tilslutter til et trådløst netværk:

1. Klik på Profiler i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
2. Klik, på siden Profiler, på Tilføj for at åbne profilguiden Generelle indstillinger.
3. Brug Generelle indstillinger til at tilføje Profilnavn, Navn på trådløst netværk, vælg driftstilstand, og åbn Avancerede indstillinger.

#### Generelle indstillinger - Beskrivelse

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Navn på den trådløse netværksprofil. Når du konfigurerer et trådløst netværk, der blev valgt på listen Trådløse netværk, er profilnavnet det samme som navnet på det trådløse netværk (SSID). Dette navn kan ændres til noget mere beskrivende eller tilpasses til din personlige brug. Eksempler: Mit kontornetværk, Egons hjemmenetværk, ABC firmanetværk ...
Navn på trådløst netværk (SSID) | Navn på det trådløse netværksadgangspunkt, der bruges af den trådløse adapter til tilslutning. SSID'en skal svare præcist til navnet på det trådløse adgangspunkt. Store og små bogstaver har betydning. Når du konfigurerer et trådløst netværk, der er valgt på listen Trådløse netværk, hentes SSID'en fra listen over trådløse netværk. Du kan ikke og bør ikke ændre den. Tom SSID: Hvis den trådløse adapter modtager et tomt netværksnavn (SSID) fra et skjult adgangspunkt vises <SSID ikke rundsendt> i listen over tilgængelige netværk. Indtast den faktiske SSID for adgangspunktet. Efter tilslutning kan både den tomme SSID og den tilknyttede SSID vises i listen over tilgængelige netværk.
Driftstilstand | Netværk (infrastruktur): Tilslut til et adgangspunkt. Et infrastrukturnetværk består af ét eller flere adgangspunkter og én eller flere computere med trådløse adaptere. Denne forbindelses er den type, der bruges i hjemmenetværk, firmanetværk, hoteller og andre, som giver adgang til netværket og/eller Internettet. Enhed til enhed (Ad-hoc) Tilslut direkte til andre computere i et trådløst ad hoc-netværk. Denne type forbindelse er nyttig udelukkende til brug mellem to eller flere computere. Den giver ikke adgang til netværksressourcer eller Internettet.
Avanceret | Klik på Avanceret for at få adgang til Avancerede indstillinger. Med Avancerede indstillinger kan du foretage auto-tilslutnings- eller auto-importindstillinger, starte et program, oprette en profil-adgangskode eller angive en bestemt adgangspunktadresse til adaptertilslutning (obligatorisk adgangspunkt). Se Avancerede statistikker for yderligere oplysninger.
Næste | Fortsæt til siden Sikkerhedsindstillinger.
OK | Afslutter oprettelsen af den nye profil med de aktuelle indstillinger.
Annuller | Lukker profilguiden, og annuller eventuelle ændringer.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

4. Klik på Avanceret for at bruge følgende funktioner:

- Automatisk tilslutning: Vælg, for automatisk eller manuelt at tilslutte til en profil.
- Auto-importer denne profil (kun for netværksadministratorer).
- Obligatorisk adgangspunkt: Vælg, for at knytte den trådløse adapter til et bestemt adgangspunkt.
- Adgangskodebeskyttelse: Vælg for at adgangskodebeskytte en profil.
- Start program: Angiv et program, der skal startes, når en trådløs forbindelse er etableret.

#### Beskrivelse af avancerede indstillinger

Navn | Beskrivelse
Automatisk tilslutning | Automatisk (standard): Vælg, for at få Intel PROSet/Wireless til automatisk at tilslutte til denne profil, når den er inden for rækkevidde. Efter behov: Vælg, for at forhindre automatisk tilslutning af en profil, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis der f.eks. skal betales for en trådløs tilslutning, og du ikke ønsker automatisk tilslutning, når du er inden for rækkevidde. Sådan tilslutter du dig til netværket: Vælg et trådløst netværk på listen over trådløse netværk Klik på Tilslut
Auto-import | Gør det muligt for en netværksadministrator nemt at flytte den markerede profil til andre computere. Når den eksporterede fil placeres i mappen Trådløs\AutoImport på en anden computer, importerer Intel PROSet/Wireless automatisk profilen.
Obligatorisk adgangspunkt | Obligatorisk adgangspunkt: Tvinger den trådløse adapter til at tilslutte til et adgangspunkt ved hjælp af en bestemt MAC-adresse. Indtast adgangspunktets MAC-adresse (BSSID); 48-bit 12 hexadecimale cifre. Eksempelvis 00:06:25:0E:9D:84. Denne funktion er ikke til rådighed, hvis ad hoc-driftstilstand bruges. Slet: Slet den aktuelle adresse.
Adgangskodebeskyttelse | Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn): Vælg for at aktivere en adgangskode til profilen. Standardindstilling ryddes uden profiladgangskode. Adgangskode: Indtast en adgangskode. De indtastede adgangskodetegn vises som stjerner. Bekræft ny adgangskode: Genindtast adgangskoden.
Start program | Starter automatisk en batchfil, exe-fil eller et script, når du tilslutter dig til profilen. F.eks. start en Virtual Private Network (VPN) session automatisk, når en bruger tilslutter til et trådløst netværk. Klik på Aktiver Start program. Indtast navnet på det program, du vil starte, eller klik på Gennemse for at finde filen på harddisken. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.
OK | Luk og gem indstillingerne.
Annuller | Lukker og annullerer eventuelle ændringer.
Hjælp? | Hjælpeoplysninger om denne side.

5. Klik, under Generelle indstillinger, på Næste for at åbne Sikkerhedsindstillinger.

6. Vælg indstillinger for Netværksgodkendelse og Datakryptering. Indtast krypteringsnøgleindstillingerne, og konfigurer 802.1x-indstillingerne efter behov. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.

7. Klik på OK, når du har afsluttet profilindstillingerne. Profilguiden afsluttes, og du returneres til hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless. Klik på knappen Tilbage for at ændre eller kontrollere profilindstillingerne.
8. Hvis du ikke er tilsluttet et netværk i øjeblikket, registrerer Intel PROSet/Wireless, at der er tilføjet en ny profil, og forsøger automatisk at tilslutte til denne nye profil.
9. Hvis du ønsker manuelt at tilslutte til denne profil, skal du klikke på Tilslut. Tilslutningsikonet viser den aktuelle tilslutnings status. Netværksnavn, sende- og modtagehastigheder og signalkvalitet vises også.

## Redigere en eksisterende profil

Sådan redigerer du en eksisterende profil:

1. Klik på Profiler i Intel PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg den profil, du vil redigere, på listen Profiler.
3. Klik på Næste for at åbne Generelle indstillinger.
4. Klik på Næste og Tilbage for at navigere i Generelle indstillinger og sikkerhedsindstillinger.
   - Generelle indstillinger. Se Generelle indstillinger for yderligere oplysninger.
   - Sikkerhedsindstillinger. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
5. Klik på OK for at gemme de aktuelle indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme ændringerne.

## Fjernelse af en profil

Sådan fjerner du en profil:

1. Klik på Profiler i Intel PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
4. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

Hvis du stadig er tilsluttet til netværket:

1. Klik på Profiler i Intel PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Fjern. Du underrettes om, at Valgte profiler fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
4. Klik på Ja. Du underrettes om, at <profilnavn> er aktivt og fjernes permanent. Ønsker du at fortsætte?
5. Klik på Ja. Profilen fjernes fra profillisten.

## Indstilling af profiladgangskode

Sådan beskytter du en eksisterende profil med adgangskode:

1. Klik på Profiler i Intel PROSet/Wireless hovedvinduet.
2. Vælg certifikatet på listen.
3. Klik på Næste for at åbne Generelle indstillinger.
4. Klik på Avanceret for at åbne de avancerede indstillinger.
5. Klik på Adgangskodebeskyttelse for at åbne indstillingerne for adgangskodebeskyttelse.
6. Vælg Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn).
7. Adgangskode: Indtast adgangskoden.
8. Bekræft adgangskode: Genindtast adgangskoden.
9. Klik på OK for at gemme indstillingen og returnere til siden Generelle indstillinger.
10. Klik på OK for at gå tilbage til hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.

## Eksport eller import af profiler

Giver mulighed for at importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra profillisten. Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten.

> BEMÆRK: For eksport af administratorprofiler henvises til Egenskaber for administrator-eksport, hvor der er flere oplysninger.

###

### Eksportere profiler fra listen Profiler

1. Marker enkelte eller flere profiler på listen.
2. Vælg Eksport for at eksportere en eller flere profiler fra listen Profiler.
3. Vælg destinationsmappen: Klik på Gennemse for at søge efter destinationsmappen på harddisken. Drev C:\ er standardmappen.

4. Klik på OK for at gemme den valgte profil. Følgende meddelelse vises: De valgte filer er eksporteret til destinationsmappen: C:\

Sådan markeres flere profiler:

1. Marker en profil med musen.
2. Tryk på Ctrl.
3. Klik på de profiler, der skal markeres. Følg instruktionerne i trin 2 ovenfor, hvis du vil eksportere flere profiler.

### Importer profiler til profillisten

Sådan importerer du profiler manuelt:

1. Klik på Import på siden Profiler.
2. Vælg profil-filer til import
3. Klik på Importer.
4. Du adviseres, når den valgte profil er blevet korrekt importeret.
5. Klik på OK.
6. Klik på Luk for at gå tilbage til hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.

En administrator kan indstille, at profiler automatisk importeres på listen Profiler. Intel PROSet/Wireless overvåger mappen Import på harddisken for nye profil-filer. Kun profiler, der har aktiveret Aktiver automatisk import under Avancerede indstillinger, kan importeres automatisk. Hvis der allerede findes en profil med samme navn på listen Profiler, anmodes du i et vindue om at afvise eller acceptere den . Hvis du accepterer, erstattes den eksisterende profil.

Alle importerede, brugerbaserede profiler er anbragt nederst i listen Profiler.

### Adgangskodebeskyttede profiler

Importer og eksporter automatisk adgangskodebeskyttede brugerbaserede profiler til eksterne systemer. Hvis en profil er beskyttet med adgangskode, skal den tildelte adgangskode angives, før den kan redigeres. Der henvises til Indstil profiladgangskode, hvor der findes flere oplysninger.

#

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser