İçindekilere Dön

# Profil Yönetimi: Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı Kullanıcı Kılavuzu

- Profil Nedir?
- Profiller listesi
- Profiller Listesi simgeleri
- Bir Profile Bağlanma
- Yeni Bir Profil Oluşturma
- Varolan Bir Profili Düzenleme
- Bir Profili Kaldırma
- Profil Parolası Ayarlama
- Profil Verme ve Alma

# Profil Nedir?

Bir profil, kaydedilmiş bir ağ ayarları grubudur. Profiller, Profil listesinde görüntülenir. Profiller, bir kablosuz ağdan başka bir ağa geçerken yararlıdır. Her kablosuz ağ için, farklı profiller yapılandırılabilir. Profil ayarları, ağ adını (SSID), işletme modunu ve güvenlik ayarlarını içerir.

Profil bir kablosuz ağa bağlandığınızda oluşturulur.

1. Kablosuz ağlar listesinden bir ağ seçin.
2. Bağlan düğmesini tıklatın.
3. Kablosuz ağ bir WEP parolası ya da şifreleme anahtarı gerektiriyorsa, parolayı yazın. Güvenlik seçeneklerini değiştirmek üzere Profil Sihirbazı Güvenlik Ayarları'nı açmak için Gelişmiş'i tıklatın.
4. Bağlanmak için Tamam düğmesini tıklatın. Bir profil oluşturulur ve Profiller listesine eklenir.

Profil Yönetimi Sihirbazı, kablosuz ağa bağlanmak için gerekli olan adımlarda size eşlik eder. İşlem tamamlandığında profil kaydedilir ve Profiller listesine eklenir. Bu kablosuz ayarlar kaydedildiği için, bir dahaki sefer kablosuz ağın kapsama alanına girdiğinizde, ağa otomatik olarak bağlantı kurulur.

## Profiller listesi

Profil listesi, varolan profillerin listesini görüntüler. Bir kablosuz ağın kapsama alanına girdiğinizde Intel PROSet/Kablosuz, profil listesini tarayarak bir eşleşme olup olmadığına bakar. Eşleşme bulunursa ağa otomatik olarak bağlantı kurulur.

### Profil Listesi Öncelik Okları

- Seçilen profili, profiller listesinde bir üst sıraya taşımak için, yukarı oku kullanın.
- Seçilen profili, profiller listesinde bir alt sıraya taşımak için, aşağı oku kullanın.

## Profiller Listesi Simgeleri

Ağ profili durum simgeleri, bağdaştırıcının bir ağ ile ilişkili olup olmadığını, kullanılan işletme modunu ve güvenlik şifrelemesinin etkin olup olmadığını belirtir. Bu simgeler profil listesindeki profil adının yanında görüntülenir.

Adı | Açıklama
Profil Adı | Profiller kablosuz bağdaştırıcınızın bir ağ erişim noktasına (Alt Yapı modu) ya da erişim noktası kullanmayan bir bilgisayara (aygıttan aygıta [Ad hoc] modu) bağlanmasını sağlayan ağ ayarlarıdır.
Ağ Adı | Kablosuz ağın ya da bilgisayarın adı (SSID).
Bağlantı Simgeleri - Ağ profil durumu simgeleri, bağdaştırıcının bir kablosuz ağ ile farklı bağlantı durumlarını, kullanılan işletme modunu ve ağ güvenliği kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
| Mavi daire: Kablosuz bağdaştırıcı bir erişim noktası ya da bilgisayarla (Ad hoc modu) ilişkilendirilmiş. Bir profilin 802.1x güvenliği etkinleştirilmişse, kablosuz bağdaştırıcının ilişkili durumda olduğu ve kimliğinin doğrulandığını gösterir.
| Ağ (Alt Yapı) modunu belirtir.
| Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu belirtir.
| Yönetici profilini belirtir.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
Oklar | Profilleri yeğlediğiniz otomatik bağlanma sırasına koymak için, okları kullanın. Yukarı ok: Seçilen profili profil listesinde bir üst sıraya taşır. Aşağı ok: Seçilen profili profil listesinde bir alt sıraya taşır.
Bağlan | Seçilen profili kablosuz ağa bağlar.
Ekle | Profil Sihirbazı'nı kullanarak yeni bir profil oluşturmanızı sağlar. Ek bilgi için Yeni Bir Profil Oluşturma başlıklı bölüme bakın.
Kaldır | Profil listesinden seçilen bir profili kaldırır. Ek bilgi için Profil Silme başlıklı bölüme bakın.
Özellikler | Varolan bir profilin içeriğini düzenleyin. Ayrıca profil listesindeki bir profil çift tıklatılarak da profil düzenlenebilir. Ek bilgi için Varolan Bir Profili Düzenleme başlıklı bölüme bakın.
| Al/Ver: Profiller listesine kullanıcı kaynaklı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, profiller listesine otomatik olarak alınabilir. Ek bilgi için Profil Alma ve Verme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Profil yönetimi penceresini kapatır.

## Bir Profile Bağlanma

Eşleşen profili olan bir kablosuz ağın kapsama alanında bulunduğunuzda, bu ağa otomatik olarak bağlanılır. Bunun dışında, profil önceliği daha alt sıralarda olan bir ağ daha, kapsama alanındaysa, alt sıralardaki bu profile bağlanılmasını zorlayabilirsiniz. Bu işlemi Intel PROSet/Kablosuz yazılımından ya da Görev Çubuğu simgesinden gerçekleştirebilirsiniz.

Intel PROSet/Kablosuz uygulamasından bir profile elle bağlanma

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresini açmak için Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın.
2. Profiller listesini açmak için Profiller'i tıklatın.
3. Profil listesinden profili seçin.
4. Bağlan düğmesini tıklatın. Bağlantının yalnızca, kablosuz ağ kapsama alanında olduğunda kurulacağını unutmayın.

Görev Çubuğundan bir profile elle bağlanma

1. Intel PROSet/Kablosuz bağlantısı Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın.
2. Profile Bağlan'ı tıklatın.
3. Bir profil seçin.
4. Bağlantıyı başlatmak için tıklatın.

## Yeni Bir Profil Oluşturma

Kablosuz ağlar listesinden bir ağ seçin. Bağlan düğmesini tıklatın. Kablosuz Profil Oluştur Sihirbazı, profil oluşturmak ve kablosuz ağa bağlanmak için gereken adımlarda size yol gösterir. Bu işlem sırasında Sihirbaz, uygun güvenlik ayarlarını sizin adınıza belirlemeye çalışır.

Yeni bir profil oluşturmak ve bir kablosuz ağa bağlanmak için:

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller'i tıklatın.
2. Profil Sihirbazı Genel Ayarları'nı açmak için Profiller sayfasında Ekle düğmesini tıklatın.
3. Profil Adı ve Kablosuz Ağ Adı eklemek, İşletme Modunu seçmek ve Gelişmiş Ayarlar'a erişmek için Genel Ayarlar'ı kullanın.

#### Genel Ayarlar Açıklaması

Adı | Açıklama
Profil Adı | Kablosuz ağ profilinin adı. Kablosuz Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, profil adı, Kablosuz Ağ Adı (SSID) değeriyle aynı olur. Bu ad, daha anlaşılır ya da kişisel isteğinize uyan bir ada değiştirilebilir. Örnekler: Ofis Ağım, Mehmet'in Ağı, ABC Limited Ağı
Kablosuz Ağ Adı (SSID) | Kablosuz bağdaştırıcı tarafından bağlantı için kullanılan kablosuz ağ erişim noktasının adıdır. SSID, kablosuz erişim noktasının adıyla tıpatıp aynı olmalıdır. Bu ad, büyük/küçük harf duyarlıdır. Kablosuz Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, SSID değeri kablosuz ağlar listesinden alınır. Bu adı değiştiremezsiniz ve değiştirmemelisiniz. Boş SSID: Kablosuz ağ, gizli bir erişim noktasından boş bir ağ adı (SSID) aldığında, Kablosuz Ağlar listesinde <SSID yayınlanmadı> iletisi görüntülenir. Erişim noktasının gerçek SSID adını yazın. Bağlantıdan sonra hem boş SSID hem de ilişkili SSID, kullanılabilen ağlar listesinde görüntülenir.
İşletme Modu | Ağ (Alt Yapı): Bir erişim noktasına bağlanın. Bir altyapı ağı, bir ya da birden çok erişim noktasından ve bir ya da birden çok kablosuz bağdaştırıcılı bilgisayardan oluşur. Bu bağlantı türü, ev ağlarında, şirket ağlarında, otellerde ve ağa ve/ya da Internet'e erişim sağlayan diğer yerlerde kullanılır. Aygıttan Aygıta (ad hoc): Ad hoc kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara doğrudan bağlanın. Bu tipteki bir bağlantı, yalnızca iki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki bağlantılar için uygundur. Ağ kaynaklarına ya da Internet'e erişim sağlamaz.
Gelişmiş | Gelişmiş Ayarlar sayfasına erişmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın. Gelişmiş Ayarlar otomatik bağlanma ya da otomatik alma ayarlarını belirlemenizi, bir uygulamayı başlatmanızı ve bağdaştırıcı bağlantısı için profil parolası ya da belirli bir erişim noktası adresi (Zorunlu erişim noktası) tanımlamanızı sağlar. Ek bilgi için Gelişmiş Ayarlar başlıklı bölüme bakın.
İleri | Güvenlik Ayarları sayfasına gitmenizi sağlar.
Tamam | Geçerli ayarlarla yeni profil oluşturma işlemini tamamlar.
İptal | Profil Sihirbazı'nı kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

4. Aşağıdaki seçenekler için Gelişmiş düğmesini tıklatın:

- Otomatik Bağlan: Bir profile otomatik olarak ya da el ile bağlanmak için bunu seçin.
- Bu profili Otomatik Al (yalnızca ağ yöneticileri için).
- Zorunlu Erişim Noktası: Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir erişim noktasıyla ilişkilendirmek için bunu seçin.
- Parola Koruması: Profili parola ile korumak için bunu seçin.
- Uygulamayı Başlat: Kablosuz bağlantı kurulduğunda başlatılacak olan programı seçin.

#### Gelişmiş Ayarlar Açıklaması

Adı | Açıklama
Otomatik Bağlan | Otomatik (Varsayılan): Kapsama alanı içinde olduğunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu profile otomatik olarak bağlanması için bu seçeneği belirleyin. Gerek Duyulduğunda: Ağ kapsama alanı içinde olduğunda bir profile otomatik olarak bağlanmayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, kablosuz bağlantı için bir ücret ödüyor ve kapsama alanı içine girdiğinizde otomatik olarak bağlanmayı istemiyor olabilirsiniz. Ağa bağlanmak için: Kablosuz Ağlar listesinden ağı seçin Bağlan düğmesini tıklatın.
Otomatik Alma | Ağ yöneticisinin seçilen profili kolayca başka bilgisayarlara taşımasına olanak verir. Verilen dosya başka bir bilgisayardaki Wireless\AutoImport dizinine yerleştirildiğinde, Intel PROSet/Kablosuz, profili otomatik olarak alır.
Zorunlu Erişim Noktası | Zorunlu Erişim Noktası: Kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya zorlar. Erişim noktasının MAC adresini (BSSID) yazın; 48-bit 12 onaltılık basamak. Örneğin, 00:06:25:0E:9D:84. Ad hoc işletme moduyla çalışırken bu özellik kullanılamaz. Temizle: Geçerli adresi temizler.
Parola Koruması | Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter): Bu profil için bir parola etkinleştirmek üzere bu seçeneği belirleyin. Varsayılan ayar, parolasız profil için olan seçeneğin işaretlenmemiş olmasıdır. Parola: Parolayı yazın. Girilen parola karakterleri ekranda yıldız karakterleri şeklinde görüntülenir. Yeni Parolayı Onayla: Parolayı yeniden girin.
Uygulamayı Başlat | Profile bağlandığınızda, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir dosyayı ya da komut dosyasını başlatır. Örneğin kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz. Uygulamayı Başlatma Olanağını Etkinleştir'i tıklatın. Başlatmak istediğiniz programın adını yazın ya da dosyayı sabit diskinizde bulmak için Gözat'ı tıklatın. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın.
Tamam | Ayarları kaydedip pencereyi kapatmanızı sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

5. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Genel Ayarlar'da İleri'yi tıklatın.

6. Ağ Kimlik Doğrulama ve Veri Şifreleme seçeneklerini belirleyin. Şifreleme anahtarı ayarlarını girip 802.1x ayarlarını gerektiği gibi belirleyin. Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.

7. Profil ayarlarını tamamladığınızda Tamam düğmesini tıklatın. Profil Sihirbazı kapanır ve Intel PROSet/Kablosuz ana penceresine dönersiniz. Profil ayarlarını değiştirmek ya da doğrulamak için Geri düğmesini tıklatın.
8. Bir ağa bağlı değilseniz Intel PROSet/Kablosuz, yeni bir profil eklendiğini belirler ve otomatik olarak bu profile bağlanmayı dener.
9. Bu profile el ile bağlanmak istiyorsanız Bağlan'ı tıklatın. Bağlantı simgesi geçerli bağlantı durumunu belirtir. Ağ adı, gönderme/alma hızı ve sinyal kalitesi de görüntülenir.

## Varolan bir Profili Düzenleme

Varolan bir profili düzenlemek için:

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Düzenlenecek profili, Profiller listesinden seçin.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Özellikler'i tıklatın.
4. Genel Ayarlar'da ve Güvenlik Ayarları'nda gezinmek için, İleri ve Geri düğmelerini tıklatın.
   - Genel Ayarlar. Ek bilgi için, Genel Ayarlar başlıklı konuya bakın.
   - Güvenlik Ayarları. Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
5. Geçerli ayarları kaydedip çıkmak için Tamam düğmesini tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için İptal düğmesini tıklatın.

## Bir Profili Kaldırma

Bir profili kaldırmak için:

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Kaldır düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller kalıcı olarak silinecek. Devam etmek istiyor musunuz?
4. Evet düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesinden silinir.

Ağa hala bağlıysanız:

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Kaldır düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller kalıcı olarak silinecek. Devam etmek istiyor musunuz?
4. Evet düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: <profil adı> etkin ve kalıcı olarak silinecek Devam etmek istiyor musunuz?
5. Evet düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesinden silinir.

## Profil Parolası Ayarlama

Varolan bir profili parola ile korumak için:

1. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Genel Ayarlar'ı açmak için Özellikler'i tıklatın.
4. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş'i tıklatın.
5. Parola Koruma ayarlarını açmak için Parola Koruması'nı tıklatın.
6. Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter) seçeneğini tıklatın.
7. Parola: Parolayı yazın
8. Parolayı Doğrula: Parolayı yeniden girin.
9. Ayarları kaydetmek ve Genel Ayarlar sayfasına dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.
10. Intel PROSet/Kablosuz ana penceresine dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.

## Profilleri Alma ya da Verme

Profiller listesine kullanıcı tabanlı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, profiller listesine otomatik olarak alınabilir.

> NOT: Yönetici profilleri verme konusunda ek bilgi için, bkz. Yönetici Paketleri.

###

### Profiller Listesinden Profil Verme

1. Profil listesinden profili ya da profilleri seçin.
2. Profiller listesinden bir ya da birden çok profil vermek için Ver düğmesini tıklatın.
3. Hedef klasörü seçin. Sabit diskinizde hedef dizini aramak için Gözat düğmesini tıklatın. Varsayılan dizin C:\ sürücüsüdür.

4. Seçilen profili vermek için, Tamam düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller hedef klasöre başarıyla verildi: C:\.

Birden çok profil seçmek için:

1. Farenizi kullanarak bir profili vurgulayın.
2. Ctrl tuşuna basın.
3. Seçmek istediğiniz her profili tek tek tıklatın. Birden fazla profil vermek için yukarıdaki Adım 2'den başlayarak yönergeleri izleyin.

### Profiller Listesine Profiller Alma

Profilleri el ile almak için:

1. Profiller sayfasında Al düğmesini tıklatın.
2. Alınacak profil dosyalarını seçin.
3. Al düğmesini tıklatın.
4. Seçilen profilin başarıyla alındığı bildirilir.
5. Tamam düğmesini tıklatın.
6. Intel PROSet/Wireless ana penceresine dönmek için, Kapat düğmesini tıklatın.

Yönetici, Profiller listesine otomatik olarak alınacak profilleri belirleyebilir. Intel PROSet/Kablosuz uygulaması sabit diskinizdeki alma (import) klasörünü izleyerek yeni profiller olup olmadığını saptar. Yalnızca Gelişmiş Ayarlar'daki Otomatik Almayı Etkinleştir seçeneğiyle etkinleştirilmiş profiller otomatik olarak alınabilir. Profiller listesinde aynı adda bir profil varsa, alınan profili geri çevirmeniz ya da kabul etmeniz için, bir ileti görüntülenir. Profili kabul ederseniz, varolan profil değiştirilir.

Alınan kullanıcı tabanlı tüm profiller, Profiller listesinin en altına yerleştirilir.

### Parola korumalı profiller

Kullanıcı tabanlı, parola korumalı profilleri uzak sistemlerden alma ya da uzak sistemlere verme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir profil parola korumalı ise, profili düzenleyebilmek için, profile atanmış olan parola girilmelidir. Ek bilgi için, bkz. Profil parolası ayarlama.

#

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi