Voltar ao índice

# Perspectiva geral da rede sem fios: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless

## Acerca da tecnologia da rede sem fios

- Seleccionar um modo de rede sem fios
- Configurar uma rede sem fios
- Identificar uma rede sem fios

Uma rede sem fios estabelece a ligação aos computadores sem utilizar cabos de rede. Em vez de utilizar os cabos, os computadores utilizam as comunicações de rádio para enviar dados entre si. Pode comunicar directamente com outros computadores sem fios ou estabelecer ligação com uma rede existente através de um ponto de acesso sem fios. Quando configura o adaptador sem fios, selecciona o modo de funcionamento para o tipo de rede sem fios pretendido. Pode utilizar a placa de ligações de rede Intel(R) PRO/Wireless Network para estabelecer a ligação com outros dispositivos sem fios semelhantes que cumpram a norma 802.11 das redes sem fios.

## Seleccionar um modo de rede sem fios

As redes sem fios podem funcionar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de utilizadores na rede. O modo de infra-estrutura utiliza os pontos de acesso para permitir aos computadores sem fios enviar e receber informações. Os computadores sem fios transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe a informação e volta a difundi-la para outros computadores. O ponto de acesso pode também estabelecer ligação a uma rede sem fios ou à Internet. Os diversos pontos de acesso podem trabalhar em conjunto para garantir a cobertura numa área alargada.

O modo de dispositivo para dispositivo, também denominado modo ad hoc, funciona sem pontos de acesso e permite aos computadores sem fios enviar informação directamente para outros computadores sem fios. Pode utilizar o modo de dispositivo para dispositivo para estabelecer uma rede de computadores em casa ou num escritório pequeno ou para configurar uma rede sem fios temporária para uma reunião.

## Configurar uma rede sem fios

Há três componentes básicos que têm de ser configurados para que uma rede sem fios 802.11 funcione correctamente:

- Nome da rede: Cada rede sem fios utiliza um nome de rede único para identificar a rede. Este nome é o SSID. Quando configura o adaptador sem fios, especifica o SSID. Se pretender estabelecer ligação com uma rede existente, tem de utilizar o nome dessa rede. Se estiver a configurar uma rede própria, pode criar um nome personalizado e utilizá-lo em cada computador. O nome pode ter um máximo de 32 caracteres e conter letras e números.
- Perfis: Quando configura o computador para aceder a uma rede sem fios, o Intel(R)PROSet/Wireless cria um perfil para as definições sem fios que especificar. Se quiser estabelecer a ligação a outra rede, pode procurar redes existentes e fazer uma ligação temporária ou criar um novo perfil para essa rede. Depois de criar perfis, o computador estabelece a ligação automaticamente quando mudar de localização.
- Segurança: As redes sem fios 802.11 utilizam a encriptação para proteger os dados. O WEP (Wired equivalent privacy) utiliza uma chave de encriptação partilhada de 64 bits ou 128 bits para codificar os dados. Antes de um computador transmitir dados, ele utiliza uma chave de encriptação confidencial para codificar os dados. O computador de recepção utiliza a mesma chave para descodificar os dados. Se estiver a estabelecer ligação com uma rede existente, utilize a chave de encriptação fornecida pelo administrador da rede sem fios. Se estiver a configurar uma rede própria, pode criar uma chave personalizada e utilizá-la em cada computador.

  A autenticação 802.1x é independente do processo de autenticação 802.11. A norma 802.1x fornece uma estrutura para diversos protocolos de autenticação e gestão de chaves. Existem diferentes tipos de autenticação 802.1x, cada um proporcionando uma abordagem diferente à autenticação, mas utilizando o mesmo protocolo e a mesma estrutura 802.1x para comunicação entre um cliente e um ponto de acesso.

## Identificar uma rede sem fios

Dependendo da dimensão e dos componentes de uma rede sem fios, há muitas formas de identificar uma rede sem fios:

- O nome da rede ou o SSID (Service Set Identifier)—Identifica uma rede sem fios. Todos os dispositivos sem fios têm de ter o mesmo SSID.
- ESSID (Extended Service Set Identifier)—Uma variante especial do SSID utilizada para identificar uma rede sem fios que inclui pontos de acesso.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier)—Um caso especial de SSID utilizado para identificar uma rede de computadores sem fios configurados para comunicar directamente uns com os outros sem utilizar um ponto de acesso.
- BSSID (Basic Service Set Identifier)—Um identificador exclusivo para cada dispositivo sem fios. O BSSID é o endereço Ethernet MAC do dispositivo.
- SSID de difusão—Um ponto de acesso pode responder a computadores que enviam pacotes de análise com o SSID de difusão. Se esta funcionalidade estiver activa no ponto de acesso, qualquer utilizador sem fios pode associar-se ao ponto de acesso utilizando um SSID em branco (nulo).

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade