目次へ戻る

# ワイヤレス ネットワークの概要：インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

## ワイヤレス ネットワーク テクノロジについて

- ワイヤレス ネットワーク モードの選択
- ワイヤレス ネットワークの設定
- ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークでは、コンピュータはネットワーク ケーブルを使用せずにワイヤレス通信を利用して情報データを送受信し、複数のコンピュータがネットワークに接続されます。他のワイヤレス コンピュータと直接通信したり、ワイヤレス アクセス ポイントを介して既存のネットワークへの接続ができます。ワイヤレス アダプタをセットアップするときは、まず、使用するワイヤレス ネットワークの操作モードを選択し、インテル(R) PRO/Wireless ネットワーク コネクション アダプタを使用して、ワイヤレス ネットワークの 802.11 規格に準拠した、他のワイヤレス デバイスに接続できます。

## ワイヤレス ネットワーク モードの選択

ワイヤレス ネットワークは、ネットワーク上のユーザ数に応じて、アクセス ポイントあり/なしで動作できます。インフラストラクチャ モードでは、ワイヤレス コンピュータはアクセス ポイントを使用して情報を送受信します。ワイヤレス コンピュータはアクセス ポイントに送信し、アクセス ポイントは受け取った情報を他のコンピュータにブロードキャストします。また、アクセス ポイントは、有線のネットワークやインターネットにも接続できます。アクセス ポイントを複数使用することで、広範囲のエリアをカバーする事ができます。

アドホック モードとも呼ばれるデバイスからデバイスモードでは、アクセス ポイントを使用することなくワイヤレス コンピュータ同士が、直接データのやり取りを行うことができます。家庭内や小さなオフィス、または会議などでの一時的なワイヤレス ネットワークを使用する際は、デバイスからデバイスモードが便利な場合があります。

## ワイヤレス ネットワークの設定

802.11 ワイヤレス ネットワークが正しく動作するには、次の 3 つの基本要素を設定する必要があります。

- ネットワーク名：各ワイヤレス ネットワークは独自のネットワーク名を使用してネットワークを識別します。この名前は、SSID (サービス セット ID) と呼ばれます。ワイヤレス アダプタを設定する際に、SSID を指定します。既存のネットワークに接続する場合は、そのネットワーク内で使用されているネットワーク名を使用しなければなりません。独自のネットワークを設定する場合は、独自の名前を作成してそれを各コンピュータに使用できます。ネットワーク名には 32 文字までの英数半角文字を使用できます。
- プロファイル： ワイヤレス ネットワークにアクセスできるようにコンピュータを設定すると、インテル(R)PROSet/Wireless は指定したワイヤレス設定のプロファイルを作成します。別のネットワークに接続するには、既存のネットワークをスキャンして一時的に接続するか、そのネットワークの新しいプロファイルを作成します。プロファイルを作成した後、場所を変更すると、コンピュータは自動的に接続を行います。
- セキュリティ：802.11 ワイヤレス ネットワークは、データを暗号化して保護します。WEP（Wired Equivalent Privacy）は、64 ビットまたは 128 ビットの共有暗号キーを使用してデータをスクランブルします。コンピュータはデータを送信する前に、秘密の暗号化鍵を使用してデータをスクランブルします。データを受信するコンピュータは、同じ暗号キーを使用してデータを復号します。既存のネットワークに接続している場合は、ワイヤレス ネットワークの管理者が配布した暗号キーを使用してください。独自のネットワークを設定する場合は、独自のキーを作成してそれを各コンピュータに使用できます。

  802.1x 認証は、802.11 認証プロセスとは独立しています。802.1x 標準では、さまざまな認証とキー管理のプロトコルに対する、基本構造が提供されます。802.1x 認証にはいくつかのタイプがあり、それぞれ認証において異なるアプローチを取りますが、すべて同じ 802.1x のプロトコルと基本構造を使用して、クライアントとアクセス ポイント間の通信を行います。

## ワイヤレス ネットワークの識別

ワイヤレス ネットワークを識別する方法は多数あり、ワイヤレス ネットワークのサイズと構成要素によって使い分けます。

- ネットワーク名または SSID (Service Set Identifier) - ワイヤレス ネットワークを識別します。ネットワークのすべてワイヤレス機器で同一の SSID を使用する必要があります。
- ESSID (Extended Service Set Identifier) - アクセス ポイントを使用するワイヤレス ネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier) - アクセス ポイントを使用しないで直接通信し合うように設定されたワイヤレス ネットワークのネットワークを識別するのに使用される特殊な SSID です。
- BSSID (Basic Service Set Identifier) - 各ワイヤレス デバイスの固有の ID です。BSSID は、デバイスのイーサネット MAC アドレスです。
- ブロードキャスト SSID - アクセス ポイントはブロードキャスト SSID を使用して、プローブ パケットを送信するコンピュータに応答できます。アクセス ポイントでこの機能が有効になっている場合には、ワイヤレス ユーザは空白 （null） の SSID を使用してそのアクセス ポイントに接続することができます。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および責任の制限に関する情報