Tillbaka till Innehåll

# Trådlöst nätverk - översikt: Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG Användarhandbok

## Om teknologin för trådlösa nätverk

- Välja läge för trådlöst nätverk
- Konfigurera ett trådlöst nätverk
- Identifiera ett trådlöst nätverk

Ett trådlöst nätverk ansluter datorer utan nätverkskablar. Datorer använder istället radiokommunikation för att skicka data mellan varandra. Du kan antingen kommunicera direkt med andra trådlösa datorer eller ansluta till ett befintligt nätverk genom en trådlös åtkomstpunkt. När du konfigurerar ditt trådlösa kort väljer du driftsläge för den typ av trådlöst nätverk som du önskar. Du kan använda ditt kort för Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för att ansluta till andra liknande trådlösa enheter som är kompatibla med standarden 802.11 för trådlösa nätverk.

## Välja ett trådlöst nätverk

Trådlösa nätverk kan fungera med eller utan åtkomstpunkter beroende på hur många användare det finns i nätverket. Infrastruktur-läge använder åtkomstpunkter som gör att trådlösa datorer kan skicka och ta emot information. Trådlösa datorer överför till åtkomstpunkten och åtkomstpunkten mottar informationen och sänder ut den till andra datorer. Åtkomstpunkten kan också ansluta till ett kabelanslutet nätverk eller till Internet. Flera åtkomstpunkter kan arbeta tillsammans för att tillhandahålla täckning över ett stort område.

Enhet-till-enhet-läge, även kallat ad hoc-läge, fungerar utan åtkomstpunkter och tillåter att trådlösa datorer skickar information direkt till andra trådlösa datorer. Du kan använda enhet-till-enhet-läge om du vill nätverksansluta datorer hemma eller på mindre kontor, eller om du vill skapa ett tillfälligt trådlöst nätverk för ett möte.

## Konfigurera ett trådlöst nätverk

Det finns tre grundläggande komponenter som måste vara konfigurerade för att ett 802.11 trådlöst nätverk ska fungera korrekt:

- Nätverksnamn: Varje trådlöst nätverk använder ett unikt nätverksnamn som identifierar nätverket. Detta namn kallas Service Set Identifier (SSID). När du konfigurerar ditt trådlösa kort anger du det SSID som ska användas. Om du vill ansluta till ett befintligt nätverk måste du ange namnet för det nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du hitta på ett namn och använda det på varje dator. Namnet kan innehålla upp till 32 tecken och kan bestå av bokstäver och siffror.
- Profiler: När du konfigurerar datorn för åtkomst till ett trådlöst nätverk skapar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar en profil för de trådlösa inställningar som du anger. Om du vill ansluta till ett annat nätverk kan du söka efter existerande nätverk och göra en tillfällig anslutning eller skapa en ny profil för det nätverket. När du har skapat profiler ansluter datorn automatiskt när du byter till annan plats.
- Säkerhet: Trådlösa nätverk av typ 802.11 använder kryptering för att bättre skydda dina data. WEP (Wired Equivalent Privacy) använder en 64-bitars eller 128-bitars delad krypteringsnyckel för att förvränga data. Innan en dator överför data använder den en hemlig krypteringsnyckel för att förvränga data. Den mottagande datorn använder samma nyckel för att dekryptera informationen. Om du ansluter till ett befintligt nätverk ska du använda den krypteringsnyckel som du får från systemadministratören för det trådlösa nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du skapa en egen nyckel och använda den på varje dator.

  802.1x-autentiseringen är oberoende av 802.11-autentiseringsprocessen. Standarden 802.1x tillhandahåller en struktur för olika autentiserings- och nyckelhanteringsprotokoll. Det finns olika 802.1x-autentiseringstyper som var och en tillhandahåller olika sätt att autentisera, men alla använder sig av samma 802.1x-protokoll och struktur för kommunikation mellan klient och åtkomstpunkt.

## Identifiera ett trådlöst nätverk

Beroende på storleken på och komponenterna i ett trådlöst nätverk, finns det många sätt att identifiera ett trådlöst nätverk:

- Nätverksnamn eller SSID (Service Set Identifier) - Identifierar ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i nätverket måste använda samma SSID.
- ESSID (Extended Service Set Identifier) - Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett trådlöst nätverk som inkluderar åtkomstpunkter.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier) - Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett nätverk med trådlösa datorer som konfigurerats att kommunicera direkt med varandra utan att använda åtkomstpunkt.
- BSSID (Basic Service Set Identifier) - En unik identifierare för varje trådlös enhet. BSSID är enhetens Ethernet MAC-adress.
- Sänd SSID - En åtkomstpunkt som kan svara datorer som skickar sonderingspaket med sändnings-SSID. Om denna funktion är aktiverad på åtkomstpunkten kan alla trådlösa användare associera med åtkomstpunkten genom att använda ett tomt (null) SSID.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar