Zpět na obsah

# Přehled bezdrátové sítě: Uživatelská příručka k adaptéru Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## O technologii bezdrátové sítě

- Výběr režimu bezdrátové sítě
- Konfigurace bezdrátové sítě
- Identifikace bezdrátové sítě

V bezdrátové síti jsou počítače propojeny bez použití síťových kabelů. Počítače si namísto toho vyměňují data prostřednictvím rádiové komunikace. Je možné komunikovat přímo s ostatními bezdrátovými počítači nebo je možné se připojit ke stávající síti prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu. Při nastavování bezdrátového adaptéru vyberte provozní režim pro požadovaný typ bezdrátové sítě. Pomocí adaptéru Intel(R) PRO/Wireless Network Connections se můžete připojit k jinému podobnému bezdrátovému zařízení, které splňuje standard bezdrátových sítí 802.11.

## Výběr režimu bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě mohou pracovat s přístupovými body nebo bez nich v závislosti na počtu uživatelů sítě. Režim infrastruktury využívá přístupové body, které bezdrátovým počítačům umožňují odesílat a přijímat informace. Bezdrátové počítače odesílají data přístupovému bodu, přístupový bod je přijme a znovu odešle ostatním počítačům. Prostřednictvím přístupového bodu se lze rovněž připojit ke kabelové síti nebo k Internetu. Rozsáhlejší oblast lze pokrýt více přístupovými body, které vzájemně spolupracují.

Režim zařízení-zařízení, zvaný také režim ad hoc, pracuje bez přístupových bodů a umožňuje výměnu informací přímo mezi bezdrátovými počítači. Režim zařízení-zařízení lze použít k vytvoření sítě doma, v malé firmě nebo k vytvoření dočasné bezdrátové sítě při schůzce.

## Konfigurace bezdrátové sítě

Ke správné činnosti bezdrátové sítě 802.11 je nutné nakonfigurovat tři základní součásti:

- Název sítě: Každá bezdrátová síť používá jedinečný název, který ji identifikuje. Tímto názvem je řetězec SSID (Service Set Identifier). Tento řetězec určujete při nastavení bezdrátového adaptéru. Chcete-li se připojit k existující síti, musíte použít její název. Pokud vytváříte vlastní síť, můžete si vytvořit vlastní název a použít jej ve všech počítačích. Název může mít délku až 32 znaků a může obsahovat číslice a písmena.
- Profily: Pokud v počítači nastavíte přístup k bezdrátové síti, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless vytvoří profil se zadaným nastavením bezdrátové sítě. Chcete-li se připojit k jiné síti, můžete vyhledat existující sítě a provést dočasné připojení nebo pro tuto síť vytvořit nový profil. Jakmile vytvoříte profily, počítač se k nim při změně umístění automaticky připojí.
- Zabezpečení: Bezdrátové sítě standardu 802.11 umožňují chránit data šifrováním. Metoda WEP (Wired Equivalent Privacy) používá k zašifrování dat 64bitový nebo 128bitový sdílený šifrovací klíč. Data jsou před odesláním z počítače zakódována tajným šifrovacím klíčem. Počítač, který data přijme, pomocí stejného klíče data rozšifruje. Pokud se připojujete k existující síti, použijte šifrovací klíč, který vám poskytne správce bezdrátové sítě. Pokud vytváříte vlastní síť, můžete si vytvořit vlastní klíč a použít jej ve všech počítačích.

  Ověřování 802.1x závisí na ověřovacím procesu 802.11. Standard 802.1x poskytuje rámec pro různé ověřovací protokoly a protokoly správy klíčů. Existují různé druhy ověřování 802.1x, z nichž každý poskytuje jiný přístup k ověřování, ale všechny používají ke komunikaci mezi klientem a přístupovým bodem stejný protokol a rámec 802.1x.

## Identifikace bezdrátové sítě

V závislosti na velikosti a součástech bezdrátové sítě lze bezdrátovou síť identifikovat mnoha způsoby:

- Název sítě (SSID, Service Set Identifier) – identifikuje bezdrátovou síť. Všechna bezdrátová zařízení v síti musí používat stejný název SSID.
- ESSID (Extended Service Set Identifier) – speciální název SSID používaný k identifikaci bezdrátové sítě, která obsahuje přístupové body.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier) – speciální název SSID používaný k identifikaci sítě bezdrátových počítačů nakonfigurovaných k přímé vzájemné komunikaci bez přístupového bodu.
- BSSID (Basic Service Set Identifier) – jedinečný identifikátor každého bezdrátového zařízení. Identifikátor BSSID je ethernetová (MAC) adresa zařízení.
- Vysílací název SSID (Broadcast SSID) – přístupový bod může odpovídat počítačům vysílajícím sondové pakety s vysílacím názvem SSID. Je-li tato funkce na přístupovém bodu zapnuta, kterýkoli bezdrátový uživatel se může přidružit k přístupovému bodu pomocí prázdného (nulového) názvu SSID.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky