חזרה לתוכן העניינים

# מפרט: מדריך למשתמש לחיבור רשת Intel PRO/Wireless 3945ABG

- חיבור רשת Intel PRO/Wireless 3945ABG
- חיבור רשת Intel PRO/Wireless 3945BG
- חיבור רשת Intel PRO/Wireless 2915ABG
- חיבור רשת Intel PRO/Wireless 2200BG

## חיבור רשת Intel PRO/Wireless 3945ABG

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express (TM)
ממדים | גובה 50.95 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 53 פינים
מתח | ‎3.3 V
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 92% ללא עיבוי (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎55º מעלות צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 4 עד 12 לא חופפים, בהתאם למדינה | ערוץ 1-11 (ארה"ב בלבד) ערוץ 1-13 (יפן, אירופה)
קצבי נתונים | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows XP‏, Microsoft Windows 2000
אישור Wi-Fi(R) Alliance | אישור Wi-Fi(R) עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1x‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## חיבור רשת Intel PRO/Wireless 3945BG

גורם צורה | כרטיס מיני PCI Express (TM)
ממדים | גובה 50.95 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 53 פינים
מתח | ‎3.3 V
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 92% ללא עיבוי (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎55º מעלות צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 4 עד 12 לא חופפים, בהתאם למדינה | ערוץ 1-11 (ארה"ב בלבד) ערוץ 1-13 (יפן, אירופה)
קצבי נתונים | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows XP‏, Microsoft Windows 2000
אישור Wi-Fi(R) Alliance | אישור Wi-Fi(R) עבור 802.11b‏, 802.11g‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1x‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## חיבור רשת Intel PRO/Wireless 2915ABG

גורם צורה | מיני PCI סוג ‎3A
ממדים | רוחב 59.75 מ"מ x אורך 50.95 מ"מ x גובה 5 מ"מ
משקל | 12.90 גרם
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה SO-DIMM של 124 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +70 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 85% ללא התעבות
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g)
פס תדר | ‎5.15 GHz עד ‎5.85 GHz | 2.400 -2.472 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎5 GHz UNII‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 4 עד 12 לא חופפים, בהתאם למדינה | ערוץ 1-11 (ארה"ב בלבד) ערוץ 1-13 (יפן, אירופה)
קצבי נתונים | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows XP‏, Microsoft Windows 2000
אישור Wi-Fi(R) Alliance | אישור Wi-Fi(R) עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 3.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות. 802.1x‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

## חיבור רשת Intel PRO/Wireless 2200BG

גורם צורה | מיני PCI סוג ‎3B
ממדים | רוחב 59.45 מ"מ x אורך 44.45 מ"מ x גובה 5 מ"מ
משקל | 12.90 גרם
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
אנטנת כפל קליטה דואלית | מיתוג כפל קליטה דואלי מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה מיני PCI של 124 פינים
מתח | ‎3.3 V
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +70 מעלות צלזיוס
לחות | 50 עד 85% ללא התעבות
אפנון תדר | OFDM עם BPSK‏, QPSK‏, 16QAM‏, 64QAM‏, DBPSK‏, DQPSK‏, CCK
פס תדר | ערוץ ‎2.400-2.472 GHz (ארה"ב) ערוץ ‎2.400-2.4835 GHz (יפן) ‎2.400 - 2.4835 GHz‏ (Europe ETSI)
אפנון | OFDM עם BPSK‏, QPSK‏, 16QAM‏, 64QAM‏, DBPSK‏, DQPSK‏, CCK
ערוצים | תמיכת 14 ערוצים מלאה
קצבי נתונים | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ו- 54 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows XP‏, Microsoft Windows 2000
אישור Wi-Fi(R) Alliance | אישור Wi-Fi(R) עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, WPA‏, WPA2‏, WMM‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, MD5
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 2.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g ו- 802.11b
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, AES‏ (128סיביות), WEP‏ 128סיביות ו- 64 סיביות.
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 60590)

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור