العودة إلى المحتويات

# التوصيل بشبكة: دليل استخدام توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

- توصيل بشبكة لاسلكية
- التوصيل أول مرة
- برامج الإدارة اللاسلكية الأخرى

# التوصيل بشبكة لاسلكية

يمكنك التوصيل بشبكة لاسلكية بأيٍ من الأساليب الآتية:

- التوصيل التلقائي:إذا طابق توصيف موجود شبكةً متاحة يتم توصيلك تلقائياً بتلك الشبكة اللاسلكية.
- تشكيل توصيف جديد:حدد شبكة لاسلكية من لائحة الشبكات اللاسلكية في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي. انقر على توصيل. إذا نجحت في التوصيل يُنشأ توصيف في لائحة التوصيفات للاستخدام في المستقبل.
- التوصيل بتوصيف في لائحة التوصيفات:يمكنك تحديد توصيف من لائحة التوصيفات. لتنشيطه انقر على توصيفات في إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي. حدد التوصيف في لائحة التوصيفات. انقر على توصيل. يتيح لك هذا التوصيل بشبكة أدنى مرتبةً في اللائحة (إن وجدت).
- انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شريط المهام الموجود في الركن السفلي الأيمن من سطح مكتب نظام Windows. انقر بزر الماوس الأيمن على توصيل بتوصيفات. تظهر لائحة بالتوصيفات سابقة التشكيل. حدد توصيفاً.

# التوصيل أول مرة

يستشعر Intel PROSet/Wireless تلقائياً الشبكات اللاسلكية الواقعة ضمن مدى المحول اللاسلكي. عند العثور على شبكة يعرض تنبيه سطح مكتب: وجدت شبكات لاسلكية. انظر رموز شريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

1. انقر نقراً مزدوجاً على تنبيه سطح المكتب لفتح إطار Intel(R) PROSet/Wireless الرئيسي.
2. حدد شبكة من لائحة الشبكات اللاسلكية.
3. انقر على توصيل. إذا لم تكن الشاشة تتطلب مصادقة تأمين يخطرك تنبيه سطح مكتب بأنك موصل بالشبكة. راجع إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي وشريط المهام للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول قائمة شريط المهام ورموزه.

إذا أردت إضافة مصادقة تأمين:

1. يبدأ معالج التوصيف ويرشدك خلال عملية التشكيل.
2. عيِّن اسم توصيف. ويكون اسم التوصيف هو تسميتك لهذه الشبكة، ويمكن أن يكون أي شيء يعينك على التعرف على هذه الشبكة، مثل: شبكتي المنزلية، مقهى في الشارع أ.
3. انقر على التالي. يحاول معالج التوصيف عندئذٍ استشعار إعدادات الشبكة لهذه الشبكة.
4. واصل السير مع معالج التوصيف حتى تستكمله. راجع إعدادات التأمين وإعدادات التأمين للحصول على مزيدٍ من المعلومات.
5. انقر على موافق للتوصيل بالشبكة اللاسلكية.

إذا تجاهلت تنبيه سطح مكتب وجدت شبكات لاسلكية يعرض Intel PROSet/Wireless رسالة توعز بالتالي: هل تريد التوصيل بشبكة لاسلكية؟ انقر على نعم. يظهر إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي. اتبع التعليمات المذكورة أعلاه للتوصيل بشبكة لاسلكية.

يعرض Intel PROSet/Wireless إضافةً إلى رمز شريط المهام حالة التوصيل والشبكات المتاحة. راجع إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

## برامج الإدارة اللاسلكية الأخرى

إذا استشعر Intel PROSet/Wireless محاولة برنامج تطبيقي آخر للاتصال بالجهاز اللاسلكي فإنك تحاط علماً بهذا المسلك.

#### Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration

للتحول من Intel PROSet/Wireless إلى Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration استخدم أياً من الأسلوبين التاليين:

- من قائمة شريط المهام:

انقر على استخدام Windows لإدارة واي فاي للتحول إلى Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. حدد هذا الخيار لتعطيل Intel PROSet/Wireless كبرنامج إدارة اللاسلكي الحالي، ويمكنك عندئذٍ تشكيل Microsoft Windows XP لتولي إدارة اللاسلكي.

> ملحوظة:لا تظهر في Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration أية توصيفات لاسلكية منشأة في Intel PROSet/Wireless، فإذا أردت استخدام توصيفات إنتل اللاسلكية يلزمك تحديد استخدام Intel PROSet/Wireless من قائمة شريط المهام.

- من Intel PROSet/Wireless:

من قائمة أدوات انقر على استخدام Windows لإدارة واي فاي في تطبيق Intel PROSet/Wireless. عندما تنتهي من استخدام Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration يمكنك العودة إلى Intel PROSet/Wireless. انقر على تمكين Intel PROSet/Wireless في إطار Intel PROSet/Wireless الرئيسي.

لتمكين Intel PROSet/Wireless لإدارة اللاسلكي انقر على استخدام Intel PROSet/Wireless من قائمة شريط المهام.

#### برامج لاسلكية من أطراف خارجية

إذا كنت تستخدم برنامجاً حصلت عليه من موضع نقطة فعالة (مقهى، صالة مطار) يبلغك Intel PROSet/Wireless بذلك ثم يعطل نفسه، وذلك لأنه لا يستطيع إدارة جهاز لاسلكي أثناء اتصال برنامج إدارة لاسلكي آخر بالجهاز اللاسلكي. للاستفادة من ميزات Intel PROSet/Wireless يلزمك تعطيل هذه البرامج أو إزالتها عندما تترك النقطة الفعالة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية