目次へ戻る

# ネットワークへの接続：インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

- ワイヤレス ネットワークに接続
- 初めて接続する
- その他のワイヤレス マネージャ

# ワイヤレス ネットワークに接続する

次のいずれかの方法でワイヤレス ネットワークに接続できます。

- 自動接続：既存のプロファイルが使用可能なネットワークに一致する場合は、そのワイヤレス ネットワークに自動接続します。
- 新規プロファイルの作成： インテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウで、ワイヤレス ネットワークのリストから接続したいワイヤレス ネットワークを選択します。[接続] をクリックします。接続に成功したら、プロファイル リストにそのプロファイルが作成されるので、将来使用できます。
- プロファイル リスト内のプロファイルに接続する：プロファイル リストからプロファイルを選択できます。アクティベートするには、インテル PROSet/Wireless メイン ウィンドウの[プロファイル] をクリックします。プロファイル リストからプロファイルを選択します。[接続] をクリックします。この方法により、リスト内で優先順位の低いネットワークに（使用可能な場合）接続できます。
- Windows デスクトップの右下隅にあるタスクバー アイコンを右クリックします。[プロファイルに接続] を右クリックします。設定済みのプロファイルのリストが表示されます。プロファイルを選択します。

# 初めて接続する

インテル(R) PROSet/Wireless は、ワイヤレス アダプタの範囲内のワイヤレス ネットワークを自動的に検出します。ネットワークが検出されると、次のデスクトップ アラート通知が表示されます。ワイヤレス ネットワークが検出されました詳細は、タスクバー アイコンを参照してください。

1. タスクバーにあるアイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを開きます。
2. ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。
3. [接続] をクリックします。ネットワークがセキュリティ認証を必要としない場合は、デスクトップ アラートはネットワークに接続されたことを通知します。詳細は、インテル PROSet/Wireless メイン ウィンドウ と タスクバーを参照してください。

セキュリティ認証を追加する必要がある場合：

1. 設定プロセスを案内するプロファイル ウィザードが開きます。
2. プロファイル名を指定します。［プロファイル名］ はユーザ自身がこのネットワークに付ける名前です。このネットワークを区別するために任意の名前を付けることができます。例えば、「自宅のネットワーク」、「Ａ町の喫茶店」などといったプロファイル名が考えられます。
3. [次へ] をクリックします。プロファイル ウィザードはこのネットワークのネットワーク設定を検出します。
4. プロファイル ウィザードの指示に従って設定プロセスを完了します。詳細は、プロファイル管理 と セキュリティ設定を参照してください。
5. [OK] をクリックして、ワイヤレス ネットワークに接続します。

「ワイヤレス ネットワークが検出されました」というデスクトップ アラートを無視すると、ワイヤレス ネットワークに接続しますか?[はい] をクリックします。インテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウが開きます。ワイヤレス ネットワークに接続するには、表示される指示に従います。

タスクバー アイコンに加え、インテル PROSet/Wireless では、接続状況と使用可能なネットワークも表示します。詳細は、インテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを参照してください。

## その他のワイヤレス マネージャ

別のソフトウェア アプリケーションがワイヤレス デバイスと通信しようとしていることが検出されると、その旨が通知されます。

#### Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成

インテル PROSet/Wireless から Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成に切り替えるには、次のいずれかの方法に従います。

- タスクバー メニューから：

[Windows を使用して Wi-Fi を管理する] をクリックして、Windows XP ワイヤレス ゼロ構成に切り替えます。このオプションを選択すると、現在のワイヤレス マネージャであるインテル PROSet/Wireless が無効になります。その後、Microsoft Windows XP をワイヤレス マネージャとして設定します。

> 注： インテル PROSet/Wireless によって作成されたワイヤレス プロファイルは、Windows XP ワイヤレス ゼロ構成では表示されません。 インテルのワイヤレス プロファイルを使用するには、タスクバー メニューから [インテル PROSet/Wireless を使用して Wi-Fi を管理する] を選択します。

- インテル PROSet/Wireless から：

インテル PROSet/Wireless アプリケーションの [詳細設定］ メニューから、［Windows を使用して Wi-Fi を管理する］ をクリックします。Microsoft Windows XP ワイヤレス ゼロ構成を使い終えたら、インテル PROSet/Wireless に戻ることができます。インテル PROSet/Wireless メイン ウィンドウで [インテル PROSet/Wireless を有効にする] をクリックします。

インテル PROSet/Wirelessワイヤレス マネージャとして使用するには、タスクバー メニューから [インテル PROSet/Wireless を使用して Wi-Fi を管理する] をクリックします。

#### サードパーティのワイヤレス ソフトウェア

ホットスポット（喫茶店や空港ターミナルなど）が提供するソフトウェアを使用している場合は、インテル PROSet/Wireless による通知が表示され、その後設定サービスが無効になります。設定サービスは、別のワイヤレス マネージャがワイヤレス デバイスと通信している間はワイヤレス デバイスを制御できません。インテル PROSet/Wireless 機能を利用するためには、ホットスポットから出るときにそのソフトウェアを無効にする、または削除することを推奨します。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および責任の制限に関する情報