Tilbake til Innhold

# Profilbehandling: Brukerveiledning for Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-nettverkstilkobling

- Hva er en Profil?
- Profilliste
- Profillisteikoner
- Koble til en Profil
- Opprette en ny Profil
- Redigere en eksisterende profil
- Fjerne en profil
- Angi et profilpassord
- Eksportere og importere profiler

# Hva er en profil?

En profil er en lagret gruppe med nettverksinnstillinger. Profilene vises i Profillisten. Profiler er nyttige når du flytter fra et trådløsnettverk til et annet. Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger omfatter nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger.

En profil opprettes når du kobler til et trådløsnettverk.

1. Velg et nettverk fra trådløsnettverks listen.
2. Klikk Koble til.
3. Hvis trådløsnettverket krever WEP-passord eller -kryptering, skal du sette inn passordet. For å endre sikkerhetsalternativene klikker du Avansert for å åpne profilveiviserens sikkerhetsinnstillinger.
4. Klikk OK for å koble til. En profil opprettes og legges til profillisten.

Profilforvaltningsveiviseren leder deg gjennom de innstillingene som trengs for å koble til trådløsnettverket. Når det er gjort, lagres profilen og legges til profillisten. Fordi disse trådløsinnstillingene er lagret, kobles du automatisk til neste gang du er innen rekkevidde for dette trådløsnettverket.

## Profilliste

Profillisten viser en liste over eksisterende profiler. Når du kommer innen rekkevidde av et trådløsnettverk, vil Intel PROSet/Wireless skanne Profillisten for å se om det finnes en som passer. Hvis det finnes en som passer, vil du automatisk bli koblet til nettverket.

### Piler for prioritet i profillisten

- Bruk Opp-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil opp i profillisten
- Bruk ned-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil ned i profillisten.

## Profillisteikoner

Statusikonene for nettverksprofiler angir om kortet er tilknyttet et nettverk, typen funksjonsmodus som brukes, og om sikkerhetskryptering er aktivert. Disse ikonene vises ved siden av profilnavnet i profillisten.

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er nettverksinnstillinger som lar trådløskortet koble til et tilgangspunkt for nettverk (infrastrukturmodus) eller en datamaskin (enhet-til-enhet-modus) [Ad hoc] som ikke bruker tilgangspunkt.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Tilkoblingsikoner - Nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om nettverkssikkerhet er aktivert.
| Blå sirkel: Trådløskortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (Ad hoc-modus). Hvis en profil har aktivert 802.1x-sikkerhetsinnstillinger, angir dette at trådløskortet er tilknyttet og godkjent.
| Angir nettverksmodus (infrastrukturmodus).
| Angir Enhet-til-enhet (Ad hoc)-modus.
| Angir en administratorprofil.
| Nettverket bruker sikkerhets-kryptering.
Piler | Bruk pilene for å plassere profilene i en foretrukken rekkefølge for automatisk tilkobling. Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten. Ned-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.
Koble til | Koble den valgte profilen til trådløsnettverket.
Legg til | Opprett en ny profil ved hjelp av Profilveiviseren. Se Lage en ny profil hvis du vil ha mer informasjon.
Fjerne | Fjern en valgt profil fra profillisten. Se Slette en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Rediger innholdet i en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i Profillisten for å redigere profilen. Se Redigere en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.
| Eksport/Import:Importerer og eksporterer brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Importere og eksportere profiler for mer informasjon.
Lukk | Lukker profilbehandlingsvinduet.

## Koble til en Profil

Når du er innen rekkevidde av et trådløsnettverk som har en profil som passer, kobles du automatisk til det nettverket. Hvis et nettverk med en lavere prioritetsfil også er innen rekkevidde, kan du tvinge tilkoblingen til den lavere profilen. Dette oppnås fra Intel PROSet/Wireless eller fra oppgavefeltikonet.

Koble manuelt til en profil fra Intel PROSet/Wireless

1. Dobbeltklikk på Oppgavefelt-ikonet for å åpne hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless.
2. Klikk Profiler for å åpne profillisten.
3. Velg profilen fra profillisten.
4. Klikk Koble til. Husk at tilkoblingen kun skjer hvis trådløsnettverket er innen rekkevidde.

Manuelt koble til en profil fra Oppgavefeltet

1. Høyreklikk Intel PROSet/Wireless tilkoblingsoppgavefeltikonet.
2. Klikk Koble til profil.
3. Velg en profil.
4. Klikk for å starte tilkoblingen.

## Opprette en ny profil

Velg et nettverk fra trådløsnettverks listen. Klikk Koble til. Profilveiviseren for å opprette trådløse profiler leder deg gjennom de nødvendige trinnene for å opprette en profil og koble til nettverket. Under denne prosessen prøver veiviseren å finne de rette sikkerhetsinnstillingene for deg.

For å opprette en ny profil og koble til et nettverk:

1. Fra hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless klikker du på Profiler.
2. På profilsiden klikker du Legg til for å åpne generelle innstillinger for profilveiviseren.
3. Bruk Generelle innstillinger for å legge til Profilnavnet , Trådløsnettverksnavnet, velg driftsmodus, og gå Avanserte innstillinger.

#### Beskrivelse av avansert innstilling

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Navnet på trådløsnettverksprofilen. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra trådløsnettverkslisten, er profilnavnet det samme som trådkløsnettverksnavnet(SSID). Dette navnet kan endres slik at det blir mer beskrivende eller tilpasset din personlige bruk. Eksempler: Mitt kontornettverk, Bobs hjemmenettverk, ABC-selskapets nettverk
Trådløst nettverksnavn (SSID) | Navnet på trådløsnettverkstilgangspunktet som trådløskortet brukte for å koble til. SSID må passe eksakt til navnet på trådløstilgangspunktet. Det skiller mellom store og små bokstaver. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra trådløsnettverkslisten, tas SSID fra listen trådløsnettverk. Du kan og må ikke endre det. Tom SSID: Hvis trådløskortet mottar et tomt nettverksnavn (SSID) fra et skjult tilgangspunkt, vises <SSID ikke kringkastet> i trådløsnettverkslisten. Sørger for den aktuelle SSID for tilgangspunktet. Etter tilkoblingen kan både den tomme SSID-en og den tilknyttede SSID-en vises i listen over tilgjengelige nettverk.
Funksjonsmodus | Nettverk (Infrastruktur): Koble til et tilgangspunkt. Et infrastrukturnettverk består av ett eller flere tilgangspunkt og én eller flere datamaskiner med trådløskort. Denne tilkoblingen er den typen som brukes i hjemmenettverk, foretaksnettverk, hoteller og andre for å gi tilgang til nettverket og/eller Internett. Enhet-til-enhet (Ad hoc): Koble direkte til andre datamaskiner i et ad hoc trådløst nettverk. Denne tilkoblingstypen er kun nyttig for forbindelser mellom to eller flere datamaskiner. Den gir ikke tilgang til nettverksressurser eller Internett.
Avansert | Klikk Avansertfor å åpne Avanserte innstillinger. De avanserte innstillingene lar deg innstille alternativene automatisk tilkobling eller automatisk import, starte en applikasjon, innstille et profilpassord eller angi en viss tilgangspunktadresse for korttilkobling (obligatorisk tilgangspunkt). Se Avanserte innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Neste | Fortsetter til siden Sikkerhetsinnstillinger.
OK | Avslutter opprettelsen av den nye profilen med de aktuelle innstillingene.
Avbryt | Lukker Profilveiviseren og avbryter eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

4. Klikk Avansert for følgende alternativer:

- Automatisk tilkobling: Velg for å koble automatisk eller manuelt til en profil.
- Automatisk import av denne profilen (bare for nettverksadministratorer).
- Obligatorisk tilgangspunkt: Velg dette for å knytte trådløskortet til et spesifikt tilgangspunkt.
- Passordbeskyttelse: Velg å passordbeskytte en profil.
- Start-applikasjon: Angi et program som skal startes når en trådløsforbindelse opprettes.

#### Beskrivelse av avansert innstilling

Navn | Beskrivelse
Automatisk tilkobling | Automatisk (standard): Velg dette for å få Intel PROSet/Wireless til å koble til denne profilen automatisk når den er innenfor rekkevidde. På forespørsel: Velg for å hindre automatisk tilkobling av en profil når nettverket er innen rekkeviddde. For eksempel hvis det er en kostnad for en trådløstilkobling, og du ikke vil koble automatisk til når du er innen rekkevidde. For å koble til nettverket: Velg nettverket fra trådløsnettverkslisten Klikk Koble til.
Automatisk import | Gjør det lett for en nettverksadministrator å flytte den valgte profilen til andre datamaskiner. Når den eksporterte filen er plassert i Trådløs\AutoImport-katalogen på en annen datamaskin, importerer Intel PROSet/Wireless automatisk profilen.
Obligatorisk tilgangspunkt | Obligatorisk tilgangspunkt: Tvinger trådløskortet til å koble til et tilgnagnspunkt ved hjelp av en spesifikk MAC-adresse. Sett inn MAC-adressen til tilgangspunktet (BSSID); 48-bit 12 heksadesimaltall. For eksempel 00:06:25:0E:9D:84. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når ad hoc-modus er i bruk. Slett: Tømmer gjeldende adresse.
Passordbeskyttelse | Passordbeskytt denne profilen (maks. 10 tegn): Velg for å aktivere et passord for profilen. Standardinnstillingen er at det ikke er merket av og ikke brukes profilpassord. Passord: Skriv inn et passord. De innskrevne tegnene i passordet vises som stjerner. Bekreft nytt passord: Skriv inn passordet på nytt.
Startprogram: | Starter automatisk en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript hver gang du kobler til profilen. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VPN) automatisk hver gang du kobler til et trådløsnettverk. Klikk Aktivere startapplikasjon. Sett inn navnet på det programmet du vil starte, eller klikkBla for å lokalisere filen på harddisken din. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger.
OK | Lukk og lagre innstillingene.
Avbryt | Lukk og kanseller eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

5. Fra Generelle innstillinger klikker du Neste for å åpne sikkerhetsinnstillinger.

6. Velg alternativene Nettverksgodkjenning og Datakryptering. Sett inn krypteringsnøkkelinnstillingene, og konfigurer 802.1x-innstillingene slik det kreves. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

7. Klikk OK når du er ferdig med profilinnstillingene. Profilveiviseren slutter, og du blir returnert til hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless. For å endre eller bekrefte profilinnstillingene klikker du på knappen Tilbake.
8. Hvis du for tiden ikke er koblet til et nettverk, finner Intel PROSet/Wireless ut at en ny profil er blitt lagt til og prøver automatisk å koble til denne nye profilen.
9. Hvis du vil koble manuelt til denne profilen, klikker du Koble til. Tilkoblingsikonet viser den aktuelle tilkoblingsstatusen. Nettverksnavnet, sende- og mottakshastighet og signalkvaliteten vises også.

## Redigere en eksisterende profil

Slik redigerer du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
2. Velg profilen som skal redigere i profillisten.
3. Klikk Egenskaper for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Klikk på Neste og Tilbake for å navigere gjennom de Generelle innstillingene og Sikkerhetsinnstillingene:
   - Generelle innstillinger. Se Generelle innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
   - Sikkerhetsinnstillinger. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
5. Klikk OK for å lagre den aktuelle innstillingen og avslutte. Klikk Avbryt for å gå ut uten å lagre endringene.

## Fjerne en profil

Slik fjerner du en profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjern. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

Hvis du fortsatt er koblet til nettverket:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjern. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Du får melding om at <profilnavn> er aktiv og vil bli slettet permanent. Vil du fortsette?
5. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

## Angi et profilpassord

Slik passordbeskytter du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Egenskaper for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger.
5. Klikk Passordbeskyttelse for å åpne passordbeskyttelsesinnstillingene.
6. Klikk Passordbeskytt denne profilen (maks 10 tegn).
7. Passord: Skriv inn passordet.
8. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
9. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til siden Generelle innstillinger.
10. Klikk OK for å returnere til hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless.

## Eksportere eller importere profiler

Lar deg importere og eksportere brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten.

> MERK: For å eksportere Administratorprofiler skal du se på Administratorpakker for å få mer informasjon.

###

### Eksportere profiler fra profillisten

1. Velg individuelle eller flere profiler fra listen.
2. Velg Eksporter for å eksportere én eller flere profiler fra profillisten.
3. Velg målfilmappen. Klikk Bla gjennom for å søke på harddisken etter målkatalogen. C:\-driven er stsndardkatalog.

4. Klikk OK for å eksportere den valgte profilen. Du blir meddelt: Eksporterte vellykket de valgte profilene til målmappen: C:\

For å velge flere profiler:

1. Bruk musen for å utheve en profil.
2. Trykk på Ctrl.
3. Klikk på hver profil du vil velge. Følg instruksjonene i trinn 2 ovenfor for å eksportere flere profiler.

### Importere profiler til profillisten

Slik importerer du profiler manuelt:

1. Klikk Importer på profilsiden.
2. Velg profilfiler som skal importeres.
3. Klikk Importer.
4. Du får et varsel om at profilen er vellykket importert.
5. Klikk OK.
6. Klikk Lukk for å returnere til hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless.

En administrator kan innstille profiler slik at de importeres automatisk inn i profillisten. Intel PROSet/Wireless overvåker importmappen på harddisken og ser etter nye profilfiler. Bare profiler som har blitt aktivert gjennom Aktiver automatisk import i Avanserte innstillinger kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med det samme navnet i Profillisten, vil et vindu spørre om du avviser eller godtar den importerte profilen. Hvis du godtar den, erstattes den eksisterende profilen.

Alle importert brukerbaserte profiler plasseres nederst i profillisten.

### Passordbeskyttede profiler

Importer og eksporter passordbeskyttede brukerbaserte profiler automatisk til eksterne systemer. Hvis en profil er passordbeskyttet, må det tildelte passordet endres før den kan redigeres. Se Angi et profilpassord hvis du vil ha mer informasjon.

#

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser