Volver a Contenidos

# Gestión de perfiles: Guía del usuario de la Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- ¿Qué es un perfil?
- Lista de perfiles
- Iconos de lista de perfiles
- Conexión a un perfil
- Creación de un perfil
- Edición de un perfil existente
- Eliminación de un perfil
- Configuración de una contraseña de perfil
- Exportación e importación de perfiles

# ¿Qué es un perfil?

Un perfil es un grupo guardado de configuraciones de red. Los perfiles se muestran en la Lista de perfiles. Los perfiles son de utilidad cuando cambia de una red inalámbrica a otra. Puede configurar un perfil distinto para cada red inalámbrica. La configuración de los perfiles incluye el nombre de la red (SSID), el modo de operación y las opciones de seguridad.

Se crea un perfil cuando se establece conexión con una red inalámbrica.

1. Seleccione una red en la lista Redes inalámbricas.
2. Haga clic en Conectar.
3. Si la red inalámbrica requiere una clave de codificación o contraseña WEP, escriba la contraseña. Para cambiar las opciones de seguridad, haga clic en Avanzadas para abrir las Opciones de seguridad del Asistente de perfil.
4. Haga clic en Aceptar para conectarse. Se crea un perfil y se agrega a la Lista de perfiles.

El Asistente de gestión de perfiles le guía a través de los pasos necesarios para la conexión a la red inalámbrica. Al finalizar, se guarda el perfil y se agrega a la Lista de perfiles. Debido a que se guardan las opciones inalámbricas, la siguiente vez que se encuentra dentro del alcance de esta red, se establece conexión de forma automática.

## Lista de perfiles

La lista de perfiles muestra los perfiles existentes. Cuando se encuentra dentro del rango de una red inalámbrica, Intel PROSet/Wireless explora la lista de perfiles para ver si existe uno que coincide. Si se encuentra un perfil coincidente, se establece conexión a la red automáticamente.

### Flechas de prioridad de la Lista de perfiles

- Utilice la flecha arriba para mover el perfil seleccionado hacia arriba en la lista de perfiles.
- Utilice la flecha abajo para mover el perfil seleccionado hacia abajo en la lista de perfiles.

## Iconos de Lista de perfiles

Los iconos de estado de los perfiles de red indican si el adaptador está asociado a una red, el modo de operación que se utiliza y si está activada la codificación de seguridad. Estos iconos se muestran junto al nombre del perfil en la lista de perfiles.

Nombre | Descripción
Nombre del perfil | Los perfiles son configuraciones de red, las cuales permiten que el adaptador inalámbrico se conecte a un punto de acceso de red (modo de Infraestructura) o a un equipo (modo ad hoc o entre dispositivos) que no utiliza un punto de acceso.
Nombre de la red | Nombre de la red inalámbrica (SSID) o sistema.
Iconos de conexión - Los iconos de estado del perfil de red indican los distintos estados de conexión del adaptador a una red inalámbrica, el modo de operación que se utiliza y si se utiliza seguridad de red.
| Círculo azul: El adaptador inalámbrico está asociado a un punto de acceso o equipo (modo ad hoc). Si un perfil tiene activadas la seguridad 802.1x, quiere decir que el adaptador está asociado y autenticado.
| Indica un modo (de infraestructura) de Red.
| Indica modo Entre dispositivos (ad hoc).
| Indica un perfil de Administrador.
| La red inalámbrica utiliza codificación de Seguridad.
Flechas | Utilice las flechas para colocar los perfiles en el orden preferido para la conexión automática. Flecha arriba: Cambie la posición de un perfil seleccionado hacia arriba en la lista de perfiles. Flecha abajo: Cambie la posición de un perfil seleccionado hacia abajo en la lista de perfiles.
Conectar | Conecta el perfil seleccionado a la red inalámbrica.
Agregar | Creación de un perfil con el Asistente de perfiles. Consulte Creación de un perfil nuevo, si desea más información.
Eliminar | Suprime el perfil seleccionado de la lista de perfiles. Consulte Eliminar un perfil, si desea más información.
Propiedades | Cambia el contenido de un perfil existente. También puede hacer doble clic en un perfil de la lista de perfiles para modificarlo. Consulte Editar un perfil existente, si desea más información.
| Importar y exportar: Importar y exportar los perfiles basados en el usuario y de la lista de perfiles. Los perfiles inalámbricos pueden importarse automáticamente en la lista de perfiles. Consulte Importación y exportación de perfiles, si desea más información.
Cerrar | Cierra la ventana de gestión de perfiles.

## Conexión a un perfil

Cuando se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica que tiene un perfil coincidente, se establece conexión con esa red automáticamente. Si también se encuentra dentro del alcance de una red con un perfil de menor prioridad, puede forzar la conexión a dicho perfil. Esto se logra desde Intel PROSet/Wireless o desde el Icono de barra de tareas.

Establezca conexión manual con un perfil mediante Intel PROSet/Wireless

1. Haga doble clic en el icono Barra de tareas para abrir la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.
2. Haga clic en Perfiles para abrir la Lista de perfiles.
3. Seleccione el perfil en la Lista de perfiles.
4. Haga clic en Conectar. Recuerde que la conexión solamente se establece si la red inalámbrica está dentro del alcance.

Establezca conexión manual con un perfil mediante la Barra de tareas

1. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la Barra de tareas de conexión de Intel PROSet/Wireless.
2. Haga clic en Conectar a perfil.
3. Seleccione un perfil.
4. Haga clic para iniciar la conexión.

## Creación de un perfil

Seleccione una red en la lista Redes inalámbricas. Haga clic en Conectar. El Asistente de creación de perfiles inalámbricos le guía por los pasos necesarios para crear un perfil y establecer conexión con la red. Durante este proceso, el Asistente intenta detectar las opciones de seguridad más adecuadas.

Para crear un perfil nuevo y conectarse a una red inalámbrica:

1. En la ventana principal de Intel PROSet/Wireless, haga clic en Perfiles.
2. En la página de Perfiles, haga clic en Agregar para abrir las Opciones generales del Asistente de perfil.
3. Use las Opciones generales para agregar el Nombre del perfil, Nombre de la red inalámbrica, seleccionar el Modo de operación y acceder a Opciones avanzadas.

#### Descripción de las opciones generales

Nombre | Descripción
Nombre del perfil | Nombre del perfil de red inalámbrica. Cuando configura una red inalámbrica que se ha seleccionado de la Lista de redes inalámbricas, el nombre del perfil es el mismo que el Nombre de la red inalámbrica (SSID). Este nombre puede personalizarse o cambiarse por uno más descriptivo. Ejemplos: Red de la oficina, Red en casa de Juan, Red de la Empresa ABC
Nombre de la red inalámbrica (SSID) | Nombre del punto de acceso de red inalámbrica utilizado por el adaptador inalámbrico para establecer conexión. El SSID debe coincidir exactamente con el nombre del punto de acceso inalámbrico. Hace distinción de mayúsculas y minúsculas. Cuando configura una red inalámbrica que se ha seleccionado de la Lista de redes inalámbricas, el SSID se toma de la lista de redes inalámbricas. No puede ni debe cambiarlo. SSID en blanco: Si el adaptador inalámbrico recibe un nombre de red (SSID) en blanco de un punto de acceso dudoso, se muestra el texto <no se difunde SSID> en la Lista de redes disponibles. Especifique el SSID del punto de acceso. Después de la conexión, se pueden ver tanto el SSID en blanco como el SSID asociado en la lista de redes disponibles.
Modo de operación | Red (Infraestructura): Establece conexión con un punto de acceso. Una red de infraestructura consiste de uno o más puntos de acceso en uno o más equipos con adaptadores inalámbricos. Este tipo de conexión es el que se utiliza en redes domésticas y empresariales, hoteles y otras áreas, para brindar acceso a la red y/o a Internet. Entre dispositivos (ad hoc) Conexión directa a otros sistemas en una red inalámbrica ad hoc. Este tipo de conexión es útil para las conexiones solamente entre dos o más equipos. No provee acceso a recursos de red o Internet.
Avanzadas | Haga clic en Avanzadas para ir a las Opciones avanzadas. Opciones avanzadas le permite definir opciones de conexión automática o importación automática, iniciar una aplicación, definir una contraseña de perfil o especificar una dirección de punto de acceso determinado para la conexión del adaptador (punto de acceso obligatorio). Consulte Opciones avanzadas, si desea más información.
Siguiente | Prosiga a la página Opciones de seguridad.
Aceptar | Finaliza la creación del nuevo perfil con la configuración actual.
Cancelar | Cierra el Asistente de perfil y cancela los cambios hechos.
Ayuda | Proporciona información de ayuda de esta página.

4. Haga clic en Avanzadas para obtener las opciones siguientes:

- Conexión automática: Seleccione esta opción para establecer conexión automática o manual con un perfil.
- Importación automática de este perfil (sólo para administradores de red).
- Punto de acceso obligatorio: Seleccione esta opción para asociar el adaptador inalámbrico a un punto de acceso específico.
- Protección con contraseña: Seleccione esta opción para proteger un perfil con una contraseña.
- Ejecutar aplicación: Especifique un programa que se vaya a iniciar cuando se realiza una conexión inalámbrica.

#### Descripción de las opciones avanzadas

Nombre | Descripción
Conexión automática | Automática (opción predeterminada): Seleccione esta opción para hacer que Intel(R) PROSet/Wireless establezca conexión automática con este perfil cuando está dentro del rango. A petición: Seleccione esta opción para impedir la conexión automática de un perfil cuando la red está dentro del rango. Por ejemplo, si hay un costo por una conexión inalámbrica y el usuario no deseaba establecer una conexión automática cuando está dentro del rango. Para establecer conexión con la red: Seleccione la red en la Lista de redes inalámbricas. Haga clic en Conectar.
Importación automática | Permite a un administrador de red mover fácilmente el perfil seleccionado a otros equipos. Cuando el archivo exportado se coloca en el directorio Inalámbrico\Importación automática de otro equipo, Intel PROSet/Wireless importa automáticamente el perfil.
Punto de acceso obligatorio | Punto de acceso obligatorio: Obliga al adaptador inalámbrico a establecer conexión con un punto de acceso mediante una dirección MAC específica. Introduzca la dirección MAC del punto de acceso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimales. Por ejemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Esta función no está disponible cuando se usa el modo de operación ad hoc. Borrar: Borra la dirección actual.
Protección con contraseña | Proteger este perfil con una contraseña (máximo de 10 caracteres): Seleccione esta opción para activar una contraseña para el perfil. De forma predeterminada, la opción no está marcada y no se utiliza la contraseña de perfil. Contraseña: Escriba la contraseña de usuario. Los caracteres escritos se muestran como asteriscos. Confirmar contraseña nueva: Vuelva a escribir la contraseña.
Ejecutar aplicación | Inicia automáticamente un archivo por lotes, un archivo ejecutable o un guión siempre que el usuario establece conexión con el perfil. Por ejemplo, inicia automáticamente una sesión de Red privada virtual (VPN) siempre que el usuario establece conexión con una red inalámbrica. Haga clic en Activar iniciar aplicación. Escriba el nombre del programa que desea iniciar o haga clic en Examinar para ubicar el archivo en su disco duro. Haga clic en Aceptar para cerrar las Opciones avanzadas.
Aceptar | Cierra y guarda la configuración.
Cancelar | Cierra y cancela los cambios.
Ayuda | Información de ayuda de esta página.

5. Desde Opciones generales, haga clic en Siguiente para abrir las Opciones de seguridad.

6. Selecciona las opciones de Autenticación de red y Codificación de datos. Escriba las opciones de clave de codificación y configure las opciones de 802.1x como sea necesario. Consulte Opciones de seguridad si desea más información.

7. Haga clic en Aceptar cuando haya completado la configuración del perfil. Se cerrará el Asistente de configuración y volverá a la ventana principal de Intel PROSet/Wireless. Para cambiar o verificar las opciones de perfil, haga clic en Atrás.
8. Si no existe una conexión a una red, Intel PROSet/Wireless detecta que se ha agregado un perfil nuevo e intenta la conexión automática al perfil nuevo.
9. Si desea establecer conexión manual con este perfil, haga clic en Conectar. Los iconos de conexión indican el estado actual de la conexión. También se muestra el nombre de red, la velocidad de transmisión y recepción y la calidad de la señal.

## Edición de un perfil existente

Para editar un perfil existente:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil que desea editar en la Lista de perfiles.
3. Haga clic en Propiedades para abrir las Opciones generales.
4. Haga clic en Siguiente y Atrás para navegar a través de las Opciones generales y de seguridad:
   - Opciones generales. Consulte Opciones generales si desea más información.
   - Opciones de seguridad. Consulte Opciones de seguridad si desea más información.
5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir. Haga clic en Cancelar para salir sin guardar los cambios.

## Eliminación de un perfil

Para eliminar un perfil:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Eliminar. Se le notifica que los perfiles seleccionados se eliminarán de forma permanente. ¿Desea continuar?
4. Haga clic en Sí. El perfil se elimina de la Lista de perfiles.

Si aún está conectado a la red:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Eliminar. Se le notifica que los perfiles seleccionados se eliminarán de forma permanente. ¿Desea continuar?
4. Haga clic en Sí. Se le notifica que el <nombre de perfil> está activo y se eliminará de forma permanente. ¿Desea continuar?
5. Haga clic en Sí. El perfil se elimina de la Lista de perfiles.

## Configuración de una contraseña de perfil

Para proteger un perfil existente con contraseña:

1. Haga clic en Perfiles en la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione el perfil de la lista.
3. Haga clic en Propiedades para abrir las Opciones generales.
4. Haga clic en Avanzadas para abrir las Opciones avanzadas.
5. Haga clic en Protección con contraseña para abrir las Opciones de protección con contraseña.
6. Haga clic en Proteger este perfil con una contraseña (máximo de 10 caracteres)
7. Contraseña: Escriba la contraseña de usuario
8. Confirmar contraseña: Vuelva a escribir la contraseña.
9. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y regresar a la página Opciones generales.
10. Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.

## Exportar o importar perfiles

Le permite exportar e importar perfiles basados en el usuario de la Lista de perfiles. Los perfiles inalámbricos pueden importarse automáticamente en la lista de perfiles.

> NOTA: Para exportar perfiles de administrador, consulte Paquetes de administrador, si desea más información.

###

### Exportar perfiles desde la Lista de perfiles

1. Seleccione perfiles individuales o múltiples en la lista.
2. Seleccione Exportar para exportar uno o más perfiles desde la Lista Perfiles.
3. Seleccione la carpeta de destino. Haga clic en Examinar para buscar en el disco duro el directorio de destino. La unidad C:\ es el directorio predeterminado.

4. Haga clic en el botón Aceptar para exportar el perfil seleccionado. Recibe la notificación: Perfiles seleccionados exportados satisfactoriamente a la carpeta de destino: C:\.

Para seleccionar múltiples perfiles:

1. Utilice su ratón para resaltar un perfil.
2. Pulse Ctrl.
3. Haga clic en cada perfil que desee seleccionar. Siga las instrucciones del paso 2 anterior para exportar varios perfiles.

### Importación de perfiles en la Lista de perfiles

Para importar perfiles manualmente:

1. Haga clic en Importar en la página Perfiles.
2. Seleccione los archivos de perfil a importar.
3. Haga clic en Importar.
4. Recibirá notificación cuando se haya importado de forma satisfactoria el perfil.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Cerrar para regresar a la ventana principal de Intel PROSet/Wireless.

Un administrador puede definir perfiles que se vayan a importar automáticamente a la Lista de perfiles. Intel PROSet/Wireless supervisa la carpeta de importación del disco duro para ubicar los archivos de perfiles nuevos. Sólo los perfiles que tienen activada la opción Activar la importación automática en la página Opciones avanzadas pueden importarse de forma automática. Si ya existe un perfil con el mismo nombre en la Lista de perfiles, recibe notificación para que rechace o acepte el perfil importado. Si la acepta, se reemplaza el perfil existente.

Todos los perfiles importados basados en usuarios se colocan al final de la Lista de perfiles.

### Perfiles protegidos con contraseña

Importa y exporta automáticamente perfiles basados en el usuario y protegidos con contraseña a sistemas remotos. Si un perfil tiene protección con contraseña, debe especificarse la contraseña asignada antes de que pueda editarse. Consulte Configuración de una contraseña de perfil, si desea más información.

#

Volver al Inicio

Volver a Contenidos

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad