العودة إلى المحتويات

# معلومات تنظيمية: دليل استخدام توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

## مدعومة على معدات توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي وتوصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945BG الشبكي وتوصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي وتوصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي

توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي وIntel(R) PRO/Wireless 3945BG الشبكي

- معلومات للمستخدم
- معلومات تنظيمية

توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي

- معلومات للمستخدم
- معلومات تنظيمية

توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG الشبكي

- معلومات للمستخدم
- معلومات تنظيمية

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي وIntel(R) PRO/Wireless 3945BG الشبكي

تنطبق المعلومات الواردة في هذا المستند على المنتجات التالية:

محولات الشبكات المحلية اللاسلكية ثلاثية الأوضاع (802.11a/802.11b/802.11g)
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي (طراز WM3945ABG)
محولات الشبكات المحلية اللاسلكية ثنائية الوضع (802.11b/802.11g)
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي (طراز WM3945BG)

> ملحوظة:نتيجة لحالة التطور التي تمر بها القواعد التنظيمية والمقاييس في مجال الشبكات المحلية اللاسلكية (IEEE 802.11 والمقاييس المشابهة) فإن المعلومات الواردة هنا خاضعة للتغير. لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أية أخطاء أو سهو في هذا المستند، كما لا تتعهد إنتل على أي نحو بتحديث المعلومات الواردة فيها.

### معلومات للمستخدم

### تنبيهات السلامة

تبنت لجنة لاتصالات الفيدرالية (FCC) بمقتضى إجرائها في حافظة تكنولوجيا الإلكترونيات 96-8 مقياس سلامة للتعرض البشري لطاقة تردد الراديو الكهرومغناطيسية (RF) المنبعثة من معدات معتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية. يفي محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG بحدود التعرض البشري المنصوص عليها في نشرة OET 65، الملحق C، لعام 2001 وANSI/IEEE C95.1 لعام 1992. يؤدي تشغيل هذا الراديو على النحو السليم وفق التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى تعرض يقل كثيراً عن الحدود التي أوصت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

يجب مراعاة احتياطات السلامة التالية:

- لا تلمس الهوائي ولا تحركه أناء قيام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال.
- لا تمسك بأي مكون يحتوي على الراديو بحيث يشتد اقتراب الهوائي من أية أجزاء مكشوفة في الجسم أو يمسها، خاصةً الوجه العينان، أثناء الإرسال.
- لا تشغل الراديو ولا تحاول إرسال بيانات ما لم يكن الهوائي موصلاً، وإلا كان الراديو عرضة للتلف.
- الاستخدام في بيئات معينة:
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في مواطن الخطر لحدود القيود التي يفرضها مسئولو السلامة في تلك البيئات.
  - تحكم إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) استخدام الأجهزة اللاسلكية في الطائرات.
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في المستشفيات لحدود القيود التي ينص عليها كل مستشفى.
- استخدام الهوائي:
  - يتطلب الوفاء بالحدود التي وضعتها FCC للتعرض لموجات الراديو وضع هوائيات الطاقة المنخفضة المدمجة على مسافة لا تقل عن 20 سم (8 بوصة) أو أكثر من جسم أي شخص.
  - هوائيات الطاقة العالية أو تحميل الجدران أو تحميل السواري مصممة للتركيب بمعرفة متخصص ويجب أن توضع على مسافة لا تقل عن 30 سم (12 بوصة) أو أكثر من جسم أي شخص. رجاء مراجعة بأقرب متعهد تركيب أو موزع أو صانع هوائيات منك بشأن متطلبات التركيب السليم.
- تحذير دنو الأجهزة المتفجرة (انظر أدناه)
- تحذير الهوائي (انظر أدناه)
- تنبيه الاستخدام في الطائرات (انظر أدناه)
- الأجهزة اللاسلكية الأخرى (انظر أدناه)
- مغذي الطاقة (نقطة الوصول) (انظر أدناه)

#### تحذير دنو الأجهزة المتفجرة

تحذير: امتنع عن تشغيل وحدة إرسال واستقبال نقالة (مثل جهاز توصيل شبكي لاسلكي) بالقرب من أعيرة متفجرة مكشوفة أو في بيئة متفجرات ما لم يسبق تعديل الجهاز بحيث يلائم مثل تلك الاستخدامات.

#### تحذيرات الهوائي

تحذير: يوصى من أجل الوفاء بحدود FCC وANSI C95.1 للتعرض بالنسبة لمحول توصيل شبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG مركب في كمبيوتر سطح مكتب أو محمول بتركيب هوائي هذا الجهاز بحيث توفر مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم (8 بوصة) من أي شخص وبوجوب تجنب تجاور الهوائي أو تشغيله جنباً إلى جنب أي هوائي أو مرسل راديو آخر. يوصى المستخدم بالحد من زمن تعرضه في حالة وضع الهوائي على مسافة تقل عن 20 سم (8 بوصة).

تحذير: منتجات Intel(R) PRO/Wireless للشبكات المحلية غير مصممة للاستخدام مع هوائيات الطاقة العالية الموجهة، ويخالف استخدام مثل تلم الهوائيات القانون.

#### تنبيه الاستخدام في الطائرات

تنبيه: تحظر لوائح FCC وFAA تشغيل الأجهزة اللاسلكية بتردد الراديو (RF) في الطائرات حيث إن من شأن إشاراتها التداخل مع أجهزة الطائرة الحساسة.

#### الأجهزة اللاسلكية الأخرى

تنبيهات السلامة للأجهزة الأخرى في الشبكة اللاسلكية: راجع المستندات الواردة مع محولات إيثرنت اللاسلكية أو خلافها من الأجهزة في الشبكة اللاسلكية.

#### القيود المحلية على استخدام راديو 802.11a و802.11b و802.11g

تنبيه:بما أن عدم الانتهاء من توفيق الترددات التي تستخدمها أجهزة الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11a و802.11b و802.11g في كل الدول أمر وارد فإن منتجات 802.11a و802.11b و802.11g مصممة للاستخدام في دول معينة دون غيرها، وغير مسموح بتشغيلها في دول خلاف تلك التي صممت للاستخدام فيها. وتقع مسئولية التأكد من اقتصار استخدام هذه المنتجات في الدول المقصودة لها والتحقق من تشكيلها على تحديد التردد والقناة الصحيح لاستخدام الدولة على عاتقك كمستخدم لهذه المنتجات. يشكل وسيط تحكم طاقة إرسال الجهاز (TPC) جزءاً من برنامج Intel(R) PROSet/Wireless. يوفر صانع النظام قيود التشغيل الطاقة المشعة الموحدة المكافئة (EIRP). يعتبر أي انحراف عن إعدادات الطاقة والتردد المسموح بها في دولة الاستخدام انتهاكاً للقوانين القومية وقد يعاقب عليه وفقاً لذلك.

للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات الخاصة بكل دولة انظر معلومات المطابقة الإضافية الواردة مع المنتج.

#### التشغيل البيني اللاسلكي

محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ومحول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG مصممان للتشغيل البيني مع منتجات الشبكات المحلية اللاسلكية الأخرى القائمة على تقنية التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS) للراديو ولمطابقة المقاييس التالية:

- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11b للشبكات المحلية اللاسلكية.
- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11g للشبكات المحلية اللاسلكية.
- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11a للشبكات المحلية اللاسلكية.
- اعتماد التوصيل اللاسلكي واي فاي على النحو الذي عرفته رابطة توافق إيثرنت اللاسلكي (WECA).

#### محول توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي أو توصيلIntel(R) PRO/Wireless 3945BG الشبكي وصحتك

تنبعث من محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG طاقة كهرومغناطيسية بتردد الراديو، شأنه في ذلك شأن سائر أجهزة الراديو، ومع ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من هذا الجهاز أقل من الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة لاسلكية أخرى مثل الهواتف الجوالة. يعمل محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG ضمن الإرشادات الواردة في مقاييس وتوصيات سلامة ترددات الراديو، حيث تعكس هذه المقاييس والتوصيات إجماع المجتمع العلمي وهي ناجمة عن مداولات هيئات ولجان من العلماء الذين يراجعون الأبحاث المنشورة المستفيضة ويفسرونها بشكل مستمر. قد يكون استخدام تجهيزات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG اللاسلكية في بعض الأحوال والبيئات محظوراً من قِبل مالك المبنى أو ممثلي المنظمة المعنية المسئولين، وتتضمن الأمثلة على مثل هذه الأحوال ما يلي:

- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG على متن الطائرات، أو
- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG في أية بيئة أخرى يُعتقد أو يثبت أن احتمال التداخل مع الأجهزة أو الخدمات الأخرى فيها مضر.

في حالة عدم التأكد من السياسة المنطبقة على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مؤسسة أو بيئة معينة (مطار على سبيل المثال) فيجدر بك طلب تصريح باستخدام جهاز محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG اللاسلكي قبل تشغيله.

### معلومات تنظيمية

معلومات لصانعي المعدات الأصلية ومتخصصي الدمج:

يجب تضمين البيان التالي مع كافة إصدارات هذه المستند الواردة لصانع معدات أصلية أو متخصص دمج، ولكن يجب عدم توزيعه إلى المستخدم النهائي.

- المستهدف لهذا الجهاز هم متخصصو دمج صانعي المعدات الأصلية فقط.
- لا يمكن تواجد هذا الجهاز مع أي وحدة إرسال أخرى.
- رجاء مراجعة مستند إجازة المعدات كاملةً للاطلاع على سائر القيود.
- يجب تشغيل هذا الجهاز واستخدامه مع نقطة وصول معتمدة محلياً.

### معلومات مطلوب من صانع المعدات الأصلية أو متخصص الدمج توفيرها للمستخدم النهائي

يجب نشر إخطارات التنظيم والسلامة التالية في المستندات الواردة للمستخدم النهائي للمنتج أو النظام الذي يضم محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG وفق اللوائح المحلية. يجب تمييز النظام المضيف ببطاقة "يحتوي على معرف FCC: ×××××××××" مع النص على معرف FCC.

يجب تركيب جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. للاطلاع على الاعتمادات المتعلقة بدول معينة، انظر اعتمادات الراديو. لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أي تداخل مع موجات الراديو أو التليفزيون ناجم عن تعديل غير مصرح به للأجهزة المتضمنة مع طقم محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG أو عن استبدال أو إضافة كابلات ومعدات توصيل غير تلك المحددة من قِبل شركة Intel Corporation، حيث تقع مسئولية تصحيح التداخل الناجم عن مثل هذا التعديل أو الاستبدال أو الإضافة غير المصرح به على المستخدم. لا تتحمل شركة Intel Corporation ووكلائها أو موزعيها المعتمدين أي تبعات عن أي ضرر أو انتهاك للوائح الحكومية قد تنشأ عن إخفاق المستخدم في الالتزام بهذه الإرشادات.

### التقييد المحلي على استخدام راديو 802.11a و802.11b و802.11g

يجب نشر البيان التالي حول القيود المحلية كجزء من مستندات المطابقة لكافة منتجات 802.11a و802.11b و802.11g.

تنبيه: بما أن عدم الانتهاء من توفيق الترددات التي تستخدمها أجهزة الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11a و802.11b و802.11g في كل الدول أمر وارد فإن منتجات 802.11a و802.11b و802.11g مصممة للاستخدام في دول معينة دون غيرها، وغير مسموح بتشغيلها في دول خلاف تلك التي صممت للاستخدام فيها. وتقع مسئولية التأكد من اقتصار استخدام هذه المنتجات في الدول المقصودة لها والتحقق من تشكيلها على تحديد التردد والقناة الصحيح لاستخدام الدولة على عاتقك كمستخدم لهذه المنتجات. قد يمثل أي انحراف عن الإعدادات والقيود المسموح بها في دولة الاستخدام انتهاكاً للقوانين القومية وقد يعاقب عليه وفقاً لذلك.

### متطلبات FCC لتداخل تردد الراديو

هذا الجهاز مقصور على الاستخدام الداخلي فقط نتيجةً لعمله في مدى الترددات من 5.15 إلى 5.25 جيجاهيرتز. تتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) استخدام هذا المنتج داخلياً لمدى الترددات من 5.15 إلى 5.25 جيجاهيرتز خفضاً للتداخل الضار المحتمل لنظم الأقمار الصناعية الجوالة متحدة القنوات. أجهزة الرادار ذات الطاقة العالية معينة كمستخدمين أوليين لموجات المدى 5.25 إلى 5.35 جيجاهيرتز و5.65 إلى 5.85 جيجاهيرتز، ومن شأن محطات الرادار هذه أن تتسبب في تداخل مع هذا الجهاز و/أو إتلافه.

- المستهدف لهذا الجهاز هم متخصصو دمج صانعي المعدات الأصلية فقط.
- لا يمكن تواجد هذا الجهاز مع أي وحدة إرسال أخرى.

#### لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة (FCC)

هذا الجهاز مطابق للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:

- لا يجوز تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل من شأنه التسبب في عمله على نحوٍ غير مرغوب.

> ملحوظة:تقل طاقة الخرج المشع من جهاز محول التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG بكثير عن الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو، ومع ذلك فيجب استخدام جهاز التوصيل الشبكي المحلي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless على نحوٍ يقلل احتمال التلامس البشري أثناء التشغيل الطبيعي إلى الحد الأدنى. لتجنب احتمال تجاوز الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو يجب عليك إبقاء مسافة لا تقل عن 20 سم بينك (أو أي شخص آخر على مقربة) وبين الهوائي المتضمن في الكمبيوتر.

#### بيان التداخل

لقد أثبتت الاختبارات مطابقة هذا الجهاز مع الحدود الموضوعة لجهاز رقمي من الرتبة B بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهذه الحدود مصممة لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في تركيب سكني. يولد هذا الجهاز طاقة تردد الراديو ويستخدمها وقد يشعها. من شأن تركيب الجهاز واستخدامه بما لا يتفق مع التعليمات أن يؤدي إلى تداخل ضار مع اتصالات الراديو، ومع ذلك فلا سبيل لضمان عدم حدوث مثل هذا التداخل في حالة تركيب معينة. في حالة تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون (والذي يمكن التأكد منه عن طريق إيقاف الجهاز ثم تشغيله) فيجب على المستخدم الاجتهاد في تصحيح التداخل عن طريق اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمخرج على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بها المستقبل.
- مراجعة الموزع أو فني راديو/تليفزيون ذي خبرة طلباً للعون.

> ملحوظة: يجب تركيب جهاز مجول التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG أو محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 3945BG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. يعتبر أي تركيب أو استخدام مختلف انتهاك للوائح الجزء 15 للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

#### كندا – Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

مجموعات الترددات الأوربية

2.400 - 2.4835جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
5.15 - 5.35 جيجاهيرتز و5.47 - 5.725جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
مدى الموجات المنخفض 5.25 - 5.35 جيجاهيرتز مخصص للاستخدام الداخلي فقط
5.47 - 5.725 غير مسموح به في جمهورية التشيك وفرنسا.

#### إعلان المطابقة

هذا الجهاز مطابق للمتطلبات الأساسية لتعليمات الاتحاد الأوربي 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection), uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan-cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### Japan

Latvia

يتطلب الاستخدام الخارجي للتشغيل في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز ترخيصاً.

Italia

يتطلب الاستخدام الخارجي في إيطاليا تصريحاً عاماً.

يخضع استخدام هذه المعدات للوائح التالية:

- D.L.gs 1.8.2003، n. 259، المادة 104 (النشاط الخاضع للتصريح العام) للاستخدام الخارجي والمادة 105 (الاستخدام الحر) للاستخدام الداخلي في كلتا الحالتين للاستخدام الخاص.

- D.M. 28.5.03 لتوريد وصول RLAN إلى الشبكات وخدمات الاتصالات للجمهور.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Greece

يتطلب الاستخدام الخارجي للتشغيل في مدى موجات 5.470 - 5.725 جيجاهيرتز ترخيصاً.

#### Belarus

OFDM 2.4 جيجاهيرتز (802.11g) غير مسموح به في الوقت الراهن.

Indonesia

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### Korea

الكويت

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

عمان

لا ترخص الوحدات إذا قلت عن 100 مللي واط ولكنها إن زادت عن 100 مللي واط يتحمل المستخدم مسئولية الحصول على ترخيص بالتشغيل من هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان.

Taiwan

#### Pakistan

معتمد من هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA)

#### الإمارات العربية المتحدة

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### Ukraine

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### اعتمادات الراديو

لمعرفة إذا ما كان من المسموح لك استخدام جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي في دولة معينة رجاء التحقق من ورود رقم نوع الراديو المطبوع على بطاقة تعريف جهازك في مستند الإرشاد التنظيمي لصانعي المعدات الأصلية.

تحذير Underwriters Laboratories Inc. (UL) التنظيمي

للاستخدام في (أو مع) الحاسبات الشخصية التي تنص عليها UL أو ما يوافقها.

## توصيل شبكة Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

تنطبق المعلومات الواردة في هذا المستند على المنتجات التالية:

محولات الشبكات المحلية اللاسلكية ثلاثية الأوضاع (802.11a/802.11b/802.11g)
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي (طراز WM3B2915ABG)
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي (طرازWM3A2915ABG)

> ملحوظة:نتيجة لحالة التطور التي تمر بها القواعد التنظيمية والمقاييس في مجال الشبكات المحلية اللاسلكية (IEEE 802.11 والمقاييس المشابهة) فإن المعلومات الواردة هنا خاضعة للتغير. لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أية أخطاء أو سهو في هذا المستند، كما لا تتعهد إنتل على أي نحو بتحديث المعلومات الواردة فيها.

### معلومات للمستخدم

### تنبيهات السلامة

تبنت لجنة لاتصالات الفيدرالية (FCC) بمقتضى إجرائها في حافظة تكنولوجيا الإلكترونيات 96-8 مقياس سلامة للتعرض البشري لطاقة تردد الراديو الكهرومغناطيسية (RF) المنبعثة من معدات معتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية. يفي محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG بحدود التعرض البشري المنصوص عليها في نشرة OET 65، الملحق C، لعام 2001 وANSI/IEEE C95.1 لعام 1992. يؤدي تشغيل هذا الراديو على النحو السليم وفق التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى تعرض يقل كثيراً عن الحدود التي أوصت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

يجب مراعاة احتياطات السلامة التالية:

- لا تلمس الهوائي ولا تحركه أناء قيام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال.
- لا تمسك بأي مكون يحتوي على الراديو بحيث يشتد اقتراب الهوائي من أية أجزاء مكشوفة في الجسم أو يمسها، خاصةً الوجه العينان، أثناء الإرسال.
- لا تشغل الراديو ولا تحاول إرسال بيانات ما لم يكن الهوائي موصلاً، وإلا كان الراديو عرضة للتلف.
- الاستخدام في بيئات معينة:
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في مواطن الخطر لحدود القيود التي يفرضها مسئولو السلامة في تلك البيئات.
  - تحكم إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) استخدام الأجهزة اللاسلكية في الطائرات.
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في المستشفيات لحدود القيود التي ينص عليها كل مستشفى.
- استخدام الهوائي:
  - يتطلب الوفاء بالحدود التي وضعتها FCC للتعرض لموجات الراديو وضع هوائيات الطاقة المنخفضة المدمجة على مسافة لا تقل عن 20 سم (8 بوصة) أو أكثر من جسم أي شخص.
  - هوائيات الطاقة العالية أو تحميل الجدران أو تحميل السواري مصممة للتركيب بمعرفة متخصص ويجب أن توضع على مسافة لا تقل عن 30 سم (12 بوصة) أو أكثر من جسم أي شخص. رجاء مراجعة بأقرب متعهد تركيب أو موزع أو صانع هوائيات منك بشأن متطلبات التركيب السليم.
- تحذير دنو الأجهزة المتفجرة (انظر أدناه)
- تحذير الهوائي (انظر أدناه)
- تنبيه الاستخدام في الطائرات (انظر أدناه)
- الأجهزة اللاسلكية الأخرى (انظر أدناه)
- مغذي الطاقة (نقطة الوصول) (انظر أدناه)

#### تحذير دنو الأجهزة المتفجرة

تحذير: امتنع عن تشغيل وحدة إرسال واستقبال نقالة (مثل جهاز توصيل شبكي لاسلكي) بالقرب من أعيرة متفجرة مكشوفة أو في بيئة متفجرات ما لم يسبق تعديل الجهاز بحيث يلائم مثل تلك الاستخدامات.

#### تحذيرات الهوائي

تحذير: يوصى من أجل الوفاء بحدود FCC وANSI C95.1 للتعرض بالنسبة لمحول توصيل شبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG مركب في كمبيوتر سطح مكتب أو محمول بتركيب هوائي هذا الجهاز بحيث توفر مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم (8 بوصة) من أي شخص وبوجوب تجنب تجاور الهوائي أو تشغيله جنباً إلى جنب أي هوائي أو مرسل راديو آخر. يوصى المستخدم بالحد من زمن تعرضه في حالة وضع الهوائي على مسافة تقل عن 20 سم (8 بوصة).

تحذير: منتجات Intel(R) PRO/Wireless للشبكات المحلية غير مصممة للاستخدام مع هوائيات الطاقة العالية الموجهة، ويخالف استخدام مثل تلم الهوائيات القانون.

#### تنبيه الاستخدام في الطائرات

تنبيه: تحظر لوائح FCC وFAA تشغيل الأجهزة اللاسلكية بتردد الراديو (RF) في الطائرات حيث إن من شأن إشاراتها التداخل مع أجهزة الطائرة الحساسة.

#### الأجهزة اللاسلكية الأخرى

تنبيهات السلامة للأجهزة الأخرى في الشبكة اللاسلكية: راجع المستندات الواردة مع محولات إيثرنت اللاسلكية أو خلافها من الأجهزة في الشبكة اللاسلكية.

#### القيود المحلية على استخدام راديو 802.11a و802.11b و802.11g

تنبيه:بما أن عدم الانتهاء من توفيق الترددات التي تستخدمها أجهزة الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11a و802.11b و802.11g في كل الدول أمر وارد فإن منتجات 802.11a و802.11b و802.11g مصممة للاستخدام في دول معينة دون غيرها، وغير مسموح بتشغيلها في دول خلاف تلك التي صممت للاستخدام فيها. وتقع مسئولية التأكد من اقتصار استخدام هذه المنتجات في الدول المقصودة لها والتحقق من تشكيلها على تحديد التردد والقناة الصحيح لاستخدام الدولة على عاتقك كمستخدم لهذه المنتجات. يشكل وسيط تحكم طاقة إرسال الجهاز (TPC) جزءاً من برنامج Intel(R) PROSet/Wireless. يوفر صانع النظام قيود التشغيل الطاقة المشعة الموحدة المكافئة (EIRP). يعتبر أي انحراف عن إعدادات الطاقة والتردد المسموح بها في دولة الاستخدام انتهاكاً للقوانين القومية وقد يعاقب عليه وفقاً لذلك.

للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات الخاصة بكل دولة انظر معلومات المطابقة الإضافية الواردة مع المنتج.

#### التشغيل البيني اللاسلكي

محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG مصمم للتشغيل البيني مع منتجات الشبكات المحلية اللاسلكية الأخرى القائمة على تقنية التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS) للراديو ولمطابقة المقاييس التالية:

- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11b للشبكات المحلية اللاسلكية.
- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11g للشبكات المحلية اللاسلكية.
- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11a للشبكات المحلية اللاسلكية.
- اعتماد التوصيل اللاسلكي واي فاي على النحو الذي عرفته رابطة توافق إيثرنت اللاسلكي (WECA).

#### محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG وصحتك

تنبعث من محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG طاقة كهرومغناطيسية بتردد الراديو، شأنه في ذلك شأن سائر أجهزة الراديو، ومع ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من هذا الجهاز أقل من الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة لاسلكية أخرى مثل الهواتف الجوالة. يعمل محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ضمن الإرشادات الواردة في مقاييس وتوصيات سلامة ترددات الراديو، حيث تعكس هذه المقاييس والتوصيات إجماع المجتمع العلمي وهي ناجمة عن مداولات هيئات ولجان من العلماء الذين يراجعون الأبحاث المنشورة المستفيضة ويفسرونها بشكل مستمر. قد يكون استخدام محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG في بعض الأحوال والبيئات محظوراً من قِبل مالك المبنى أو ممثلي المنظمة المعنية المسئولين، وتتضمن الأمثلة على مثل هذه الأحوال ما يلي:

- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG على متن الطائرات، أو
- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG في أية بيئة أخرى يُعتقد أو يثبت أن احتمال التداخل مع الأجهزة أو الخدمات الأخرى فيها مضر.

في حالة عدم التأكد من السياسة المنطبقة على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مؤسسة أو بيئة معينة (مطار على سبيل المثال) فيجدر بك طلب تصريح باستخدام جهاز محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG اللاسلكي قبل تشغيله.

### معلومات تنظيمية

معلومات لصانعي المعدات الأصلية ومتخصصي الدمج:

يجب تضمين البيان التالي مع كافة إصدارات هذه المستند الواردة لصانع معدات أصلية أو متخصص دمج، ولكن يجب عدم توزيعه إلى المستخدم النهائي.

- المستهدف لهذا الجهاز هم متخصصو دمج صانعي المعدات الأصلية فقط.
- لا يمكن تواجد هذا الجهاز مع أي وحدة إرسال أخرى.
- رجاء مراجعة مستند إجازة المعدات كاملةً للاطلاع على سائر القيود.
- يجب تشغيل هذا الجهاز واستخدامه مع نقطة وصول معتمدة محلياً.

### معلومات مطلوب من صانع المعدات الأصلية أو متخصص الدمج توفيرها للمستخدم النهائي

يجب نشر إخطارات التنظيم والسلامة التالية في المستندات الواردة للمستخدم النهائي للمنتج أو النظام الذي يضم محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG وفق اللوائح المحلية. يجب تمييز النظام المضيف ببطاقة "يحتوي على معرف FCC: ×××××××××" مع النص على معرف FCC.

يجب تركيب جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. للاطلاع على الاعتمادات المتعلقة بدول معينة، انظر اعتمادات الراديو. لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أي تداخل مع موجات الراديو أو التليفزيون ناجم عن تعديل غير مصرح به للأجهزة المتضمنة مع طقم محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG أو عن استبدال أو إضافة كابلات ومعدات توصيل غير تلك المحددة من قِبل شركة Intel Corporation، حيث تقع مسئولية تصحيح التداخل الناجم عن مثل هذا التعديل أو الاستبدال أو الإضافة غير المصرح به على المستخدم. لا تتحمل شركة Intel Corporation ووكلائها أو موزعيها المعتمدين أي تبعات عن أي ضرر أو انتهاك للوائح الحكومية قد تنشأ عن إخفاق المستخدم في الالتزام بهذه الإرشادات.

### التقييد المحلي على استخدام راديو 802.11a و802.11b و802.11g

يجب نشر البيان التالي حول القيود المحلية كجزء من مستندات المطابقة لكافة منتجات 802.11a و802.11b و802.11g.

تنبيه: بما أن عدم الانتهاء من توفيق الترددات التي تستخدمها أجهزة الشبكات المحلية اللاسلكية 802.11a و802.11b و802.11g في كل الدول أمر وارد فإن منتجات 802.11a و802.11b و802.11g مصممة للاستخدام في دول معينة دون غيرها، وغير مسموح بتشغيلها في دول خلاف تلك التي صممت للاستخدام فيها. وتقع مسئولية التأكد من اقتصار استخدام هذه المنتجات في الدول المقصودة لها والتحقق من تشكيلها على تحديد التردد والقناة الصحيح لاستخدام الدولة على عاتقك كمستخدم لهذه المنتجات. قد يمثل أي انحراف عن الإعدادات والقيود المسموح بها في دولة الاستخدام انتهاكاً للقوانين القومية وقد يعاقب عليه وفقاً لذلك.

### متطلبات FCC لتداخل تردد الراديو

هذا الجهاز مقصور على الاستخدام الداخلي فقط نتيجةً لعمله في مدى الترددات من 5.15 إلى 5.25 جيجاهيرتز. تتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) استخدام هذا المنتج داخلياً لمدى الترددات من 5.15 إلى 5.25 جيجاهيرتز خفضاً للتداخل الضار المحتمل لنظم الأقمار الصناعية الجوالة متحدة القنوات. أجهزة الرادار ذات الطاقة العالية معينة كمستخدمين أوليين لموجات المدى 5.25 إلى 5.35 جيجاهيرتز و5.65 إلى 5.85 جيجاهيرتز، ومن شأن محطات الرادار هذه أن تتسبب في تداخل مع هذا الجهاز و/أو إتلافه.

- المستهدف لهذا الجهاز هم متخصصو دمج صانعي المعدات الأصلية فقط.
- لا يمكن تواجد هذا الجهاز مع أي وحدة إرسال أخرى.

#### لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة (FCC)

هذا الجهاز مطابق للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:

- لا يجوز تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل من شأنه التسبب في عمله على نحوٍ غير مرغوب.

> ملحوظة:تقل طاقة الخرج المشع من جهاز محول التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG بكثير عن الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو، ومع ذلك فيجب استخدام جهاز التوصيل الشبكي المحلي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless على نحوٍ يقلل احتمال التلامس البشري أثناء التشغيل الطبيعي إلى الحد الأدنى. لتجنب احتمال تجاوز الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو يجب عليك إبقاء مسافة لا تقل عن 20 سم بينك (أو أي شخص آخر على مقربة) وبين الهوائي المتضمن في الكمبيوتر.

#### بيان التداخل

لقد أثبتت الاختبارات مطابقة هذا الجهاز مع الحدود الموضوعة لجهاز رقمي من الرتبة B بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهذه الحدود مصممة لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في تركيب سكني. يولد هذا الجهاز طاقة تردد الراديو ويستخدمها وقد يشعها. من شأن تركيب الجهاز واستخدامه بما لا يتفق مع التعليمات أن يؤدي إلى تداخل ضار مع اتصالات الراديو، ومع ذلك فلا سبيل لضمان عدم حدوث مثل هذا التداخل في حالة تركيب معينة. في حالة تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون (والذي يمكن التأكد منه عن طريق إيقاف الجهاز ثم تشغيله) فيجب على المستخدم الاجتهاد في تصحيح التداخل عن طريق اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمخرج على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بها المستقبل.
- مراجعة الموزع أو فني راديو/تليفزيون ذي خبرة طلباً للعون.

> ملحوظة: يجب تركيب جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. يعتبر أي تركيب أو استخدام مختلف انتهاك للوائح الجزء 15 للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

#### كندا – Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

مجموعات الترددات الأوربية

2.400 - 2.4835جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
5.15 - 5.35 جيجاهيرتز و5.47 - 5.725جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
مدى الموجات المنخفض 5.25 - 5.35 جيجاهيرتز مخصص للاستخدام الداخلي فقط
5.47 - 5.725 غير مسموح به في جمهورية التشيك وفرنسا.

#### إعلان المطابقة

إعلان المطابقة

هذا الجهاز مطابق للمتطلبات الأساسية لتعليمات الاتحاد الأوربي 1999/5/EC.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erkl?rt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in ?bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erkl?rt Intel(R) Corporation die ?bereinstimmung des Ger?tes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fancais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japan

Latvia

يتطلب الاستخدام الخارجي للتشغيل في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز ترخيصاً. (Translation?)

Italia

يتطلب الاستخدام الخارجي في إيطاليا تصريحاً عاماً.

يخضع استخدام هذه المعدات للوائح التالية:

- D.L.gs 1.8.2003، n. 259، المادة 104 (النشاط الخاضع للتصريح العام) للاستخدام الخارجي والمادة 105 (الاستخدام الحر) للاستخدام الداخلي في كلتا الحالتين للاستخدام الخاص.

- D.M. 28.5.03 لتوريد وصول RLAN إلى الشبكات وخدمات الاتصالات للجمهور.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato ;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Greece

يتطلب الاستخدام الخارجي للتشغيل في مدى موجات 5.470 - 5.725 جيجاهيرتز ترخيصاً.

#### Belarus

OFDM 2.4 جيجاهيرتز (802.11g) غير مسموح به في الوقت الراهن.

Indonesia

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### Korea

الكويت

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

عمان

لا ترخص الوحدات إذا قلت عن 100 مللي واط ولكنها إن زادت عن 100 مللي واط يتحمل المستخدم مسئولية الحصول على ترخيص بالتشغيل من هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان.

Taiwan

??

#### Pakistan

معتمد من هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA)

#### الإمارات العربية المتحدة

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### Ukraine

غير مسموح بوسيط 5 جيجاهيرتز في الوقت الراهن.

#### اعتمادات الراديو

لمعرفة إذا ما كان من المسموح لك استخدام جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي في دولة معينة رجاء التحقق من ورود رقم نوع الراديو المطبوع على بطاقة تعريف جهازك في مستند الإرشاد التنظيمي لصانعي المعدات الأصلية.

تحذير Underwriters Laboratories Inc. (UL) التنظيمي

للاستخدام في (أو مع) الحاسبات الشخصية التي تنص عليها UL أو ما يوافقها.

## معلومات تنظيمية: توصيل Intel PRO/Wireless 2200BG الشبكي

معلومات للمستخدم
معلومات تنظيمية

### معلومات للمستخدم

### تنبيهات السلامة

تبنت لجنة لاتصالات الفيدرالية (FCC) بمقتضى إجرائها في حافظة تكنولوجيا الإلكترونيات 96-8 مقياس سلامة للتعرض البشري لطاقة تردد الراديو الكهرومغناطيسية (RF) المنبعثة من معدات معتمدة من لجنة الاتصالات الفيدرالية. يفي توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي بحدود التعرض البشري المنصوص عليها في نشرة OET 65 لعام 2001 وANSI/IEEE C95.1 لعام 1992. يؤدي تشغيل هذا الراديو على النحو السليم وفق التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى تعرض يقل كثيراً عن الحدود التي أوصت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

يجب مراعاة احتياطات السلامة التالية:

- لا تلمس الهوائي ولا تحركه أناء قيام الوحدة بالإرسال أو الاستقبال.
- لا تمسك بأي مكون يحتوي على الراديو بحيث يشتد اقتراب الهوائي من أية أجزاء مكشوفة في الجسم أو يمسها، خاصةً الوجه العينان، أثناء الإرسال.
- لا تشغل الراديو ولا تحاول إرسال بيانات ما لم يكن الهوائي موصلاً، وإلا كان الراديو عرضة للتلف.
- الاستخدام في بيئات معينة:
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في مواطن الخطر لحدود القيود التي يفرضها مسئولو السلامة في تلك البيئات.
  - تحكم إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) استخدام الأجهزة اللاسلكية في الطائرات.
  - يخضع استخدام الأجهزة اللاسلكية في المستشفيات لحدود القيود التي ينص عليها كل مستشفى.
- تحذير دنو الأجهزة المتفجرة (انظر أدناه)
- تحذير الهوائي (انظر أدناه)
- تنبيه الاستخدام في الطائرات (انظر أدناه)
- الأجهزة اللاسلكية الأخرى (انظر أدناه)
- مغذي الطاقة (نقطة الوصول) (انظر أدناه)

#### تحذير دنو الأجهزة المتفجرة

تحذير:امتنع عن تشغيل وحدة إرسال واستقبال نقالة (مثل جهاز توصيل شبكي لاسلكي) بالقرب من أعيرة متفجرة مكشوفة أو في بيئة متفجرات ما لم يسبق تعديل الجهاز بحيث يلائم مثل تلك الاستخدامات.

#### تحذيرات الهوائي

تحذير:يوصى من أجل الوفاء بحدود FCC وANSI C95.1 للتعرض بالنسبة لمحول توصيل شبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG مركب في كمبيوتر سطح مكتب أو محمول بتركيب هوائي هذا الجهاز بحيث توفر مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم (8 بوصة) من أي شخص وبوجوب تجنب تجاور الهوائي أو تشغيله جنباً إلى جنب أي هوائي أو مرسل راديو آخر. يوصى المستخدم بالحد من زمن تعرضه في حالة وضع الهوائي على مسافة تقل عن 20 سم (8 بوصة).

تحذير:منتج توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي غير مصمم للاستخدام مع هوائيات الطاقة العالية الموجهة، ويخالف استخدام مثل تلم الهوائيات القانون.

#### تنبيه الاستخدام في الطائرات

تنبيه: تحظر لوائح FCC وFAA تشغيل الأجهزة اللاسلكية بتردد الراديو (RF) في الطائرات حيث إن من شأن إشاراتها التداخل مع أجهزة الطائرة الحساسة.

### القيود المحلية على استخدام راديو 802.11b و802.11g

تم توفيق كافة الترددات المستخدمة في 802.11b و802.11g، ومع ذلك فربما لا تسمح بعض الدول باستخدام 802.11g.

#### التشغيل البيني اللاسلكي

محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG مصمم للتشغيل البيني مع أي منتج شبكات محلية لاسلكية قائم على تقنية التوزيع الترددي بالتسلسل المباشر (DSSS) للراديو ولمطابقة المقاييس التالية:

- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11b-1999، وهو مقياس للشبكات المحلية اللاسلكية.
- المقاييس المتوافقة مع مقياس IEEE 802.11g مطابق، وهو مقياس للشبكات المحلية اللاسلكية.
- اعتماد التوصيل اللاسلكي واي فاي (WiFi(R)) على النحو الذي عرفته رابطة توافق إيثرنت اللاسلكي (WECA).

#### محول Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG Mini PCI وصحتك

تنبعث من محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG طاقة كهرومغناطيسية بتردد الراديو، شأنه في ذلك شأن سائر أجهزة الراديو، ومع ذلك فإن مستوى الطاقة المنبعثة من هذا الجهاز أقل من الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة لاسلكية أخرى مثل الهواتف الجوالة. يعمل محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG ضمن الإرشادات الواردة في مقاييس وتوصيات سلامة ترددات الراديو، حيث تعكس هذه المقاييس والتوصيات إجماع المجتمع العلمي وهي ناجمة عن مداولات هيئات ولجان من العلماء الذين يراجعون الأبحاث المنشورة المستفيضة ويفسرونها بشكل مستمر. قد يكون استخدام محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG في بعض الأحوال والبيئات محظوراً من قِبل مالك المبنى أو ممثلي المنظمة المعنية المسئولين، وتتضمن الأمثلة على مثل هذه الأحوال ما يلي:

- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG على متن الطائرات، أو
- استخدام معدات محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG في أية بيئة أخرى يُعتقد أو يثبت أن احتمال التداخل مع الأجهزة أو الخدمات الأخرى فيها مضر.

في حالة عدم التأكد من السياسة المنطبقة على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مؤسسة أو بيئة معينة (مطار على سبيل المثال) فيجدر بك طلب تصريح باستخدام جهاز محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG اللاسلكي قبل تشغيله.

### معلومات تنظيمية

يجب تركيب جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. للاطلاع على الاعتمادات المتعلقة بدول معينة، انظر اعتمادات الراديو. لا تتحمل شركة Intel Corporation أية مسئولية عن أي تداخل مع موجات الراديو أو التليفزيون ناجم عن تعديل غير مصرح به للأجهزة المتضمنة مع طقم محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG أو عن استبدال أو إضافة كابلات ومعدات توصيل غير تلك المحددة من قِبل شركة Intel Corporation، حيث تقع مسئولية تصحيح التداخل الناجم عن مثل هذا التعديل أو الاستبدال أو الإضافة غير المصرح به على المستخدم. لا تتحمل شركة Intel Corporation ووكلائها أو موزعيها المعتمدين أي تبعات عن أي ضرر أو انتهاك للوائح الحكومية قد تنشأ عن إخفاق المستخدم في الالتزام بهذه الإرشادات.

#### لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة (FCC)

هذا الجهاز مطابق للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:

- لا يجوز تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل من شأنه التسبب في عمله على نحوٍ غير مرغوب.

> ملحوظة: تقل طاقة الخرج المشع من جهاز محول التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG بكثير عن الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو، ومع ذلك فيجب استخدام جهاز التوصيل الشبكي المحلي اللاسلكي Intel PROSet/Wireless على نحوٍ يقلل احتمال التلامس البشري أثناء التشغيل الطبيعي إلى الحد الأدنى. لتجنب احتمال تجاوز الحدود الموضوعة من قِبل FCC للتعرض لترددات الراديو يجب عليك إبقاء مسافة لا تقل عن 2 سم بينك (أو أي شخص آخر على مقربة) وبين الهوائي المتضمن في الكمبيوتر.

#### بيان التداخل

لقد أثبتت الاختبارات مطابقة هذا الجهاز مع الحدود الموضوعة لجهاز رقمي من الرتبة B بمقتضى الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهذه الحدود مصممة لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في تركيب سكني. يولد هذا الجهاز طاقة تردد الراديو ويستخدمها وقد يشعها. من شأن تركيب الجهاز واستخدامه بما لا يتفق مع التعليمات أن يؤدي إلى تداخل ضار مع اتصالات الراديو، ومع ذلك فلا سبيل لضمان عدم حدوث مثل هذا التداخل في حالة تركيب معينة. في حالة تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون (والذي يمكن التأكد منه عن طريق إيقاف الجهاز ثم تشغيله) فيجب على المستخدم الاجتهاد في تصحيح التداخل عن طريق اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل الجهاز بمخرج على دائرة مختلفة عن تلك الموصل بها المستقبل.
- مراجعة الموزع أو فني راديو/تليفزيون ذي خبرة طلباً للعون.

> ملحوظة: يجب تركيب جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي Intel(R) PRO/Wireless 2200BG واستخدامه تحت التزام صارم بتعليمات الصانع على النحو الوارد في مستندات المستخدم المصاحبة للمنتج. يعتبر أي تركيب أو استخدام مختلف انتهاك للوائح الجزء 15 للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

مجموعات ترددات الولايات المتحدة

2.400-2.462جيجاهيرتز

#### كندا – Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

إعلان المطابقة لأوربا

مجموعات الترددات الأوربية

2.400 – 2.4835 جيجاهيرتز (أوربا ETSI)

إعلان المطابقة

هذا الجهاز مطابق للمتطلبات الأساسية لتعليمات الاتحاد الأوربي 1999/5/EC.

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

متطلبات الدول الأعضاء الجدد لإعلان المطابقة

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BGNetwork Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Fan cais:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

Latvia

يتطلب الاستخدام الخارجي للتشغيل في مدى موجات 2.4 جيجاهيرتز ترخيصاً.

Italia

يخضع استخدام هذه المعدات للوائح التالية:

- D.L.gs 1.8.2003، n. 259، المادة 104 (النشاط الخاضع للتصريح العام) للاستخدام الخارجي والمادة 105 (الاستخدام الحر) للاستخدام الداخلي في كلتا الحالتين للاستخدام الخاص.

- D.M. 28.5.03 لتوريد وصول RLAN إلى الشبكات وخدمات الاتصالات للجمهور.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Belarus

OFDM 2.4 جيجاهيرتز (802.11g) غير مسموح به في الوقت الراهن.

#### Korea

Taiwan

#### Pakistan

معتمد من هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA)

#### اعتمادات الراديو

لمعرفة إذا ما كان من المسموح لك استخدام جهاز التوصيل الشبكي اللاسلكي في دولة معينة رجاء التحقق من ورود رقم نوع الراديو المطبوع على بطاقة تعريف جهازك في مستند الإرشاد التنظيمي لصانعي المعدات الأصلية.

العودة إلى المحتويات