К содержанию

# Обзор беспроводных сетевых технологий. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

## О технологии беспроводных сетей

- Выбор режима беспроводной сети
- Конфигурация беспроводной сети
- Идентификация беспроводной сети

Беспроводная локальная сеть объединяет компьютеры, которые подключены к ней без использования кабелей. Вместо них, компьютеры используют радиосигналы для передачи данных между собой. Вы можете взаимодействовать непосредственно с другими компьютерами беспроводной сети или подключиться к существующей сети через точку доступа беспроводной сети. Когда вы настраиваете свой адаптер беспроводной сети, вы должны выбрать желаемый режим работы в беспроводной сети: Вы можете использовать адаптер беспроводной сети Intel(R) PRO/Wireless для подключения к подобным устройствам сети, удовлетворяющим стандарту 802.11 для беспроводных сетей.

## Выбор режима беспроводной сети

Беспроводные сети могут предусматривать точки доступа или работать без них, в зависимости от количества пользователей в сети. В режиме "Infrastructure" точки доступа предусмотрены, так как через них компьютеры в беспроводной сети отправляют и принимают информацию. Компьютеры беспроводной сети передают информацию в точки доступа, где она принимается и перенаправляется другим компьютерам. Точка доступа может также быть подключена к проводной сети или к Интернету. Несколько точек доступа могут работать совместно для развертывания сети на определенной территории.

В режиме одноранговой сети, также называемом режимом "ad hoc", использование точек доступа не предусмотрено, позволяя компьютерам беспроводной сети отправлять информацию непосредственно другим компьютерам сети. Вы можете использовать режим одноранговой сети ("точка-точка" - Device-to-Device) для компьютеров, расположенных дома, в небольших офисах или для создания временной сети при проведении собраний.

## Конфигурация беспроводной сети

В беспроводной сети 802.11 существует три основных элемента, правильная конфигурация которых обеспечивает надлежащую работу сети:

- Имя сети. Каждая беспроводная сеть использует уникальное сетевое имя для идентификации сети. Это имя называется идентификатором обслуживания сети (Service Set Identifier - SSID) или идентификатором SSID. Когда вы будете устанавливать адаптер беспроводной сети, будет необходимо указать SSID. Если вы хотите подключиться к существующей сети, вы должны использовать имя этой сети. Если вы настраиваете свою собственную сеть, вы можете указать свое имя и использовать его на каждом компьютере. Имя может иметь длину до 32 символов и содержать буквы и цифры.
- Профили. В ходе конфигурации компьютера для получения доступа к беспроводной сети, Intel(R)PROSet/Wireless создает профиль для выбранных вами параметров работы в беспроводной сети. Если вы хотите подключиться к другой сети, вы можете осуществить поиск существующих сетей и установить временное сетевое соединение, или же создать новый профиль для новой сети. После того, как вы создадите сетевые профили, при территориальном перемещении ваш компьютер будет автоматически подключаться к соответствующей сети.
- Защита. Беспроводные сети сетевой спецификации 802.11 используют шифрование для защиты ваших данных. WEP-шифрование (Wired equivalent privacy) использует 64- или 128-битный общий ключ шифрования для засекречивания данных. Перед тем, как компьютер передает данные, он засекречивает их, используя смешанный ключ шифрования. Принимающий компьютер использует тот же ключ для расшифровки данных. Если вы подключаетесь к существующей сети, используйте ключ шифрования, предоставленный вам администратором беспроводной сети. Если вы настраиваете свою собственную сеть, вы можете создать свой собственный ключ и использовать его на каждом компьютере.

  Аутентификация по стандарту 802.1x - это процесс, независимый от аутентификации по стандарту 802.11. Стандарт 802.1x обеспечивает основы для различных видов аутентификации и протоколов манипулирования ключами. В стандарте 802.1x присутствуют различные типы аутентификации, каждый из которых обеспечивает свой подход к установлению подлинности, но все они используют один протокол 802.1x и структуру для взаимодействия между клиентом и точкой доступа

## Идентификация беспроводной сети

В зависимости от размера и компонентов беспроводной сети, существует множество способов идентификации беспроводной сети:

- Имя сети или "Service Set Identifier" (SSID) - идентифицирует беспроводную сеть. Все устройства в беспроводной сети должны использовать один SSID.
- Расширенный основной идентификатор обслуживания (ESSID) - в особых случаях SSID используется для идентификации беспроводной сети, содержащей точки доступа.
- Независимый уникальный идентификатор обслуживания (IBSSID) - в особых случаях SSID используется для идентификации компьютеров, объединенных в беспроводную сеть, и обменивающихся информацией непосредственно друг с другом, без использования точек доступа.
- Основной идентификатор обслуживания (BSSID) - уникальный идентификатор для каждого беспроводного устройства. Идентификатор BSSID подобен адресу устройства Ethernet MAC.
- Широковещательный идентификатор SSID - точка доступа может отвечать на запросы компьютеров, рассылая тестовые пакеты, содержащие широковещательный идентификатор SSID. Если эта возможность включена в точке доступа, любой пользователь беспроводной сети, может подключиться к точке доступа, используя пустой (null) SSID.

К началу страницы

К содержанию

Торговые марки и отказ от обязательств