<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.fr.xsl"?>
<!-- French translation : Lucien GENTIS -->
<!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
<!-- English Revision : 1334033 -->

<!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
 contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
 this work for additional information regarding copyright ownership.
 The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 the License.  You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manualpage metafile="bind.xml.meta">

  <title>Ecoute s&eacute;lective</title>

  <summary>
    <p>Configuration du serveur HTTP Apache pour l'&eacute;coute
    sur un port et une adresse IP sp&eacute;cifiques.</p>
  </summary>

  <seealso><a href="vhosts/">H&ocirc;tes virtuels</a></seealso>
  <seealso><a href="dns-caveats.html">Probl&egrave;mes li&eacute;s &agrave; DNS</a></seealso>

  <section id="overview">
    <title>Vue d'ensemble</title>

    <related>
      <modulelist>
        <module>core</module>
        <module>mpm_common</module>
      </modulelist>
      <directivelist>
        <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
        <directive module="mpm_common">Listen</directive>
      </directivelist>
    </related>


    <p>Au d&eacute;marrage de httpd, un port et une adresse lui sont associ&eacute;s sur
    l'h&ocirc;te local et le serveur se met en attente de l'arriv&eacute;e d'une requ&ecirc;te.
    Par d&eacute;faut, le serveur &eacute;coute toutes les adresses de l'h&ocirc;te local.
    Cependant, on peut lui pr&eacute;ciser des ports et des adresses sp&eacute;cifiques &agrave; &eacute;couter,
    ou une combinaison des deux.
    Tout ceci est souvent associ&eacute; avec la fonctionnalit&eacute; des <a href="vhosts">h&ocirc;tes virtuels</a>
    qui d&eacute;termine la mani&egrave;re dont <code>httpd</code> r&eacute;pond aux diff&eacute;rents ports,
    noms d'h&ocirc;tes et adresses IP.</p>

    <p>La directive <directive module="mpm_common">Listen</directive>
    enjoint le serveur de n'accepter des requ&ecirc;tes que sur le(s)
    port(s) sp&eacute;cifi&eacute;s ou
    une combinaison adresse/port. Si seul un num&eacute;ro de port est sp&eacute;cifi&eacute;
    dans la directive <directive module="mpm_common">Listen</directive>,
    le serveur se met &agrave; l'&eacute;coute sur ce port, sur toutes les interfaces r&eacute;seau.
    Si une adresse IP est sp&eacute;cifi&eacute;e en plus du port, le serveur va &eacute;couter
    sur ce port, uniquement sur l'interface r&eacute;seau correspondante. On peut utiliser
    de multiples directives
    <directive module="mpm_common">Listen</directive> pour
    sp&eacute;cifier plusieurs adresses et ports &agrave; &eacute;couter. Le serveur r&eacute;pondra alors
    aux requ&ecirc;tes sur ces ports et adresses sp&eacute;cifi&eacute;s.</p>

    <p>Par exemple, pour faire en sorte que le serveur accepte des connexions
    sur les ports 80 et 8000, sur toutes les interfaces, utilisez :</p>

    <highlight language="config">
Listen 80
Listen 8000
    </highlight>

    <p>Pour faire en sorte que le serveur accepte des connexions sur le port 80
    pour une interface, et sur le port 8000 pour une
    autre interface, utilisez :</p>

    <highlight language="config">
Listen 192.0.2.1:80
Listen 192.0.2.5:8000
    </highlight>

    <p>Les adresses IPv6 doivent &ecirc;tre mises entre crochets, comme dans
    l'exemple suivant :</p>

    <highlight language="config">
      Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
    </highlight>

    <note type="warning"><p>Des directives <directive
    module="mpm_common">Listen</directive>
    imbriqu&eacute;es provoqueront une erreur fatale qui
    emp&ecirc;chera le serveur de d&eacute;marrer.</p>

    <example>
    (48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
    </example>
    </note>

  </section>

  <section id="ipv6">
    <title>Remarques sp&eacute;cifiques &agrave; IPv6</title>

    <p>Un nombre croissant de plateformes impl&eacute;mentent IPv6, et
    <glossary>APR</glossary> supporte IPv6 sur la plupart d'entre elles,
    ce qui permet &agrave; httpd d'allouer des points de connexion (sockets) IPv6
    et de traiter des requ&ecirc;tes envoy&eacute;es sur IPv6.</p>

    <p>Les administrateurs de httpd doivent se pr&eacute;occuper de la possibilit&eacute;
    pour un point de connexion IPv6 de traiter &agrave; la fois des connexions IPv4
    et des connexions IPv6.
    Le traitement de connexions IPv4 avec un point de connexion IPv6 utilise
    des adresses IPv6 traduites en IPv4, qui sont autoris&eacute;es par d&eacute;faut sur la
    plupart des plateformes, mais sont interdites par d&eacute;faut sous FreeBSD, NetBSD,
    et OpenBSD, afin de respecter la politique de s&eacute;curit&eacute; du syst&egrave;me sur ces plateformes.
    Sur les syst&egrave;mes o&ugrave; ces adresses sont interdites par d&eacute;faut, un
    param&egrave;tre sp&eacute;cial du script <program>configure</program> permet de modifier
    ce comportement pour httpd.</p>

    <p>En revanche, sur certaines plateformes comme Linux et Tru64, la
    <strong>seule</strong> mani&egrave;re de g&eacute;rer &agrave; la fois IPv6 et IPv4 passe
    par l'utilisation d'adresses traduites. Si vous voulez que <code>httpd</code> g&egrave;re
    des connexions IPv4 et IPv6 avec un minimum de points de connexion,
    ce qui n&eacute;cessite l'utilisation d'adresses IPv6 traduites en IPv4,
    utilisez l'option <code>--enable-v4-mapped</code> du script <program>
    configure</program>.</p>

    <p>L'option <code>--enable-v4-mapped</code> est utilis&eacute;e par d&eacute;faut sur
    toutes les plateformes sauf FreeBSD, NetBSD, et OpenBSD;
    votre httpd a donc probablement &eacute;t&eacute; construit avec cette option.</p>

    <p>Si vous souhaitez que httpd ne g&egrave;re que des connexions IPv4, sans se
    soucier de ce que vos plateforme et APR supportent, sp&eacute;cifiez une adresse
    IPv4 dans toutes les directives
    <directive module="mpm_common">Listen</directive>, comme dans l'exemple
    suivant :</p>

    <highlight language="config">
Listen 0.0.0.0:80
Listen 192.0.2.1:80
    </highlight>

    <p>Si votre plateforme le supporte et si vous souhaitez que httpd g&egrave;re
    des connexions IPv4 et IPv6 sur des points de connexion s&eacute;par&eacute;s
    (c'est &agrave; dire d&eacute;sactiver la traduction des adresses IPv6 au format IPv4),
    utilisez l'option <code>--disable-v4-mapped</code> du script
    <program> configure</program>. <code>--disable-v4-mapped</code> est
    utilis&eacute; par d&eacute;faut sur FreeBSD, NetBSD, et OpenBSD.</p>
  </section>

  <section id="protocol">
    <title>Sp&eacute;cification du protocole avec Listen</title>
    <p>Dans la plupart des configurations, le second param&egrave;tre optionnel
    <var>protocol</var> de la directive <directive
    module="mpm_common">Listen</directive> n'est pas obligatoire. S'il
    n'est pas sp&eacute;cifi&eacute;, les protocoles par d&eacute;faut
    sont <code>https</code> pour le port 443, et <code>http</code> pour
    tous les autres ports. Le protocole sert &agrave; d&eacute;terminer quel module
    doit traiter une requ&ecirc;te, et &agrave; appliquer les optimisations
    sp&eacute;cifiques au protocole via la directive <directive
    module="core">AcceptFilter</directive>.</p>

    <p>Vous ne devez d&eacute;finir le protocole que si vous travaillez avec
    des ports non standards. Par exemple, pour travailler en
    <code>https</code> sur le port 8443 :</p>

    <highlight language="config">
      Listen 192.170.2.1:8443 https
    </highlight>
  </section>

  <section id="virtualhost">
    <title>Comment tout ceci fonctionne-t-il avec les h&ocirc;tes virtuels</title>

    <p> La directive <directive
    module="mpm_common">Listen</directive> n'impl&eacute;mente pas les h&ocirc;tes virtuels.
    Elle indique simplement au serveur principal sur quels adresses et ports
    il doit &eacute;couter. Si aucune directive
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    n'est pr&eacute;sente, le serveur se comportera de la m&ecirc;me fa&ccedil;on pour toutes
    les requ&ecirc;tes accept&eacute;es. En revanche, la directive
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    peut &ecirc;tre utilis&eacute;e pour provoquer une r&eacute;action diff&eacute;rente du serveur
    pour un ou plusieurs adresses ou ports. Pour impl&eacute;menter un h&ocirc;te virtuel,
    on doit d'abord indiquer au serveur sur quels adresses et ports il doit &eacute;couter.
    Ensuite, une section
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    doit &ecirc;tre cr&eacute;&eacute;e pour le couple adresse+port sp&eacute;cifi&eacute; afin de d&eacute;finir le
    comportement de cet h&ocirc;te virtuel. Notez que si la directive
    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
    est d&eacute;finie pour une adresse et un port sur lesquels le serveur n'est pas cens&eacute;
    &eacute;couter, cet h&ocirc;te virtuel ne sera pas accessible.</p>
  </section>
</manualpage>

