Barcode Scanner examina continuamente uma região quadrada mostrado na tela - apenas a linha até o telefone para o código de barras é completamente dentro do retângulo do visor:

Códigos de barras 1D como os encontrados em produtos necessitam de um telefone com foco automático. Sem ele, apenas QR Codes e códigos Data Matrix será legível.

Quando um código de barras é lido, um sinal sonoro vai jogar e você vai ver os resultados da verificação, uma descrição do que contém o código de barras, e as opções a tomar medidas sobre o conteúdo.

Se você está tendo problemas de digitalização, certifique-se de segurar o telefone fixo. Se a câmera não consegue focar, tente mover o telefone mais próximo ou a partir do código de barras.

- Sobre códigos de barras 1D
- Sobre códigos de barras 2D

Traduzido pelo Google Translate.