목차로 돌아가기

# 네트워크에 연결: 인텔(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- 무선 네트워크에 연결
- 처음 연결
- 다른 무선 관리자

# 무선 네트워크에 연결

다음 방법 중 하나를 사용하여 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- 자동 연결: 기존 프로파일과 사용 가능한 네트워크가 일치하는 경우 해당 무선 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- 새 프로파일 구성: Intel PROSet/무선 주 창의 무선 네트워크 목록에서 무선 네트워크를 선택합니다. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 연결되면 나중에 사용할 수 있도록 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다.
- 프로파일 목록의 프로파일에 연결: 프로파일 목록에서 프로파일을 선택할 수 있습니다. 활성화하려면 Intel(R) PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다. 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다. 연결을 클릭합니다. 그러면 목록의 맨 아래에 있는 네트워크에 연결할 수 있습니다(해당하는 경우).
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 프로파일에 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 이전에 구성한 프로파일 목록이 표시됩니다. 프로파일을 선택합니다.

# 처음 연결

Intel PROSet/무선은 무선 어댑터 범위 내에 있는 무선 네트워크를 자동으로 검색합니다. 무선 네트워크가 발견되면 무선 네트워크를 찾았습니다라는 바탕 화면 경고 알림이 표시됩니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

1. 바탕 화면 경고를 두 번 클릭하여 Intel PROSet/무선 주 창을 엽니다.
2. 무선 네트워크 목록에서 네트워크를 선택합니다.
3. 연결을 클릭합니다. 네트워크에 보안 인증이 필요하지 않으면 바탕 화면 경고에서 네트워크에 연결되었다는 메시지를 표시합니다. 작업 표시줄 메뉴 및 아이콘에 대한 자세한 내용은 Intel PROSet/무선 주 창 및 작업 표시줄을 참조하십시오.

보안 인증을 추가해야 하는 경우

1. 프로파일 마법사가 열리고 구성 과정을 안내합니다.
2. 프로파일 이름을 지정합니다. 프로파일 이름은 이 네트워크에 대한 이름으로, 해당 네트워크를 식별하는 데 사용됩니다. (예: 우리집 네트워크, 종로의 커피숍 등).
3. 다음을 클릭합니다. 그런 다음 프로파일 마법사가 이 네트워크에 대한 네트워크 설정 검색을 시도합니다.
4. 완료할 때까지 프로파일 마법사를 계속합니다. 자세한 내용은 프로파일 관리 및 보안 설정을 참조하십시오.
5. 확인을 클릭하여 무선 네트워크에 연결합니다.

무선 네트워크를 찾았습니다라는 바탕 화면 경고를 무시하면 Intel PROSet/무선이 무선 네트워크에 연결하시겠습니까?라는 메시지를 표시합니다. 예를 클릭합니다. Intel PROSet/무선 주 창이 열립니다. 위에 나온 지침을 따라 무선 네트워크에 연결합니다.

작업 표시줄 아이콘 외에 Intel PROSet/무선은 연결 상태 및 사용 가능한 네트워크도 표시합니다. 자세한 내용은Intel PROSet/무선 주 창을 참조하십시오.

## 다른 무선 관리자

Intel PROSet/무선이 무선 장치와의 통신을 시도하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 감지하면 사용자에게 그 동작을 알립니다.

#### Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration

Intel PROSet/무선에서 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration으로 전환하려면 다음 방법을 사용하십시오.

- 작업 표시줄 메뉴에서

Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭하여 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration으로 전환합니다. 이 옵션을 선택하면 Intel PROSet/무선이 현재 무선 관리자 자격을 상실합니다. 그러면 Microsoft Windows XP를 무선 관리자로 구성할 수 있습니다.

> 참고: Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration에서는 Intel PROSet/무선에서 만든 무선 프로파일을 볼 수 없습니다. Intel 무선 프로파일을 사용하려면 작업 표시줄 메뉴에서 Intel PROSet/무선을 사용하여 Wi-Fi 관리를 선택하십시오.

- Intel PROSet/무선에서

Intel PROSet/무선 응용 프로그램의 도구 메뉴에서 Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다. Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 사용이 끝나면 Intel PROSet/무선으로 다시 전환할 수 있습니다. Intel PROSet/무선 주 창에서 Intel PROSet/무선 사용을 클릭합니다.

Intel PROSet/무선을 무선 관리자로 사용하려면 작업 표시줄 메뉴에서 Intel PROSet/무선을 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다.

#### 타사 무선 소프트웨어

핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용하고 있는 경우 Intel PROSet/무선에서 알림 메시지를 표시하고 자체적으로 비활성화됩니다. 다른 무선 관리자가 무선 장치와 통신하고 있으면 무선 장치를 관리할 수 없습니다. Intel PROSet/무선 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성화 또는 제거해야 합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보