# 英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接用户指南

用您的无线网络卡，您可以访问无线网络、共享文件或打印机或者甚至共享您的因特网连接。所有这些功能都可以通过您家庭或办公室的无线网络加以利用。这一无线局域网 (WLAN) 解决方案的设计用于家庭和商务。如果联网需求增加或改变，您可以添加更多的用户和功能。

您的英特尔(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接适配器与 802.11a、802.11b 和 802.11g 无线标准兼容。此适配器以 5 GHz 或 2.4 GHz 的频率和高达 54 Mbps 的速度操作。您现在可以在大型或小型环境中将您的计算机连接到现有的具备多个接入点的高速网络。您的无线适配器根据接入点位置维持自动数据速率控制，以获得可能达到的最高速度连接。您所有的无线网络连接都由英特尔(R) PROSet/无线软件方便地进行管理。由英特尔 PROSet/无线软件设置的配置式以 802.1x 网络验证提供了增强的安全性手段。

> 注意： 此软件与英特尔(R) PRO/无线 3945BG 网络连接、英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接和英特尔(R) PRO/无线 2200BG 无线网络连接兼容

## 目录

- 使用英特尔 PROSet/无线软件
- 连接到网络
- 使用配置式
- 设置安全性
- 故障诊断
- 管理员工具
- 词汇表
- 无线网络概述
- 安全性概述
- 规格
- 客户支持
- 安全和法规信息
- 担保
- 适配器注册

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
(c) 2004–2005 年，英特尔公司。保留所有权利。Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

严格禁止在没有获得英特尔公司的书面许可的情况下以任何方式复制或再生产本文档中的任何材料。Intel(R) 是英特尔公司或其子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。本文件中使用的其它商标和商业名称是指拥有这些商标和名称的实体或者是指这些实体所生产的产品。英特尔公司放弃除其所拥有的商标和商业名称之外的任何利益。Microsoft 和 Windows 是微软公司的注册商标。

* 其它名称和品牌可能由他方声称为其财产。

英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

“重要通知：请所有用户或分销商注意！

英特尔无线 LAN 适配器的设计、制造、测试和质量检验均旨在保证符合其向之专供并（或）行将发运至的地区的所有必要的本地和政府管理机构的要求。由于无线 LAN 通常是无许可证的设备，它与雷达、卫星和其他有许可证的和无许可证的设备共享频谱，因此有时需要动态检测、避免和限制其使用，以避免受到这些设备的干扰。在许多情况下，为获得证书或使用产品的许可，英特尔被要求提供测试数据以证明其符合地区和政府的地区和本地管理条例。英特尔无线 LAN 的 EEPROM、固件和软件驱动程序的设计对影响无线电操作的参数均进行严格控制，以确保电磁兼容性（EMC）。这些参数包含，但不限于，RF 功率、频谱使用、信道扫描和人体曝露等。

鉴于以上因素，英特尔不能允许第三方对随无线 WLAN 适配器（如：EEPROM 和固件）提供的二进制格式软件进行任何形式的修改处理。此外，如果您对由未经许可的第三方修改处理的英特尔无线 LAN 适配器使用任何补丁、实用程序或代码（如：未经英特尔认证的补丁、实用工具或代码（包含开放性源码修改），(i) 您将对保证产品符合管理条例负完全责任，(ii) 英特尔，在对责任的任何形式的解释下，对与经修改的产品有关的任何问题（包含，但不限于， 依据担保的请求和/或因不符合管理条例而引起的任何问题）不负任何责任，而且 (iii) 英特尔将不会也无义务就如此经修改的产品向任何第三方提供支持协助。

注意：许多管理机构将无线 LAN 适配器视为“模块”，并因此将系统级别的管理许可基于接收和检验表明天线和系统配置不会导致 EMC 和无线电操作违反管理条例的测试数据。

2005 年 11 月