Der Scanner durchsucht kontinuierlich den rechteckigen Bereich auf dem Bildschirm. Dabei muss der Barcode vollständig im rechteckigen Sucher erscheinen:

Für 1D-Barcodes, auch Strichcodes genannt, welche sich auf allen Handelsprodukten befinden, benötigt man ein Handy mit Autofokus. Ohne diesen können nur QR-Codes und DataMatrix-Codes eingescannt werden.

Wenn ein Barcode eingelesen wurde, piepst das Handy und es wird das Ergebnis des Scans angezeigt, sowie eine Beschreibung des Barcode-Inhalts, und verschiedene Möglichkeiten wie weiter verfahren werden soll.

Falls das Einscannen nicht richtig funktioniert, versuchen Sie das Handy ruhiger zu halten. Wenn das Bild unscharf ist, vergrößern oder verkleinern Sie den Abstand zum Barcode.

- Über 1D-Barcodes
- Über 2D-Barcodes