Barcode Scanner analizza continuamente una regione quadrata mostrata sullo schermo - solo linea il telefono in modo che il codice a barre è completamente all'interno del rettangolo del mirino:

Codici a barre 1D, come quelle che si trovano sui prodotti richiede un telefono con autofocus. Senza di essa, solo i codici QR e codici Data Matrix sarà leggibile.

Quando un codice a barre viene letto, un bip si giocare e vedrete i risultati della scansione, una descrizione di ciò che il codice a barre contiene, e le opzioni per intervenire sui contenuti.

Se hai dei problemi di scansione, assicurarsi di tenere il telefono fermo. Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, provare a spostare il telefono lontano o più vicino dal codice a barre.

- A proposito di codici a barre 1D
- A proposito di codici a barre 2D

Tradotto da Google Translate.