Barcode Scanner непрерывно сканирует прямоугольный регион, показанный на экране - просто расположите телефон так, чтобы штрих-код был полностью внутри прямоугольника видоискателя:

Одномерные штрих-коды, такие как на продуктах, требуют телефон с автофокусом. Без автофокуса будут распознаваться только двумерные штрих-коды QR Code и Data Matrix.

Когда штрих-код считается, приложение пискнет, и Вы увидите результаты распознавания, описание того, что штрих-код содержит и варианты действий с содержимым.

Держите телефон неподвижно, чтобы считать штрих-код. Если фотокамера не может сфокусироваться, попробуйте переместить телефон дальше или ближе от штрих-кода.

- Об одномерных штрих-кодах
- О двумерных штрих-кодах